Техническая спецификация
по установке дымоходной трубы в Кызылагашском сельском округе

Демонтаж существующей и установка новой дымоходной трубы для здания акимата
Выполнение работ по демонтажу существующей дымоходной трубы с последующей поставкой и установкой новой дымоходной трубы для здания акимата.
В состав работ входит:
· демонтаж существующей дымоходной трубы;
· погрузка и вывоз демонтированной трубы и образовавшихся отходов с территории объекта;
· поставка новой дымоходной трубы;
· монтаж и надежное крепление новой дымоходной трубы.
Новая дымоходная труба должна иметь диаметр 150 мм и минимальную высоту 12 метров.
Все работы должны выполняться с соблюдением требований действующих строительных норм, правил пожарной безопасности, требований охраны труда и иных нормативных требований, применяемых к данному виду работ.
Подрядчик самостоятельно обеспечивает необходимыми материалами, комплектующими, инструментами, оборудованием и техникой для выполнения работ.
Все используемые материалы и комплектующие должны быть новыми, ранее не использованными и соответствовать установленным требованиям.
Поставка, демонтаж, погрузка, вывоз, утилизация, монтаж, крепление и все иные расходы, необходимые для полного выполнения работ, должны быть включены в стоимость договора.
После полного завершения работ Подрядчик обязан привести территорию объекта в надлежащее состояние и полностью убрать строительный мусор и остатки материалов.
1. Требования к дымоходной системе
Дымоходная система должна быть выполнена из двухстенных утепленных труб типа «сэндвич» из нержавеющей стали.
Внутренняя труба должна быть изготовлена из кислотостойкой и термостойкой нержавеющей стали, предназначенной для эксплуатации при повышенных температурах. В качестве теплоизоляции должна применяться негорючая базальтовая минеральная вата толщиной не менее 50 мм.
Диаметр внутреннего канала дымохода – 150 мм. Общая высота дымохода – не менее 12 метров.
Все элементы дымоходной системы, соединения и крепления должны соответствовать требованиям безопасности и быть предназначены для эксплуатации в составе дымоходных систем.
2. Крепление и устойчивость конструкции
Конструкция дымохода должна быть надежно закреплена с учетом ее высоты, веса и воздействия ветровых нагрузок.
Крепление к зданию должно осуществляться с применением металлических кронштейнов и других элементов крепления, обеспечивающих устойчивость и надежность конструкции.
При необходимости, в зависимости от конструктивных особенностей здания и условий монтажа, должны быть предусмотрены дополнительные опорные конструкции, несущая мачта (ферма) и/или система растяжек.
Расстояние между точками крепления определяется с учетом требований изготовителя дымоходной системы, конструктивных особенностей здания и расчетных нагрузок.
3. Требования пожарной безопасности
В местах прохождения дымохода через стены, перекрытия и кровлю должны быть предусмотрены и установлены специальные проходные узлы с применением негорючих теплоизоляционных материалов, обеспечивающие соблюдение требований пожарной безопасности.
Не допускается непосредственный контакт нагревающихся элементов дымохода с горючими строительными конструкциями.
Высота оголовка дымохода над кровлей должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов и обеспечивать безопасную эксплуатацию дымоходной системы.
4. Элементы для обслуживания и очистки
В нижней части дымоходной системы необходимо предусмотреть тройник с ревизией для проведения осмотра и очистки дымохода.
Также должен быть предусмотрен конденсатоотводчик для сбора и удаления образующегося конденсата.
Конструкция должна обеспечивать возможность проведения периодического технического обслуживания и очистки дымохода.
5. Требования к выполнению работ
Подрядчик самостоятельно обеспечивает необходимые материалы, комплектующие, крепежные элементы, инструменты, оборудование и технику для выполнения работ.
Все используемые материалы и комплектующие должны быть новыми, ранее не использованными, качественными и соответствовать установленным требованиям.
До начала выполнения работ Подрядчик обязан осмотреть объект, определить фактические условия монтажа и согласовать с Заказчиком место установки дымохода и способ его крепления.
Работы должны выполняться квалифицированными специалистами с соблюдением требований охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности.
При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за сохранность конструкций здания и за безопасность работников и окружающих лиц.
После завершения монтажных работ Подрядчик обязан полностью убрать рабочую территорию и вывезти образовавшийся строительный мусор.

6. Результат работ
Результатом выполнения работ является полностью установленная, надежно закрепленная и готовая к эксплуатации дымоходная система диаметром 150 мм и высотой не менее 12 метров, со всеми необходимыми элементами крепления, проходными узлами, ревизией и конденсатоотводчиком.
Поставка всех необходимых материалов, комплектующих и элементов, а также их монтаж входят в стоимость работ.
После полного завершения работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт выполненных работ для приемки и подписания в установленном порядке.























Техникалық сипаттама

Қызылағаш ауылдық округінде түтін мұржасын орнату бойынша



Әкімдік ғимараты үшін қолданыстағы түтін мұржасын демонтаждау және жаңа түтін мұржасын орнату
Әкімдік ғимараты үшін қолданыстағы түтін мұржасын демонтаждау, кейіннен жаңа түтін мұржасын жеткізу және орнату жұмыстарын орындау.
[bookmark: _GoBack]Жұмыс құрамына мыналар кіреді:
· қолданыстағы түтін мұржасын демонтаждау;
· демонтаждалған түтін мұржасын және жұмыс барысында пайда болған қалдықтарды объект аумағынан тиеу және шығару;
· жаңа түтін мұржасын жеткізу;
· жаңа түтін мұржасын монтаждау және сенімді бекіту.
Жаңа түтін мұржасының диаметрі 150 мм, ал ең төменгі биіктігі 12 метр болуы тиіс.
Барлық жұмыстар қолданыстағы құрылыс нормаларының, өрт қауіпсіздігі қағидаларының, еңбекті қорғау талаптарының және осы жұмыс түріне қолданылатын өзге де нормативтік талаптардың сақталуы қамтамасыз етіле отырып орындалуы тиіс.
Мердігер жұмыстарды орындау үшін қажетті материалдармен, жинақтаушы бөлшектермен, құралдармен, жабдықтармен және техникамен өз бетінше қамтамасыз етеді.
Пайдаланылатын барлық материалдар мен жинақтаушы бөлшектер жаңа, бұрын пайдаланылмаған және белгіленген талаптарға сәйкес болуы тиіс.
Жеткізу, демонтаждау, тиеу, шығару, кәдеге жарату, монтаждау, бекіту және жұмыстарды толық орындауға қажетті барлық өзге де шығыстар шарттың құнына енгізілуі тиіс.
Жұмыстар толық аяқталғаннан кейін Мердігер объект аумағын тиісті жағдайға келтіруге және құрылыс қоқыстары мен материалдардың қалдықтарын толық тазартуға міндетті.
1. Түтін мұржасы жүйесіне қойылатын талаптар
Түтін мұржасы жүйесі тот баспайтын болаттан жасалған, «сэндвич» үлгісіндегі екі қабырғалы жылу оқшауланған құбырлардан орындалуы тиіс.
Ішкі құбыр қышқылға және жоғары температураға төзімді, жоғары температура жағдайында пайдалануға арналған тот баспайтын болаттан жасалуы тиіс. Жылу оқшаулағыш ретінде қалыңдығы кемінде 50 мм жанбайтын базальтты минералды мақта қолданылуы тиіс.
Түтін мұржасының ішкі арнасының диаметрі – 150 мм. Түтін мұржасының жалпы биіктігі – кемінде 12 метр.
Түтін мұржасы жүйесінің барлық элементтері, қосылыстары мен бекіткіштері қауіпсіздік талаптарына сәйкес болуы және түтін мұржасы жүйесінің құрамында пайдалануға арналуы тиіс.
2. Конструкцияны бекіту және орнықтылығына қойылатын талаптар
Түтін мұржасының конструкциясы оның биіктігін, салмағын және жел жүктемесінің әсерін ескере отырып, сенімді түрде бекітілуі тиіс.
Ғимаратқа бекіту конструкцияның орнықтылығы мен сенімділігін қамтамасыз ететін металл кронштейндер және басқа да бекіту элементтері арқылы жүзеге асырылуы тиіс.
Қажет болған жағдайда, ғимараттың конструкциялық ерекшеліктері мен монтаждау жағдайларына байланысты қосымша тірек конструкциялары, тіреуіш мачта (ферма) және/немесе керме жүйесі қарастырылуы тиіс.
Бекіту нүктелерінің арасындағы арақашықтық түтін мұржасы жүйесін өндірушінің талаптарын, ғимараттың конструкциялық ерекшеліктерін және есептік жүктемелерді ескере отырып анықталады.
3. Өрт қауіпсіздігіне қойылатын талаптар
Түтін мұржасы қабырғалар, жабындар және шатыр арқылы өтетін жерлерде өрт қауіпсіздігі талаптарының сақталуын қамтамасыз ететін жанбайтын жылу оқшаулағыш материалдар қолданылған арнайы өтпелі тораптар қарастырылып, орнатылуы тиіс.
Түтін мұржасының қызатын элементтерінің жанғыш құрылыс конструкцияларымен тікелей жанасуына жол берілмейді.
Түтін мұржасының шатырдан жоғары орналасқан ұшының биіктігі қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес болуы және түтін мұржасы жүйесінің қауіпсіз пайдаланылуын қамтамасыз етуі тиіс.
4. Қызмет көрсету және тазалауға арналған элементтер
Түтін мұржасы жүйесінің төменгі бөлігінде түтін мұржасын тексеру және тазалау жұмыстарын жүргізуге арналған ревизиясы бар үшайыр қарастырылуы тиіс.
Сондай-ақ пайда болатын конденсатты жинау және шығару үшін конденсат жинағыш қарастырылуы тиіс.
Конструкция түтін мұржасына мерзімді техникалық қызмет көрсету және тазалау жұмыстарын жүргізу мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.
5. Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар
Мердігер жұмыстарды орындау үшін қажетті материалдарды, жинақтаушы бөлшектерді, бекіту элементтерін, құралдарды, жабдықтарды және техниканы өз бетінше қамтамасыз етеді.
Пайдаланылатын барлық материалдар мен жинақтаушы бөлшектер жаңа, бұрын пайдаланылмаған, сапалы және белгіленген талаптарға сәйкес болуы тиіс.
Жұмыстарды орындауды бастамас бұрын Мердігер объектіні қарап-тексеруге, монтаждау жағдайларын анықтауға және Тапсырыс берушімен түтін мұржасын орнату орнын және оны бекіту тәсілін келісуге міндетті.
Жұмыстар еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтай отырып, білікті мамандармен орындалуы тиіс.
Жұмыстарды орындау барысында Мердігер ғимарат конструкцияларының сақталуына және жұмысшылар мен айналадағы адамдардың қауіпсіздігіне жауапты болады.
Монтаждау жұмыстары аяқталғаннан кейін Мердігер жұмыс жүргізілген аумақты толық тазартуға және пайда болған құрылыс қоқыстарын шығаруға міндетті.
6. Жұмыстың нәтижесі
Жұмыстарды орындаудың нәтижесі – диаметрі 150 мм, биіктігі кемінде 12 метр, толық орнатылған, сенімді бекітілген және пайдалануға дайын, барлық қажетті бекіту элементтерімен, өтпелі тораптармен, ревизиямен және конденсат жинағышпен жабдықталған түтін мұржасы жүйесі болып табылады.
Барлық қажетті материалдарды, жинақтаушы бөлшектерді және элементтерді жеткізу, сондай-ақ оларды монтаждау жұмыстардың құнына енгізіледі.
Жұмыстар толық аяқталғаннан кейін Мердігер Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстарды қабылдау және қол қою үшін орындалған жұмыстар актісін ұсынады.



