

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

Мердігер терезе  орнату  жұмыстары шеңберінде келесі жұмыстарды орындауы тиіс:
	№№ р/р
	Жұмыстың атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	
	Терезелер
	
	

	1
		
	Терезе қораптарын бөлшектеу



		
	


дана
	3

	2
	Терезе ойықтарына терезе блоктарын орнату
	дана
	3

	3
		
	Қалыңдығы 60 мм ПВХ профильдерден жасалған, ГОСТ 30674-99 талаптарына сәйкес келетін, екі жармалы бір қабатты конструкциялы, екі камералы шыны пакеті бар, бұрылмалы фурнитурамен жабдықталған терезе блогы: импост және бұрылмалы жарма, москит торымен, терезе жақтауының қаптамасымен және терезе су ағарымен жиынтықта



	м
	1,12 × 0,88 (2 дана),
0,88 × 0,56 (1 дана

	4
	Тас қабырғадағы терезе ойығына ПВХ-дан жасалған терезе алды тақтайшасын орнату, ойық тереңдігі 0,5 м дейін
	дана
	3

	5
		
	ГОСТ 23166-2021 талаптарына сәйкес ПВХ профильдерден жасалған, ені 100 мм ламинацияланған терезе алды тақтайшасы



	дана
	3

	6
		
	Бекіту элементтерін, монтаждық көбікті және қажетті герметизациялау материалдарын қолдана отырып, терезе қораптарын және терезе блоктарын орнату



	қорап

	3


Терезе блоктары қисаюсыз және деформациясыз, тегіс орнатылады. Монтаждық жіктер герметикаланады және ылғалдың әсерінен қорғалады. Терезе жақтаулары еркін ашылып-жабылуы және көзделген қалыптарда берік бекітілуі тиіс. Жұмыстар аяқталғаннан кейін терезе ойықтары саңылауларсыз, өтпелі тесіктерсіз, профиль мен шыныпакеттердің зақымдануынсыз ұқыпты және толық аяқталған күйде болуы тиіс. Жұмыстарды орындау барысында пайда болған әрлеу қабатының зақымдануы қалпына келтіріледі
· Пайдаланылатын материалдар сапалы, жаңа, бұрын пайдаланылмаған және техникалық нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес болуы тиіс. Терезе блоктары – 3 дана, сондай-ақ барлық құрылыс және шығыс материалдары мердігердің қаражаты есебінен сатып алынады.
· Мердігер Тапсырыс берушінің өкілдерімен бірге объектіге алдын ала тексеру жүргізуі тиіс. Жөндеуге байланысты барлық шығыстар (алдын ала тексеру, аралық және қабылдау жұмыстарын жүргізу, құрылыс және өзге де материалдарды жеткізу) Мердігерге жүктеледі. Жөндеу жұмыстары жүргізілген кезеңде Тапсырыс берушінің мүлкінің, құрылыс материалдарының және т.б. сақталуына Мердігер жауапты болады;
· Барлық жұмыстар техникалық ерекшелікке сәйкес орындалуы тиіс. Мердігер тиісті сападағы терезе блоктарын, құрылыс және шығыс материалдарын пайдалануға, сондай-ақ қолданылатын материалдарды Тапсырыс берушімен келісуге міндетті.
· Мердігер Тапсырыс берушімен келісілген жұмыс кестесіне сәйкес күн сайын орындалған жұмыстар бойынша фото және бейне есеп ұсынуы тиіс;
· жұмыстар сапалы орындалуы, қауіпсіздік техникасы, технологиялық цикл және өрт қауіпсіздігі талаптары сақталуы тиіс;
· жұмыстарды орындау және қабылдау-тапсыру кезінде Мердігер Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» заңнамасының талаптарын, сондай-ақ қолданыстағы нормативтік құжаттар мен актілерді сақтауы тиіс;
· жұмыстардың барлық түрлеріне кепілдік мерзімі орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 (он екі) айды құрауы тиіс;
· жұмыстар аяқталғаннан кейін Мердігер құрылыс қалдықтарын шығару және үй-жайлар мен аумақтарды тазалау жұмыстарын жүргізуі тиіс.

Ескерту: жұмыстар метеорологиялық бақылауларды жүргізуге, әсіресе бақылау мерзімдері мен ақпаратты беру уақытында, кедергі келтірмеуі тиіс.

Жұмыстарды орындау орны: Атырау облысы, Жылыой ауданы, Құлсары қаласы, МГӨБ өндірістік аймағы, Құлсары метеостанциясы



































ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 



Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных

Поставщик должен выполнить следующие работы по установке окон:
	№№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	
	Окна
	
	

	1
	Коробки оконные. Демонтаж
	шт
	3

	2
	Проемы оконные. Установка оконных блоков 
	шт
	3

	3
	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный – импост и поворотная створка в комплекте с маскитной сеткой, обналичкой, сливов окон
	м
	1,12х0,88 
(2 шт), 0,88х0,56(1шт)

	4
	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м
	шт
	3

	5
	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 100 мм
	шт
	3

	6
	Коробки оконные. Установка оконных блоков с применением крепежных элементов, монтажной пены и необходимых герметизирующих материалов.
	коробка
	3


Установка оконных блоков производится ровно, без перекосов и деформаций. Монтажные швы герметизируются и защищаются от воздействия влаги. Створки окон должны свободно открываться, закрываться и фиксироваться в предусмотренных положениях. После завершения работ оконные проемы должны иметь аккуратный и завершенный вид, без щелей, сквозных отверстий и повреждений профиля и стеклопакетов. Повреждения отделки, возникшие в процессе выполнения работ, подлежат восстановлению.
· Используемые материалы должны быть качественными, новыми, не бывшими в употреблении и соответствовать требованиям технических нормативных документов. Оконные блоки – 3шт., а также все строительные и расходные материалы приобретаются за счет Подрядчика;
· Подрядчик должен произвести предварительный осмотр объекта с представителями Заказчика. Все расходы, связанные с ремонтом (предварительный осмотр, промежуточные и приемочные работы, доставка строительных и прочих материалов) возлагается на Подрядчика. Сохранность имущества Заказчика, строительных материалов и т.д. на период ремонтных работ возлагается на Подрядчика;
· Все работы должны быть выполнены согласно технической спецификации. Подрядчик должен использовать оконные блоки, строительные и расходные материалы соответствующего качества, согласовать с Заказчиком применяемые материалы.
· Подрядчик ежедневно должен представлять фото, видеоотчет о выполненных работах согласно графика, согласованного Заказчиком.
· Работы должны выполняться качественно, соблюдая требования техники безопасности, технологического цикла и пожарной безопасности.
· При производстве и сдачи работ подрядчик должен соблюдать нормы и законы РК и действующие нормативы и акты.
· Гарантия на все виды работ не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания акта выполненных работ.
· После окончания работ, Подрядчик должен провести мероприятия по вывозу строительного мусора и уборке помещений и территорий.

Примечание: Работа не должна мешать производству наблюдений, особенно во время сроков и предачи информации.

Место выполнения работ: Атырауская область, Жылыойский район,
город Кульсары, Промзона НГДУ, Метеостанция Кульсары
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