Техническая спецификация
На проведение замеров выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных средств
1. Общие положения
Наименование услуг: Проведение инструментальных замеров выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных средств.
Цель услуг: Определение соответствия параметров выбросов отработавших газов требованиям действующих экологических и технических нормативов.
Срок оказания услуг по заявке заказчика в течении 15 календарных дней до 31 декабря 2026 года включительно. Общее количество техники составляет 30 единиц. При этом услуги будут оказываться по заявкам Заказчика, оплата будет производиться по фактически оказанному объему услуг. В связи с этим окончательная сумма договора подлежит корректировке исходя из фактически оказанных услуг и фактического объема выполненных работ.

В связи с этим окончательная сумма договора подлежит корректировке исходя из фактически оказанных услуг и фактического объема выполненных работ.
Место оказания услуг: Казыбек би 115 
2. Объект измерений
Замерам подлежат:
-легковые автомобили количество  
-Спец автомобили количество 
-автобусы количество 
3. Нормативные документы
Исполнитель должен руководствоваться:
-действующими экологическими нормами  «СТ РК 1433-2023Транспорт дорожный Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами транспортных средств в атмосферный воздух» проведения услуг; 
     4. Объем услуг
Исполнитель обязан:
1. Провести визуальный осмотр транспортного средства. 
2. Определить тип двигателя (бензиновый, дизельный, газовый). 
3. Выполнить инструментальные измерения состава отработавших газов. 
4. Зафиксировать результаты измерений. 
5. Подготовить протоколы испытаний. 
6. Измеряемые показатели
-температура атмосферного воздуха. 
         Для бензиновых двигателей
-содержание оксида углерода  CO; 
-содержание диоксид углероды CO₂ ; 
-содержание углеводород HC; 
-содержание кислород O₂ (%); 
         Для дизельных двигателей
-коэффициент дымности (м⁻¹ или %); 
-содержание O₂ (%), при необходимости; 

6. Требования к оборудованию
Измерения должны выполняться средствами измерений:
-прошедшими государственную поверку; 
-имеющими действующие свидетельства о поверке или сертификаты первичной калибровки; 
Рекомендуемое оборудование:
-Многокомпонентный газоанализатор
- Измеритель дымности
7. Методика проведения измерений
-должен быть прогрет до рабочей температуры. 
-Измерения выполняются на холостом ходу и повышенных оборотах согласно нормативной методике. 
-Для дизельных двигателей выполняется серия измерений при свободном ускорении. 
-Результатом считается среднее значение серии измерений. 
8. Требования к результатам
Исполнитель предоставляет:
-протоколы измерений по каждому транспортному средству; 
-сведения об использованном оборудовании; 
9. Срок оказания услуг.  
Срок выполнения работ: 45 календарных дней с момента подписания договора.
10. Форма отчетности
Итоговый отчет должен содержать:
 -перечень проверенных транспортных средств; 
-результаты замеров (Акт отбора и протоколы измеренийКонец формы); 
-фотографии процесса измерений (при необходимости); 
Требования к поставшику:
1. Иметь в собственности либо на ином законном основании пользования не менее 4 (четырех) передвижных экологических лабораторий, каждая из которых имеет действующую аккредитацию в установленном законодательством порядке. (приложить подтверждающие документы техпаспорт, договор аренды, действующее свидетельство об аккредитации)
2. Иметь не менее 3 специалистов с высшем образованием в сфере экологического направления, прошедших курсы по ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий». (приложить диплом, сертификаты)

