Приложение №2
Техническая спецификация
Услуги по техническому обслуживанию пожарной системы

	Место оказание услуги: Северо-Казахстанская область, Жамбылский район, село Жамбыл, ул. Республики, 5А 
	Срок оказания услуги: со дня подписания договора по 31 декабря 2026 года.
Периодичность – 1 раз в месяц.
Услуги по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации включают в себя:
1) Обследование системы для выявления видимых повреждений; 
2) Проверка работы программного обеспечения; 
3) Проверка работоспособности системы; 
4) Проверка и налаживание настроек системы; 
5) Чистка всех устройств и их элементов; 
6) Проверка работы блоков питания, замеры их электрических параметров; 
7) Осмотр разъемов и соединений, в случае неисправности – их ремонт; 
8) восстановление работоспособности системы;
9) Обучение правильной эксплуатации оборудованием сотрудников; 
10) Своевременное и правильное предоставление данных заказчику о ходе осмотра и состоянии системы;
11) Запись в журнал учета технического обслуживания.
12) осуществление технического надзора за правильным содержанием и организацией эксплуатации автоматической пожарной сигнализации Заказчиком;
13) осуществление плановых регламентных работ, необходимых для содержания автоматической пожарной сигнализации в исправном рабочем состоянии;
14) устранение неисправностей по вызову Заказчика; расходы на устранение неисправностей полностью производятся за счет Поставщика;
15) оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации пожарной сигнализации, инструктажа, составление инструкций по эксплуатации пожарной сигнализации;
16) выдачу технической документации по улучшению работы пожарной сигнализации;
17) постоянное поддержание работоспособности системы пожарной сигнализации с ежемесячной проверкой оборудования в присутствии представителей заказчика.
18) при текущем или капитальном ремонте Поставщик обязуется выполнять все работы по демонтажу и монтажу оборудования и системы пожарной сигнализации.
19) замена неработоспособных –датчиков и приборов. 
Услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации также включают содержание и поддержание в работоспособном состоянии: системы звукового оповещения, извещателей пожарных дымовых, пожарных приборов и аккумуляторных батарей внутри приборов и т.д. 
Техническое обслуживание пожарной сигнализации должно производиться квалифицированными специалистами, чтобы снизить вероятность сбоя в работе системы до минимума, а при наличии сбоя причина неисправности была выявлена и устранена максимально быстро. Техническое обслуживание систем пожарной безопасности должно проводиться ежемесячно.
Расходные материалы, необходимые для оказания Услуг, приобретаются за счет средств Поставщика самостоятельно по мере необхомости, и входят в стоимость услуг и общую сумму договора.
Все работы должны быть выполнены в течение суток со дня поступления заявки от Заказчика. 






№2 қосымша
Техникалық сипаттама
Өрт жүйесіне техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер

Қызмет көрсету орны: Солтүстік Қазақстан облысы, Жамбыл ауданы, Жамбыл селосы, Республика көшесі, 5А
Қызмет көрсету мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін.
Жиілік- айына 1 рет.
Өрт дабылы жүйесіне техникалық қызмет көрсету қызметтері мыналарды қамтиды:
1) көрінетін зақымдарды анықтау үшін жүйені тексеру;
2) Бағдарламалық қамтамасыз етудің жұмысын тексеру;
3) жүйенің жұмыс қабілеттілігін тексеру;
4) жүйе параметрлерін тексеру және реттеу;
5) барлық құрылғылар мен олардың элементтерін тазалау;
6) қоректендіру блоктарының жұмысын тексеру, олардың электр параметрлерін өлшеу;
7) қосқыштар мен қосылыстарды тексеру, ақау болған жағдайда-оларды жөндеу;
8) жүйенің жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру;
9) қызметкерлерді жабдықпен дұрыс пайдалануға үйрету;
10) тексеру барысы және жүйенің жай-күйі туралы деректерді Тапсырыс берушіге уақтылы және дұрыс ұсыну;
11) техникалық қызмет көрсетуді есепке алу журналына жазу.
12) Тапсырыс берушінің автоматты өрт дабылын дұрыс ұстауын және пайдалануды ұйымдастыруын техникалық қадағалауды жүзеге асыру;
13) автоматты өрт дабылын жарамды жұмыс жағдайында ұстау үшін қажетті жоспарлы регламенттік жұмыстарды жүзеге асыру;
14) Тапсырыс берушінің шақыруы бойынша ақауларды жою; ақауларды жоюға арналған шығыстар толығымен өнім берушінің есебінен жүргізіледі;
15) Тапсырыс берушіге өрт дабылын, нұсқаманы пайдалануға қатысты мәселелерде техникалық көмек көрсету, өрт дабылын пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарды жасау;
16) өрт дабылы жұмысын жақсарту бойынша техникалық құжаттама беру;
17) Тапсырыс беруші өкілдерінің қатысуымен жабдықты ай сайын тексере отырып, өрт дабылы жүйесінің жұмыс қабілеттілігін тұрақты ұстап тұру.
18) ағымдағы немесе күрделі жөндеу кезінде Өнім беруші жабдық пен өрт дабылы жүйесін бөлшектеу және монтаждау жөніндегі барлық жұмыстарды орындауға міндеттенеді.
19) жұмыс істемейтін –датчиктер мен аспаптарды ауыстыру.
Автоматты өрт дабылына техникалық қызмет көрсету қызметтері сондай-ақ жұмысқа жарамды күйде ұстауды және ұстауды қамтиды: дыбыстық хабарлау жүйелері, өрт түтінінің хабарлағыштары, аспаптардың ішіндегі аккумуляторлық батареялардың өрт сөндіру аспаптары және т. б.
Өрт дабылына техникалық қызмет көрсетуді жүйенің істен шығу ықтималдығын минимумға дейін төмендету үшін білікті мамандар жүргізуі керек, ал ақаулық болған жағдайда ақаулықтың себебі анықталып, мүмкіндігінше тез шешілді. Өрт қауіпсіздігі жүйелеріне техникалық қызмет көрсету ай сайын жүргізілуі тиіс.
Қызметтерді көрсету үшін қажетті шығын материалдары қажеттілігіне қарай өнім берушінің қаражаты есебінен дербес сатып алынады және қызметтер құнына және шарттың жалпы сомасына кіреді.
Барлық жұмыстар тапсырыс берушіден өтінім түскен күннен бастап бір тәулік ішінде орындалуы тиіс.


