ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на проведение технического обследования стен здания мастерской Государственного коммунального казенного предприятия «Западно-Казахстанский индустриальный колледж» Управления образования акимата Западно-Казахстанской области
1. Цель обследования
Целью проведения технического обследования является определение фактического состояния стен здания мастерской, выявление имеющихся трещин, повреждений и других дефектов, а также определение необходимости проведения ремонтных работ.
В ходе обследования необходимо установить характер и размеры трещин, определить возможные причины их возникновения, оценить состояние стен и подготовить рекомендации по устранению выявленных повреждений.
2. Нормативные требования
Техническое обследование необходимо выполнить в соответствии с действующими нормативными документами Республики Казахстан в области строительства, технического состояния зданий и безопасности строительных конструкций.
3. Состав работ
Работы по техническому обследованию включают:
· осмотр стен здания мастерской;
· изучение имеющейся технической документации на здание при ее наличии;
· выявление трещин, сколов, разрушений и других повреждений стен;
· определение расположения, направления, длины и ширины трещин;
· проверку состояния кладки, швов и поверхности стен;
· выявление участков осыпания и отслоения штукатурки;
· выявление следов увлажнения и разрушения строительных материалов;
· проверку наличия видимых деформаций стен;
· выполнение необходимых замеров;
· фотографирование выявленных повреждений;
· определение возможных причин появления трещин;
· оценку состояния стен и необходимости проведения ремонта;
· подготовку технического заключения по результатам выполненных работ.
4. Техническое обследование стен
При осмотре стен здания мастерской необходимо:
· осмотреть наружные и внутренние поверхности стен;
· выявить все видимые трещины и поврежденные участки;
· определить расположение, направление, длину и ширину раскрытия трещин;
· выявить вертикальные, горизонтальные, наклонные и другие трещины;
· проверить состояние стен в углах здания и местах соединения стен;
· выявить разрушения кладки, повреждения швов и выпадение раствора;
· определить наличие отслоения штукатурки, сколов и осыпания поверхности;
· выявить следы проникновения влаги и разрушения строительных материалов;
· проверить наличие наклона, выпучивания и других видимых изменений формы стен;
· выполнить необходимые замеры и фотографирование поврежденных участков.
По результатам осмотра необходимо определить степень повреждения стен, возможные причины появления трещин и необходимость проведения ремонтных работ.
5. Определение причин появления трещин
При определении возможных причин появления трещин необходимо учитывать:
· состояние стен и строительных материалов;
· наличие и характер повреждений кладки;
· возможное неравномерное оседание здания;
· воздействие влаги и перепадов температуры;
· возможные нарушения при строительстве;
· другие причины, которые могут быть установлены при осмотре здания.
Если имеющихся данных недостаточно для определения точной причины возникновения трещин, это необходимо указать в техническом заключении и при необходимости рекомендовать дополнительные работы.
6. Оценка состояния стен
По результатам выполненных работ необходимо оценить фактическое состояние стен с учетом выявленных повреждений.
При оценке следует учитывать:
· количество и расположение трещин;
· длину и ширину трещин;
· состояние кладки и строительных швов;
· наличие разрушений и следов увлажнения;
· наличие видимых деформаций стен;
· влияние повреждений на надежность и безопасность здания;
· необходимость ремонта или восстановления поврежденных участков.
По итогам оценки необходимо определить возможность дальнейшей безопасной эксплуатации стен и установить необходимость проведения ремонтных работ.
7. Техническое заключение
По результатам выполненных работ необходимо подготовить техническое заключение, включающее:
1. Общие сведения о здании мастерской.
2. Основание для проведения работ.
3. Цель и задачи обследования.
4. Перечень предоставленной Заказчиком документации при ее наличии.
5. Описание стен здания.
6. Результаты осмотра стен.
7. Перечень выявленных трещин и других повреждений.
8. Результаты замеров трещин.
9. Фотографии выявленных повреждений.
10. Описание возможных причин появления трещин.
11. Оценку фактического состояния стен.
12. Выводы о возможности дальнейшей безопасной эксплуатации.
13. Рекомендации по устранению выявленных повреждений.
14. Рекомендации по ремонту или восстановлению стен.
15. Рекомендации по дополнительным работам при необходимости.
8. Результат выполнения работ
По завершении работ Заказчику предоставляется техническое заключение по результатам технического обследования стен здания мастерской Государственного коммунального казенного предприятия «Западно-Казахстанский индустриальный колледж» Управления образования акимата Западно-Казахстанской области.
Техническое заключение должно содержать описание состояния стен, сведения о выявленных трещинах и других повреждениях, результаты замеров, фотографии, выводы и рекомендации по устранению дефектов.
Результаты выполненных работ должны позволять Заказчику определить необходимость проведения ремонта стен, основные виды ремонтных работ и возможность дальнейшей безопасной эксплуатации здания мастерской.












ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
«Батыс Қазақстан индустриялық колледжі» Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының шеберхана ғимаратының қабырғаларын техникалық тексеруден өткізуге арналған
1. Тексерудің мақсаты
Техникалық тексерудің мақсаты – шеберхана ғимараты қабырғаларының нақты техникалық жай-күйін анықтау, бар жарықтарды, зақымдануларды және басқа да ақауларды анықтау, сондай-ақ жөндеу жұмыстарын жүргізу қажеттілігін белгілеу.
Тексеру барысында жарықтардың сипаты мен өлшемдерін анықтау, олардың пайда болу себептерін белгілеу, қабырғалардың жай-күйін бағалау және анықталған зақымдануларды жою бойынша ұсынымдар әзірлеу қажет.
2. Нормативтік талаптар
Техникалық тексеру Қазақстан Республикасының құрылыс, ғимараттардың техникалық жай-күйі және құрылыс конструкцияларының қауіпсіздігі саласындағы қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес жүргізілуі тиіс.
3. Жұмыстардың құрамы
Шеберхана ғимаратының қабырғаларын техникалық тексеру жұмыстарына мыналар кіреді:
· шеберхана ғимаратының қабырғаларын қарап тексеру;
· ғимараттың қолда бар техникалық құжаттамасын зерделеу;
· қабырғалардағы жарықтарды, сынықтарды, бұзылуларды және басқа да зақымдануларды анықтау;
· жарықтардың орналасуын, бағытын, ұзындығын және енін анықтау;
· қабырғалардың кірпіш қалау жағдайын, жіктері мен беткі қабатының жай-күйін тексеру;
· сылақтың түсуі мен қабыршақтанған жерлерін анықтау;
· ылғалдану белгілерін және құрылыс материалдарының бұзылуын анықтау;
· қабырғаларда көзге көрінетін деформациялардың бар-жоғын тексеру;
· қажетті өлшеу жұмыстарын жүргізу;
· анықталған зақымдануларды суретке түсіру;
· жарықтардың пайда болу себептерін анықтау;
· қабырғалардың жай-күйін бағалау және жөндеу қажеттілігін белгілеу;
· орындалған жұмыстардың нәтижелері бойынша техникалық қорытынды дайындау.
4. Қабырғаларды техникалық тексеру
Шеберхана ғимаратының қабырғаларын қарап тексеру кезінде мынадай жұмыстар орындалуы тиіс:
· қабырғалардың сыртқы және ішкі беттерін қарап тексеру;
· барлық көрінетін жарықтар мен зақымданған учаскелерді анықтау;
· жарықтардың орналасуын, бағытын, ұзындығын және ашылу енін анықтау;
· тік, көлденең, көлбеу және басқа да жарықтарды анықтау;
· ғимарат бұрыштарындағы және қабырғалардың түйіскен жерлеріндегі жағдайды тексеру;
· кірпіш қалауының бұзылуын, жіктердің зақымдануын және ерітіндінің түсуін анықтау;
· сылақтың қабыршақтануын, беткі қабаттың сынықтары мен үгітілуін анықтау;
· ылғалдың ену белгілерін және құрылыс материалдарының бұзылуын анықтау;
· қабырғалардың қисаюын, томпаюын және пішінінің басқа да өзгерістерін тексеру;
· қажетті өлшеу жұмыстарын жүргізу және зақымданған учаскелерді суретке түсіру.
Тексеру нәтижелері бойынша қабырғалардың зақымдану дәрежесін, жарықтардың пайда болу себептерін және жөндеу жұмыстарын жүргізу қажеттілігін анықтау қажет.
5. Жарықтардың пайда болу себептерін анықтау
Жарықтардың пайда болу себептерін анықтау кезінде мынадай жағдайлар ескерілуі тиіс:
· қабырғалардың және құрылыс материалдарының жай-күйі;
· кірпіш қалауының зақымдану сипаты;
· ғимараттың біркелкі шөкпеу ықтималдығы;
· ылғалдың және температура өзгерістерінің әсері;
· құрылыс жұмыстары кезінде жіберілген ықтимал кемшіліктер;
· ғимаратты қарап тексеру барысында анықталуы мүмкін басқа да себептер.
Егер қолда бар мәліметтер жарықтардың нақты пайда болу себебін анықтауға жеткіліксіз болса, бұл техникалық қорытындыда көрсетіліп, қажет болған жағдайда қосымша жұмыстар жүргізу ұсынылуы тиіс.
6. Қабырғалардың жай-күйін бағалау
Орындалған жұмыстардың нәтижелері бойынша анықталған зақымдануларды ескере отырып, қабырғалардың нақты техникалық жай-күйін бағалау қажет.
Бағалау кезінде мыналар ескерілуі тиіс:
· жарықтардың саны мен орналасуы;
· жарықтардың ұзындығы мен ені;
· кірпіш қалауы мен құрылыс жіктерінің жай-күйі;
· бұзылулар мен ылғалдану белгілерінің болуы;
· қабырғалардағы көзге көрінетін деформациялардың болуы;
· зақымданулардың ғимараттың сенімділігі мен қауіпсіздігіне әсері;
· зақымданған учаскелерді жөндеу немесе қалпына келтіру қажеттілігі.
Бағалау қорытындысы бойынша қабырғаларды одан әрі қауіпсіз пайдаланудың мүмкіндігі анықталып, жөндеу жұмыстарын жүргізу қажеттілігі белгіленуі тиіс.
7. Техникалық қорытынды
Орындалған жұмыстардың нәтижелері бойынша төмендегілерді қамтитын техникалық қорытынды дайындалуы тиіс:
1. Шеберхана ғимараты туралы жалпы мәліметтер.
2. Жұмыстарды жүргізуге негіздеме.
3. Тексерудің мақсаты мен міндеттері.
4. Тапсырыс беруші ұсынған құжаттардың тізбесі, олар болған жағдайда.
5. Ғимарат қабырғаларының сипаттамасы.
6. Қабырғаларды қарап тексеру нәтижелері.
7. Анықталған жарықтар мен басқа да зақымданулардың тізбесі.
8. Жарықтардың өлшемдерін анықтау нәтижелері.
9. Анықталған зақымданулардың фотосуреттері.
10. Жарықтардың пайда болу себептерінің сипаттамасы.
11. Қабырғалардың нақты техникалық жай-күйін бағалау.
12. Ғимаратты одан әрі қауіпсіз пайдалану мүмкіндігі туралы қорытынды.
13. Анықталған зақымдануларды жою жөніндегі ұсынымдар.
14. Қабырғаларды жөндеу немесе қалпына келтіру жөніндегі ұсынымдар.
15. Қажет болған жағдайда қосымша жұмыстар жүргізу жөніндегі ұсынымдар.
8. Жұмыстарды орындау нәтижесі
Жұмыстар аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушіге «Батыс Қазақстан индустриялық колледжі» Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының шеберхана ғимаратының қабырғаларын техникалық тексеру нәтижелері бойынша техникалық қорытынды ұсынылады.
Техникалық қорытындыда қабырғалардың жай-күйі, анықталған жарықтар мен басқа да зақымданулар туралы мәліметтер, өлшеу нәтижелері, фотосуреттер, қорытындылар және ақауларды жою жөніндегі ұсынымдар қамтылуы тиіс.
Орындалған жұмыстардың нәтижелері Тапсырыс берушіге қабырғаларды жөндеу қажеттілігін, жөндеу жұмыстарының негізгі түрлерін және шеберхана ғимаратын одан әрі қауіпсіз пайдалану мүмкіндігін анықтауға мүмкіндік беруі тиіс.









