ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
[bookmark: _GoBack] Ремонт двигателя легкового автомобиля Lada kalina cross 
2018 года выпуска (двигатель ВАЗ 11186,  8 клапанов)
ГУ «Отдел занятости и социальных программ 
района Тереңкөл»

	№
	Узел / Работа
	Детали / Материалы
	Примечание

	1
	Блок цилиндров
	Расточка 82,0 -> 82,4 мм
	1-й ремонт

	
	
	Хонингование 45°
	Ra 0,6-0,8

	
	
	Мойка блока
	Обязательно

	2
	Поршневая группа
	Поршни 82,4 безвтыковые облегч.
	Комплект 4 шт

	
	
	Кольца, пальцы 22мм
	Зазор 0,20-0,35 мм

	3
	Коленчатый вал
	Диагностика / Дефектовка
	При задирах - шлифовка

	
	
	Шлифовка 0,25 при необх.
	50,545 / 47,58 мм

	4
	Вкладыши
	Комплект коренные + шатунные
	Под размер к/вала

	5
	Помпа (насос ОЖ)
	Помпа ВАЗ 2112 / TZA
	Менять обязательно

	6
	ГБЦ - плоскость
	Фрезеровка + дефектовка
	Мин. высота 133,0 мм

	7
	Клапана
	Диагностика, замена при необх.
	Направляющие + МСК

	
	
	Маслосъемные колпачки
	Corteco / Victor Reinz

	8
	Распредвал
	Диагностика, замена при необх.
	Люфт макс 0,2 мм

	9
	Прокладки
	Прокладка ГБЦ металл 82,4
	Фритекс / ВАТИ

	
	
	Прокладка клапанной крышки
	

	10
	Свечи зажигания
	NGK / Brisk / Denso
	Зазор 1,0-1,1 мм

	11
	Масло для обкатки
	5W40
	3,2л + фильтр

	12
	Фильтры
	Воздушный + Масляный
	MANN / FILTRON

	13
	ГРМ
	Ремень + ролик GATES оригинал
	113 зубьев, натяжка

	14
	Антифриз
	G12+ красный
	7,84 л



Текущий ремонт автомобиля проводить на территории с.Теренколь 
Запчасти за счет постащика

