ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
«Atlas Copco GA37+ маркалы екі бұрандалы компрессорға 4000 мотосағатқа жеткен кезде Visit A регламенті бойынша жоспарлы техникалық қызмет көрсету, оның ішінде қажетті қосалқы бөлшектер мен шығыс материалдарын жеткізу және өндірушінің талаптарына сәйкес регламенттік жұмыстардың толық кешенін орындау қызметтері»
Жабдық саны: 2 бірлік.
	№
	Атауы
	Техникалық талаптар
	Өлшем бірлігі
	1 компрессорға
	2 компрессорға барлығы

	1
	4000 мотосағатқа арналған Visit A жоспарлы техникалық қызмет көрсету
	Atlas Copco өндірушісінің GA37+ моделіне арналған талаптарына сәйкес регламенттік жұмыстардың толық кешені
	қызмет
	1
	2

	2
	AIR FILTER KIT
	GA37+ компрессорымен үйлесімді, түпнұсқа Atlas Copco немесе баламалы ауа сүзгісінің жиынтығы
	жиынтық
	1
	2

	3
	Oil filter x1 kit 8K
	Түпнұсқа Atlas Copco немесе баламалы май сүзгісінің жиынтығы
	жиынтық
	1
	2

	4
	OIL CAN 20L RS XD
	Өндірушінің талаптарына сәйкес келетін, көлемі 20 литр RS XD компрессорлық майы
	канистр
	1
	2

	5
	Жабдықты диагностикалау
	Компрессордың негізгі тораптары мен жүйелерінің техникалық жай-күйін тексеру
	қызмет
	1
	2

	6
	Жұмыс параметрлерін тексеру
	Қысымды, температураны және басқа да пайдалану параметрлерін бақылау
	қызмет
	1
	2

	7
	Салқындату жүйесін тексеру
	Салқындату жүйесінің жай-күйін қарап тексеру және оның жұмысын тексеру
	қызмет
	1
	2

	8
	Герметикалығын тексеру
	Құбырларды, қосылыстарды және ауа мен майдың ықтимал ағып кету орындарын тексеру
	қызмет
	1
	2

	9
	Электр бөлігін тексеру
	Электр қосылыстарын, кабельдерді, басқару элементтері мен қорғаныс құрылғыларын қарап тексеру
	қызмет
	1
	2

	10
	Басқару және қорғаныс жүйесін тексеру
	Компрессордың автоматикасы мен қорғаныс жүйелерінің жұмыс істеуін тексеру
	қызмет
	1
	2

	11
	Бақылау мақсатында іске қосу
	Техникалық қызмет көрсетілгеннен кейін компрессордың жұмысқа қабілеттілігін тексеру
	қызмет
	1
	2


1. Негізгі қосалқы бөлшектердің тізбесі
Ұсынылған коммерциялық ұсыныс негізінде 4000 мотосағатқа арналған Visit A техникалық қызмет көрсету регламентінде AIR FILTER KIT, май сүзгісі және RS XD майы көзделген.
	№
	Атауы
	Артикулы
	2 компрессорға қажетті саны

	1
	AIR FILTER KIT
	3002619191
	2 жиынтық

	2
	Oil filter x1 kit 8K
	3002619040
	2 жиынтық

	3
	OIL CAN 20L RS XD
	2901170100
	2 канистр × 20 л


2. Жұмыс көлемі
Жеткізуші екі компрессордың әрқайсысына жеке-жеке 4000 мотосағатқа арналған Visit A регламенті бойынша техникалық қызмет көрсетудің толық кешенін орындауға міндетті.
Орындалатын жұмыстардың құрамына мыналар кіреді:
· жоспарлы техникалық қызмет көрсету;
· ауа сүзгісін ауыстыру;
· май сүзгісін ауыстыру;
· компрессорлық майды ауыстыру;
· негізгі тораптарды диагностикалау;
· жұмыс параметрлерін тексеру;
· салқындату жүйесін тексеру;
· қосылыстар мен герметикалығын тексеру;
· электр бөлігін тексеру;
· басқару және қорғаныс жүйелерін тексеру;
· техникалық қызмет көрсетілгеннен кейін бақылау мақсатында іске қосу;
· техникалық қызмет көрсету нәтижелерін ресімдеу.
Жоспарлы техникалық қызмет көрсету Atlas Copco өндірушісінің ұсынымдарына сәйкес орындалуға тиіс.
3. Жеткізушіге қойылатын талаптар
Жеткізуші:
1. Atlas Copco GA37+ маркалы екі компрессорға техникалық қызмет көрсетуге міндетті.
2. Түпнұсқа қосалқы бөлшектерді немесе техникалық сипаттамалары бойынша баламалы қосалқы бөлшектерді пайдалануға міндетті.
3. Білікті сервистік персонал ұсынуға міндетті.
4. Жұмыстарды орындау кестесін Тапсырыс берушімен келісуге міндетті.
5. Кәсіпорын аумағында жұмыстардың қауіпсіз орындалуын қамтамасыз етуге міндетті.
6. Жұмыстар аяқталғаннан кейін әрбір компрессорды бақылау мақсатында іске қосуға міндетті.
7. Тапсырыс берушіге мынадай құжаттарды ұсынуға міндетті:
· орындалған жұмыстар актісі;
· орындалған операциялардың тізбесі;
· ауыстырылған қосалқы бөлшектердің тізбесі;
· одан әрі пайдалану жөніндегі ұсынымдар;
· анықталған ақаулар туралы ақпарат;
· пайдаланылған қосалқы бөлшектер мен материалдарға қатысты құжаттар.
4. Кепілдік
Орындалған жұмыстар мен ауыстырылған бөлшектерге кепілдік мерзімі көрсетілген қызметтер актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 6 айды құрауға тиіс.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
«Оказание услуг по плановому техническому обслуживанию двух винтовых компрессоров Atlas Copco GA37+ по регламенту Visit A при достижении 4000 моточасов, включая поставку необходимых запасных частей, расходных материалов и выполнение полного комплекса регламентных работ в соответствии с требованиями производителя».

Количество оборудования: 2 единицы.
	№
	Наименование
	Технические требования
	Ед. изм.
	На 1 компрессор
	Всего на 2 компрессора

	1
	Плановое ТО Visit A – 4000 моточасов
	Полный комплекс регламентных работ согласно требованиям производителя Atlas Copco для GA37+
	услуга
	1
	2

	2
	AIR FILTER KIT
	Комплект воздушного фильтра, оригинальный Atlas Copco либо эквивалент, совместимый с GA37+
	компл.
	1
	2

	3
	Oil filter x1 kit 8K
	Комплект масляного фильтра, оригинальный Atlas Copco либо эквивалент
	компл.
	1
	2

	4
	OIL CAN 20L RS XD
	Компрессорное масло RS XD, 20 л, соответствующее требованиям производителя
	канистра
	1
	2

	5
	Диагностика оборудования
	Проверка технического состояния основных узлов и систем компрессора
	услуга
	1
	2

	6
	Проверка рабочих параметров
	Контроль давления, температуры и других эксплуатационных параметров
	услуга
	1
	2

	7
	Проверка системы охлаждения
	Осмотр и проверка состояния системы охлаждения
	услуга
	1
	2

	8
	Проверка герметичности
	Проверка трубопроводов, соединений и возможных утечек воздуха/масла
	услуга
	1
	2

	9
	Проверка электрической части
	Осмотр электрических соединений, кабелей, элементов управления и защит
	услуга
	1
	2

	10
	Проверка системы управления и защит
	Проверка функционирования автоматики и защит компрессора
	услуга
	1
	2

	11
	Контрольный запуск
	Проверка работоспособности компрессора после проведения ТО
	услуга
	1
	2



1. Перечень основных запасных частей
На основании предоставленного коммерческого предложения для Visit A — 4000 hrs предусмотрены AIR FILTER KIT, масляный фильтр и масло RS XD. 
	№
	Наименование
	Артикул
	Кол-во на 2 компрессора

	1
	AIR FILTER KIT
	3002619191
	2 компл.

	2
	Oil filter x1 kit 8K
	3002619040
	2 компл.

	3
	OIL CAN 20L RS XD
	2901170100
	2 кан. × 20 л


2. Объем работ
Поставщик должен выполнить полный регламент Visit A — 4000 часов отдельно на каждом из двух компрессоров.
В состав работ включить:
· проведение планового технического обслуживания; 
· замену воздушного фильтра; 
· замену масляного фильтра; 
· замену компрессорного масла; 
· диагностику основных узлов; 
· проверку рабочих параметров; 
· проверку системы охлаждения; 
· проверку соединений и герметичности; 
· проверку электрической части; 
· проверку системы управления и защит; 
· контрольный запуск после проведения обслуживания; 
· оформление результатов технического обслуживания. 
Плановое обслуживание должно выполняться в соответствии с рекомендациями производителя Atlas Copco. 
3. Требования к поставщику
Поставщик обязан:
1. Выполнить ТО двух компрессоров Atlas Copco GA37+. 
2. Использовать оригинальные запасные части либо технически эквивалентные. 
3. Предоставить квалифицированный сервисный персонал. 
4. Согласовать график проведения работ с Заказчиком. 
5. Обеспечить безопасное выполнение работ на территории предприятия. 
6. После завершения работ выполнить контрольный запуск каждого компрессора. 
7. Предоставить Заказчику: 
· акт выполненных работ; 
· перечень выполненных операций; 
· перечень замененных запасных частей; 
· рекомендации по дальнейшей эксплуатации; 
· информацию о выявленных дефектах; 
· документы на использованные запасные части и материалы. 
4. Гарантия
Гарантия на выполненные работы и замененные детали — не менее 6 месяцев с даты подписания акта оказанных услуг 
