ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Қызылағаш ауылында ағаш көшеттерін отырғызу жұмыстарын жүргізу.

Көгалдандыру және ағаш отырғызу жұмыстарының тізімі мен көлемі;
Жұмыс атауы: Елді мекенді көгалдандыру, ағаш көшеттерін сатып алу, отырғызу және күтіп-баптау жұмыстары.

Жұмыстарды орындау үшін қажетті жабдықтар мен керек-жарақтар, көшеттер, жұмыс күші жеткізуші тарапынан болуы тиіс 

	№
	Көшеттің түрлері
	Саны, дана
	Көшет биіктігі, метр

	1
	Қарағаш (Вяз)
	300
	1,5-2 метр

	2
	Ясен (Шетен / Күл)
	300
	1,5-2 метр

	
	Барлығы:
	600
	


* Жұмыс орны: Алматы облысы, Ақсу ауданы, Қызылағаш ауылдық округі (нақты көшесі немесе учаскесі көрсетіледі).

1. Көшеттердің сапасы: Отырғызылатын материал сау, тамыр жүйесі жақсы дамыған, діңі түзу, механикалық зақымдарсыз және аурулар мен зиянкестерден таза болуы тиіс.

2. Көшеттердің өлшемдері:


• Ағаштардың биіктігі кемінде 1.5 – 2.0 метр болуы керек.


• Тамыр жүйесі жабық (контейнерде немесе топырақ кесегімен қапталған) немесе тамыры арнайы өңделген ашық жүйелі болуы тиіс.

3. Ағаш отырғызу жұмыстарына қойылатын талаптар.
1. Мердігер ағаш отырғызылатын орындарды қоқыстан, тастардан тазартып, өлшемдері кемінде 50х50х50 см болатын шұңқырлар дайындайды.

2. Отырғызу технологиясы: Ағаш отырғызу кезінде құнарлы топырақ (қарашірік) қосылып, тамыр жүйесі дұрыс орналастырылуы керек. Отырғызылғаннан кейін әр ағаштың түбі бекітіліп (қазық қағылып, байланады) және бірден мол суарылуы тиіс.

3. Агротехникалық мерзім: Жұмыстар ағаш отырғызудың қолайлы кезеңінде (көктемгі немесе күзгі отырғызу маусымында) жүргізілуі қажет.
4. Күтіп-баптау және кепілдік міндеттемелер:
* Суару және күтім: Мердігер ағаш отырғызылған сәттен бастап келісімшарт мерзімі аяқталғанға дейін ағаштарды тұрақты суаруды, түбін қопсытуды және арам шөптерден тазартуды өз міндетіне алады.

* Кепілдік (Жерсіну деңгейі): Отырғызылған ағаштардың жерсіну (приживаемость) кепілдігі кемінде 80-90% болуы керек. Күзгі/көктемгі тексеріс кезінде қурап қалған, өспей қалған ағаштарды Мердігер өз есебінен жаңа сау көшеттермен ауыстырып отырғызуға міндетті. Кепілдік мерзімі — тапсыру актісіне қол қойылғаннан бастап 1 жыл.

Трактормен арық тарту және жер өңдеу жұмыстары:

1. Техниканы қолдану және арық сипаттамасы:


• Мердігер ағаш отырғызу алдында арнайы техниканы (тракторды) қолдана отырып, бекітілген ағаш отырғызу жоспарына сәйкес топырақ арықтарын (грунтовые борозды/арыки) тарту жұмыстарын жүргізуге міндетті.


• Трактормен тартылған арықтардың бойы тегіс, судың кедергісіз ағуына қолайлы және суару кезінде топырақтың шайылып кетпеуін қамтамасыз ететіндей еңістікте болуы тиіс.

2. Жұмыстарды орындау тәртібі:


• Трактормен арық тарту барысында жақын маңдағы жасыл желектерге, қоршауларға және Қызылағаш ауылының жерасты және үстіртіндегі инженерлік желілеріне (су құбырлары, кабельдер) зақым келтіруге тыйым салынады. Зақым келген жағдайда Мердігер оны өз есебінен қалпына келтіреді.


• Трактормен арық жүргізілгеннен кейін, ағаш егілетін қатарлардың бойындағы шұңқырларды дайындау жұмыстары басталады. Трактор өткен жердегі ірі топырақ кесектері мен тастар тазартылып, қолмен өңделеді.
Жұмыс орны және отырғызу шарттары бөлімі:

* Жұмыстарды орындау орны: Алматы облысы, Ақсу ауданы, Қызылағаш ауылдық округі, Қызылағаш ауылы.

* Отырғызу учаскелерінің нақты координаттары: Жасыл желектерді отырғызу орындары Қызылағаш ауылдық округі әкімдігі бекіткен Ағаш отырғызу жоспарына (Схема/План посадки деревьев) сәйкес анықталады.

* Мердігерге қойылатын міндеттер:


1. Жұмысты бастамас бұрын Мердігер Тапсырыс берушімен бірлесіп, бекітілген жоспар бойынша отырғызу учаскелерін (көшелер, саябақтар немесе әлеуметтік нысандардың маңы) нақтылауға міндетті.


2. Ағаш отырғызу жұмыстары ауылдың жерасты инженерлік желілерінің (су құбыры, байланыс және электр кабельдері) қорғау аймақтарын бұзбай, жоспарда көрсетілген қашықтықтарды қатаң сақтай отырып жүргізілуі тиіс
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Проведение работ по посадке саженцев деревьев в селе Кызылагаш.
Перечень и объем работ по озеленению и посадке деревьев:
Наименование работ: Работы по озеленению населенного пункта, приобретению, посадке и уходу за саженцами деревьев.

Все необходимые для выполнения работ оборудование, инвентарь, саженцы и рабочая сила должны предоставляться Поставщиком.

	№

	Наименование саженцев

	Кол-во, штук

	Высота, метр


	1

	Вяз
	300
	1,5-2 метр

	2

	Ясень 
	300

	1,5-2 метр

		Итого

	600
	

	
	
	
	


Место выполнения работ: область Жетісу, Аксуйский район, Кызылагашский сельский округ (с указанием конкретной улицы или участка).

1. Качество саженцев: посадочный материал должен быть здоровым, с хорошо развитой корневой системой, прямым стволом, без механических повреждений, заболеваний и вредителей.

2. Размеры саженцев:

· Высота деревьев должна составлять не менее 1,5–2,0 метра.

· Корневая система должна быть закрытой (в контейнере или с земляным комом) либо открытой, со специально обработанными корнями.

3. Требования к выполнению работ по посадке деревьев.

1. Подрядчик очищает места посадки деревьев от мусора и камней, подготавливает посадочные ямы размером не менее 50 × 50 × 50 см.

2. Технология посадки: при посадке деревьев необходимо добавлять плодородную почву (перегной), корневая система должна быть правильно размещена. После посадки каждое дерево должно быть закреплено (устанавливается опорный кол и выполняется подвязка), а также сразу обильно полито.

3. Агротехнические сроки: работы должны проводиться в благоприятный для посадки деревьев период (в весенний или осенний посадочный сезон).

4. Уход и гарантийные обязательства:

- Полив и уход: с момента посадки деревьев и до окончания срока действия договора Подрядчик принимает на себя обязательства по регулярному поливу деревьев, рыхлению почвы у основания деревьев и удалению сорняков.

- Гарантия (уровень приживаемости): гарантия приживаемости посаженных деревьев должна составлять не менее 80–90%. При проведении осенней/весенней проверки засохшие и неприжившиеся деревья Подрядчик обязан за свой счет заменить новыми здоровыми саженцами и выполнить повторную посадку. Гарантийный срок — 1 год с момента подписания акта приемки.

Работы по нарезке арыков трактором и обработке грунта:

1. Использование техники и характеристики арыков:

- Подрядчик обязан до посадки деревьев выполнить работы по нарезке грунтовых арыков с использованием специальной техники (трактора) в соответствии с утвержденным планом посадки деревьев.

- Арыки, нарезанные трактором, должны иметь ровное дно, обеспечивать беспрепятственное течение воды и иметь такой уклон, который предотвращает размывание почвы при поливе.

2. Порядок выполнения работ:

- При нарезке арыков трактором запрещается повреждать расположенные поблизости зеленые насаждения, ограждения, а также подземные и надземные инженерные коммуникации села Кызылагаш (водопроводные трубы, кабели). В случае причинения повреждений Подрядчик восстанавливает их за свой счет.

- После проведения арыков трактором начинаются работы по подготовке ям вдоль рядов посадки деревьев. Крупные комья грунта и камни на участке, по которому прошел трактор, очищаются и обрабатываются вручную.

Раздел «Место выполнения работ и условия посадки»:

Место выполнения работ: область Жетісу, Аксуйский район, Кызылагашский сельский округ, село Кызылагаш.

Точные координаты участков посадки: места посадки зеленых насаждений определяются в соответствии с утвержденным акиматом Кызылагашского сельского округа планом посадки деревьев (схемой/планом посадки деревьев).

Обязанности Подрядчика:

1. До начала работ Подрядчик обязан совместно с Заказчиком уточнить участки посадки (улицы, парки или территории вблизи социальных объектов) в соответствии с утвержденным планом.

2. Посадка деревьев должна проводиться без нарушения охранных зон подземных инженерных коммуникаций села (водопровод, линии связи и электрические кабели), со строгим соблюдением расстояний, указанных в плане.

