ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на оказание услуг по реставрации (перетяжке) кожаных диванов
1. ЗАКАЗЧИК
	Параметр
	Значение

	Полное наименование
	Государственное коммунальное казенное предприятие «Актауский технологический колледж сервиса» Управления образования Мангистауской области (ГККП «АТКС») общежитие 

	БИН
	860440000021

	Адрес
	Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 17 микрорайон, здание 118 



2. ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ
	Параметр
	Значение

	Наименование услуг
	Услуги по реставрации и перетяжке мягкой мебели (диванов)

	Количество объектов
	8 (восемь) штук

	Адрес объекта
	Мангистауская область, г. Актау, 17 микрорайон, здание 118 (здание общежития)

	Место выполнения работ
	Производственная база Поставщика (вывоз и обратная доставка — силами и за счет Поставщика)

	Срок выполнения
	В течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения договора

	Гарантийный срок
	12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи выполненных работ



3. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ
Для качественной реставрации диванов Поставщик использует материалы, соответствующие следующим требованиям:
	Параметр
	Значение

	Материал обивки
	Экокожа повышенной прочности (микрофибра или полиуретан PU на плотной основе); материал дышащий, экологически безопасный, тактильно приятный

	Толщина обивочного материала
	Не менее 1,1–1,2 мм

	Цвет
	Черный (матовый или полуматовый — по согласованию с Заказчиком)

	Износостойкость
	Не менее 50 000 циклов по тесту Мартиндейла

	Эксплуатационные свойства
	Устойчивость к истиранию, разрыву, выцветанию и воздействию дезинфицирующих средств

	Наполнитель (при необходимости замены)
	Пенополиуретан (ППУ) повышенной плотности марки HR или ST, плотность не менее 30–35 кг/м³ — для восстановления формы сидений и спинок

	Подкладочный материал
	Спанбонд или синтепон плотностью 100–200 г/м² — формообразующий слой между ППУ и экокожей

	Нити
	Высокопрочные армированные нити (капроновые или полиэфирные), устойчивые к растяжению

	Крепеж
	Скобы для пневмостеплера из нержавеющей или оцинкованной стали



4. ЭТАПЫ И СОСТАВ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	№
	Этап
	Содержание работ

	1
	Демонтаж и дефектовка
	Разборка диванов, снятие старой обивки, проверка целостности деревянного каркаса, пружинных блоков и элементов крепления.

	2
	Ремонт каркаса и замена наполнителя
	Укрепление несущих узлов каркаса (при обнаружении дефектов). Локальная или полная замена просевшего пенополиуретана для восстановления первоначальной эргономики дивана.

	3
	Раскрой и пошив
	Изготовление новых чехлов из черной экокожи строго по лекалам оригинальной обивки с сохранением декоративных швов и утяжек.

	4
	Обивка (обойные работы)
	Профессиональная натяжка и фиксация новых чехлов на каркасе без перекосов, морщин и складок.

	5
	Сборка и контроль качества
	Финишная сборка диванов, проверка работы механизмов (при наличии) и визуальный контроль качества швов.



5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА И ЛОГИСТИКА
1. Поставщик своими силами и за свой счет осуществляет вывоз диванов с объекта Заказчика, транспортировку в цех и обратную доставку после реставрации.
1. Поставщик аккуратно выполняет погрузочно-разгрузочные работы, исключая повреждение дверных проемов, стен и лифтов в здании общежития Заказчика.
1. Все работы по разборке, перетяжке и сборке проводятся исключительно на производственной базе Поставщика. Расходы на топливо, транспорт и грузчиков полностью несет Поставщик.
1. До начала раскроя Поставщик предоставляет Заказчику образцы экокожи черного цвета для окончательного утверждения текстуры и плотности.
6. СРОКИ, ПРИЕМКА И ГАРАНТИЯ
1. Срок выполнения работ — в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения договора.
1. Приемка выполненных работ оформляется актом приема-передачи выполненных работ, подписанным сторонами, после возврата всех 8 диванов на объект Заказчика.
1. Гарантийный срок — 12 месяцев с даты подписания акта. В течение гарантийного срока Поставщик за свой счет устраняет выявленные дефекты обивки, швов, наполнителя и каркаса, возникшие не по вине Заказчика.
7. ИТОГОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Показатель
	Значение

	Количество диванов
	8 шт.

	Материал обивки / цвет
	Экокожа (микрофибра или PU), черная

	Толщина экокожи
	Не менее 1,1–1,2 мм

	Износостойкость (тест Мартиндейла)
	Не менее 50 000 циклов

	Плотность ППУ (при замене)
	Не менее 30–35 кг/м³ (HR или ST)

	Вывоз и обратная доставка
	Силами и за счет Поставщика

	Срок выполнения
	20 календарных дней с даты заключения договора

	Гарантия
	12 месяцев с даты подписания акта



Все расходы, связанные с выполнением работ/оказанием услуг, включены в стоимость лота, дополнительная оплата не производится.
Контактный телефон: +7 701 918 94 63
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ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
былғары диван-орындықтарды қалпына келтіру (қаптамасын ауыстыру) қызметтерін көрсетуге
1. ТАПСЫРЫС БЕРУШІ
	Параметр
	Мәні

	Толық атауы
	Маңғыстау облысы білім басқармасының «Ақтау технологиялық сервис колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны («АТСК» МКҚК), жатақхана

	БСН
	860440000021

	Мекенжайы
	Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Ақтау қ., 17 шағын аудан, 118 ғимарат



2. САТЫП АЛУ ПӘНІ
	Параметр
	Мәні

	Қызметтердің атауы
	Жұмсақ жиһазды (диван-орындықтарды) қалпына келтіру және қаптамасын ауыстыру қызметтері

	Объектілер саны
	8 (сегіз) дана

	Объектінің мекенжайы
	Маңғыстау облысы, Ақтау қ., 17 шағын аудан, 118 ғимарат (жатақхана ғимараты)

	Жұмыстарды орындау орны
	Жеткізушінің өндірістік базасы (әкету және кері жеткізу — Жеткізушінің күшімен және есебінен)

	Орындау мерзімі
	Шарт жасалған күннен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде

	Кепілдік мерзімі
	Орындалған жұмыстарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай



3. МАТЕРИАЛДАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
Диван-орындықтарды сапалы қалпына келтіру үшін Жеткізуші мынадай талаптарға сәйкес келетін материалдарды пайдаланады:
	Параметр
	Мәні

	Қаптама материалы
	Беріктігі жоғары экобылғары (микрофибра немесе тығыз негіздегі PU полиуретан); материал ауа өткізетін, экологиялық қауіпсіз, ұстағанда жағымды

	Қаптама материалының қалыңдығы
	Кемінде 1,1–1,2 мм

	Түсі
	Қара (күңгірт немесе жартылай күңгірт — Тапсырыс берушімен келісу бойынша)

	Тозуға төзімділігі
	Мартиндейл сынағы бойынша кемінде 50 000 цикл

	Пайдалану қасиеттері
	Үйкелуге, жыртылуға, түссізденуге және дезинфекциялаушы құралдардың әсеріне төзімділік

	Толтырғыш (ауыстыру қажет болған жағдайда)
	HR немесе ST маркалы тығыздығы жоғары пенополиуретан (ППУ), тығыздығы кемінде 30–35 кг/м³ — отырғыштар мен арқалықтардың пішінін қалпына келтіру үшін

	Астар материалы
	Тығыздығы 100–200 г/м² спанбонд немесе синтепон — ППУ мен экобылғары арасындағы пішін түзетін қабат

	Жіптер
	Созылуға төзімді, беріктігі жоғары арматураланған жіптер (капрон немесе полиэфир)

	Бекіткіштер
	Тот баспайтын немесе мырышталған болаттан жасалған пневмостеплерге арналған қапсырмалар



4. ОРЫНДАЛАТЫН ЖҰМЫСТАРДЫҢ КЕЗЕҢДЕРІ МЕН ҚҰРАМЫ
	№
	Кезең
	Жұмыстардың мазмұны

	1
	Бөлшектеу және ақауларды анықтау
	Диван-орындықтарды бөлшектеу, ескі қаптаманы алу, ағаш қаңқаның, серіппелі блоктардың және бекіту элементтерінің бүтіндігін тексеру.

	2
	Қаңқаны жөндеу және толтырғышты ауыстыру
	Қаңқаның көтергіш тораптарын нығайту (ақаулар анықталған жағдайда). Диван-орындықтың бастапқы эргономикасын қалпына келтіру үшін шөгіп кеткен пенополиуретанды ішінара немесе толық ауыстыру.

	3
	Пішу және тігу
	Сәндік тігістер мен тартпаларды сақтай отырып, бастапқы қаптаманың үлгілері бойынша қатаң түрде қара экобылғарыдан жаңа қаптар дайындау.

	4
	Қаптау (жиһаз қаптау жұмыстары)
	Жаңа қаптарды қаңқаға қисайтусыз, мыжылусыз және қатпарларсыз кәсіби тартып, бекіту.

	5
	Жинау және сапаны бақылау
	Диван-орындықтарды түпкілікті жинау, механизмдердің (бар болса) жұмысын тексеру және тігістердің сапасын көзбен бақылау.



5. ПРОЦЕСТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ЛОГИСТИКА
1. Жеткізуші өз күшімен және өз есебінен диван-орындықтарды Тапсырыс берушінің объектісінен әкетуді, цехқа тасымалдауды және қалпына келтіруден кейін кері жеткізуді жүзеге асырады.
1. Жеткізуші Тапсырыс берушінің жатақхана ғимаратындағы есік ойықтарын, қабырғаларды және лифтілерді зақымдамай, тиеу-түсіру жұмыстарын ұқыпты орындайды.
1. Бөлшектеу, қаптамасын ауыстыру және жинау бойынша барлық жұмыстар тек Жеткізушінің өндірістік базасында жүргізіледі. Жанармай, көлік және жүк тиеушілер шығыстарын толығымен Жеткізуші көтереді.
1. Пішу басталғанға дейін Жеткізуші текстура мен тығыздықты түпкілікті бекіту үшін Тапсырыс берушіге қара түсті экобылғары үлгілерін ұсынады.
6. МЕРЗІМДЕР, ҚАБЫЛДАУ ЖӘНЕ КЕПІЛДІК
1. Жұмыстарды орындау мерзімі — шарт жасалған күннен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде.
1. Орындалған жұмыстарды қабылдау барлық 8 диван-орындық Тапсырыс берушінің объектісіне қайтарылғаннан кейін тараптар қол қойған орындалған жұмыстарды қабылдау-тапсыру актісімен ресімделеді.
1. Кепілдік мерзімі — актіге қол қойылған күннен бастап 12 ай. Кепілдік мерзімі ішінде Жеткізуші Тапсырыс берушінің кінәсінсіз туындаған қаптаманың, тігістердің, толтырғыштың және қаңқаның анықталған ақауларын өз есебінен жояды.
7. ҚОРЫТЫНДЫ ТЕХНИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР
	Көрсеткіш
	Мәні

	Диван-орындықтар саны
	8 дана

	Қаптама материалы / түсі
	Экобылғары (микрофибра немесе PU), қара

	Экобылғарының қалыңдығы
	Кемінде 1,1–1,2 мм

	Тозуға төзімділігі (Мартиндейл сынағы)
	Кемінде 50 000 цикл

	ППУ тығыздығы (ауыстырған жағдайда)
	Кемінде 30–35 кг/м³ (HR немесе ST)

	Әкету және кері жеткізу
	Жеткізушінің күшімен және есебінен

	Орындау мерзімі
	Шарт жасалған күннен бастап 20 күнтізбелік күн

	Кепілдік
	Актіге қол қойылған күннен бастап 12 ай



Жұмыстарды орындауға/қызметтерді көрсетуге байланысты барлық шығыстар лот құнына енгізілген, қосымша төлем жүргізілмейді.
Байланыс телефоны: +7 701 918 94 63
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