Техникалық сипаттамалар
Қоқыс контейнерлеріне арналған бетон негізді (площадка) салу,  шатыры және қақпасы бар қоршауды дайындау және орнату.
Жеткізуші жұмыс көлемімен алдын ала танысып шығуы тиіс.
Қоқыс контейнерлеріне арналған бетон негіз (площадка)
Бетон негізді (темірбетон плита) салу; қалыңдығы – кемінде 20 см; өлшемдері – 3 м x 3 м.
Қоқыс контейнерлері орналасқан аумақты қоршау.
Шатыры және ысырмалы құлпы бар қақпасы қарастырылған қоршау. Қақпаның ашылу ені еуростандарттағы контейнерлерді сыртқа шығаруға ыңғайлы етіп бейімделген.
Қақпаның ашылу ені еуроконтейнерлерді сыртқа шығаруға ыңғайлы етіп оңтайландырылған. Қоршаудың ұзындығы – 3 м, ені – 2 м. Екі жармалы қақпа сыртқа қарай ашылады және тұтқалармен әрі ысырмалармен жабдықталған. Кемінде 2 м биіктікте қалқа орнатылған. Қоршаудың биіктігі 1,5 м-ді құрайды және ол профильді парақ металдан жасалған. Қоршау түрі: үш жағынан профильді парақ металмен қапталған және қақпасы бар металл қаңқалы құрылым. Қақпа қаңқасы металдан жасалып, тормен қапталған; сымның қалыңдығы кемінде 4 мм болуы тиіс. Қақпа қуыс құрылымдық элементтерден (профильді құбырдан) жасалған қатайтқыш қабырғалармен жабдықталуы қажет. Қоршау-қалыңдығы кемінде 0,5 мм Профильді Парақ.
Жұмысты орындау және аяқтау үшін қажетті барлық құрылыс материалдары (соның ішінде арматура, бетон, цемент, құм-қиыршық тас қоспасы, қиыршық тас, шаршы қималы құбыр (кемінде 50x50), металл бұрыштық профиль, тікбұрышты қималы құбыр, металл тор, профильді табақ металл, металға арналған бұрандалар, топсалар, тұтқалар және ысырмалар), сондай-ақ жабдықтар (бұрыштық тегістеу машинасы, дәнекерлеу аппараты, электродтар, бетон араластырғыш, ерітінді араластыруға арналған науа, күректер) және басқа да құрал-саймандар әлеуетті Жеткізушінің есебінен қамтамасыз етілуі тиіс. Жұмысты орындауға байланысты барлық шығындар жалпы бағаға енгізілген.
Жұмысқа қойылатын талаптар. Барлық жұмыстар Тапсырыс берушімен келісе отырып орындалуы тиіс. Жеткізуші жұмыстың аяқталғаны туралы актіге қол қойылған күннен бастап кемінде бір жыл мерзімге жарамды пайдалану кепілдігін беруі қажет. Жеткізуші анықталған кез келген жасырын ақауларды өз есебінен жоюы тиіс. Жұмыс аяқталғаннан кейін Жеткізуші құрылыс қалдықтарын өз көлігімен шығарып тастауға міндетті.
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Техническая спецификация 
на работу по устройству бетонного основания под мусорные контейнеры  и    изготовлению и установке ограждения с навесом и воротами
Поставщику заранее ознакомиться с требуемым объемом работ.  
Бетонное основание под мусорные контейнеры.
 Устройство бетонного основания, армированная железобетонная подушка, высота не менее 20 см, длина  3 м, ширина 3 м.
Ограждение для площадки для мусорных контейнеров. 
Ограждение с навесом и воротами, закрывающиеся на задвижку. Ширина проема ворот оптимальная для выкатывания евроконтейнеров.  Длина ограждения 3 м, ширина 2 м.  Ворота открываются наружу, распашные двухстворчатые с ручками и задвижками. Навес на высоте не менее 2 м. Высота ограждения 1,5 м. из профлиста. Вид ограждения. Металлокаркас обшитый профлистом с трех сторон и воротами. Каркас ворот из металла, материал обшивки сетка. Толщина прутка не менее 4 мм. Ворота должны иметь ребра жесткости из профильной трубы. Ограждение – профлист толщиной не менее 0,5 мм.
Все  строительные материалы, в том числе  (арматура, бетон, цемент, ПГС, щебень, профильная труба квадратная не менее 50 х 50, угольник металлический , профильная труба прямоугольная, сетка металлическая,  профлист, шурупы по металлу, петли, ручки, задвижки) и другие материалы, а также оборудование  (болгарка, сварочный аппарат, электроды, бетономешалка, корыто, лопаты) и другие инструменты,  необходимые  для проведения и выполнения работ за счет потенциального Поставщика.   Все расходы, связанные с проведением работ, включены в общую стоимость.
Требования к работе. Все работы выполняются по согласованию с Заказчиком. Предоставление Поставщиком гарантии на эксплуатацию сроком не менее одного года с даты подписания акта выполненных работ. Устранение выявленных скрытых дефектов осуществляется Поставщиком за счет собственных средств. Поставщик по окончанию работ обязан вывезти строительные отходы своим транспортом. 
Место выполнения работ: Атырауская область, Махамбетский район, село Махамбет, улица Ж.  Қартқожаков, 26. Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад «Жауқазын» отдела образования Махамбетского района Управления образования Атырауской области»
