ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ


1. Общие положения
1.1. Настоящая техническая спецификация определяет требования к услугам, закупаемым Заказчиком.
1.2. Наименование услуги:
Профилактические испытания электрооборудования ,и отыскание мест повреждения кабельной линий в количестве 1 (одна) единица КЛ-0,4кВ с последующим восстановлением и монтажом кабельных муфт.
1.3. Место оказания услуг:
1.4. Срок оказания услуг:
Согласно договору.
1.5. Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, включая требования ПУЭ, ПТЭЭП, норм охраны труда и техники безопасности.

2. Объем и содержание услуг:

 Отыскание мест повреждения кабельных линий (1 единица КЛ 0,4кВ АВБшВ 4х70) трасса на территории детского сада
Поставщик обязан:
выполнить трассировку кабельных линий; определить характер повреждения (обрыв, короткое замыкание, пробой);применить специализированные методы поиска:прожиг (при необходимости);
точно определить и обозначить место повреждения.

Также профилактические испытания электрооборудования
Поставщик обязан выполнить:
визуальный осмотр электроустановок (ВРУ, РУ, щитовые);
измерение сопротивления изоляции;
проверку цепи «фаза-ноль»;
измерение петли короткого замыкания;
проверку заземляющих устройств;
проверку автоматических выключателей и УЗО;
проверку контактных соединений;
при необходимости — тепловизионное обследование;
оформление протоколов испытаний.

Требования к Поставщику
 Поставщик должен:
обладать соответствующей лицензией на выполнение электромонтажных работ;
иметь аттестованную электролабораторию;
иметь квалифицированный персонал.
3.2. Квалификация персонала:
группа по электробезопасности не ниже III–IV;
наличие допуска к испытаниям электроустановок.

Требования по безопасности
Поставщик обязан:
выполнять работы по наряду-допуску;
производить отключение электроустановок;
проверять отсутствие напряжения;
применять заземление;
использовать средства индивидуальной защиты;
соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
1. Жалпы ережелер
1.1. Осы техникалық ерекшелік Тапсырыс беруші сатып алатын қызметтерге қойылатын талаптарды айқындайды.
1.2. Қызметтің атауы:
Электр жабдықтарын профилактикалық сынау, және кейіннен кабельдік жалғағыш муфталарды қалпына келтірумен және монтаждаумен 1 (бір) бірлік КЛ-0,4кВ мөлшерінде кабель желісінің зақымдалған жерлерін іздеп табу.
1.3. Қызмет көрсету орны:
1.4. Қызмет көрсету мерзімі: Шартқа сәйкес.
1.5. Қызметтер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, соның ішінде ЭҚОЕ (ПУЭ), ЭҚТҚЕ (ПТЭЭП), еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы нормаларының талаптарына сәйкес көрсетілуі тиіс.  
2. Қызметтердің көлемі мен мазмұны:
Кабель желілерінің зақымдалған жерлерін іздеп табу (балабақша аумағындағы 1 бірлік КЛ 0,4кВ АВБшВ 4х70 трассасы).  
Өнім беруші міндетті:
кабель желілерін трассалауды орындауға;  
зақымдану сипатын анықтауға (үзілу, қысқа тұйықталу, тесілу);  
іздеудің мамандандырылған әдістерін қолдануға: күйдіру (қажет болған жағдайда);  
зақымдалған жерді дәл анықтауға және белгілеуге.  
Сондай-ақ электр жабдықтарын профилактикалық сынау.
Өнім беруші орындауға міндетті:
электр қондырғыларын (ЕКҚ, ТҚ, щиттер) визуалды тексеру;  
оқшаулау кедергісін өлшеу;  
«фаза-ноль» тізбегін тексеру;  
қысқа тұйықталу туындысын (петлясын) өлшеу;  
жерлету құрылғыларын тексеру;  
автоматты ажыратқыштарды және КҚҚ (УЗО) тексеру;  
контактілі қосылыстарды тексеру;  
қажет болған жағдайда — тепловизиялық тексеру өткізу;  
сынақ хаттамаларын рәсімдеу.  
3. Өнім берушіге қойылатын талаптар
Өнім берушіде мыналар болуы тиіс:
электр монтаждау жұмыстарын орындауға тиісті лицензиясы;  
аттестатталған электр зертханасы;  
білікті персоналы.  
3.2. Персоналдың біліктілігі:
[bookmark: _GoBack]электр қауіпсіздігі бойынша тобы III–IV төмен емес;  
электр қондырғыларын сынауға рұқсатының болуы.  
4. Қауіпсіздік талаптары
Өнім беруші міндетті:
жұмыстарды наряд-рұқсат бойынша орындауға;  
электр қондырғыларын ажыратуды жүзеге асыруға;  
кернеудің жоқтығын тексеруге;  
жерлетуді қолдануға;  
жеке қорғаныс құралдарын пайдалануға;  
еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтауға.
