ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Кабинеттердің шыны есіктеріне ақпараттық таңбалау жұмыстарын жүргізу қызметтеріне
1. Қызметтің атауы
Кабинеттердің шыны есіктерін ақпараттық таңбалармен безендіру, кабинет нөмірлерін және сәндік жолақтарды өздігінен жабысатын винил пленкадан дайындау және жапсыру қызметтері.
2. Техникалық талаптар
2.1. Орындаушы шыны есіктердің жоғарғы бөлігіне кабинет нөмірлерін дайындап, жапсыруға міндетті.
2.2. Кабинет нөмірлері шыны беттерге жапсыруға арналған Oracal маркалы өздігінен жабысатын винил пленкадан немесе оған баламалы материалдан дайындалуы тиіс.
2.3. Кабинет нөмірлеріне арналған пленканың түсі қою сұр немесе қара болуы және шыны бетінде жақсы көрінуі мен оқылуын қамтамасыз етуі тиіс.
2.4. Кабинет нөмірлерінің өлшемі мен қаріпі олардың белгілі бір қашықтықтан анық көрінуі мен оқылуын қамтамасыз етуі тиіс.
2.5. Әрбір шыны есікке өздігінен жабысатын винил пленкадан көлденең сәндік жолақ жапсырылуы тиіс.
2.6. Сәндік жолақтың ені, ұзындығы, түсі және орналасуы әр есіктің нақты өлшемдеріне сәйкес анықталып, Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі тиіс.
2.7. Пленканы жапсыру алдында шыны есіктердің беті мұқият тазартылып, шыны бетінде іздер мен дақтар қалдырмайтын тиісті құралдармен майсыздандырылуы тиіс.
2.8. Винил пленканы жапсыру жұмыстары қатпарларсыз, ауа көпіршіктерінсіз, бүктелулерсіз, қисайуларсыз және пленканың шеттері ажырап кетпейтіндей етіп, ұқыпты әрі сапалы орындалуы тиіс.
2.9. Барлық кабинет нөмірлері мен сәндік жолақтар есіктердің жеке өлшемдерін ескере отырып, бірыңғай стильде, түс гаммасында және қаріппен орындалуы тиіс.
2.10. Винил пленка шыны беттерге жапсыруға жарамды, ылғалдың әсеріне, тұрақты ылғалды тазалауға және механикалық әсерлерге төзімді болуы, сондай-ақ шыны бетіне сенімді жабысуын қамтамасыз етуі тиіс.
2.11. Кабинет нөмірлерін Тапсырыс беруші ұсынады.
2.12. Қызметтердің жалпы құнына төмендегілер кіруі тиіс:
· безендіру макетін әзірлеу және дайындау;
· өздігінен жабысатын винил пленканы дайындау және кесу;
· барлық қажетті материалдар мен шығыс материалдары;
· кабинет нөмірлерін дайындау;
· сәндік жолақтарды дайындау;
· шыны есіктердің бетін дайындау және тазалау;
· кабинет нөмірлері мен сәндік жолақтарды жапсыру;
· винил пленканы шыны есіктерге орнату;
· қызметтерді толық көлемде орындауға қажетті барлық жұмыстар.
3. Шыны есіктердің саны мен өлшемдері
Шыны есіктердің жалпы саны — 30 дана.
	№
	Есіктің өлшемі (см)
	Саны

	1
	61 × 183
	1 дана

	2
	67 × 184
	1 дана

	3
	33 × 184
	1 дана

	4
	68 × 197
	1 дана

	5
	30 × 197
	1 дана

	6
	68 × 201
	1 дана

	7
	18 × 20
	1 дана

	8
	68 × 185
	1 дана

	9
	28 × 185
	1 дана

	10
	66 × 182
	6 дана

	11
	62 × 184
	2 дана

	12
	72 × 204
	8 дана

	13
	72 × 189
	1 дана

	14
	68 × 208
	2 дана

	15
	34 × 208
	2 дана

	Барлығы
	
	30 дана


Ескерту: Есіктердің өлшемдері сантиметрмен көрсетілген. Орындаушы жұмыс басталғанға дейін есіктердің нақты өлшемдерін тексеруге міндетті.
4. Қызметтерді орындауға қойылатын талаптар
4.1. Жұмыстар басталғанға дейін Орындаушы безендіру макетін, кабинет нөмірлерінің қаріпін, түсін, өлшемін және орналасуын, сондай-ақ сәндік жолақтардың параметрлері мен орналасуын Тапсырыс берушімен келісуге міндетті.
4.2. Барлық жұмыстар Тапсырыс берушінің объектісінде, кабинеттердің шыны есіктерінде, өздігінен жабысатын винил пленканы жапсыру сапасына қойылатын талаптарды сақтай отырып орындалуы тиіс.
4.3. Орындаушы шыны беттер мен есік конструкцияларының элементтерін зақымдамай, винил пленканы ұқыпты әрі сапалы жапсыруды қамтамасыз етуге міндетті.
4.4. Жұмыстар аяқталғаннан кейін барлық шыны есіктердегі таңбалау ұқыпты, біркелкі және эстетикалық талаптарға сай болуы тиіс.
4.5. Пленканы дайындау, материалдардың сапасы немесе жапсыру жұмыстарына байланысты кемшіліктер анықталған жағдайда, Орындаушы оларды Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде өз есебінен жоюға міндетті.
4.6. Қызметтерді орындауға қажетті барлық материалдарды Орындаушы қамтамасыз етеді. Пайдаланылатын материалдар осы техникалық сипаттаманың талаптарына сәйкес болуы тиіс.
4.7. Қызметтер жұмыстар толық аяқталғаннан, Тапсырыс беруші тексеріп, қабылдағаннан кейін орындалған болып есептеледі.
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на услуги по оформлению стеклянных дверей кабинетов информационной маркировкой
1. Наименование услуги
Оформление стеклянных дверей кабинетов информационной маркировкой с изготовлением и нанесением номеров кабинетов и декоративных полос из самоклеящейся виниловой плёнки.
2. Технические требования
2.1. Исполнитель обязан изготовить и нанести на стеклянные двери кабинетов номера кабинетов в верхней части двери.
2.2. Номера кабинетов должны изготавливаться из самоклеящейся виниловой плёнки Oracal или эквивалентного материала, предназначенного для нанесения на стеклянные поверхности.
2.3. Цвет виниловой плёнки для номеров кабинетов — тёмно-серый или чёрный, обеспечивающий хорошую контрастность и читаемость на поверхности стекла.
2.4. Размер и шрифт номеров кабинетов должны обеспечивать их хорошую видимость и читаемость с расстояния.
2.5. На каждую стеклянную дверь необходимо нанести горизонтальную декоративную полосу из самоклеящейся виниловой плёнки.
2.6. Ширина, длина, цвет и расположение декоративной полосы определяются с учётом фактических размеров каждой двери и предварительно согласовываются с Заказчиком.
2.7. Перед нанесением виниловой плёнки поверхность стеклянных дверей должна быть тщательно очищена и обезжирена с использованием соответствующих средств, не оставляющих разводов и следов на стекле.
2.8. Нанесение виниловой плёнки должно выполняться ровно и аккуратно, без складок, пузырей воздуха, заломов, перекосов и отслоений.
2.9. Все номера кабинетов и декоративные полосы должны быть выполнены в едином стиле, цветовой гамме и шрифтовом оформлении с учётом индивидуальных размеров стеклянных дверей.
2.10. Виниловая плёнка должна быть предназначена для нанесения на стеклянные поверхности, обладать устойчивостью к воздействию влаги, регулярной влажной уборке и механическому воздействию, а также обеспечивать надёжное сцепление со стеклом.
2.11. Номера кабинетов предоставляются Заказчиком.
2.12. В стоимость услуг должны быть включены:
· разработка и подготовка макета оформления;
· изготовление и резка самоклеящейся виниловой плёнки;
· все необходимые материалы и расходные материалы;
· изготовление номеров кабинетов;
· изготовление декоративных полос;
· подготовка и очистка поверхности стеклянных дверей;
· нанесение номеров кабинетов и декоративных полос;
· монтаж виниловой плёнки на стеклянные двери;
· выполнение всех необходимых работ в полном объёме.
3. Количество и размеры стеклянных дверей
Общее количество стеклянных дверей — 30 штук.
	№
	Размер двери (см)
	Количество

	1
	61 × 183
	1 шт.

	2
	67 × 184
	1 шт.

	3
	33 × 184
	1 шт.

	4
	68 × 197
	1 шт.

	5
	30 × 197
	1 шт.

	6
	68 × 201
	1 шт.

	7
	18 × 20
	1 шт.

	8
	68 × 185
	1 шт.

	9
	28 × 185
	1 шт.

	10
	66 × 182
	6 шт.

	11
	62 × 184
	2 шт.

	12
	72 × 204
	8 шт.

	13
	72 × 189
	1 шт.

	14
	68 × 208
	2 шт.

	15
	34 × 208
	2 шт.

	Итого
	
	30 шт.


Примечание: размеры указаны в сантиметрах. Исполнитель обязан проверить фактические размеры дверей до начала выполнения работ.
4. Требования к выполнению услуг
4.1. До начала выполнения работ Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком макет оформления, шрифт, цвет, размер и расположение номеров кабинетов, а также параметры и расположение декоративных полос.
4.2. Все работы должны выполняться непосредственно на объекте Заказчика, на стеклянных дверях кабинетов, с соблюдением требований к качеству нанесения самоклеящейся виниловой плёнки.
4.3. Исполнитель обязан обеспечить аккуратное и качественное нанесение виниловой плёнки без повреждения стеклянных поверхностей и элементов дверной конструкции.
4.4. После завершения работ маркировка на всех стеклянных дверях должна иметь аккуратный, единообразный и эстетичный внешний вид.
4.5. В случае выявления недостатков, связанных с качеством изготовления, материалами или нанесением виниловой плёнки, Исполнитель обязан устранить их за свой счёт в срок, согласованный с Заказчиком.
4.6. Все используемые материалы, необходимые для выполнения услуг, предоставляются Исполнителем и должны соответствовать требованиям настоящей технической спецификации.
4.7. Услуги считаются выполненными после полного завершения работ, осмотра и приёмки Заказчиком.

