Мен мақұлдаймын
№29 ҚМУ мектебінің директоры
_________________Аблашова А.Б.


2026 жылға арналған №29 КГУ орта мектебінде қақпасы бар 
металл қақпаларды өндіру 
және орнату бойынша техникалық сипаттамалар

 
1. Сатып алудың атауы

Алматы қаласындағы мемлекеттік орта білім беру мекемесінің аумағында қақпасы бар металл қақпаларды өндіру, жеткізу және орнату жұмыстары.

2. Техникалық сипаттамалары және талаптары

2.1. Жалпы жобалау параметрлері

- Құрылыс түрі: қақпасы бар металл бұралмалы қақпалар.
- Құрылымның жалпы ені: 4400 мм.
- Құрылыс биіктігі: 2000 мм.
- Негізгі қақпа саңылауының ені: шамамен 3200 мм.
- Қақпа ені: 1200 мм.
- Металл элементтері мен гофрленген парақтардың түсі: жасыл.
- Жоба жаяу жүргіншілер мен көлік құралдарының мектеп аумағына ыңғайлы және қауіпсіз өтуін қамтамасыз етуі керек.

2.2. Материалдар және өндіріс

1. Жүк көтергіш тірек тіректері - шамамен өлшемі 100x100 мм, 3 дана көлемінде, орнату орнында көрсетілген биіктігі бар шаршы металл профильді құбыр.
2. Қақпа мен қақпаның қаңқасы 40x40 мм шаршы металл профильді түтіктен жасалған. Қабырғаның қалыңдығы жұмыс кезінде құрылымның қажетті қаттылығы мен тұрақтылығын қамтамасыз етуі керек.
3. Тор коррозияға қарсы қорғаныс жабыны бар жасыл профильді металл парақпен (гофрленген парақ) толтырылған.
4. Металл қосылыстары жоғары сапалы дәнекерлеуді қолдану арқылы жасалуы керек. Дәнекерлеу жіктері тегіс, берік және жарықтар мен дәнекерленбеген жерлерсіз болуы керек.
5. Металл беттерін кір мен коррозиядан тазарту қажет. Металл компоненттері коррозияға қарсы қорғаныспен өңделіп, жасыл түске боялуы керек.

2.3. Қосалқы құралдар мен фитингтер

Дизайн мыналарды қамтуы керек:

- Есіктердің еркін ашылуын және жабылуын қамтамасыз ететін металл ілмектер.
- Қақпаны жабық күйде бекітуге арналған құлыптау құрылғылары.
- Қақпаға арналған кілттері бар құлып жиынтығы - 1 жиынтық.
- Қақпаны ашуға арналған тұтқа - 1 дана.
- Құрылымның толық жұмыс істеуі үшін қажетті бекіткіштер мен арматуралар.

2.4. Орнату талаптары

1. Құрылысты бастамас бұрын тапсырыс берушінің алаңында саңылаудың алдын ала өлшемдерін орындаңыз.
2. Келісілген өлшемдерге сәйкес металл қақпалар мен қақпаларды жасаңыз.
3. Дайын құрылымды орнату орнына жеткізіңіз.
4. Іргетас пен топырақтың жағдайын ескере отырып, тірек тіректерін орнатыңыз және мықтап бекітіңіз.
5. Қақпа мен қақпаны орнатыңыз, топсаларды, құлыпты, тұтқаны және бекіту құрылғыларын орнатыңыз.
6. Дұрыс орнатуды, бұрмаланулардың жоқтығын, белдіктердің еркін ашылуын және жабылуын және жабық күйде бекітудің сенімділігін тексеріңіз.
7. Жұмыс аяқталғаннан кейін құрылыс қалдықтарын алып тастаңыз және тапсырыс берушіге пайдалануға дайын құрылымды тапсырыңыз.

3. Сапа және қауіпсіздік талаптары

- Барлық материалдар жаңа, жақсы жағдайда және ашық ауада пайдалануға жарамды болуы керек.
- Құрылым жеткілікті берік және пайдалану жүктемелері мен ауа райы жағдайларына төзімді болуы керек.
- Металл элементтердің шеттерінде қауіпті қылтанақтар немесе өткір шығыңқы жерлер болмауы керек.
- Орнату жұмыстары қауіпсіздік талаптарына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Орнату апаттық шығу жолдарына, жаяу жүргіншілер жолдарына және апаттық қызметтердің кіруіне кедергі келтірмеуі керек.

4. Жұмыстарды қабылдау тәртібі

Құрылымды дайындау және орнату аяқталғаннан, оның функционалдығы тексерілгеннен және тараптар жұмыстың аяқталғаны туралы актке қол қойғаннан кейін жұмыс аяқталған болып саналады.

Жеткізуші өз кінәсінен туындаған кез келген анықталған кемшіліктерді тапсырыс берушімен келісілген мерзімде жоюға міндетті.

Орындалған жұмысқа және орнатылған құрылымға кепілдік мерзімі: аяқталу туралы актке қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай.

5. Жұмыс орны

Алматы, көш. Бөгенбай батыр No42.

6. Сатып алу көлемі

Өндіріс, материалдар, компоненттер, жеткізу, орнату және өнімділік сынағын қамтитын, қақпасы бар бір толық металл қақпа құрылымы.



Құрастырған : Зам . АХТ директоры Тохтиева Г.М.____________
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Техническая спецификация
Изготовление и установка металлических
ворот с калиткой
КГУ ОШ №29 на 2026 год
 
1. Наименование закупки

Работы по изготовлению, доставке и установке металлических ворот с калиткой на территории государственной организации среднего образования г. Алматы.

2. Технические характеристики и требования

2.1. Общие параметры конструкции

- Тип конструкции: металлические распашные ворота с калиткой.
- Общая ширина конструкции: 4 400 мм.
- Высота конструкции: 2 000 мм.
- Ширина основного проёма ворот: ориентировочно 3 200 мм.
- Ширина калитки: 1 200 мм.
- Цвет металлических элементов и профнастила: зелёный.
- Конструкция должна обеспечивать удобный и безопасный проход пешеходов и проезд автотранспорта на территорию школы.

2.2. Материалы и изготовление

1. Несущие опорные столбы — металлическая профильная труба квадратного сечения ориентировочным размером 100×100 мм, в количестве 3 шт. с уточнением высоты по месту установки.
2. Каркас ворот и калитки — металлическая профильная труба квадратного сечения 40×40 мм. Толщина стенки должна обеспечивать необходимую жёсткость и устойчивость конструкции при эксплуатации.
3. Заполнение полотна — профилированный металлический лист (профнастил) зелёного цвета, с защитным покрытием от коррозии.
4. Металлические соединения должны быть выполнены качественной сваркой. Сварные швы должны быть ровными, прочными, без трещин и незаваренных участков.
5. Металлические поверхности должны быть очищены от загрязнений и следов коррозии. Необходимо предусмотреть антикоррозионную защиту металлических элементов и окраску в зелёный цвет.

2.3. Комплектующие и фурнитура

В состав конструкции должны входить:

- Металлические петли, обеспечивающие свободное открывание и закрывание створок.
- Запорные устройства для фиксации ворот в закрытом положении.
- Комплект замка с ключами для калитки — 1 комплект.
- Ручка для открывания калитки — 1 шт.
- Необходимые крепёжные элементы и фурнитура для полноценной эксплуатации конструкции.

2.4. Требования к монтажу

1. Выполнить предварительный замер проёма на территории заказчика до начала изготовления конструкции.
2. Произвести изготовление металлических ворот и калитки в соответствии с согласованными размерами.
3. Выполнить доставку готовой конструкции до места установки.
4. Произвести установку и надёжное закрепление опорных столбов с учётом состояния основания и грунта.
5. Выполнить монтаж ворот и калитки, установить петли, замок, ручку и запорные устройства.
6. Проверить правильность установки, отсутствие перекосов, свободное открывание и закрывание створок, надёжность фиксации в закрытом положении.
7. По завершении работ убрать строительный мусор и передать заказчику готовую к эксплуатации конструкцию.

3. Требования к качеству и безопасности

- Все материалы должны быть новыми, исправными и пригодными для наружной эксплуатации.
- Конструкция должна обладать достаточной прочностью и устойчивостью к эксплуатационным нагрузкам и погодным условиям.
- Кромки металлических элементов не должны иметь опасных заусенцев и острых выступов.
- Монтажные работы должны выполняться с соблюдением требований безопасности и действующих нормативных документов Республики Казахстан.
- Установка не должна создавать препятствий для эвакуационных выходов, пешеходных маршрутов и доступа экстренных служб.

4. Порядок приёмки работ

Работы считаются выполненными после завершения изготовления и монтажа конструкции, проверки её работоспособности и подписания сторонами акта выполненных работ.

Поставщик обязан устранить выявленные недостатки, возникшие по его вине, в согласованный с заказчиком срок.

Гарантийный срок на выполненные работы и установленную конструкцию: не менее 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ.

5. Место выполнения работ

Алматы, ул. Богенбай батыра №42.

6. Объём закупки

Одна комплектная металлическая конструкция ворот с калиткой, включая изготовление, материалы, комплектующие, доставку, монтаж и проверку работоспособности.



       Составила: Зам. директора по АХЧ Тохтиева Г.М.______________
