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Техническая спецификация
	Наименование работы
	Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа имени Ахмет Байтұрсынұлы» отдела образования Махамбетского района Управления образования Атырауской области»

	Единица измерения
	Работа


	Количество (объем)
	1


	Цена за единицу, без учета НДС
	249202,00


	Общая сумма, выделенная для закупки, без учета НДС
	249202,00


	Срок выполнения работы
	с момента вступления в силу договора в течении 15 рабочих дней

	Размер авансового платежа
	0 %


	Гарантийный срок (в месяцах)
	12 


	Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных
	Наименование работ: Изготовление и установка навеса для мусорных контейнеров с устройством цементной стяжки.

Технические характеристики и требования:

1.
Изготовление и монтаж навеса для размещения мусорных контейнеров на территории объекта.

2.
Каркас навеса должен быть изготовлен из металлической профильной трубы, обеспечивающей прочность и устойчивость конструкции.

3.
Кровля навеса должна быть выполнена из профилированного металлического листа или другого согласованного с заказчиком кровельного материала.

4.
Все металлические элементы конструкции должны быть очищены от коррозии, обработаны антикоррозионным грунтом и окрашены краской для наружных работ.

5.
Предусмотреть устройство цементной стяжки на подготовленном и уплотнённом основании в месте установки мусорных контейнеров.

6.
Основание под стяжку должно быть очищено от мусора, выровнено и уплотнено. При необходимости предусмотреть устройство подстилающего слоя из песка и щебня.

7.
Цементная стяжка должна быть выполнена из цементно-песчаной смеси или бетонной смеси с обеспечением необходимой прочности и ровности поверхности.

8.
Толщина стяжки, размеры навеса и площадь покрытия определяются по согласованию с заказчиком с учётом условий эксплуатации.

9.
Поверхность стяжки должна быть ровной, прочной, без значительных трещин и дефектов, с обеспечением отвода дождевой воды.

10.
Конструкция навеса должна обеспечивать свободный доступ к мусорным контейнерам, удобство их установки, перемещения и вывоза отходов.

11.
Все монтажные работы должны выполняться с соблюдением требований строительных норм, техники безопасности и требований к качеству работ.

12.
После завершения работ исполнитель обязан убрать строительный мусор и передать объект заказчику в готовом к эксплуатации состоянии.

	Адрес
	Атырауская область, Махамбетский район, село Бейбарыс, улица Айтеке  2А. 


Техникалық ерекшеліктер
	Жұмыстың атауы
	«Атырау облысы Білім беру басқармасының Махамбет ауданы білім бөлімінің "Ахмет Байтұрсынұлы атындағы орта мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі 

	Өлшем бірлігі
	Жұмыс


	Саны (көлемі)
	1


	Бірлік бағасы, ҚҚС-сыз
	249202,00

	ҚҚС-сыз, сатып алуға бөлінген жалпы сома
	249202,00


	Жұмыстарды орындау мерзімі
	келісім шарт күшіне енген күннен бастап 15 жұмыс күннің ішінде

	Аванстық төлем мөлшері
	0 %


	Кепілдік мерзімі (айлар)
	12 


	Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы
	 Тауардың/жұмыстың атауы: Қоқыс урналарының сыртын қоршауға арналған металл конструкцияны дайындау және орнату.

Техникалық сипаттамасы:

1.
Қоқыс урналары орналасқан аумақтың сыртын қоршауға арналған металл конструкция дайындалып, орнатылуы тиіс.

2.
Қоршау берік, орнықты, сыртқы орта әсеріне және коррозияға төзімді материалдардан жасалуы қажет.

3.
Қоршаудың қаңқасы металл профильді құбырдан жасалуы тиіс.

4.
Қоршау элементтері өзара дәнекерлеу немесе болттық қосылыстар арқылы берік бекітілуі қажет.

5.
Металл беті тоттан тазартылып, коррозияға қарсы грунтпен өңделіп, сыртқы жұмыстарға арналған бояумен боялуы тиіс.

6.
Қоршаудың биіктігі мен ұзындығы орнатылатын орынның өлшемдеріне сәйкес анықталады.

7.
Конструкция қоқыс урналарына еркін қол жеткізуге, қоқысты шығаруға және тазалық жұмыстарын жүргізуге кедергі келтірмеуі тиіс.

8.
Қоршаудың барлық қырлары мен қосылыстары қауіпсіз өңделіп, өткір жиектері болмауы қажет.

9.
Орнату жұмыстары қоршаудың тұрақтылығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ететін тәсілмен жүргізілуі тиіс.

10.
Жұмыс аяқталғаннан кейін орнатылған қоршау құрылыс қалдықтарынан тазартылып, тапсырыс берушіге дайын күйінде тапсырылуы қажет.

•  Цемент-құм қоспасынан стяжка төсеу, қоспаны біркелкі тарату және жобалық деңгейге келтіру.

•  Стяжканың қалыңдығы тапсырыс берушінің сметасы бойынша.
•  Төселген цементті қабаттың беті тегіс, берік және белгіленген еңістік пен деңгейге сәйкес болуы тиіс.

•  Цементті қабаттың қатаю кезеңінде қажетті ылғалдылық режимін сақтау және мерзімінен бұрын кебуіне жол бермеу.

•  Жұмыс аяқталғаннан кейін аумақты құрылыс қалдықтарынан тазарту.

Өлшемдері: сметаға сәйкес.

Жеткізу және орнату: Әлеуетті өнім беруші есебінен.



	Мекен жайы
	Атырау облысы, Махамбет ауданы, Бейбарыс ауылы, Әйтеке би көшесі, 2А үй. 


