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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование работ
Работы по изготовлению основания, монтажу декоративной подсветки и установке уголка государственной символики
1. Общие требования
Необходимо выполнить комплекс работ по изготовлению, оформлению и монтажу уголка государственной символики в помещении Заказчика.
Конструкция должна быть выполнена в едином декоративном стиле, аналогичном представленному Заказчиком образцу на фотографии, с использованием синего декоративного фона, золотого оформления и декоративных элементов.
Окончательный дизайн, расположение элементов, шрифты, орнаменты, декоративные элементы и схема подсветки подлежат обязательному предварительному согласованию с Заказчиком до начала изготовления.
2. Основные размеры конструкции
Общий габарит готовой конструкции:
· высота — 2,90 м; 
· ширина — 2,10 м. 
Размеры должны соответствовать утвержденному Заказчиком эскизу.
Конструкция должна быть изготовлена с учетом фактических размеров и условий помещения, в котором будет установлен уголок государственной символики.
3. Основание и каркас
Исполнитель должен изготовить прочное основание и каркас конструкции, обеспечивающие:
· надежность и устойчивость всей конструкции; 
· безопасную эксплуатацию; 
· жесткость конструкции; 
· возможность надежного крепления декоративных панелей; 
· возможность монтажа декоративной подсветки; 
· аккуратный внешний вид; 
· отсутствие видимых дефектов и необработанных элементов. 
Каркас может быть выполнен из металлического профиля, из пвх, из ламината либо другого прочного материала, обеспечивающего необходимые прочностные характеристики.
Все металлические элементы должны иметь защитное покрытие и качественную обработку.
4. Декоративные панели и фон
Основная поверхность конструкции должна иметь синий фон, аналогичный представленному Заказчиком образцу.
Для изготовления декоративных панелей допускается использование:
· оргстекла; 
· ПВХ-листа; 
· композитного материала; 
· других материалов, обеспечивающих необходимую прочность и качество поверхности. 
Основной цвет фона — синий.
Поверхность должна иметь ровный, аккуратный и однородный внешний вид.
5. Золотое декоративное оформление
На поверхность декоративных панелей необходимо нанести золотые декоративные элементы с использованием:
· золотой оракал-пленки; 
· декоративной самоклеящейся пленки; 
· либо другого согласованного с Заказчиком материала. 
Золотое оформление должно включать декоративные национальные орнаменты и элементы, выполненные в стилистике представленного образца.
Декоративные элементы должны быть выполнены аккуратно, без:
· пузырей; 
· складок; 
· отслоений; 
· перекосов; 
· повреждений; 
· видимых дефектов нанесения. 
Макет и окончательный дизайн золотого оформления обязательно согласовываются с Заказчиком до изготовления.
6. Декоративные перегородки
В конструкции необходимо предусмотреть 4 декоративные перегородки/вертикальные разделительные элементы.
Требования к перегородкам:
· количество — 4 шт.; 
· декоративное исполнение; 
· цвет — синий/золотой в соответствии с общим дизайном; 
· оформление — с использованием золотого орнамента; 
· материал — оргстекло, ПВХ, композитный материал либо иной материал, согласованный с Заказчиком; 
· надежное крепление к основанию; 
· аккуратная обработка краев; 
· единый дизайн со всей конструкцией. 
Расположение и размеры четырех декоративных перегородок определяются согласно утвержденному Заказчиком эскизу.
7. Государственные символы
Для оформления конструкции предусматривается размещение:
· Государственного Герба Республики Казахстан; 
· Государственного Флага Республики Казахстан; 
· соответствующих информационных надписей и текстовых материалов. 
Государственный Герб и Государственный Флаг предоставляются Заказчиком.
Исполнитель обязан предусмотреть их правильное и надежное размещение в конструкции согласно согласованному с Заказчиком дизайну.
Крепление Герба и Флага должно быть надежным, аккуратным и обеспечивать безопасную эксплуатацию.
8. Информационные надписи
На декоративной поверхности необходимо предусмотреть нанесение информационных надписей, в том числе названия и других текстовых элементов, предусмотренных утвержденным дизайном.
Тексты, шрифты, размеры букв, расположение и цветовое оформление согласовываются с Заказчиком.
Для нанесения надписей допускается использование:
· золотого оракала; 
· объемных букв; 
· акрилового материала; 
· оргстекла; 
· других декоративных материалов. 
Окончательный вариант надписей и их расположение утверждаются Заказчиком до изготовления.
9. Декоративная подсветка
Необходимо предусмотреть декоративную подсветку конструкции.
Подсветка должна:
· равномерно освещать предусмотренные декоративные элементы; 
· обеспечивать привлекательный внешний вид конструкции; 
· не иметь открытых токоведущих частей; 
· быть безопасной при эксплуатации; 
· иметь скрытую прокладку электрических проводов; 
· не создавать чрезмерного нагрева декоративных материалов. 
Для подсветки допускается использование LED-лент, светодиодных модулей, профильных светильников и других современных светодиодных элементов.
Блоки питания и иные необходимые элементы подсветки должны быть размещены скрыто и безопасно.
10. Монтаж
Исполнитель обязан выполнить полный комплекс монтажных работ, включая:
1. Замер места установки. 
2. Разработку эскиза/дизайн-макета. 
3. Согласование дизайна с Заказчиком. 
4. Изготовление каркаса и основания. 
5. Изготовление декоративных панелей. 
6. Изготовление 4 декоративных перегородок. 
7. Нанесение синего декоративного фона. 
8. Нанесение золотого декоративного оформления. 
9. Изготовление и нанесение информационных надписей. 
10. Монтаж декоративной подсветки. 
11. Установку Государственного Герба и Государственного Флага, предоставленных Заказчиком. 
12. Монтаж готовой конструкции на объекте. 
13. Подключение и проверку подсветки. 
14. Проверку надежности крепления всех элементов. 
15. Уборку места проведения работ после завершения монтажа. 
11. Электрическая часть
Все работы по подключению декоративной подсветки должны выполняться с соблюдением требований электробезопасности.
Электрические кабели должны быть проложены скрытым способом либо аккуратно закрыты декоративными элементами.
Не допускается наличие:
· открытых проводов; 
· оголенных электрических соединений; 
· ненадежных креплений; 
· доступных токоведущих частей; 
· элементов, создающих угрозу для посетителей и работников. 
Все необходимые блоки питания, кабели, соединители, крепления и другие комплектующие предоставляет Исполнитель.
12. Материалы
Все материалы и комплектующие, необходимые для полного выполнения работ, предоставляются Исполнителем за свой счет.
В том числе:
· металлический профиль/каркас; 
· декоративные панели; 
· оргстекло и/или ПВХ; 
· золотой оракал; 
· декоративные пленки; 
· материалы для изготовления орнаментов; 
· крепежные элементы; 
· LED-подсветка; 
· блоки питания; 
· электрические кабели; 
· соединительные элементы; 
· монтажные материалы; 
· декоративные элементы; 
· материалы для изготовления 4 перегородок; 
· иные материалы, необходимые для полного выполнения работ. 
Перечень материалов не является исчерпывающим.
Все дополнительные материалы, необходимые для качественного изготовления и монтажа конструкции, приобретаются и предоставляются Исполнителем за свой счет.
13. Требования к качеству
Готовая конструкция должна иметь качественный внешний вид и соответствовать утвержденному Заказчиком эскизу.
Не допускаются:
· царапины; 
· сколы; 
· трещины; 
· неровности; 
· видимые следы клея; 
· пузыри и складки на пленке; 
· отслоение оракала; 
· перекос декоративных элементов; 
· некачественные сварные соединения; 
· незакрепленные элементы; 
· видимые неаккуратно проложенные провода; 
· неисправная или неравномерная подсветка. 
Все поверхности должны быть чистыми, ровными и аккуратно обработанными.
14. Согласование дизайна
До начала изготовления Исполнитель обязан предоставить Заказчику эскиз/3D-визуализацию будущей конструкции с указанием:
· общего размера; 
· расположения Герба; 
· расположения Флага; 
· расположения информационных надписей; 
· расположения 4 декоративных перегородок; 
· декоративных орнаментов; 
· синего фона; 
· золотого оформления; 
· расположения подсветки. 
Изготовление конструкции начинается только после согласования дизайна с Заказчиком.
При необходимости Заказчик имеет право внести корректировки в дизайн до начала изготовления без изменения основных технических требований.
15. Результат выполнения работ
После завершения работ Заказчик должен получить полностью готовый и установленный уголок государственной символики общим размером:
2,90 м × 2,10 м,
включающий:
· прочное основание и каркас; 
· синий декоративный фон; 
· золотое оформление из оракала; 
· национальные декоративные орнаменты; 
· 4 декоративные перегородки; 
· Государственный Герб Республики Казахстан, предоставленный Заказчиком; 
· Государственный Флаг Республики Казахстан, предоставленный Заказчиком; 
· информационные надписи; 
· декоративную LED-подсветку; 
· полностью выполненный монтаж и подключение. 
Конструкция должна быть полностью готова к эксплуатации после завершения работ.
16. Приемка работ
При приемке Заказчик проверяет:
· соответствие общих размеров; 
· соответствие утвержденному дизайну; 
· качество материалов; 
· качество изготовления; 
· надежность крепления; 
· качество золотого декоративного оформления; 
· правильность установки Герба и Флага; 
· наличие и качество 4 декоративных перегородок; 
· работоспособность декоративной подсветки; 
· качество нанесения надписей; 
· общий внешний вид конструкции. 
Все выявленные недостатки Исполнитель обязан устранить за свой счет.
17. Гарантия
Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы, конструкцию, монтаж и установленную подсветку сроком не менее 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ.
В течение гарантийного срока Исполнитель за свой счет устраняет недостатки, возникшие вследствие некачественного изготовления, монтажа или использования некачественных материалов.












ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Жұмыстардың атауы
Мемлекеттік рәміздер бұрышының негізін дайындау, сәндік жарықтандыруды монтаждау және мемлекеттік рәміздер бұрышын орнату бойынша жұмыстар
1. Жалпы талаптар
Тапсырыс берушінің ғимаратында мемлекеттік рәміздер бұрышын дайындау, безендіру және монтаждау бойынша жұмыстар кешенін орындау қажет.
Конструкция Тапсырыс беруші ұсынған фотосуреттегі үлгіге ұқсас бірыңғай сәндік стильде орындалуы тиіс. Конструкцияда көк түсті сәндік фон, алтын түсті безендіру және сәндік элементтер қолданылуы қажет.
Конструкцияның соңғы дизайны, элементтердің орналасуы, қаріптер, ою-өрнектер, сәндік элементтер және жарықтандыру схемасы бұйымды дайындауды бастамас бұрын Тапсырыс берушімен міндетті түрде алдын ала келісілуі тиіс.
2. Конструкцияның негізгі өлшемдері
Дайын конструкцияның жалпы габариттік өлшемдері:
· биіктігі — 2,90 м;
· ені — 2,10 м.
Өлшемдер Тапсырыс беруші бекіткен эскизге сәйкес болуы тиіс.
Конструкция мемлекеттік рәміздер бұрышы орнатылатын үй-жайдың нақты өлшемдері мен жағдайларын ескере отырып дайындалуы қажет.
3. Негізі және қаңқасы
Орындаушы конструкцияның берік негізі мен қаңқасын дайындауы тиіс. Қаңқа:
· конструкцияның сенімділігі мен тұрақтылығын;
· қауіпсіз пайдалануды;
· конструкцияның беріктігін;
· сәндік панельдерді сенімді бекітуді;
· сәндік жарықтандыруды монтаждау мүмкіндігін;
· ұқыпты сыртқы көріністі;
· көрінетін ақаулар мен өңделмеген элементтердің болмауын қамтамасыз етуі тиіс.
Қаңқа металл профильден, ПВХ-дан, ламинаттан немесе қажетті беріктік сипаттамаларын қамтамасыз ететін басқа да берік материалдан жасалуы мүмкін.
Барлық металл элементтер қорғаныш жабындысымен қапталып, сапалы өңделуі тиіс.
4. Сәндік панельдер және фон
Конструкцияның негізгі беті Тапсырыс беруші ұсынған үлгіге сәйкес көк түсті фонда орындалуы тиіс.
Сәндік панельдерді дайындау үшін:
· органикалық шыны (оргстекло);
· ПВХ парағы;
· композиттік материал;
· қажетті беріктік пен бет сапасын қамтамасыз ететін басқа да материалдар қолданылуы мүмкін.
Негізгі фонның түсі — көк.
Беттің сыртқы көрінісі тегіс, ұқыпты және біркелкі болуы тиіс.
5. Алтын түсті сәндік безендіру
Сәндік панельдердің бетіне алтын түсті сәндік элементтер салынуы тиіс.
Ол үшін:
· алтын түсті оракал пленкасы;
· сәндік өздігінен жабысатын пленка;
· Тапсырыс берушімен келісілген басқа да материалдар қолданылуы мүмкін.
Алтын түсті безендіру құрамында ұсынылған үлгінің стиліне сәйкес орындалған ұлттық ою-өрнектер мен сәндік элементтер болуы тиіс.
Сәндік элементтер:
· көпіршіксіз;
· қатпарсыз;
· ажыраусыз;
· қисықсыз;
· зақымдалмаған;
· көрінетін ақауларсыз
ұқыпты орындалуы тиіс.
Алтын түсті безендірудің макеті мен соңғы дизайны дайындау жұмыстары басталғанға дейін Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісіледі.
6. Сәндік қалқалар
Конструкцияда 4 сәндік қалқа/тік бөлгіш элемент қарастырылуы тиіс.
Қалқаларға қойылатын талаптар:
· саны — 4 дана;
· сәндік орындалуы;
· түсі — жалпы дизайнға сәйкес көк/алтын түсті;
· безендірілуі — алтын түсті ою-өрнектерді қолдану арқылы;
· материалы — оргстекло, ПВХ, композиттік материал немесе Тапсырыс берушімен келісілген басқа материал;
· негізге сенімді бекітілуі;
· жиектерінің ұқыпты өңделуі;
· барлық конструкциямен бірыңғай дизайнда орындалуы.
Төрт сәндік қалқаның орналасуы мен өлшемдері Тапсырыс беруші бекіткен эскизге сәйкес анықталады.
7. Мемлекеттік рәміздер
Конструкцияны безендіру үшін:
· Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы;
· Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы;
· тиісті ақпараттық жазулар мен мәтіндік материалдар
орналастырылады.
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы мен Мемлекеттік Туы Тапсырыс беруші тарапынан ұсынылады.
Орындаушы оларды Тапсырыс берушімен келісілген дизайнға сәйкес конструкцияға дұрыс әрі сенімді орналастыруды қамтамасыз етуге міндетті.
Елтаңба мен Тудың бекітілуі сенімді, ұқыпты және қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ететіндей болуы тиіс.
8. Ақпараттық жазулар
Сәндік бетте бекітілген дизайнда көзделген атаулар мен басқа да мәтіндік элементтерді қоса алғанда, ақпараттық жазулар орналастырылуы тиіс.
Мәтіндер, қаріптер, әріптердің өлшемдері, орналасуы және түстік безендірілуі Тапсырыс берушімен келісіледі.
Жазуларды дайындау үшін:
· алтын түсті оракал;
· көлемді әріптер;
· акрил материалы;
· оргстекло;
· басқа да сәндік материалдар қолданылуы мүмкін.
Жазулардың соңғы нұсқасы мен олардың орналасуы дайындау жұмыстары басталғанға дейін Тапсырыс берушімен бекітіледі.
9. Сәндік жарықтандыру
Конструкцияда сәндік жарықтандыру қарастырылуы тиіс.
Жарықтандыру:
· қарастырылған сәндік элементтерді біркелкі жарықтандыруы;
· конструкцияның тартымды сыртқы көрінісін қамтамасыз етуі;
· ашық ток өткізгіш бөліктері болмауы;
· пайдалану кезінде қауіпсіз болуы;
· электр сымдарының жасырын тартылуын қамтамасыз етуі;
· сәндік материалдардың шамадан тыс қызуына жол бермеуі тиіс.
Жарықтандыру үшін LED таспаларын, жарықдиодты модульдерді, профильдік шамдарды және басқа да заманауи жарықдиодты элементтерді пайдалануға рұқсат етіледі.
Қуат көздері мен жарықтандыруға қажетті басқа элементтер жасырын әрі қауіпсіз орналастырылуы тиіс.
10. Монтаждау
Орындаушы келесі жұмыстарды қамтитын толық монтаждау кешенін орындауға міндетті:
1. Орнату орнын өлшеу.
2. Эскиз/дизайн-макет әзірлеу.
3. Дизайнды Тапсырыс берушімен келісу.
4. Қаңқа мен негізді дайындау.
5. Сәндік панельдерді дайындау.
6. 4 сәндік қалқаны дайындау.
7. Көк түсті сәндік фонды орындау.
8. Алтын түсті сәндік безендіруді орындау.
9. Ақпараттық жазуларды дайындау және орналастыру.
10. Сәндік жарықтандыруды монтаждау.
11. Тапсырыс беруші ұсынған Мемлекеттік Елтаңба мен Мемлекеттік Туды орнату.
12. Дайын конструкцияны объектіге монтаждау.
13. Жарықтандыруды қосу және жұмысын тексеру.
14. Барлық элементтердің бекітілу беріктігін тексеру.
15. Монтаждау жұмыстары аяқталғаннан кейін жұмыс орнын жинау.
11. Электр бөлігі
Сәндік жарықтандыруды қосуға байланысты барлық жұмыстар электр қауіпсіздігі талаптарын сақтай отырып орындалуы тиіс.
Электр кабельдері жасырын түрде тартылуы немесе сәндік элементтердің көмегімен ұқыпты жабылуы тиіс.
Мыналардың болуына жол берілмейді:
· ашық электр сымдарының;
· жалаңаш электр қосылыстарының;
· сенімсіз бекітулердің;
· қолжетімді ток өткізгіш бөліктердің;
· келушілер мен қызметкерлерге қауіп төндіретін элементтердің.
Қажетті барлық қуат көздерін, кабельдерді, жалғағыштарды, бекіткіштерді және басқа да жинақтаушы бөлшектерді Орындаушы ұсынады.
12. Материалдар
Жұмыстарды толық орындауға қажетті барлық материалдар мен жинақтаушы бөлшектер Орындаушы тарапынан өз қаражаты есебінен ұсынылады.
Оның ішінде:
· металл профиль/қаңқа;
· сәндік панельдер;
· оргстекло және/немесе ПВХ;
· алтын түсті оракал;
· сәндік пленкалар;
· ою-өрнектерді дайындауға арналған материалдар;
· бекіту элементтері;
· LED жарықтандыру;
· қуат көздері;
· электр кабельдері;
· жалғау элементтері;
· монтаждау материалдары;
· сәндік элементтер;
· 4 сәндік қалқаны дайындауға арналған материалдар;
· жұмыстарды толық орындауға қажетті басқа да материалдар.
Материалдар тізімі толық болып табылмайды.
Конструкцияны сапалы дайындау және монтаждау үшін қажетті барлық қосымша материалдар Орындаушы тарапынан өз қаражаты есебінен сатып алынып, ұсынылады.
13. Сапаға қойылатын талаптар
Дайын конструкция сапалы сыртқы көрініске ие болып, Тапсырыс беруші бекіткен эскизге сәйкес келуі тиіс.
Мыналарға жол берілмейді:
· сызаттардың;
· сынықтардың;
· жарықтардың;
· тегіс емес беттердің;
· желімнің көрінетін іздерінің;
· пленкадағы көпіршіктер мен қатпарлардың;
· оракалдың ажырауының;
· сәндік элементтердің қисық орналасуының;
· сапасыз дәнекерленген қосылыстардың;
· бекітілмеген элементтердің;
· көрінетін және ұқыпсыз тартылған сымдардың;
· ақаулы немесе біркелкі емес жарықтандырудың.
Барлық беттер таза, тегіс және ұқыпты өңделген болуы тиіс.
14. Дизайнды келісу
Дайындау жұмыстары басталғанға дейін Орындаушы Тапсырыс берушіге болашақ конструкцияның эскизін/3D-визуализациясын ұсынуы тиіс.
Эскизде мыналар көрсетілуі қажет:
· жалпы өлшемі;
· Елтаңбаның орналасуы;
· Тудың орналасуы;
· ақпараттық жазулардың орналасуы;
· 4 сәндік қалқаның орналасуы;
· сәндік ою-өрнектер;
· көк түсті фон;
· алтын түсті безендіру;
· жарықтандырудың орналасуы.
Конструкцияны дайындау дизайн Тапсырыс берушімен келісілгеннен кейін ғана басталады.
Қажет болған жағдайда Тапсырыс беруші негізгі техникалық талаптарды өзгертпей, дайындау жұмыстары басталғанға дейін дизайнға түзетулер енгізуге құқылы.
15. Жұмыстарды орындау нәтижесі
Жұмыстар аяқталғаннан кейін Тапсырыс беруші жалпы өлшемі:
2,90 м × 2,10 м
болатын толық дайын және орнатылған мемлекеттік рәміздер бұрышын алуы тиіс.
Конструкция құрамына:
· берік негіз және қаңқа;
· көк түсті сәндік фон;
· оракалдан жасалған алтын түсті безендіру;
· ұлттық сәндік ою-өрнектер;
· 4 сәндік қалқа;
· Тапсырыс беруші ұсынатын Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы;
· Тапсырыс беруші ұсынатын Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы;
· ақпараттық жазулар;
· сәндік LED жарықтандыру;
· толық орындалған монтаж және қосу жұмыстары
кіруі тиіс.
Конструкция жұмыстар аяқталғаннан кейін пайдалануға толық дайын болуы тиіс.
16. Жұмыстарды қабылдау
Жұмыстарды қабылдау кезінде Тапсырыс беруші мыналарды тексереді:
· жалпы өлшемдерінің сәйкестігін;
· бекітілген дизайнға сәйкестігін;
· материалдардың сапасын;
· дайындалу сапасын;
· бекітілу сенімділігін;
· алтын түсті сәндік безендірудің сапасын;
· Елтаңба мен Тудың дұрыс орнатылуын;
· 4 сәндік қалқаның болуын және сапасын;
· сәндік жарықтандырудың жұмысқа қабілеттілігін;
· жазулардың сапасын;
· конструкцияның жалпы сыртқы көрінісін.
Анықталған барлық кемшіліктерді Орындаушы өз қаражаты есебінен жоюға міндетті.
17. Кепілдік
Орындаушы орындалған жұмыстарға, конструкцияға, монтажға және орнатылған жарықтандыруға орындалған жұмыстарды қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай мерзімге кепілдік береді.
Кепілдік мерзімі ішінде сапасыз дайындау, монтаждау немесе сапасыз материалдарды пайдалану салдарынан туындаған кемшіліктерді Орындаушы өз қаражаты есебінен жоюға міндетті.












