ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на выполнение работ по демонтажу, транспортировке и монтажу спортивного оборудования (тренажеров)
1. Наименование и объем работ

· Наименование работ: Комплекс работ по демонтажу, такелажу, погрузке, транспортировке, разгрузке, сборке, монтажу и пусконаладке спортивных тренажеров.

· Объем и перечень оборудования: грузоблочные силовые тренажеры, нагружаемые дисками, зоны свободных весов, спортивный инвентарь и прочее в количестве 28 комплектов..
2. Место и сроки выполнения работ

· Адрес демонтажа (Пункт А): г. Астана, ул. Туран 4-1 и  г. Астана, ул. Кажымукан 7/1
· Адрес монтажа (Пункт Б): г. Астана, ул. Кажымукан 7/1
· Сроки выполнения: С даты заключения договора государственных закупок в течении 30 рабочих дней. Работы могут проводиться в согласованное время.

3. Общие требования к Подрядчику

· Квалификация персонала: Наличие квалифицированных мастеров/инженеров, имеющих опыт работы со сложным профессиональным спортивным оборудованием (включая электронные и гидравлические системы).

· Инструменты и материалы: Подрядчик обеспечивает выполнение работ собственным профессиональным инструментом, такелажным оборудованием, а также упаковочными материалами.

· Ответственность: Подрядчик несет полную материальную ответственность за сохранность, целостность и работоспособность оборудования с момента начала демонтажа до момента подписания Акта приема-передачи в Пункте Б.

4. Этапы и технические требования к работам

Этап 1. Демонтаж и маркировка

· Подготовительный этап: Отключение кардиотренажеров от электросети (220V/380V) и слаботочных сетей (интернет, ТВ-кабели).

· Разборка: Демонтаж производится строго в объеме, необходимом для безопасной транспортировки. Крупногабаритные силовые конструкции разбираются до узлов, проходящих в дверные проемы и лифты.

· Маркировка: Все детали, крепежные элементы (болты, гайки, шайбы), тросы и кабели должны быть промаркированы и упакованы в индивидуальные пакеты, прикрепленные к соответствующему тренажеру, для исключения утери.

· Слив жидкостей: При наличии гидравлических систем или жидкостных контуров (например, в некоторых гребных тренажерах) обеспечить герметизацию или слив жидкостей согласно регламенту производителя.

Этап 2. Упаковка и такелаж

· Требования к упаковке:
· Дисплеи, консоли кардиотренажеров и пластиковый кожух обертываются воздушно-пузырьковой пленкой (минимум 2 слоя) и фиксируются стрейч-пленкой.

· Металлические рамы защищаются от царапин и сколов (использование вспененного полиэтилена или плотного картона в местах соприкосновения).

· Стеклянные, зеркальные или особо хрупкие элементы упаковываются отдельно.

· Такелажные работы: Вынос оборудования из помещения должен осуществляться аккуратно, без повреждения стен, дверных проемов, косяков и напольного покрытия зданий в Пунктах А и Б. Использование специальных тележек с резиновыми колесами.

Этап 3. Перевозка (Транспортировка)

· Требования к транспорту: Использование закрытого чистого мебельного фургона (гидроборт приветствуется).

· Фиксация в кузове: Все элементы оборудования должны быть жестко зафиксированы внутри кузова транспортного средства крепежными ремнями для исключения перемещения, трения и опрокидывания во время движения. Попадание влаги и пыли на оборудование не допускается.

Этап 4. Монтаж и пусконаладка

· Сборка: Сборка тренажеров в Пункте Б в строгом соответствии со схемами сборки заводов-изготовителей и планом расстановки (предоставляется Заказчиком).

· Регулировка и калибровка:
· Проверка и регулировка натяжения тросов, приводных ремней и полотен беговых дорожек.

· Смазка узлов трения, подшипников и направляющих специализированными составами.

· Выравнивание тренажеров по уровню относительно пола с помощью регулировочных ножек для исключения люфтов и раскачивания.

· Пусконаладка: Подключение к электросети, проверка работоспособности всех функций консолей, программ, датчиков пульса, механизмов изменения угла наклона и сопротивления.

5. Требования к безопасности и экологии

· Работы должны выполняться в строгом соответствии с правилами техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности.

· После завершения монтажа Подрядчик обязан своими силами убрать, вывезти и утилизировать весь использованный упаковочный материал и строительный мусор.

6. Порядок сдачи-приемки работ

· Приемка работ осуществляется путем визуального осмотра и проверки работоспособности каждого тренажера в присутствии представителей Заказчика и Подрядчика.

· В случае выявления дефектов, повреждений или некорректной работы оборудования по вине Подрядчика, составляется дефектный акт с указанием сроков устранения замечаний за счет Подрядчика.

· Работы считаются выполненными после подписания двустороннего Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

•
после заключения договора предоставить график на ремонтные работы в течение 3-х календарных дней и согласовать с Заказчиком (виды работ, график работ, время проведения, кол-во работников и т.д.);  

•
по требованию Заказчика представлять отчёт о ходе выполнения работ;

•
по требованию Заказчика представлять документы, подтверждающие качественные характеристики применяемых материалов и оборудования;

•
в случае порчи имущества, принадлежащего Заказчику, устранить все последствия порчи за свой счет;

•
при получении письменной претензии Заказчика к качеству и объему выполненных работ не позднее 15 дней с момента подписания акта выполненных работ:

- устранить обоснованные претензии в течение 3 рабочих дней;

- предъявить выполненные работы Заказчику и оформить акт на отсутствие претензий к выполненной работе;

•
при выполнении Работ, необходимо строго соблюдать строительные нормы Республики Казахстан. В целях электробезопасности в ходе проведения ремонтных работ должны быть соблюдены меры, утвержденные приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 253 «Об утверждении Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок». Противопожарные мероприятия должны обеспечиваться согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077 «Об утверждении Правил пожарной безопасности». К выполнению работ допускаются лица, прошедшие инструктаж по безопасности труда.

•
при проведении Работ должны быть использованы новые материалы, не бывшие в употреблении. На каждую партию материала Исполнитель должен представить соответствующие документы: сертификаты происхождения, качества, соответствия. Срок гарантии на материалы и выполненные Работы - не менее 24 месяцев с подписания акта выполненных работ. 

•
обеспечить вывоз мусора и строительных отходов на городскую свалку ТБО;

•
Все дополнительные расходные материалы для осуществления работ   приобретается за счет исполнителя работ;

•
Сотрудники организации выполняющая работы должны иметь все необходимые инструменты, технику и т.д. А также иметь всю необходимую экипировку для безопасности проведение работ.

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Спорттық жабдықтарды (тренажерларды) бөлшектеу, тасымалдау және монтаждау жұмыстарын орындау
1. Жұмыстардың атауы мен көлемі

· Жұмыстардың атауы: Спорттық тренажерларды бөлшектеу, такелаждау, тиеу, тасымалдау, түсіру, жинау, монтаждау және іске қосу-баптау бойынша кешенді жұмыстар.

· Жабдықтардың көлемі мен тізбесі: Блоктық күш тренажерлары, дискілермен жүктелетін тренажерлар, еркін салмақтар аймақтары, спорттық мүкәммал және басқа да жабдықтар – 28 жиынтық.

2. Жұмыстарды орындау орны мен мерзімдері

· Бөлшектеу мекенжайы (А нүктесі): Астана қаласы, Тұран көшесі, 4-1 және Астана қаласы, Қажымұқан көшесі, 7/1.

· Монтаждау мекенжайы (Б нүктесі): Астана қаласы, Қажымұқан көшесі, 7/1.

· Орындау мерзімі: Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде. Жұмыстар келісілген уақытта жүргізілуі мүмкін.

3. Мердігерге қойылатын жалпы талаптар

· Персоналдың біліктілігі: Күрделі кәсіби спорттық жабдықтармен, оның ішінде электрондық және гидравликалық жүйелермен жұмыс істеу тәжірибесі бар білікті шеберлер мен инженерлердің болуы.

· Құрал-саймандар мен материалдар: Мердігер жұмыстарды орындауды өзінің кәсіби құрал-саймандарымен, такелаждық жабдықтарымен және қаптама материалдарымен қамтамасыз етеді.

· Жауапкершілік: Мердігер жабдықтарды бөлшектеу басталған сәттен бастап Б нүктесінде қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылғанға дейін олардың сақталуына, бүтіндігіне және жұмысқа жарамдылығына толық материалдық жауапкершілік көтереді.

4. Жұмыстарды орындау кезеңдері мен техникалық талаптар

1-кезең. Бөлшектеу және таңбалау

· Дайындық кезеңі: Кардиотренажерларды электр желісінен (220 В/380 В) және әлсіз токты желілерден (интернет, теледидар кабельдері) ажырату.

· Бөлшектеу: Жабдықтарды бөлшектеу қауіпсіз тасымалдауға қажетті көлемде ғана жүргізілуі тиіс. Ірі габаритті күш құрылымдары есік ойықтары мен лифтілер арқылы өткізуге мүмкіндік беретін тораптарға дейін бөлшектеледі.

· Таңбалау: Барлық бөлшектер, бекіту элементтері (бұрандамалар, сомындар, шайбалар), арқандар мен кабельдер таңбаланып, жоғалып кетуіне жол бермеу үшін тиісті тренажерға бекітілген жеке пакеттерге салынуы тиіс.

· Сұйықтықтарды ағызу: Гидравликалық жүйелер немесе сұйықтық контурлары болған жағдайда (мысалы, кейбір ескек есу тренажерларында) өндірушінің нұсқаулығына сәйкес сұйықтықтарды төгіп тастау немесе жүйенің герметикалығын қамтамасыз ету қажет.

2-кезең. Қаптау және такелаждау

· Қаптамаға қойылатын талаптар:
· Кардиотренажерлардың дисплейлері, консольдері мен пластик қаптамалары ауа көпіршікті пленкамен кемінде 2 қабат етіп оралып, созылмалы пленкамен бекітілуі тиіс.

· Металл жақтаулар сызаттар мен сынықтардан қорғалуы тиіс. Жанасатын жерлерде көбіктендірілген полиэтилен немесе қалың картон қолданылуы қажет.

· Шыны, айна және аса сынғыш элементтер бөлек қапталуы тиіс.

· Такелаждау жұмыстары: Жабдықтарды үй-жайдан шығару А және Б нүктелеріндегі ғимараттардың қабырғаларына, есік ойықтарына, есік жақтауларына және еден жабындарына зақым келтірмей, ұқыпты жүргізілуі тиіс. Резеңке дөңгелектері бар арнайы арбаларды пайдалану қажет.

3-кезең. Тасымалдау

· Көлікке қойылатын талаптар: Жабық, таза жиһаз тасымалдауға арналған фургон пайдаланылуы тиіс. Гидравликалық көтергіш борттың болуы құпталады.

· Көлік құралының шанағында бекіту: Қозғалыс кезінде жабдықтардың жылжуына, үйкелуіне және аударылуына жол бермеу үшін олардың барлық элементтері көлік құралының шанағында бекіту белдіктерімен мықтап бекітілуі тиіс. Жабдықтарға ылғал мен шаңның түсуіне жол берілмейді.

4-кезең. Монтаждау және іске қосу-баптау

· Жинау: Б нүктесінде тренажерлар өндіруші зауыттардың жинау сызбаларына және Тапсырыс беруші ұсынатын орналастыру жоспарына қатаң сәйкес жиналуы тиіс.

· Реттеу және калибрлеу:
· Арқандардың, жетек белдіктерінің және жүгіру жолақтарының тартылуын тексеру және реттеу.

· Үйкеліс тораптарын, мойынтіректерді және бағыттаушы элементтерді арнайы майлау материалдарымен майлау.

· Бос жүрісті және шайқалуды болдырмау үшін реттелетін тіректердің көмегімен тренажерларды еден деңгейіне сәйкес тегістеу.

· Іске қосу-баптау: Электр желісіне қосу, консольдердің барлық функцияларының, бағдарламалардың, пульс датчиктерінің, көлбеу бұрышы мен кедергі деңгейін өзгерту механизмдерінің жұмысқа жарамдылығын тексеру.

5. Қауіпсіздік және экология талаптары

· Жұмыстар қауіпсіздік техникасы, еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі қағидаларын қатаң сақтай отырып орындалуы тиіс.

· Монтаждау жұмыстары аяқталғаннан кейін Мердігер барлық пайдаланылған қаптама материалдары мен құрылыс қоқыстарын өз күшімен жинауға, шығаруға және кәдеге жаратуға міндетті.

6. Жұмыстарды тапсыру және қабылдау тәртібі

· Жұмыстарды қабылдау Тапсырыс беруші мен Мердігер өкілдерінің қатысуымен әрбір тренажерды көзбен шолып тексеру және оның жұмысқа жарамдылығын тексеру арқылы жүзеге асырылады.

· Мердігердің кінәсінен жабдықтарда ақаулар, зақымданулар немесе дұрыс жұмыс істемеу жағдайлары анықталған кезде, ескертулерді жою мерзімдері көрсетілген ақау актісі жасалады. Ақаулар Мердігердің есебінен жойылады.

· Жұмыстар көрсетілген қызметтерді қабылдау-тапсыру туралы екіжақты актіге қол қойылғаннан кейін орындалды деп есептеледі.

· Шарт жасалғаннан кейін 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде жөндеу жұмыстарын орындау кестесі ұсынылып, Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс. Кестеде жұмыстардың түрлері, орындалу мерзімдері, жүргізілу уақыты, қызметкерлер саны және басқа да қажетті мәліметтер көрсетілуі қажет.

· Тапсырыс берушінің талабы бойынша жұмыстардың орындалу барысы туралы есеп ұсынылуы тиіс.

· Тапсырыс берушінің талабы бойынша пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың сапалық сипаттамаларын растайтын құжаттар ұсынылуы тиіс.

· Тапсырыс берушіге тиесілі мүлік бүлінген жағдайда, Мердігер бүлінудің барлық салдарын өз қаражаты есебінен жоюға міндетті.

· Орындалған жұмыстардың сапасы мен көлеміне қатысты Тапсырыс берушіден орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап 15 (он бес) күннен кешіктірілмей жазбаша наразылық түскен жағдайда, Мердігер:

· негізделген наразылықтарды 3 (үш) жұмыс күні ішінде жоюға;

· орындалған жұмыстарды Тапсырыс берушіге қайта ұсынуға және орындалған жұмыстар бойынша наразылықтардың жоқтығы туралы акт ресімдеуге міндетті.

· Жұмыстарды орындау кезінде Қазақстан Республикасының құрылыс нормалары қатаң сақталуы тиіс. Электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында жөндеу жұмыстары барысында Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 253 «Электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы қағидаларын бекіту туралы» бұйрығымен бекітілген талаптар сақталуы қажет. Өрт қауіпсіздігі жөніндегі іс-шаралар Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 9 қазандағы № 1077 «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» қаулысына сәйкес қамтамасыз етілуі тиіс. Жұмыстарды орындауға еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқамадан өткен тұлғалар ғана жіберіледі.

· Жұмыстарды орындау кезінде бұрын пайдаланылмаған жаңа материалдар қолданылуы тиіс. Орындаушы материалдардың әрбір партиясына олардың шығу тегін, сапасын және сәйкестігін растайтын тиісті құжаттарды, оның ішінде сертификаттарды ұсынуы қажет. Материалдар мен орындалған жұмыстарға берілетін кепілдік мерзімі орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 24 (жиырма төрт) айды құрауы тиіс.

· Қоқыстар мен құрылыс қалдықтарын қатты тұрмыстық қалдықтарға арналған қалалық полигонға шығаруды қамтамасыз ету қажет.

· Жұмыстарды орындауға қажетті барлық қосымша шығыс материалдары Мердігердің қаражаты есебінен сатып алынады.

· Жұмыстарды орындайтын ұйымның қызметкерлері бөлшектеу және монтаждау жұмыстарын жүргізуге қажетті барлық құрал-саймандармен, техникамен және басқа да жабдықтармен қамтамасыз етілуі тиіс. Сондай-ақ жұмыстарды қауіпсіз орындауға қажетті арнайы киіммен және жеке қорғаныш құралдарымен қамтамасыз етілуі қажет.

