Техникалық сипаттама
 ток трансформаторларын тексеру бойынша - 6 дана
 тексеру туралы сертификат.

1. Қызметтің атауы-жиілігі 50 Гц айнымалы ток қондырғыларындағы өлшеу аспаптарына өлшеу ақпаратының сигналын номиналды кернеуге беруге арналған Т-0,66 УЗ ток трансформаторларын тексеру-6 дана.

2.  Орын-Петропавл қ., Жамбыл к-сі, 175.
3.Техникалық талаптар:
- ағымдағы трансформаторларды ҚР қолданыстағы нормативтік құжаттарына ( МЕМСТ, ережелер, ҚР СТ) сәйкес тексеру жүргізу.
- тексеру жүргізілгеннен кейін әрбір өлшеу құралына тексеру туралы сертификат беру.
- ҚР аккредиттеу жүйесінде тексеру зертханасының қолданыстағы аккредиттеу аттестатының көшірмесін ұсыну. 
4. Қызмет көрсету мерзімі-ток трансформаторларын тексеруге қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 16 күн.	

	



















[bookmark: _GoBack]Техническая спецификация
 по поверке трансформаторов тока – 6 штук с выдачей
 сертификата о поверке.

1. Наименование услуги – поверка трансформаторов тока Т-0,66 УЗ, предназначенного для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам в установках переменного тока частотой 50Гц на номинальное напряжение – 6 штук.

2 Место проведения – г. Петропавловск, ул. Жамбыла 175.
3.Технические требования:
- проведение поверки трансформаторов тока в соответствии с действующими нормативными документами  РК ( ГОСТ, Правила, СТ РК).
- после проведения поверки выдача на каждое средство измерения сертификата о поверке.
- предоставление копии действующего аттестата аккредитации поверочной лаборатории в системе аккредитации РК. 
4. Срок оказания услуги – 16 календарных дней с даты приемки трансформаторов тока на поверку.
