ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

Жұмыстың атауы: Трансформатордың электр қалқанындағы 250 А және 100 А автоматты ажыратқыштарды ауыстыру жұмыстары.

1. Жұмыстың мақсаты
Трансформатордың электр қалқанының қауіпсіз әрі үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету мақсатында қолданыстағы 250 А және 100 А автоматты ажыратқыштарды ауыстыру.

2. Жұмыстың көлемі мен мазмұны
1. Қолданыстағы 250 А және 100 А автоматты ажыратқыштарды электр желісінен қауіпсіз ажырату және бөлшектеу.
2. Жаңа 250 А және 100 А автоматты ажыратқыштарды орнату.
3. Электрлік қосылыстарды тексеру және бекіту.
4. Орнатылған автоматты ажыратқыштардың жұмысқа жарамдылығын тексеру.
5. Электр қалқанының жұмысын тексеріп, жабдықты қауіпсіз пайдалануға дайындау.

3. Қойылатын талаптар
- Жұмыстар электр қауіпсіздігі талаптарына сәйкес орындалуы тиіс.
- Автоматты ажыратқыштардың номиналды тогы мен техникалық сипаттамалары қолданыстағы электр жабдықтарының параметрлеріне сәйкес болуы керек.
- Жұмыстарды тиісті біліктілігі бар маман орындауы тиіс.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін орындалған жұмыстардың сапасы тексеріледі.

4. Орындалатын жұмыс нәтижесі
250 А және 100 А автоматты ажыратқыштар ауыстырылып, электр қалқанының қауіпсіз жұмыс істеуі қамтамасыз етілуі тиіс.
Жұмыстар  ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ, ҰЛАН АУДАНЫ, БЕСТЕРЕК,ОРТАЛЫ к.,19/1мекенжайы бойынша орындалады.













ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование работ: Работы по замене автоматических выключателей на 250 А и 100 А в электрическом щите трансформатора.

1. Цель работ
Обеспечение безопасной и бесперебойной работы электрического щита трансформатора путем замены существующих автоматических выключателей на 250 А и 100 А.

2. Состав и объем работ
1. Безопасное отключение от электрической сети и демонтаж существующих автоматических выключателей на 250 А и 100 А.
2. Установка новых автоматических выключателей на 250 А и 100 А.
3. Проверка и закрепление электрических соединений.
4. Проверка работоспособности установленных автоматических выключателей.
5. Проверка работы электрического щита и подготовка оборудования к безопасной эксплуатации.

3. Требования к выполнению работ
- Работы должны выполняться в соответствии с требованиями электробезопасности.
- Номинальный ток и технические характеристики автоматических выключателей должны соответствовать параметрам существующего электрооборудования.
- Работы должны выполняться специалистом соответствующей квалификации.
- После завершения работ необходимо проверить качество их выполнения.

4. Результат выполненных работ
Автоматические выключатели на 250 А и 100 А должны быть заменены, а безопасная и исправная работа электрического щита обеспечена.
Работы выполняются по адресу: ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЛАНСКИЙ РАЙОН, с.БЕСТЕРЕК, УЛИЦА ОРТАЛЫК ,19/1.
