
2 қосымша 


Сатып алынатын қызметтік көліктерге техникалық қызмет көрсету және қосалқы бөлшектерін ауыстыруымен жөндеу жұмыстарының техникалық сипаттамасы

	1. Өнім берушінің міндетті түрде Қостанай қаласында техникалық қызмет көрсету станциялары болуы тиіс.
	2. Тапсырыс беруші көлік құралына қызмет көрсетуге жазбаша немесе электрондық нысанда, сондай-ақ телефон арқылы өтініш бергеннен кейін 16 күнтізбелік күн ішінде осы Техникалық сипаттамаларда орындалатын жұмыстарды орындауға кірісуі қажет.
	3. Тапсырыс беруші Орындаушыға жұмыстарды орындауға өтінім жолдайды.
	4. Жұмыс барлық нормативтік/техникалық регламенттерге және құқықтық актілерге, соның ішінде Қазақстан Республикасының қағидалары мен нормаларына сәйкес жүзеге асырылуы қажет. Барлық жұмыстар қауіпсіздік ережелеріне қатаң сәйкес жүргізілуі керек.
5. Орындаушы қызмет құнына кіретін қосалқы бөлшектерді ауыстырумен бірге автокөліктерге арналған келесі жөндеу түрлерінің болуын қамтамасыз етеді:

Автокөлік маркасы: JAC T6
Мемлекеттік тіркеу нөмірі: 520 AI10
Шығарылған жылы: 2021 жыл
1. Алдыңғы аспаның төменгі оң жақ иінтірегінің сайлентблогын ауыстыру.
2. Алдыңғы аспаның төменгі сол жақ иінтірегінің сайлентблогын ауыстыру.
3. Артқы кардан білігінің крестовинасын ауыстыру (2 дана).
4. Алдыңғы кардан білігінің крестовинасын ауыстыру (2 дана).
5. Рессора төлкесін ауыстыру (2 дана).
6. Тұрақ тежегішінің сол жақ тросын ауыстыру.
7. Тұрақ тежегішінің оң жақ тросын ауыстыру.
8. Артқы белдік редукторының майын ауыстыру.
9. Тарату қорабының сальнигін ауыстыру.
10. Белдік сапунын ауыстыру.
11. Артқы белдік редукторының сальнигін ауыстыру.
12. Артқы белдіктің сол жақ жартылай осінің сальнигін ауыстыру.
13. Артқы белдіктің оң жақ жартылай осінің сальнигін ауыстыру.
14. Кеңейту багын ауыстыру.
15. Оталдыру білтелерін ауыстыру (жиынтық).
16. Дроссельдік торапты тазалау.
17. Оң жақ алдыңғы фараны ауыстыру.
18. Дөңгелектердің түйісу бұрыштарын реттеу (развал-схождение).

Автокөлік маркасы: JAC T6
Мемлекеттік тіркеу нөмірі: 547 AI10
Шығарылған жылы: 2021 жыл 
1. Артқы сол жақ рессораны ауыстыру.
2. Алдыңғы аспаның төменгі сол жақ иінтірегінің сайлентблогын ауыстыру.
3. Алдыңғы аспаның төменгі оң жақ иінтірегінің сайлентблогын ауыстыру.
4. Жоғарғы сол жақ иінтіректің шарлы тірегін ауыстыру.
5. Жоғарғы оң жақ иінтіректің шарлы тірегін ауыстыру.
6. Дроссельдік торапты тазалау.
7. Оталдыру білтелерін ауыстыру (жиынтық).
8. Жанармай бүріккіштерін тазалау және шаю (жиынтық).
9. Алдыңғы кардан білігін ауыстыру.
10. Алдыңғы тежегіш қалыптарын ауыстыру (жиынтық).
11. Газ тарату механизмінің белдігін (ГРМ) жинақ күйінде ауыстыру.
12. Жетек белдігін ауыстыру.
13. Оң жақ алдыңғы ABS датчигін ауыстыру.
14. Белдік сапунын ауыстыру.
15. Дөңгелектердің түйісу бұрыштарын реттеу (развал-схождение).

Автокөлік маркасы: JAC T6
Мемлекеттік тіркеу нөмірі: 877 AI10
Шығарылған жылы: 2021 жыл
1. Оталдыру білтелерін ауыстыру (жиынтық).
2. Кардан білігінің крестовинасын ауыстыру (2 дана).

6. Көлік құралдарының техникалық жағдайын, оның ішінде олардың бөлшектерін, қосымша жабдықтардың заттарын, көлік құралының қауіпсіздіктің міндетті талаптарына сәйкестігіне (техникалық қарап тексеру кезіндегі қажетті параметрлерге және олардың өту кезеңділігіне сәйкес) тексеру.
7. Тапсырыс беруші қызметтерді көрсету үшін автокөлікті ұсынғаннан кейін Тараптардың өкілдері автокөліктің кузовында, салонында және жүк салғышында зақымданудың бар немесе жоқтығын тексереді. Қабылдау-тапсыру актісінде ауыстыруға немесе жөндеуге жататын жылжымалы сыртқы немесе ішкі бөлшектер мен қосалқы бөлшектер сипатталады.Тексеру нәтижелерімен қабылдау-тапсыру актісіне Тараптар өкілдерінің қолы қойылады. Тараптар қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған сәттен бастап Жеткізуші Тапсырыс берушінің көлік құралдары мен қосалқы бөлшектерінің сақталуына көлік құралы Тапсырыс берушіге жеткізілгенге дейін жауапты болады.
	Келісімге сәйкес ауыстырылған бөлшектер, тораптар, агрегаттар жаңа, пайдаланылмаған болуы керек. Ақаулар болған жағдайда Жеткізуші Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша оны күнтізбелік үш күннен кешіктірмей сапалы бөлшекке ауыстыруға міндетті. Барлық қосалқы бөлшектер Өнім берушінің есебінен сатып алынуы тиіс (сатып алынған материалдарға құжаттарды, Тауардың шығу тегі туралы сертификатты ұсына отырып).	
	Жұмыстарды орындау мерзімі: тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде.
	р/с
	Марка
	Тип
	Гос.номер
	Год  выпуска

	1
	JAC T 6
	автомобиль
	520 AI10
	2021

	2
	JAC T 6
	автомобиль
	547 AI10
	2021

	3
	JAC T 6
	автомобиль
	877 AI10
	2021




















Приложение 2

Техническая спецификация
закупаемых работ по техническому обслуживанию и ремонту с заменой запасных частей служебных автомобилей

1. Поставщик должен иметь в обязательном порядке станции технического обслуживания в г.Костанай. 
2. Приступить к выполнению работ, указанных в настоящей Технических спецификации в течение 16 календарных дней после подачи заявки на обслуживания автомашин Заказчиком в письменной или электронной форме, а также посредством телефонной связи.
3. Заказчик направляет Исполнителю заявку на осуществление работ. 
4. Работы должны быть выполнены с соблюдением всех нормативно/технических регламентов и правовых актов, в т.ч. правил и норм Республики Казахстан. Все работы должны выполняться в строгом соответствии с правилами техники безопасности. 
5. Исполнитель обеспечивает наличие следующих видов ремонта для автомашин с заменой запасных частей, которые входят в стоимость услуг:

описание выполняемых работ, оказываемых услуг на автомобиль JAC T6 г/н 520 AI10 г/в 2021
1. Сайлентблок переднего нижнего правого рычага – замена 
2. Сайлентблок переднего нижнего левого рычага – замена 
3. Крестовина вала карданного заднего – замена (2 штуки)
4. Крестовина вала карданного переднего – замена (2 штуки)
5. Втулки рессоры – замена (2 штуки)
6. Трос ручного тормоза левый – замена 
7. Трос ручного тормоза правый – замена
8. Масло редуктора заднего – замена 
9. Сальник коробки раздаточной – замена 
10. Сапун моста – замена 
11. Сальник редуктора заднего – замена 
12. Сальник полуоси заднего левой – замена 
13. Сальник полуоси задней правый – замена 
14. Бачок расширительный – замена 
15. Свечи зажигания – замена (комплект)
16. Дросель – чистка 
17. Фара передняя правая – замена 
18. Развал схождения – регулировка 

описание выполняемых работ, оказываемых услуг на автомобиль JAC T6 г/н 547 AI10 г/в 2021
1. Рессора задняя левая – замена 
2. Сайлентблок переднего нижнего левого рычага – замена 
3. Сайлентблок переднего нижнего правого рычага – замена 
4. Опора шаровая рычага верхнего левого – замена 
5. Опора шаровая рычага верхнего правого – замена
6. Дроссель – чистка
7. Свечи зажигания – замена (комплект)
8. Форсунки топливная – чистка/промывка (комплект) 
9. Вал карданный передний – замена
10. Колодки тормозные передние – замена (комплект) 
11. Ремень ГРМ– замена (комплект)
12. Ремень приводной – замена 
13. Датчик ABS передний правый – замена 
14. Сапун моста – замена 
15. Развал схождения – регулировка 

описание выполняемых работ, оказываемых услуг на автомобиль JAC T6 г/н 877 AI10 г/в 2021
1. Свечи зажигания – замена (комплект)
2. Крестовина вала карданного передние – замена (2 штуки) 

6. Проверка технического состояния автотранспортных средств, в т.ч. их частей, предметов дополнительного оборудования, на соответствие обязательным требованиям безопасности транспортных средств (согласно требуемых параметров при техническом осмотре и их периодичности прохождения).
7. После предоставления Заказчиком автомашины для выполнения работ, представители Сторон производят осмотр кузова, салона и багажника автомашины на предмет наличия или отсутствия повреждений. В акте приема-передачи описываются подвижные наружные или внутренние детали и комплектующие запасные части, подлежащие к замене или ремонту. Результаты осмотра отмечаются в акте приема-передачи под роспись представителей Сторон. С момента подписания акта приема-передачи Сторонами Поставщик несет ответственность за сохранность автомашин и комплектующих запчастей Заказчика до сдачи автотранспорта Заказчику.
Детали, узлы, агрегаты и смазочные материалы, замененные в рамках Договора, должны быть новыми, неиспользованными. В случае появления дефектов, Поставщик обязан по первому требованию Заказчика не позднее трех календарных дней произвести замену на качественную деталь, согласуя с Заказчиком. Все запасные части должны приобретаться за счет Поставщика (с предоставлением документов на приобретенные материалы, Сертификат о происхождении товара).
[bookmark: _GoBack]Срок выполнения работ: в течение 16 календарных дней по заявке заказчика.
	р/с
	Марка
	Тип
	Гос.номер
	Год  выпуска

	1
	JAC T 6
	автомобиль
	520 AI10
	2021

	2
	JAC T 6
	автомобиль
	547 AI10
	2021

	3
	JAC T 6
	автомобиль
	877 AI10
	2021



