Техникалық ерекшелік
Көмір әкелу және қождарды ҚТҚ сақтау орнына шығару бойынша жүк автомобилінің қызметтері.

1. Көмір қазандық ғимаратында көмірді неғұрлым ыңғайлы және қауіпсіз түсіру үшін қысқа шанағы бар жүк көтергіштігі кемінде 6 тонна автокөлікпен әкелінеді
2. Көмірді ШЖҚ КМК аумағындағы қазандыққа Айыртау ауруханасы аптасына бес рет, кез келген метеожағдайда әкеледі (тапсырыс берушінің талабы бойынша)
3. Бір күнде көмір әкелу 25 тоннадан кем болмайды.
4. Қожды ҚТҚ сақтау қоймасына аптасына бес рет шығару жүзеге асырылады. (Айыртау РБ ШЖҚ КМК қазандығынан ҚТҚ қоймасына дейінгі қашықтық кемінде 8 километр).
5. Қожды шығару қойма орнынан толық көлемде орындалуы тиіс.
[bookmark: _GoBack]6. Қызмет 2026 жылдың қазаннан  бастап 2027 жылдың 15 мамырына дейін жалғасады.
7. Көмірді әкелу қойма орнынан жүргізіледі (Айыртау РБ ШЖҚ КМК қазандығынан 10 км. қашықтықта)










Техническая спецификация
Услуги грузового автомобиля по завозу угля и вывозке шлака на место хранения ТБО.
1. Завоз угля производится на автомобиле грузоподъемность не менее 6 тонн с коротким кузовом для более удобной и безопасной выгрузке угля в здании котельной
2. Завоз угля производится в котельную на территории КГП на ПХВ Айыртауская больница пять раз в неделю, в любых метеоусловиях (по требованию заказчика)
3. Завоз угля в один день составляет не менее 25 тонн.
4. Вывоз шлака осуществляется пять раз в неделю на склад хранения ТБО. (расстояние до склада ТБО не менее 8 километров от котельной КГП на ПХВ Айыртауская РБ).
5. Вывоз шлака должен быть выполнен в полном объеме с места складирования.
6. Услуга осуществляется весь отопительный сезон с октября  2026 года  по 15 мая 2027 года.
7. Завоз угля производится с места складирования (отдаленность от котельной КГП на ПХВ Айыртауской РБ более 10 км.)











