Техническая спецификация на изготовление баннера 
	№ п/п
	Наименование товаров/услуг
	Материалы изготовления
	Количество товаров
	Примечание

	1
	Баннер 
	банер
	По заявке 70 кв метр
	С установкой По заявке заказчика. Дизайн и название по согласованию с Заказчиком


Перед оказанием полиграфических услуг, Поставщик обязан связаться с      Заказчиком, согласовать дизайн макета с уточнением размера, цвета, материала, количество люверса, прошивки и адреса оказания услуг. 

Установка, доставка, изготовление осуществляется Поставщиком в течении не более 15 календарных дней по заявке Заказчика. 
Баннер изготавливается из баннерной ткани с люверсами и без, толщина ткани не менее 440-600 гр, широкоформатной полноцветной печати 750 DPI. 

В сумму входит так же установка, монтаж самого баннера, так же доставка и  другие расходы необходимые для обеспечения качественных работ.

Поставщик заранее согласовывает с Заказчиком параметры и материалы предоставляемых работ. Перед предоставлением услуг, Поставщик в обязательном порядке согласовывает с Заказчиком на соответствие его техническим условиям Договора.
Требования к баннерам: устойчивость к температурным перепадам, стойкость к влаге; повышенная износостойкость, защищённость от химических веществ, прочность. При высыхании после дождя, баннер не должен деформироваться, трескаться и т.д.
Поставщик заранее согласовывает с Заказчиком параметры и материалы предоставляемых работ.

баннер дайындауға техникалық ерекшелік

	№ п/п
	Тауарлардың/қызметтердің атауы
	Дайындау материалдары
	Тауарлар саны
	Ескертпе

	1
	Баннер 
	банер
	Заявка бойынша 70 шаршы метр
	С установкой По заявке заказчика. Дизайн и название по согласованию с Заказчиком


Полиграфиялық қызметтерді көрсетер алдында өнім беруші Тапсырыс берушімен байланысуға, макет дизайнын өлшемін, түсін, материалын, люверс санын, микробағдарламаны және қызмет көрсету мекенжайын нақтылаумен келісуге міндетті. 

Жеткізуші орнатуды, жеткізуді, дайындауды Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 15 күннен аспайтын мерзімде жүзеге асырады. 

Баннер громметтері бар және онсыз баннер матасынан жасалған, матаның қалыңдығы кемінде 440-600 гр, кең форматты толық түсті 750 DPI басып шығару. 

Сомаға баннерді орнату, орнату, сондай-ақ жеткізу және сапалы жұмысты қамтамасыз ету үшін қажетті басқа шығындар кіреді.

Өнім беруші тапсырысшымен ұсынылатын жұмыстардың параметрлері мен материалдарын алдын ала келіседі. Қызметтерді ұсынар алдында өнім беруші Тапсырыс берушімен оның Шарттың техникалық талаптарына сәйкестігін міндетті түрде келіседі.

Баннерлерге қойылатын талаптар: температураның өзгеруіне төзімділік, ылғалға төзімділік; тозуға төзімділіктің жоғарылауы, химиялық заттардан қорғаныс, беріктік. Жаңбырдан кейін құрғаған кезде баннер деформацияланбауы, жарылып кетпеуі және т. б.
