Ақпараттық стендтер дайындау бойынша
техникалық сипаттама

	№
	Атауы
	Техникалық мінездеме
	Бірлік.
өлшем.
	Саны

	1.
	«Ақпараттық» стенд-рамка (110*80 см)
	Ақпараттық стендті дайындау-рамка (110*80 см). 
Техникалық мінездемесі: қабырғаға арналған ақпараттық стенд/Жақтаудағы сурет. Габриттік өлшемідері: 1100х800 мм (ені/биіктігі).
Негізгі (артқы панелі): Қалыңдығы кемінде 16 мм ЛДСП (ламинатталған ағаш-жаңқалы плита). Түсі/текстурасы: ағаш тектес (тапсырыс берушімен анықталады). Беткі панелі (қорғаныс экраны): Қалыңдығы кемінде 4 мм мөлдір органикалық шыны (акрил). Беті жылтыр, сызаттарсыз, жарықтарсыз және күңгірттенусіз болуы тиіс. Торлық түсті басып шығару (сурет):Өздігінен жабысатын үлдірде (пленка) немесе арнайы қағазда жоғары сапалы басып шығару (кемінде 1440 dpi). Сурет ЛДСП негізі мен қорғаныс акрил шынысынң арасында орналасалды. Макет өндіріс басталғанға дейін Тапсырыс берушімен келісіледі. Фурнитура және бекіткіштер: Металл қашықтық ұстағыштары (хромдалған металл/ күңгірт болат)-4 дана (бұйымның бұрыштарында). Шыны мен негіз арасындағы қашықтықты қамтамасыз етеді. Бекіту элементтерінің толық жиынтығы (дюбельдер, бұрма шегелер, сәндік қалпақшалар) құнына кіреді. Тауар жаңа болуы тиіс, сызаттар, желім іздері, сынықтар болмауы керек. Тапсырыс беруші қабылдау актісіне қол қойған сәттен бастап 12 ай құрайды.
	 дана
	40

	2.
	ҚР Қарулы Күштерінің эмблемасы бар БӨП (КПП) панелі (1,5*1,5 м)
	ҚР Қарулы Күштерінің эмблемасы бар БӨП (КПП) панелін (1,5*1,5 м) дайындау. Техникалық сипаттамасы: Қазақстан республикасы Қарулы Күштерінің (ҚР ҚК) сыртқы (көшелік) қолдануға арналған жарықдиодтық көпқабатты көлемді эмблемасы (сыртқы жарық панелі), өлшемі 1500 х 1500 мм. Тауар ғимараттардың қасбеттерінде (фасад) және ашық ауада орнатуға арналған, кірістірілген ішкі жарықтандыруы бар көп деңгейлі көшелік геральдикалық өлшемдері: 1500х1500 мм (рұқсат етілген ауытқу + 3)%). Конструкциясы және материалдары: бұйым атмосфералық әсерлерге төзімді, жарық шағылыстыратын қасиетті бар қатты және берік панельдердің бірнеше қабатыннан тұрады. Негізі ретінде берік мөлдір және түсті акрил/поликрабонат немесе ішкі бөлігінде беріктікті қамтамасыз ететін металл каркас (рама) қарастырылуы тиіс. Суретті салу тәсілі тікелей ультракүлгін (УК) басу әдісімен орындалады, бұл кескіннің жоғары анықтығын, күн сәулесіне (ультракүлгін сәулелерге) төзімділігін және өшіп қалуға қарсы патина әсерін қамтамасыз етеді. Ішкі құрылымы: панель қабаттарының арасында біркелкі және кәсіби жарықтандыруды қамтамасыз ететін, қуаты үнемді, күйіп кетуден қорғалған және ылғалдан қорғаныс дәрежесі кемінде IP65/IP67болатын жарықдиодты (LED) қабат орналасады. Бұйым Қазақстанның барлық климаттық жағдайларында (аязға, ыстыққа, жаңбыр мен қарға төзімді) үздіксіз жұмыс істеуге бейімделген болуы керек. Бұйымда Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің ресми геральдикалық белгісі (ортасында күн мен қыран бейнеленген бес бұрышты жұлдыз) барлық элементтерінің нақты георметриясын сақтай отырып, толық көлемде бейнеленуі керек. Ғимараттың сыртқы қабырғасына (қасбетіне) сенімді және қауіпсіз монтаждау үшін бұйымның күшейтілген бекіткіштер (кронштейндері) және сыртқы электр желісіне (220В) қосылуға арналған ұзындығы кемінде 1,5 метр болатын ылғалдан қорғалған сымдары болуы тиіс. Тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс. Бетінде сызаттар, болмауы керек. Кепілдік мерзісі: Тапсырыс беруші қабылдау-актісіне электронды қол қойған сәттен бастап кемінде 12 ай.
	дана
	1

	3.
	ҚР Қарулы Күштерінің эмблемасы (66*72 см)
	Қазақстан Республикасы Қарулы күштерінің (ҚР ҚК) эмблемасы (қабырғалық панно), өлшемі 66*72 см, ғимарат ішіне орнатуға арналған. Техникалық сипаттамасы тауар әкімшілік қызметтік ғимараттардың ішкі үй-жайларын безендіруге арналған қабырғалық геральдикалық бөлігі болып табылады. Бұйымның габариттік өлшемдері 66*72 мм (рұқсат етілген ауытқу +5%). Негізі қалыңдығы кемінде 3-5 мм қатты ПВХ пластиктен, акрилден орындалуы тиіс. Эмблеманың элементері (жұлдыз, қыран қанаттары, күн шұұғыласы) лазерлік кесу әдісімен жылтыр айналы «алтын» түсті пластикпен (алтын түсті акрил/роумарк) және реңктік бояулары бар түрлі-түсті (қызыл, қызғылт сары, сары) пластик қабаттарынан көп деңгейлі (3Dәсері) етіп құрастырылуы тиіс. Бұйымда Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің ресми геральдикалық белгісі (ортасында күн мен қыран бейнеленген бес бұрышты жұлдыз) толық бейнеелнуі керек. Мәтіндік сүйемелдеу (астыңғы тақтасына ҚР ҚК жазылуы міндетті түрде екі тілде мемлекеттік (қазақ) және орыс тілдерінде орындалады. Қабырғаның тік бетінде сенімді және жасырын орнату үшін бұйымның артқы жағында арнайы бекіткіштер (ілінгіштер) қарастырылуы тиіс. Тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс. Бетінде сызаттар, желім қалдықтары, жарықтар және деформациялар болмауы керек. Материалдар қауіпсіз, өткір химиялық иіссізболуы тиіс. Кепілдік мерзімі тапсырыс беруші қабылдау-тапсыру актісіне электронды қол қойған сәттен бастап кемінде 12 ай.
	дана
	10

	4.
	Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің эмблемасы саптық алаңға (65*63,5 см)
	Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің эмблемасы саптық алаңға (65*63,5 см) дайындау. Техникалық сипаттамасы: Көшеге (плацқа) арналған «ҚР ҚК Эмблемасы» сәндік көлемді конструкциясы.
Бұйымның габариттік өлшемдері: -65 см (650 мм), ені-63,5см (630,50 мм). Көлемді элементтердің қалыңдығы /тереңдігі -50 мм-ден кем емес (3D эффектін жасау үшін). Материалдары: Негізгі қаңқасы мен көлемді элементері соққыға төзімді, атмосфералық әсерлерге төзімді материалдардан-компазиттік пластикалық/шыны пластиктен (фибергласс) немесе коррозияға қарсы жабыны бар тот баспайтын болаттан жасалуы керек. Бояу жабыны: автомобиль эмалдарымен немесе ұнтақ әдісімен боялған, ультракүлгін сәулеленуге (күнге оңуға), температураның күрт өзгеруіне және жауын-шашынға төзімді. Түстері: жұлдыз-ашық қызыл, бүркіт пен күн-алтын түсті (хром/металлик). Бекіту тәсілі: Бұйымның артқы жағында плац трибунасына, қабырғаға немесе көше стеласына қатты бекіту үшін жасырын анкерлік бекіткіштер немесе болат морнтаждық жақтау қарастырылуы тиіс.
	дана
	1

	5.
	Жиналыс залына арналған қабырға күнтізбесі (42*30 см)
	Жиналыс залына арналған қабырға күнтізбесі (42*30 см) дайындау. Техникалық сипаттамасы: Ақпараттық қабырға стенді (ауысымды ақпаратқа/күнтізбеге арналған жақтау). Өлшемі (форматы): 420х300 мм (А3 қағаз форматына арналған). Негізгі материал: Ағаш текстуралы сәндік МДФ/ағаш негіз:. Беткі панель материал: Қалыңдығы 2-3 мм мөлдір акрил шыны (оргстекло). Бекіту түрі: Қабырғадан қашықтықты сақтайтын металл ұстағыштар (хромдалған/болтты)-4 дана. Қызметі: ауысымды баспа ақпаратын (күнтізбелер, плакаттар, хабарландырулар) орналастыру.
	дана
	1

	6.
	Қазақстан Республикасы Президентінің портреті бейнеленген стенд 
( 70*80 см)
	Қазақстан Республикасы Президентінің портреті бейнеленген стенд (70*80 см) дайындау. Техникалық сипаттамасы: Багетті жақтаудағы Қазақстан Республикасы Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың портреті. Өлшемі (жақтау бойыншга сыртқы өлшемі): 70х80 см. Бейне: ҚР Президентінің ресми портретінің жонары сапалы көркем басылымы. Түс беру анық табиғи, бұрмаланусыз болуы керек. Кескіннің ажыратынымдылығы жоғары (кемінде 300I). Кескін оңудан, ултраькүлгін сәулелердің әсерінен және ылғалдан қорғалуы керек (ламинаттау немсе шағылысқа қарсы жабыны бар қорғаныс әйнегін/оргәйнегін пайдалану арқылы). Багет (жақтау) материалы: Жоғары сапалы пластиктен немесе ағаштан жасалған багет. Түсі-класикалық  алтын/алтын жиекті күңгірт ағаш (мемлкекеттік мекемелерді безендірудің эстетикалық талаптарына сәйкес). Багеттің ені: кемінде 4-6 см. Жақтау берік, бұрыштарының түйіскен жерлерінде саңылауларсыз, сызаттарсыз және зақымдануларсыз болуы тиіс. Артқы панелі (негізі): Конструкцияның қаттылығын және портреттің жақтауға тығыз жанасуын қамтамассыз ететін тығыз ДВП, МДФ немесе түптеу картоны. Бекіткіш: Қабырғаға тігінен бекітуге арналған сенімді металл аспалар (тісті бекіткіштер немесе кабельдік аспалар.) Сапаға қойылатын талаптар: Тауар жаңа, пайдаланылмаған, ақаулары мен зақымданулары жоқ болуы тиіс. Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттарына және санитарлық-гигеналық нормаларына сәкес келуі тиіс.
	дана
	2

	7.
	Ақпараттық хабарландыру тақтасы (150*120 см)
	Ақпараттық хабарландыру тақтасы (150*120 см) дайындау. Техникалық сипаттамасы: Ішкі ақпарттық өрісі: Cтендтің жұмыс бетінде ауысымдық ақпаратқа арналған тігінен бағытталған, Ф4 форматындағы 10 дана жалпақ қапталар тұрақты орналасу тиіс. Қалталардың материалы: Қалыңдығы 1,5-2 мм-ден кем емес жоғары берік мөлдір акрил (органикалық шыны) немесе ПЭТ-пластик. Жұқа үлдірлі (пленочный) материалдарды немесе файлдарды пайдалануға жол берілмейді. Орналасуы: Қалталар жиектері мен қалталар арасындағы тең эстетикалық шегіністерді сақтай отырып, әр қатарда 5 қалтадан 2 көлденең қатарға орналастырылуы керек.
	дана
	2

	8.
	"Құжаттама тақтасы" (150*120 см) 
	"Құжаттама тақтасы" (150*120 см) дайындау. Техникалық сипаттамасы: Ішкі ақпарттық өрісі: Cтендтің жұмыс бетінде ауысымдық ақпаратқа арналған тігінен бағытталған, Ф4 форматындағы 10 дана жалпақ қапталар тұрақты орналасу тиіс. Қалталардың материалы: Қалыңдығы 1,5-2 мм-ден кем емес жоғары берік мөлдір акрил (органикалық шыны) немесе ПЭТ-пластик. Жұқа үлдірлі (пленочный) материалдарды немесе файлдарды пайдалануға жол берілмейді. Орналасуы: Қалталар жиектері мен қалталар арасындағы тең эстетикалық шегіністерді сақтай отырып, әр қатарда 5 қалтадан 2 көлденең қатарға орналастырылуы керек.
	дана
	5

	9.
	"ҚР ҰҚУ басшылығы" стенді ( 120*160 см)
	"ҚР ҰҚУ басшылығы" стенді   (120*160 см) дайындау. Техникалық сипаттамасы: Ішкі ақпарттық стенд (құрмет стенді/өмірбаяндық) габриттік өлшемдері: Ені-160 см (1600 мм), биіктігі -120 см (1200 мм). Стендтің негізі: Қалыңдығы 5-8 мм-ден кем емес берік көбікті ПВХ-пластиктен немесе компазиттік панельджен жасалған. Багеттік жақтауы (Рама): Стендтің бүкіл периметрі бойынша ені 50-70 мм-ден кем емес кең декаоративті багетпен (пластик немесе ағаш) рәсімделуі тиіс. Багеттің түсі-күміс/алтын жалатылған текстуралы классикалық ою-өрнегі бар күңгірт графит немесе қара қоңыр. Беткі жағынан мен фондық рәсімделуі: Стендтің фоны жоғары ажыратылымдықты (1440 dpi кем емес) интерьерлік басып шығару әдісімен орындалуы тиіс. Түс гаммасы –ҚР ҚК рәсімдеу стандарттарына сәйкес келетін терең көк/көгілдір түсті. Ішкі мазмұны  және ақпаратты орналастыру: Портрет аймағы: Жоғарғы орталық бөлігінде алтын немес күміс жиегі бар ішкі декоративті жақтаумен рәсімделген жетекшінің портреттік суреті орналасады. Ақпараттық аймақ (мәтіндік блок): Төменгі бөлімінде мемлекеттік тілде өмірбаяндық мәтіні бар, қалыңдығы 3 мм-ден кем емес мөлдір акрил шыныдан жасалған планшет орналасады. Планшет стендтің негізіне сәндік металл қашықтық ұстағыштардың (кем дегенде 6 дана) көмегімен бекітіледі.
	дана
	2

	10.
	Мерекелік баннер (8 наурыз - Халықаралық әйелдер күні) (3 * 5 м)
	Мерекелік баннер (8 наурыз - Халықаралық әйелдер күні) (3*5 м) дайындау. Техникалық сипаттамасы: Өлшемі: ені-3,0 метр, биіктігі-5,0 метр (көлденең орналасуы). Материалы және тығыздығы: Баннер матасы (құйылған/литой), тығыздығы кемінде 440-500 г/м2. Материал күңгірт (матовый), сыртқы ауа райының қолайсыздықтарына (жаңбырр, қар), температураның өзгеруіне және күн сәулесіне (УФ-сәулелеріне) төзімді, оңбайтын болуы тиіс. Басып шығару сапасы: Интерьерлік/кең форматы басып шығару, ажыратымдылығы кемінде 720-1440 dpi. Баннердегі суреттер мен мәтіндер анық, бұлдыраусыз және жолақсыз, түстердің берілуі жоғары деңгейде болуы қажет. Шеттерін өңдеу және бекіту: Беріктігін қамтамасыз ету үшін баннердің бүкіл периметрі (шеттері) желімделуі немесе пісірілуі (проварка) тиіс. Бекіту үшін шеттеріне әрбір 20-30 см сайын металл люверстер (сақиналар) орнатылуы қажет. Дизайн және макет: Өнім беруші баннердің эскиз-макетін Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес (мемлекеттік рәміздерді, логатиптерді және мәтінді екі тілде қолдана отырып) әзірлейді және басып шығарар алдында Тапсырыс берушімен жазбаша түрде келіседі. 
	дана
	1

	11.
	Мерекелік баннер (Жаңа жыл) (3 *5 м)
	Мерекелік баннер (Жаңа жыл) (3*5 м) дайындау. Техникалық сипаттамасы: Өлшемі: ені-3,0 метр, биіктігі-5,0 метр (көлденең орналасуы). Материалы және тығыздығы: Баннер матасы (құйылған/литой), тығыздығы кемінде 440-500 г/м2. Материал күңгірт (матовый), сыртқы ауа райының қолайсыздықтарына (жаңбырр, қар), температураның өзгеруіне және күн сәулесіне (УФ-сәулелеріне) төзімді, оңбайтын болуы тиіс. Басып шығару сапасы: Интерьерлік/кең форматы басып шығару, ажыратымдылығы кемінде 720-1440 dpi. Баннердегі суреттер мен мәтіндер анық, бұлдыраусыз және жолақсыз, түстердің берілуі жоғары деңгейде болуы қажет. Шеттерін өңдеу және бекіту: Беріктігін қамтамасыз ету үшін баннердің бүкіл периметрі (шеттері) желімделуі немесе пісірілуі (проварка) тиіс. Бекіту үшін шеттеріне әрбір 20-30 см сайын металл люверстер (сақиналар) орнатылуы қажет. Дизайн және макет: Өнім беруші баннердің эскиз-макетін Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес (мемлекеттік рәміздерді, логатиптерді және мәтінді екі тілде қолдана отырып) әзірлейді және басып шығарар алдында Тапсырыс берушімен жазбаша түрде келіседі.
	дана
	1

	12.
	Мерекелік баннер (Оқу бітіру түлектер мерекесі) (3 * 5 м)
	Мерекелік баннер (Оқу бітіру түлектер мерекесі) (3*5 м) дайындау. Техникалық сипаттамасы: Өлшемі: ені-3,0 метр, биіктігі-5,0 метр (көлденең орналасуы). Материалы және тығыздығы: Баннер матасы (құйылған/литой), тығыздығы кемінде 440-500 г/м2. Материал күңгірт (матовый), сыртқы ауа райының қолайсыздықтарына (жаңбырр, қар), температураның өзгеруіне және күн сәулесіне (УФ-сәулелеріне) төзімді, оңбайтын болуы тиіс. Басып шығару сапасы: Интерьерлік/кең форматы басып шығару, ажыратымдылығы кемінде 720-1440 dpi. Баннердегі суреттер мен мәтіндер анық, бұлдыраусыз және жолақсыз, түстердің берілуі жоғары деңгейде болуы қажет. Шеттерін өңдеу және бекіту: Беріктігін қамтамасыз ету үшін баннердің бүкіл периметрі (шеттері) желімделуі немесе пісірілуі (проварка) тиіс. Бекіту үшін шеттеріне әрбір 20-30 см сайын металл люверстер (сақиналар) орнатылуы қажет. Дизайн және макет: Өнім беруші баннердің эскиз-макетін Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес (мемлекеттік рәміздерді, логатиптерді және мәтінді екі тілде қолдана отырып) әзірлейді және басып шығарар алдында Тапсырыс берушімен жазбаша түрде келіседі.
	дана
	1

	13.
	Мерекелік баннер (7 мамыр -Отан қорғаушылар күні)
 (3*5 м)
	Мерекелік баннер (7 мамыр -Отан қорғаушылар күні) (3*5 м) дайындау. Техникалық сипаттамасы: Өлшемі: ені-3,0 метр, биіктігі-5,0 метр (көлденең орналасуы). Материалы және тығыздығы: Баннер матасы (құйылған/литой), тығыздығы кемінде 440-500 г/м2. Материал күңгірт (матовый), сыртқы ауа райының қолайсыздықтарына (жаңбырр, қар), температураның өзгеруіне және күн сәулесіне (УФ-сәулелеріне) төзімді, оңбайтын болуы тиіс. Басып шығару сапасы: Интерьерлік/кең форматы басып шығару, ажыратымдылығы кемінде 720-1440 dpi. Баннердегі суреттер мен мәтіндер анық, бұлдыраусыз және жолақсыз, түстердің берілуі жоғары деңгейде болуы қажет. Шеттерін өңдеу және бекіту: Беріктігін қамтамасыз ету үшін баннердің бүкіл периметрі (шеттері) желімделуі немесе пісірілуі (проварка) тиіс. Бекіту үшін шеттеріне әрбір 20-30 см сайын металл люверстер (сақиналар) орнатылуы қажет. Дизайн және макет: Өнім беруші баннердің эскиз-макетін Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес (мемлекеттік рәміздерді, логатиптерді және мәтінді екі тілде қолдана отырып) әзірлейді және басып шығарар алдында Тапсырыс берушімен жазбаша түрде келіседі.
	дана
	1

	14.
	Мерекелік баннер (Әскери ғылыми қызметкерлер күні) 
(3*5 м)
	Мерекелік баннер (Әскери ғылыми қызметкерлер күні) (3*5 м) дайындау. Техникалық сипаттамасы: Өлшемі: ені-3,0 метр, биіктігі-5,0 метр (көлденең орналасуы). Материалы және тығыздығы: Баннер матасы (құйылған/литой), тығыздығы кемінде 440-500 г/м2. Материал күңгірт (матовый), сыртқы ауа райының қолайсыздықтарына (жаңбырр, қар), температураның өзгеруіне және күн сәулесіне (УФ-сәулелеріне) төзімді, оңбайтын болуы тиіс. Басып шығару сапасы: Интерьерлік/кең форматы басып шығару, ажыратымдылығы кемінде 720-1440 dpi. Баннердегі суреттер мен мәтіндер анық, бұлдыраусыз және жолақсыз, түстердің берілуі жоғары деңгейде болуы қажет. Шеттерін өңдеу және бекіту: Беріктігін қамтамасыз ету үшін баннердің бүкіл периметрі (шеттері) желімделуі немесе пісірілуі (проварка) тиіс. Бекіту үшін шеттеріне әрбір 20-30 см сайын металл люверстер (сақиналар) орнатылуы қажет. Дизайн және макет: Өнім беруші баннердің эскиз-макетін Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес (мемлекеттік рәміздерді, логатиптерді және мәтінді екі тілде қолдана отырып) әзірлейді және басып шығарар алдында Тапсырыс берушімен жазбаша түрде келіседі.
	дана
	1

	15.
	Пресс-қабырға банері (3*5 м)
	Пресс-қабырға банері (3*5 м) Техникалық сипаттамасы: Өлшемі: ені-3,0 метр, биіктігі-5,0 метр (көлденең орналасуы). Материалы және тығыздығы: Баннер матасы (құйылған/литой), тығыздығы кемінде 440-500 г/м2. Материал күңгірт (матовый), сыртқы ауа райының қолайсыздықтарына (жаңбырр, қар), температураның өзгеруіне және күн сәулесіне (УФ-сәулелеріне) төзімді, оңбайтын болуы тиіс. Басып шығару сапасы: Интерьерлік/кең форматы басып шығару, ажыратымдылығы кемінде 720-1440 dpi. Баннердегі суреттер мен мәтіндер анық, бұлдыраусыз және жолақсыз, түстердің берілуі жоғары деңгейде болуы қажет. Шеттерін өңдеу және бекіту: Беріктігін қамтамасыз ету үшін баннердің бүкіл периметрі (шеттері) желімделуі немесе пісірілуі (проварка) тиіс. Бекіту үшін шеттеріне әрбір 20-30 см сайын металл люверстер (сақиналар) орнатылуы қажет. Дизайн және макет: Өнім беруші баннердің эскиз-макетін Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес (мемлекеттік рәміздерді, логатиптерді және мәтінді екі тілде қолдана отырып) әзірлейді және басып шығарар алдында Тапсырыс берушімен жазбаша түрде келіседі.
	дана
	1

	16.
	Кабинет сыртына арналған ақпараттық тақтайша (бирка)
 (60*40 см)
	Кабинет сыртына арналған ақпараттық тақтайша (бирка) (60*40 см) дайындау. Техникалық сипаттамасы: Өлшемі: Ені -60 см, биіктігі-40 см (көлденең немесе тігінен орналасуы Тапсыырс берушімен келісіледі). Негізгі материал: Қалыңдығы кемінде 4-5 мм болатынтығыз ПВХ пластигі (поливинилхлорид). Материал берік, қатты, деформацияға және сыртқы атмосфералық әсерлерге (ылғал, УФ сәулелер, температура ауытқулары) төзімді болуы тиіс. Беткі қабаты мен дизайны: Өздігінен жабысатын үлбірге жасалған жоғары сапалы интерьерлік баспа (анықтығы кемінде 1440 dpi). Беткі қабаты міндетті түрде қорғаныш қабатымен (күңгірт немесе) жабылуы тиіс. Дизайн және мәтін: глянцевая ламентации)  Жеткізуші Тапсырыс берушінің мәтініне сәйкес кесте нобайын (эскиз-макетін) әзірлеуге міндетті (заңнамаға сәйкес мемлекеттік рәміздерді, ведомстволық логотиптерді және екі тілдегі жазуларды міндетті түрде қолдана отырып), Тапсырыс берушімен жазбаша түрде келісілуі тиіс.
	дана
	1

	17.
	Ақпараттық картиналарға арналған стенд (70*90 см)
	Ақпараттық картиналарға арналған стенд (70*90 см) дайындау. Техникалық сипаттамасы: Ақпараттқ стенд (картина). Мақсаты: Ғимарат ішінде орналастыруға, патриоттық және эстетикалық тәрбие беруге арналған интерьерлік стенд. Өлшемдері: 700 мм (70 см) биіктігі 900 мм (90 см) тік (вертикальді) форматта:. Материалдар мен дайындау шарттары: Негізгі: Жоғары сапалы ПВХ пластигі (қалыңдығы кемінде 5 мм) немесе кенеп (холост) матасы. Басып шығару сапасы: Интерьерлік ултракүлгін (УФ) басып шығару немесе экосольветті басып шығару. Рұқсат етілімі кемінде 1440 dpi (сурет анық, пиксельсіз және бұлдыраусыз болуы тиіс). Беті күңгірт (матовый) ламинациямен қорғалуы керек (жарық шағылыспауы үшін). Бейне (графика): Стенд (ұсынылған макетке сәйкес). Жиектемесі (рамка): стендтің периметрі бойынша ені 1,5-2 см алтын (немесе күңгірт алтын) түсті сәндік багет профильмен жиектелуі тиіс. Бекіту элементтері: Артқы жағында қабырғаға сенімді аспалы бекітуге арналған арнайы ілмектер (крепления) болуы керек. Жеткізу шарттары: тауар зақымдалудан қорғайтын қаптамада (көпіршікті үлдір және картон) жеткізіледі. Жеткізу және монтаждау жұмыстары Өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады.
	дана
	13

	18.
	Ақпараттық картиналарға арналған стенд (80*90 см)
	Ақпараттық картиналарға арналған стенд (80*90 см) дайындау. Техникалық сипаттамасы: Ақпараттқ стенд (картина). Мақсаты: Ғимарат ішінде орналастыруға, патриоттық және эстетикалық тәрбие беруге арналған интерьерлік стенд. Өлшемдері: 800 мм (80 см) биіктігі 900 мм (90 см) тік (вертикальді) форматта:. Материалдар мен дайындау шарттары: Негізгі: Жоғары сапалы ПВХ пластигі (қалыңдығы кемінде 5 мм) немесе кенеп (холост) матасы. Басып шығару сапасы: Интерьерлік ултракүлгін (УФ) басып шығару немесе экосольветті басып шығару. Рұқсат етілімі кемінде 1440 dpi (сурет анық, пиксельсіз және бұлдыраусыз болуы тиіс). Беті күңгірт (матовый) ламинациямен қорғалуы керек (жарық шағылыспауы үшін). Бейне (графика): Стенд (ұсынылған макетке сәйкес). Жиектемесі (рамка): стендтің периметрі бойынша ені 1,5-2 см алтын (немесе күңгірт алтын) түсті сәндік багет профильмен жиектелуі тиіс. Бекіту элементтері: Артқы жағында қабырғаға сенімді аспалы бекітуге арналған арнайы ілмектер (крепления) болуы керек. Жеткізу шарттары: тауар зақымдалудан қорғайтын қаптамада (көпіршікті үлдір және картон) жеткізіледі. Жеткізу және монтаждау жұмыстары Өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады.
	дана
	2

	19.
	Ақпараттық картиналарға арналған                    стенд (70*50 см)
	Ақпараттық картиналарға арналған стенд (70*50 см) дайындау. Техникалық сипаттамасы: Ақпараттқ стенд (картина). Мақсаты: Ғимарат ішінде орналастыруға, патриоттық және эстетикалық тәрбие беруге арналған интерьерлік стенд. Өлшемдері: 700 мм (70 см) биіктігі 500 мм (50 см) тік (вертикальді) форматта:. Материалдар мен дайындау шарттары: Негізгі: Жоғары сапалы ПВХ пластигі (қалыңдығы кемінде 5 мм) немесе кенеп (холост) матасы. Басып шығару сапасы: Интерьерлік ултракүлгін (УФ) басып шығару немесе экосольветті басып шығару. Рұқсат етілімі кемінде 1440 dpi (сурет анық, пиксельсіз және бұлдыраусыз болуы тиіс). Беті күңгірт (матовый) ламинациямен қорғалуы керек (жарық шағылыспауы үшін). Бейне (графика): Стенд (ұсынылған макетке сәйкес). Жиектемесі (рамка): стендтің периметрі бойынша ені 1,5-2 см алтын (немесе күңгірт алтын) түсті сәндік багет профильмен жиектелуі тиіс. Бекіту элементтері: Артқы жағында қабырғаға сенімді аспалы бекітуге арналған арнайы ілмектер (крепления) болуы керек. Жеткізу шарттары: тауар зақымдалудан қорғайтын қаптамада (көпіршікті үлдір және картон) жеткізіледі. Жеткізу және монтаждау жұмыстары Өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады.
	дана
	1

	20.
	Ақпараттық баннер                         (5 м *80 см) 
	Ақпараттық баннер (5 м *80 см) дайындау. Техникалық сипаттамасы: Ішкі (интерьерлік) ақпараттық стенд. мақсаты: Ғимарат ішінде орналастыруға арналған нақты ішкі стенд (интерьерлік дизайн). Өлшемдері: ұзындығы 5000 мм (5 метр) биіктігі 80 см Қалыңдығы кемінде 4-5 мм (панельдің беріктігін қамтамасыз ету үшін). Материалдар мен дайындау технологиясы: Негізі: Жоғары сапалы ПВХ (поливинилхлорид) пластигі, қалыңдығы кемінде 5 мм немесе алюминий композиттік панель. Беткі қабаты: Жоғары сапалы интерьерлік басып шығару (рұқсат етілімі кемінде 1440 dpi), күңгірт немесе жылтыр ламинациямен қорғалған (сырлаудан және түсінің оңуынан қорғау үшін). Жиектемесі (рамка): Стендтің периметрі бойынша алтын немесе күміс түсті сәндік алюминий профильмен жиектелуі тиіс. Мәтін/Дизайн: Тапсырыс берушімен келісілген дизайн-жобаға сәйкес. Қаріптер анық сапалы, деформациясыз оқылуы тиіс. Монтаж және бекіту: Стендтің артқы жағында қабырғаға жасырын бекітуге арналған элементтер немесе екі жақты өндірістік скотч/желімдік жүйелер қарастырылуы керек. Жеткізу шарттары: Жеткізу құрастыру және орнату (монтаждау) жұмыстары Өнім берушінің есебінен және күшімен Тапсырыс берушінің мекенжайы бойынша жүзеге асырылады. Жеткізу кезінде тауардың зақымдалуын болдырмайтын қорғаныс қаптамасы болуы тиіс.
	дана
	2

	21.
	Ақпараттық баннер
 (3,2 м * 2,1 м) 
	Ақпараттық баннер (3,2 м * 2,1 м)  дайындау. Техникалық сипаттамасы: Ішкі (интерьерлік) ақпараттық стенд. мақсаты: Ғимарат ішінде орналастыруға арналған нақты ішкі стенд (интерьерлік дизайн). Өлшемдері: ұзындығы 3,2 х 2,1 Қалыңдығы кемінде 4-5 мм (панельдің беріктігін қамтамасыз ету үшін). Материалдар мен дайындау технологиясы: Негізі: Жоғары сапалы ПВХ (поливинилхлорид) пластигі, қалыңдығы кемінде 5 мм немесе алюминий композиттік панель. Беткі қабаты: Жоғары сапалы интерьерлік басып шығару (рұқсат етілімі кемінде 1440 dpi), күңгірт немесе жылтыр ламинациямен қорғалған (сырлаудан және түсінің оңуынан қорғау үшін). Жиектемесі (рамка): Стендтің периметрі бойынша алтын немесе күміс түсті сәндік алюминий профильмен жиектелуі тиіс. Мәтін/Дизайн: Тапсырыс берушімен келісілген дизайн-жобаға сәйкес. Қаріптер анық сапалы, деформациясыз оқылуы тиіс. Монтаж және бекіту: Стендтің артқы жағында қабырғаға жасырын бекітуге арналған элементтер немесе екі жақты өндірістік скотч/желімдік жүйелер қарастырылуы керек. Жеткізу шарттары: Жеткізу құрастыру және орнату (монтаждау) жұмыстары Өнім берушінің есебінен және күшімен Тапсырыс берушінің мекенжайы бойынша жүзеге асырылады. Жеткізу кезінде тауардың зақымдалуын болдырмайтын қорғаныс қаптамасы болуы тиіс.
	дана
	1

	22.
	Ақпараттық баннер 
(5 м * 30 см) 
	Ақпараттық баннер (5 м*30 см)  дайындау. Техникалық сипаттамасы: Ішкі (интерьерлік) ақпараттық стенд. мақсаты: Ғимарат ішінде орналастыруға арналған нақты ішкі стенд (интерьерлік дизайн). Өлшемдері: ұзындығы 5000 мм (5 метр) биіктігі 300 мм (30 см). Қалыңдығы кемінде 4-5 мм (панельдің беріктігін қамтамасыз ету үшін). Материалдар мен дайындау технологиясы: Негізі: Жоғары сапалы ПВХ (поливинилхлорид) пластигі, қалыңдығы кемінде 5 мм немесе алюминий композиттік панель. Беткі қабаты: Жоғары сапалы интерьерлік басып шығару (рұқсат етілімі кемінде 1440 dpi), күңгірт немесе жылтыр ламинациямен қорғалған (сырлаудан және түсінің оңуынан қорғау үшін). Жиектемесі (рамка): Стендтің периметрі бойынша алтын немесе күміс түсті сәндік алюминий профильмен жиектелуі тиіс. Мәтін/Дизайн: Тапсырыс берушімен келісілген дизайн-жобаға сәйкес мысалы («Кітап білім бұлағы, білім өмір шырағы» мәтінімен). Қаріптер анық сапалы, деформациясыз оқылуы тиіс. Монтаж және бекіту: Стендтің артқы жағында қабырғаға жасырын бекітуге арналған элементтер немесе екі жақты өндірістік скотч/желімдік жүйелер қарастырылуы керек. Жеткізу шарттары: Жеткізу құрастыру және орнату (монтаждау) жұмыстары Өнім берушінің есебінен және күшімен Тапсырыс берушінің мекенжайы бойынша жүзеге асырылады. Жеткізу кезінде тауардың зақымдалуын болдырмайтын қорғаныс қаптамасы болуы тиіс.
	дана
	2



1. Ұсынылатын тауарлардың сапасы техникалық сиппаттама талаптарына сәйкес келуге тиіс.
2. Тауарды тапсырыс берушіге дейін тасымалдау және жеткізу Өнім берушінің көлігімен Қазақстан Республикасының Ұлттық қорғаныс университетіне дейін жүзеге асырылады. Жеткізу мерзімі 30 күнтізбелік күн. Жеткізу және түсіру Жеткізушінің есебінен Тапсырыс берушінің қоймасына мына мекен-жай бойынша жүзеге асырылады: Астана қаласы, Тұран даңғылы, 72 әкімшілік ғимарат.
3. Жеткізуші тауарды тапсырған кезде оның бүтіндігі мен жарамдылығы тексерілуге тиіс, содан кейін тауар қабылданады, Тапсырыс беруші де, Алушы да құжаттарға қол қояды.



































Техническая спецификация 
по изготовлению информационных стендов 

	№ п/п
	Наименование
	Техническая характеристика
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1.
	Стенд-рамка «Информационная» (110*80 см) 
	Изготовление информационного стенда-рамка (110*80 см). Техническая характеристика:  информационный стенд настенный /Картинав в рамке. Габаритные размеры: 1100х800 мм (ширина/высота).
Основа (задняя панель): ЛДСП (ламинированная древесно-стружечная плита) толщиной не менее 16 мм. Цвет/текстура: под дерево (определяется Заказчиком). Лицевая панель (защитный экран): Прозрачное оргстекло (акрил) толщиной не менее 4 мм. Поверхность должна быть глянцевой, без царапин, сколов и помутнений. Полноцветная печать (изображение): Печать высокого разрешения (не менее 1440 dpi) на самоклеящейся пленке или специализированной бумаге. Изображение располагается между ЛДСП-основной и защитным акриловым стеклом. Макет согласовывается с Заказчиком до начала производства. Фурнитура и крепление: Металлическое дистанционные держатели (металлический хром/матовая сталь)- 4 штуки (по углам изделия). Обеспечивают отступ стекла от основы. Полный комплект крепежных элементов (дюбели, сморены, декоративнее колпачки) входит в стоимость. Товар должен быть новым, не должно быть царапин, следов клея, сколов 12 месяцев с момента подписания Заказчиком акта приема-передачи.
	штука
	40

	2.
	Изготовление панельи КПП с эмблемой Вооруженных Сил РК (1,5*1,5 м) 
	Изготовление панели КПП с эмблемой Вооруженных Сил РК (1,5*1,5 м). Теническая характеристика Изготовление уличной (наружной) многослойная объемная эмблема Вооруженных сил Республики Казахстан (ВС РК) со светодиодной подсветкой и УФ-печатью (фасадная световая панель), размер 1500х1500 мм. Товар представляет собой наружный многоуровневый геральдический знак со встроенной внутренней подсветкой для оформления фасадов зданий и размещения на открытом воздухе. Габаритные размеры изделия:1500х1500 мм (допустимое отклонение +3%) Конструкция и материалы: изделие состоит из нескольких слоев жестких и прочных панелей со светоотражающими свойствами, устойчивых к атмосферным воздействиям. В качестве основы используется высококачественный прочный прозрачный и цветной акрил/поликарбонат или ударопрочный композитный полимерный материал. С тыльной или внутренней стороны корпуса должен быть предусмотрен металлический каркас (рама) для обеспечения жесткости и прочности конструкции. Способ нанесения изображения: прямая ультрафиолетовая (УФ) печать, обеспечивающая высокую четкость изображения. Внедренная структура: между слоями панелей должен быть расположен энергоэффективный, защищенный от перегорания светодиодной (LED) слой с классом влагозащиты не менее IP65/IP67, обеспечивающий равномерную и профессиональную подсветку. Изделие должно быть адаптировано для бесперебойной работы в любых климатических условиях Казахстан (морозостойкость, теплостойкость, устойчивост к осадкам и ветровым нагрузкам). На изделии должна быть полностью воспроизведена официальная символика Вооруженных Сил Республики Казахстан (пятиконечная звезда с изображением солнца и парящего орла в центре) с сохранением точной геометрии всех элементов. Для надежногои безапасного монтажа на вертикальную поверхность (фасад здания) на тыльной стороне изделия должно быть предусмотрены усиленные крепления (кронштейны) и влагозащищенные выводы для подключения к электрической сети (220В) длиной не менее 1,5 метров. Товар должен быть новым, не должно быть царапин, следов клея, сколов 12 месяцев с момента подписания Заказчиком акта приема-передачи.
	штука
	1

	3.
	Эмблема Вооруженных Сил РК (66*72 см) 
	Изготовление Эмблемы Вооруженных Сил РК (66*72 см). Технические характеристики: Изготовление объемная эмблема (настенное панно) Вооруженных Сил Республики Казахстан (ВС РК), размер 660*720 мм, для размещения внутри здания. Товар представляет собой настенный геральдический знак с многослойными объемными элементами для оформления внутренних помещений административных и служебных зданий. Габаритные размеры изделия 66*72 мм (допустимое отклонение +5%). Материал и технология изготовления: основа изделия должна быть выполнена из жесткого пластика ПВХ или акрила толщиной не менее 3-5 мм. Элементы эмблемы (звезда, крылья беркута, лучи солнца) должна быть изготовлены методом лазерной резки из глянцевого зеркального пластика цвета «золото» (золотой акрил/ремарка) и цветных слоев пластика (красный, оранжевый, желтый) с тональной прокраской для создания многоуровневого (3D) эффекта. На изделии должна быть полностью воспроизведена официальная символика Вооруженных Сил Республики Казахстан (пятиконечная звезда с изображением солнца и парящего орла в центре). Текстовое сопровождение (при наличии подложки/ таблички с наименованием ВС РК) в обязательном порядке должно быть выполнено на двух языках на государственном (казахском) и русском языках. На тыльной стороне изделия должно быть предусмотрены надежные крепления (скрытые петли) для монтажа на вертикальную поверхность стены. На поверхности не должно быть царапин, следов клея, сколов и деформаций. Материалы должно быть безопасными, без резкого химического запаха. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента подписания Заказчиком акта приема-передачи.
	штука
	10

	4.
	Эмблема Вооруженных Сил РК, для строевого плаца (65*63,5 см)
	Изготовление Эмблемы Вооруженных Сил РК, для строевого плаца (65*63,5 см). Технические характеристики: Изготовление декоративная объемная конструкция «Эмблема ВС РК» для уличного оформления (для плаца). Габаритные размеры изделия: Высота-65 см (650 мм), ширина-63,5 см (635 мм). Толщина/глубина объемных элементов-не менее 50 мм (для создания 3D-эффекта). Исполнение и визуальные характеристики: Изделие должно представлять собой точную объемную 3D-копию официальной эмблемы Вооруженных Сил Республики Казахстан (пятиконечная звезда, солнце с лучами, парящий орел в нижней части). Поверхность элементов должна быть многоуровневой,  подчеркивающей контуры детали герба. Материалы изготовления (уличные, антивандальные) : Основной каркас и объемные элементы должны быть выполнены из ударопрочного атмосферостойкого материала-композитного пластика/стеклопластика (фибергласс) или нержавеющей стали с антикоррозийным покрытием. Конструкция должна быть рассчитана на круглогодичную уличную эксплуатацию. Лакокрасочное покрытие: Покраска автомобильными эмалями или порошковым методом, устойчивым к ультрафиолетовому излучению (выгоранию на солнце), резким перепадам температур и осадкам. Цвет элементов должен строго соответствовать эталону звезда-ярко-красный (глянец или полумат), орел и солнце-золото (металлик/хром с зеркальным или сатинированным эффектом). Способ крепления и монтаж: на задней части конструкции должны быть предусмотрены скрытые закладные шпильки, анкерные крепления или стальная монтажная рама для жесткой фиксации изделия на вертикальной стене, трибуне плаца или уличной стеле. Крепление должно выдерживать ветровые нагрузки в соответствии со строительными нормами РК. Гарантия и качество: Товар должен быть новым, изготовленным не ранее текущего года. Гарантийный срок на сохранение целостности уличных условиях-не менее 24 месяцев с момента приемки.
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	5.
	Календарь для актового зала (42*30 см) 
	Изготовление календаря для актового зала (42*30 см). Технические характеристики: Изготовление стенд настенный информационный (рамка для сменной информации/календаря). Размер (формат): 420х300 мм (под формат бумаги А3). Материал основания: Декоративная подложка из МДФ/дерева с текстурой под дерево. Материал лицевой панели: Прозрачное акриловое стекло (оргстекло) толщиной 2-3 мм. Тип крепления: Дистанционные металлические держатели (хромированные/болтовые)-4 штуки. Назначение: Размещение сменной печатной информации (календарей, плакатов, объявлений).
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	6.
	Стенд с изображением портрета Президента Республики Казахстан (70*80 см)  
	Изготовление стенда с изображением портрета Президента Республики Казахстан (70*80 см).  Технические характеристики: Изготовление Портрет Президента Республики казахстан Касым-Жомарт Кемелевича Токаева в багетной рамке. Размер (внешний размер по рамке): 70х80 см. Изображение: Высококачественная художественная печать официального портрета Президента РК. Цветопередача должна быть четкой, естественной, без искажений, полос и дефектов печати. Высокое разрешение изображения-не менее 300 DPI. Изображение должно быть защищены от выцветания, воздействия ультрафиолетовых лучей и влаги (путем ламинации или использования защитного стекла/оргстекла с антибликовым покрытием). Материал багета (рамки): Пластиковый или деревянный багет высокого качества. Цвет-классическое золото/темно дерево с золотым кантом (согласно эстетическим требованиям оформления государственных учреждений). Ширина багета: не менее 4-6 см. рамка должна быть прочной, без зазоров на стыках углов, сколов и царапин. Задняя панель (основание): Плотный ДВП, МДФ или переплетный картон, обеспечивающий жесткость конструкции и плотное прилегание портрета к раме. Крепление: надежные металлические подвесы (зубчатые крепления или тросовые подвесы) для вертикального крепления на стену. Требования к качеству: Товар должно быть новым, не бывшим в употреблении, без дефектов и повреждений. Соответствовать государственным стандартам и санитарно-гигиеническим нормам Республики Казахстан.
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	7.
	Доска информационная для объявлений (150*120 см)  
	Изготовление Доски информационной для объявлений (150*120 см). Технические характеристики: Изготовление доска информационная для объявлений Внутреннее информационное поле: На рабочей поверхности стенда должны быть стационарно размещены плоские карманы для сменной информации в количестве 10 штук, ориентированные вертикально, формата А4. Материал карманов: высокопрочный прозрачный акрил (оргстекло) или ПЭТ-пластик толщиной не менее 1,5-2 мм. Использование тонких пленочных материалов или файлов не допускается. Способ фиксации карманов: карманы должны быть жестко закреплены на основе стенда с помощью специализированного промышленного двухстороннего скотча повышенной фиксации или акрилового клея по трем сторонам (нижняя и две боковые), обеспечивая свободную и многократную замену листов через верхний клапан. Расположение: карманы должны быть размещены в 2 горизонтальных ряд по 5 карманов в каждом ряду с соблюдением равных эстетических отступов по краям и между карманами (не менее 20 мм).
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	8.
	Доска для документации (150*120 см)
	Изготовление Доски для документации (150*120 см) Технические характеристики: Изготовление доска информационная для объявлений Внутреннее информационное поле: На рабочей поверхности стенда должны быть стационарно размещены плоские карманы для сменной информации в количестве 10 штук, ориентированные вертикально, формата А4. Материал карманов: высокопрочный прозрачный акрил (оргстекло) или ПЭТ-пластик толщиной не менее 1,5-2 мм. Использование тонких пленочных материалов или файлов не допускается. Способ фиксации карманов: карманы должны быть жестко закреплены на основе стенда с помощью специализированного промышленного двухстороннего скотча повышенной фиксации или акрилового клея по трем сторонам (нижняя и две боковые), обеспечивая свободную и многократную замену листов через верхний клапан. Расположение: карманы должны быть размещены в 2 горизонтальных ряд по 5 карманов в каждом ряду с соблюдением равных эстетических отступов по краям и между карманами (не менее 20 мм).
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	9.
	Стенд «Руководство НУО РК» (120*160 см) 
	Изготовление Стенда «Руководство НУО РК» (120*160 см) Технические характеристики: Изготовление стенд информационный интерьерный (стенд почета/биографический). Габаритные размеры: Ширина -160 см (1600мм), высота-120 см (1200 мм). Основа стенда: Выполнена из прочного вспененного ПВХ-пластика толщиной не менее 5-8 мм или композитной панели. Основа должна обладать идеальной ровностью поверхности, жесткостью и устойчивостью к деформации. Багетное обрамление (Рама) По всему периметру стенд должен быть оформлен широким декоративным багетом (пластиковым или деревянным) шириной не менее 50-70 мм. Цвет багета-темный графит, темно-коричневый или черный с текстурным классическим узором и серебряным/золотым патинированием (согласно стилистике парадных стендов ВС РК). Рама должна иметь жесткие угловые соединения. Лицевое покрытие и фоновые оформление: Фон стенда должен быть выполнен в строгом официальном стиле с использованием высококачественной интерьерной экосольвентной или УФ-печати высокого разрешения (не менее 1440 dpi). Портретная зона: В верхней центральной части размещается портретные изображение руководителя высокого качества печати, оформленное во внутреннюю декоративную рамку (паспорту) с тонким золотым или серебряным кантом. Информационная зона (текстовый блок): в нижней части размещается планшет из прозрачного акрилового стекла (оргстекла) толщиной не менее 3 мм с нанесенным биографическим текстом, описанием заслуг и наград на государственном языках. Планшет крепится к основе стенда с помощью декоративных металлических дистанционных держателей (болтов) в количестве не менее 6 штук (по периметру панели).
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	10.
	Изготовление праздничного баннера (8 марта- Международный женский день) (3*5 м) 
	Изготовление праздничного баннера (3*5 м). Технические характеристики: Изготовление праздничного баннера  (8 марта- Международный женский день) (3*5 м) Размер: Ширина-3,0 метра, высота-5,0 метров (горизонтальное не менее 440-500 г/м2. Материал должен быть матовым, устойчивым к атмосферным осадкам (дождь, снег), перепадам температур и выцветанию под воздействием прямых солнечных сучей (УФ-лучей). Качество печати: Интерьерная/широкоформатная печать высокого разрешения, не менее 720-144 d0i. Изображения и текст жолжен быть четкими, без размытий и полос, с точной цветопередачей. Обработка краев и крепление: Для обеспечения прочности края баннера по всему периметру должны быть проварены (проклеены). Для крепления по всему периметру должны быть установлены металлические люверсы с шагом установки каждые 20-30 см. Дизайн и макет: Поставщик обязуется разработать эскиз-макет баннера в соответствии с требованиями Заказчика (с использованием государственной символики, логотипов и текста на двух языках) и согласовать его с Заказчиком в письменном виде до начала печати.
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	11.
	Изготовление праздичного баннера  (Новый год) (3*5 м)
	Изготовление праздничного баннера (3*5 м). Технические характеристики:Изготовление праздичного баннера  (Новый год) (3*5 м) Размер: Ширина-3,0 метра, высота-5,0 метров (горизонтальное не менее 440-500 г/м2. Материал должен быть матовым, устойчивым к атмосферным осадкам (дождь, снег), перепадам температур и выцветанию под воздействием прямых солнечных сучей (УФ-лучей). Качество печати: Интерьерная/широкоформатная печать высокого разрешения, не менее 720-144 d0i. Изображения и текст жолжен быть четкими, без размытий и полос, с точной цветопередачей. Обработка краев и крепление: Для обеспечения прочности края баннера по всему периметру должны быть проварены (проклеены). Для крепления по всему периметру должны быть установлены металлические люверсы с шагом установки каждые 20-30 см. Дизайн и макет: Поставщик обязуется разработать эскиз-макет баннера в соответствии с требованиями Заказчика (с использованием государственной символики, логотипов и текста на двух языках) и согласовать его с Заказчиком в письменном виде до начала печати.
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	12.
	Изготовление праздичного баннера (окончание учебы-праздник выпусников) (3*5 м) 
	Изготовление праздичного баннера (3*5 м). Технические характеристики:Изготовление праздичного баннера (окончание учебы-праздник выпусников) (3*5) Размер: Ширина-3,0 метра, высота-5,0 метров (горизонтальное не менее 440-500 г/м2. Материал должен быть матовым, устойчивым к атмосферным осадкам (дождь, снег), перепадам температур и выцветанию под воздействием прямых солнечных сучей (УФ-лучей). Качество печати: Интерьерная/широкоформатная печать высокого разрешения, не менее 720-144 d0i. Изображения и текст жолжен быть четкими, без размытий и полос, с точной цветопередачей. Обработка краев и крепление: Для обеспечения прочности края баннера по всему периметру должны быть проварены (проклеены). Для крепления по всему периметру должны быть установлены металлические люверсы с шагом установки каждые 20-30 см. Дизайн и макет: Поставщик обязуется разработать эскиз-макет баннера в соответствии с требованиями Заказчика (с использованием государственной символики, логотипов и текста на двух языках) и согласовать его с Заказчиком в письменном виде до начала печати.
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	13.
	Изготовление праздичного (7 мая- День Защитника Отечества) (3*5 м)
	Изготовление праздничного баннера (3*5 м). Технические характеристики:Изготовление праздичного (7 мая- День Защитника Отечества) (3*5 м)Размер: Ширина-3,0 метра, высота-5,0 метров (горизонтальное не менее 440-500 г/м2. Материал должен быть матовым, устойчивым к атмосферным осадкам (дождь, снег), перепадам температур и выцветанию под воздействием прямых солнечных сучей (УФ-лучей). Качество печати: Интерьерная/широкоформатная печать высокого разрешения, не менее 720-144 d0i. Изображения и текст жолжен быть четкими, без размытий и полос, с точной цветопередачей. Обработка краев и крепление: Для обеспечения прочности края баннера по всему периметру должны быть проварены (проклеены). Для крепления по всему периметру должны быть установлены металлические люверсы с шагом установки каждые 20-30 см. Дизайн и макет: Поставщик обязуется разработать эскиз-макет баннера в соответствии с требованиями Заказчика (с использованием государственной символики, логотипов и текста на двух языках) и согласовать его с Заказчиком в письменном виде до начала печати.
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	14.
	Изготовление праздичного баннера (Дню военных научных роботников) (3*5 м) 
	Изготовление праздничного баннера (3*5 м). Технические характеристики: Изготовление праздичного баннера (Дню военных научных роботников) (3*5 м) 1 шт.Размер: Ширина-3,0 метра, высота-5,0 метров (горизонтальное не менее 440-500 г/м2. Материал должен быть матовым, устойчивым к атмосферным осадкам (дождь, снег), перепадам температур и выцветанию под воздействием прямых солнечных сучей (УФ-лучей). Качество печати: Интерьерная/широкоформатная печать высокого разрешения, не менее 720-144 d0i. Изображения и текст жолжен быть четкими, без размытий и полос, с точной цветопередачей. Обработка краев и крепление: Для обеспечения прочности края баннера по всему периметру должны быть проварены (проклеены). Для крепления по всему периметру должны быть установлены металлические люверсы с шагом установки каждые 20-30 см. Дизайн и макет: Поставщик обязуется разработать эскиз-макет баннера в соответствии с требованиями Заказчика (с использованием государственной символики, логотипов и текста на двух языках) и согласовать его с Заказчиком в письменном виде до начала печати.
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	15.
	Баннер пресс-стенд (3*5 м) 
	Изготовление информационного баннера (3*5 м). Технические характеристики: Изготовление Баннер пресс-стенд размер: Ширина-3,0 метра, высота-5,0 метров (горизонтальное не менее 440-500 г/м2. Материал должен быть матовым, устойчивым к атмосферным осадкам (дождь, снег), перепадам температур и выцветанию под воздействием прямых солнечных сучей (УФ-лучей). Качество печати: Интерьерная/широкоформатная печать высокого разрешения, не менее 720-144 d0i. Изображения и текст жолжен быть четкими, без размытий и полос, с точной цветопередачей. Обработка краев и крепление: Для обеспечения прочности края баннера по всему периметру должны быть проварены (проклеены). Для крепления по всему периметру должны быть установлены металлические люверсы с шагом установки каждые 20-30 см. Дизайн и макет: Поставщик обязуется разработать эскиз-макет баннера в соответствии с требованиями Заказчика (с использованием государственной символики, логотипов и текста на двух языках) и согласовать его с Заказчиком в письменном виде до начала печати.
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	16.
	Информационная табличка (бирка) для наружной стороны кабинета (60*40 см) 
	Изготовление Информационной табличка (бирка) для наружной стороны кабинета (60*40 см) Технические характеристики: Изготовление информационная табличка (бирка) для наружной стороны кабинета Размер: Ширина-60 см, высота-40 см (горизантальное иил вертикальное расположение по согласованию с Заказчиком). Основной материал: Плотный пластик ПВХ (поливинилхлорид) толщиной не менее 4-5 мм. Материал должен быть прочным, жестким, устойчивым к деформациям и внешним атмосферным воздействиям (влага, УФ-лучи, перепады температур). Лицевая поверхность и оформление: Высококачественная интерьерная печать (разрешение не менее 1440 dpi) на самоклеящейся пленке. Поверхность в обязательном порядке должна быть покрыта защитным слоем (матовая или глянцевая ламинация) для предотвращения механических повреждений, царапин и выгорания цвета. Дизайн и текста: Поставщик обязуется разработать эскиз-макет таблицы в соответствии с текстом Заказчика (с обязательном использованием государственной символики, ведомственных логотипов и надписей на двух языках согласно законодательству). Макет должен быть письменно согласован с Заказчиком до начала производства. 
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	17.
	Стенд для информационных картин (70*90 см)
	Изготовление информационных картин (70*90 см). Технические характеристики: Изготовление стенд информационный внутренний (картина) с изображением. Назначение: Для интерьерного размещения внутри помещения в целях патриотического и эстетического воспитания. Размеры: ширина 700 мм (70 см). высота 900 мм (90 см). вертикальный формат. Материалы и требования к изготовлению: Основа: Высококачественный пластик ПВХ толщиной не менее 5 мм либо натуральный/ синтетический холост плотностью не менее 300 г/м2. Качество печати: Интерьерная ультрафиолетовая (УФ) или экосольвентная печать с разрешением не менее 1440 dpi. Изображение должно быть высокой четкости, без зернистости, пикселей и размытия. Поверхность должна иметь матовую ламинацию или покрытие (для исключения бликов от освещения). Изображение и текст:На стенде должно быть напечатано детализированное изображение (согласно предоставленному макету) и текстна казахском языке. Обрамление (рамка): по периметру стенд должен быть обрамлен декоративным багетом/профилем золотистого (матовое золото) цвета шириной 1,5-2 см. Крепление: Наличие на задней стороне надежных подвесных креплений для монтажа на стену. Условия поставки: Товар поставляется в защитной упаковке (пузырчатая пленка, плотный картон). Доставка и установка (монтаж) осуществляются силами и за счет Поставщика. 
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	18.
	Стенд для информационных картин (80*90 см)
	Изготовление информационного картин (80*90 см). Технические характеристики: Изготовление стенд информационный внутренний (картина) с изображением. Назначение: Для интерьерного размещения внутри помещения в целях патриотического и эстетического воспитания. Размеры: ширина 800 мм (80 см). высота 900 мм (90 см). вертикальный формат. Материалы и требования к изготовлению: Основа: Высококачественный пластик ПВХ толщиной не менее 5 мм либо натуральный/ синтетический холост плотностью не менее 300 г/м2. Качество печати: Интерьерная ультрафиолетовая (УФ) или экосольвентная печать с разрешением не менее 1440 dpi. Изображение должно быть высокой четкости, без зернистости, пикселей и размытия. Поверхность должна иметь матовую ламинацию или покрытие (для исключения бликов от освещения). Изображение и текст:На стенде должно быть напечатано детализированное изображение (согласно предоставленному макету) и текстна казахском языке. Обрамление (рамка): по периметру стенд должен быть обрамлен декоративным багетом/профилем золотистого (матовое золото) цвета шириной 1,5-2 см. Крепление: Наличие на задней стороне надежных подвесных креплений для монтажа на стену. Условия поставки: Товар поставляется в защитной упаковке (пузырчатая пленка, плотный картон). Доставка и установка (монтаж) осуществляются силами и за счет Поставщика.
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	19.
	Стенд для информационных картин (70*50 см)
	Изготовление информационных картин (70*50 см). Технические характеристики: Изготовление стенд информационный внутренний (картина) с изображением. Назначение: Для интерьерного размещения внутри помещения в целях патриотического и эстетического воспитания. Размеры: ширина 700 мм (70 см). высота 500 мм (50 см). вертикальный формат. Материалы и требования к изготовлению: Основа: Высококачественный пластик ПВХ толщиной не менее 5 мм либо натуральный/ синтетический холост плотностью не менее 300 г/м2. Качество печати: Интерьерная ультрафиолетовая (УФ) или экосольвентная печать с разрешением не менее 1440 dpi. Изображение должно быть высокой четкости, без зернистости, пикселей и размытия. Поверхность должна иметь матовую ламинацию или покрытие (для исключения бликов от освещения). Изображение и текст:На стенде должно быть напечатано детализированное изображение (согласно предоставленному макету) и текстна казахском языке. Обрамление (рамка): по периметру стенд должен быть обрамлен декоративным багетом/профилем золотистого (матовое золото) цвета шириной 1,5-2 см. Крепление: Наличие на задней стороне надежных подвесных креплений для монтажа на стену. Условия поставки: Товар поставляется в защитной упаковке (пузырчатая пленка, плотный картон). Доставка и установка (монтаж) осуществляются силами и за счет Поставщика.
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	20.
	Информационный баннер (5 м * 80 см)
	Изготовление информационного баннера (5м * 80 см). Технические характеристики: Изготовление стенд информационный внутренный (интерьерный). Назначение: Для размещения внутри помещения (четкое интерьерное исполнение). Размеры: длина 5000 мм (5 метров) высота 80 см. Толщина не менее 4-5 мм (для обеспечения жесткости конструкции). Материалы и технология изготовления: Основа: высококачественный пластик ПВХ (поливинилхлорид) толщиной не менее 5 мм либо алюминиевая композитная панель. Лицевая поверхность: Высококачественная интерьерная фотопечать с разрешением не менее 1440 dpi, защищенная матовой или глянцевой ламинацией (для защиты от царапин и выгорания). Обрамление (рамка): По периметру стенд должен быть обрамлен декоративным алюминиевым профилем золотистого или серебряного цвета. Текст/Дизайн: в соответствии с дизайн-макетом, согласованным с Заказчиком. Шрифты должны быть четкими, ровными без деформаций. Монтаж и крепление: Наличие на задней панели элементов для скрытого настенного крепления либо подготовленная система промышленного двухстороннего скотча/клея высокой фиксации. Условия поставки: Доставка, сборка и монтаж стенда осуществляются силами и за счет Поставщика по адресу Заказчика. Товар должен поставляться в защитной упаковке, исключающей повреждения при транспортировке.
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	21.
	Информационный баннер (3,2 м * 2,1 м)
	Изготовление информационного баннера (3,2 м * 2,1 м). Технические характеристики: Стенд информационный внутренный (интерьерный). Назначение: Для размещения внутри помещения (четкое интерьерное исполнение). Размеры: длина 3,2 х 2,1. Толщина не менее 4-5 мм (для обеспечения жесткости конструкции). Материалы и технология изготовления: Основа: высококачественный пластик ПВХ (поливинилхлорид) толщиной не менее 5 мм либо алюминиевая композитная панель. Лицевая поверхность: Высококачественная интерьерная фотопечать с разрешением не менее 1440 dpi, защищенная матовой или глянцевой ламинацией (для защиты от царапин и выгорания). Обрамление (рамка): По периметру стенд должен быть обрамлен декоративным алюминиевым профилем золотистого или серебряного цвета. Текст/Дизайн: в соответствии с дизайн-макетом, согласованным с Заказчиком. Шрифты должны быть четкими, ровными без деформаций. Монтаж и крепление: Наличие на задней панели элементов для скрытого настенного крепления либо подготовленная система промышленного двухстороннего скотча/клея высокой фиксации. Условия поставки: Доставка, сборка и монтаж стенда осуществляются силами и за счет Поставщика по адресу Заказчика. Качество изготовливаемой продукции должно соответствовать требованиям Техической спецификации. в защитной упаковке, исключающей повреждения при транспортировке.
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	22.
	Информационный баннер 2 корпус, 1 этаж (5 м* 30 см)
	Изготовление информационного баннера (5 м * 30 см). изделия: Технические характеристики: Изготовление стенд информационный внутренный (интерьерный). Назначение: Для размещения внутри помещения (четкое интерьерное исполнение). Размеры: длина 5000 мм (5 метров) высота 300 мм (30 см). Толщина не менее 4-5 мм (для обеспечения жесткости конструкции). Материалы и технология изготовления: Основа: высококачественный пластик ПВХ (поливинилхлорид) толщиной не менее 5 мм либо алюминиевая композитная панель. Лицевая поверхность: Высококачественная интерьерная фотопечать с разрешением не менее 1440 dpi, защищенная матовой или глянцевой ламинацией (для защиты от царапин и выгорания). Обрамление (рамка): По периметру стенд должен быть обрамлен декоративным алюминиевым профилем золотистого или серебряного цвета. Текст/Дизайн: в соответствии с дизайн-макетом, согласованным с Заказчиком (например, с нанесенным текстом цитаты «Кітап-білім бұлағы, білім-өмір шырағы»). Шрифты должны быть четкими, ровными без деформаций. Монтаж и крепление: Наличие на задней панели элементов для скрытого настенного крепления либо подготовленная система промышленного двухстороннего скотча/клея высокой фиксации. Условия поставки: Доставка, сборка и монтаж стенда осуществляются силами и за счет Поставщика по адресу Заказчика. Баннер (или готовое изделие) должен поставляться в защитной упаковке, исключающей повреждения при транспортировке.
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1. Качество предоставляемых товаров должно соответствовать требованиям Технической спецификации.
2. Перевозка товара до Заказчика и поставка осуществляется транспортом Поставщика до Национального университета обороны РК. Срок поставки 30 календарных дней. Доставка и выгрузка осуществляется за счет Поставщика до склада Заказчика по адресу: г. Астана, пр. Туран 72 административный корпус.
3. При сдаче Поставщиком товар должен быть проверен на целостность и исправность, после чего товар принимается, и Заказчик и Приемщик расписываются приеме в документах.


