[bookmark: _GoBack]ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на выполнение работ по изготовлению стендов, табличек и надписей
1. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ
	№
	Наименование работ / товара
	Технические характеристики и описание
	Ед. изм.

	1
	Изготовление информационных стендов
	Основа: ПВХ-пластик толщиной не менее 4-5 мм. Полноцветная интерьерная печать с ламинацией (матовая/глянцевая) разрешением не ниже 1440 dpi. Наличие прозрачных карманов из АПЭТ/акрила толщиной 1-2 мм формата А4 для сменной информации. Кант/рамка: алюминиевый клик-профиль или хромированный молдинг по периметру. Крепление: скрытые петли, дистанционные держатели или двухсторонний монтажный скотч высокой прочности.
	штук

	2
	Изготовление офисных / кабинетных табличек
	Материал: Двухслойный пластик (под золото/серебро с гравировкой) или прозрачное оргстекло (акрил) толщиной 3-5 мм с нанесением виниловой пленки (плоттерная резка/УФ-печать). Размер: стандартный (300х100 мм, 400х150 мм) либо согласно дизайн-макету. Способ крепления: двухсторонняя клейкая лента 3М или декоративные дистанционные держатели.
	штук

	3
	Изготовление фасадных вывесок и уличных табличек
	Материал: Алюминиевая композитная панель (АКП) или ПВХ-пластик повышенной плотности (от 8 мм), устойчивый к ультрафиолету и температурным перепадам. Нанесение изображения: УФ-печать либо аппликация сертифицированными уличными пленками. Текст на государственном и русском языках. Антивандальное защитное покрытие.
	штук

	4
	Изготовление объемных/плоских надписей (логотипов)
	Материал: Накладные буквы из акрила, ПВХ или пенополистирола. Лазерная или фрезерная высокоточная резка. Окрашивание или оклейка пленкой в строгом соответствии с брендбуком Заказчика. Возможна интеграция светодиодной подсветки (контражур или внутренняя) по согласованию.
	комплект



2. Общие требования к выполнению работ
2.1. Качество материалов:  Все изделия должны быть изготовлены из новых, не бывших в употреблении материалов высокого качества. Наличие дефектов (царапин, сколов, трещин, воздушных пузырей под пленкой, неровностей реза) не допускается.
2.2. Дизайн и согласование:  Поставщик (Исполнитель) обязуется разработать и предоставить на утверждение Заказчику эскизы (дизайн-макеты) всех изделий перед началом производства. В макетах должны быть строго учтены правила орфографии, требования Законодательства о языках, а также фирменный стиль (при наличии).
2.3. Соответствие макету:  Исполнитель обеспечивает точное соответствие цветовой гаммы утвержденному макету (согласно шкале Pantone или CMYK). Шрифты должны быть четкими, легкочитаемыми с расстояния.
3. Сроки, условия поставки и монтажа
3.1. Сроки поставки:  Изготовление и поставка осуществляются силами и за счет средств Исполнителя до пункта назначения Заказчика в течение [Указать срок, например: 15-30] календарных дней с момента подписания договора / направления заявки.
3.2. Монтажные работы:  При необходимости в стоимость работ включается демонтаж старых конструкций и монтаж новых изделий по адресам Заказчика с использованием надежных крепежных элементов, соответствующих типу стен (гипсокартон, бетон, кирпич). Исполнитель гарантирует аккуратность проведения монтажных работ.
3.3. Упаковка:  Поставляемые изделия должны быть надежно упакованы в воздушно-пузырьковую пленку и плотный картон во избежание повреждений при транспортировке.
4. Гарантийные обязательства
4.1. Гарантийный срок:  Гарантийный срок на готовые изделия, материалы и монтажные работы должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ.
4.2. Устранение дефектов:  В случае выявления скрытых дефектов, деформации пластика, отслоения пленки или элементов крепления в течение гарантийного срока, Исполнитель обязуется устранить недостатки или заменить изделия на новые своими силами и за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии.
