Техникалык сипаттама
Боксқа арналған секіру платформасын (3-і 1-де плиометриялық тұғырды) дайындау жұмыстары
Мақсаты: бұлшықеттердің жарылғыш күшін, жылдамдықты, секіргіштікті және жалпы дене төзімділігін дамыту.
Саны: 5 (бес) дана.
Техникалық сипаттамалары:
· Түрі: құрама секіру платформасы.
· Құрылымы: 3-і 1-де ағаш тұғыр.
· Өлшемдері: кемінде 30 × 50 × 70 см (биіктігі, ені, ұзындығы).
· Пайдаланушының ең жоғары салмағы: кемінде 120 кг.
· Пішіні: тікбұрышты.
· Түсі: әртүрлі түстер.
· Жағдайы: жаңа.
Тауардың сипаттамасы
3-і 1-де секіру платформасы (плиометриялық тұғыр) — кроссфитте, бокста, функционалдық жаттығуларда және дене дайындығының басқа да түрлерінде кеңінен қолданылатын әмбебап спорттық құрал.
Жаттығу құралы бұлшықеттердің жарылғыш күшін, жылдамдықты, секіргіштікті және қозғалыс үйлесімділігін дамытуға бағытталған секіру жаттығуларын орындауға арналған. Сонымен қатар платформа қолды бүгіп-жазу, созылу және басқа да функционалдық жаттығулар кезінде тірек ретінде пайдаланылуы мүмкін.
Плиометриялық тұғырды әртүрлі спорт түрлерімен айналысатын спортшылардың жаттығуларында, оның ішінде хоккейшілердің аяқ бұлшықеттерінің күшін, секіргіштігін және жалпы дене төзімділігін арттыру мақсатында қолдануға болады.
Материалдарға және дайындау сапасына қойылатын талаптар
Платформа қалыңдығы кемінде 15 мм болатын сапалы қайың фанерасынан жасалуы тиіс. Материал берік, экологиялық қауіпсіз және пайдалану кезіндегі жүктемелерге төзімді болуы керек.
Барлық беттері мен панельдері мұқият тегістелуі тиіс. Бұйымның жиектері мен бұрыштары пайдалану кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін өңделіп, тегістелуі қажет. Платформаны ыңғайлы жылжыту үшін конструкция арнайы ұстау және тасымалдау тесіктерімен жабдықталуы тиіс.
Бұйым жаңа, сапалы, берік және мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкес болуы керек.
Дайындау және жеткізу шарттары:
Кепілдік мерзімі: 12 ай.
1. Дайындалатын бұйымдардың саны — 5 (бес) дана.
2. Өлшемдері мен материалдары тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі тиіс.
3. Жеткізуші жеткізу алдында барлық қажетті мәселелерді тапсырыс берушімен міндетті түрде келісуі тиіс.
4. Тауарды тапсырыс берушінің мекенжайына жеткізу жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады.
5. Тауарды жеткізу тапсырыс берушімен алдын ала келісу арқылы жұмыс уақытында жүзеге асырылады.
6. Сапасы талапқа сай емес немесе тапсырыс берушімен келісілген талаптарға сәйкес келмейтін тауар қабылданбайды.























Техническая спецификация
Работа по изготовлению прыжковой платформы для бокса (плиометрической тумбы) 3 в 1
Назначение: развитие взрывной силы мышц, быстроты, прыгучести и общей физической выносливости.
Количество: 5 (пять) штук.
Технические характеристики:
· Тип: комбинированная прыжковая платформа.
· Конструкция: деревянная тумба 3 в 1.
· Размеры: не менее 30 × 50 × 70 см (высота, ширина, длина).
· Максимальный вес пользователя: не менее 120 кг.
· Форма: прямоугольная.
· Цвет: различные цвета.
· Состояние: новое.
Описание товара
Прыжковая платформа (плиометрическая тумба) 3 в 1 — это универсальный спортивный снаряд, широко используемый в кроссфите, боксе, функциональном тренинге и других видах физической подготовки.
Тренажер предназначен для выполнения прыжковых упражнений, направленных на развитие взрывной силы мышц, быстроты, прыгучести и координации движений. Также платформа может использоваться в качестве опоры для отжиманий, упражнений на растяжку и других функциональных тренировок.
Плиометрическая тумба может применяться для тренировок спортсменов различных видов спорта, в том числе хоккеистов, с целью развития силы мышц ног, повышения прыгучести и улучшения общей физической выносливости.
Требования к материалам и качеству изготовления
Платформа должна быть изготовлена из качественной березовой фанеры толщиной не менее 15 мм. Материал должен быть прочным, экологически безопасным и устойчивым к эксплуатационным нагрузкам.
Все поверхности и панели должны быть тщательно отшлифованы. Края и углы изделия должны быть обработаны и сглажены для обеспечения безопасности при эксплуатации. Для удобства перемещения конструкция должна быть оснащена специальными отверстиями для захвата и переноса.
Изделие должно быть новым, качественным, прочным и соответствовать заявленным техническим характеристикам.
Условия изготовления и поставки
Гарантия: 12 месяцев.
[bookmark: _GoBack]Поставку осуществлять в рабочее время.
1. Количество изготавливаемых изделий — 5 (пять) штук.
2. Размеры и материалы предварительно согласовываются с заказчиком.
3. Перед доставкой поставщик обязан обязательно согласовать с заказчиком все необходимые уточнения.
4. Доставка товара по адресу заказчика осуществляется за счет поставщика.
5. Поставка товара осуществляется в рабочее время по предварительному согласованию с заказчиком.
6. Товар ненадлежащего качества или не соответствующий согласованным требованиям заказчика приниматься не будет.


