Приложение 2 к Договору 
 от «___» _______ 2026 года № ___

Техническая спецификация закупаемых услуг

	№
п/п
	Наименование услуг
	Техническая спецификация, характеристика услуг

	1
	2
	3

	1
	Монтаж навеса для мусорных контейнеров
	Демонтаж старой оцинкованной стали с каркаса навеса для мусорных контейнеров
Монтаж. Материал: оцинкованная (кровельная) листовая сталь на существующий каркас,    (на крышу и боковые стенки).
Тех. Характеристики: Высота профиля 10-20 мм.
Ширина общая 1050-1060 мм.
Рабочая 1000 мм.
Толщина 0,4–0,9 мм.
Монтаж: для крепления профлиста на крыше, боковых стенок применить: оцинкованные кровельные саморезы с резьбой, резиновой пресс шайбой и шестигранной головкой.
Требуемый объем работы: листовая оцинкованная сталь на каркас навеса для мусорных контейнеров 20м2 



                                                                                                                                                                                   

Все возникающие вопросы строго согласовывать с Заказчиком 87051809918 – зам. директор по АХЧ. 
Все сопутствующие работы: испытания, включения, материал и т. д. за счет Поставщика.







2026ж.  «___» _______________№ ___
Шартқа 2 қосымша

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшеліктері

	№ р/с
	Қызметтердің атауы
	Қызметтердің техникалық ерекшеліктері, сипаттамасы

	1
	2
	3

	1
	Қоқыс контейнеріне арналған қалқаны орнату
	Қоқыс контейнерлеріне арналған бастырманың қаңқасынан ескі мырышталған болат табақтарды бөлшектеу.
Монтаждау жұмыстары. Қолданыстағы қаңқаға мырышталған (шатырлық) болат табақтарды орнату (шатырға және бүйір қабырғаларына).
Техникалық сипаттамалары:
· Профиль биіктігі: 10–20 мм.
· Жалпы ені: 1050–1060 мм.
· Пайдалы ені: 1000 мм.
· Қалыңдығы: 0,4–0,9 мм.
Монтаждау талаптары:
Шатырға және бүйір қабырғаларына профилді табақтарды бекіту үшін бұрандасы, резеңке тығыздағыш шайбасы және алты қырлы басы бар мырышталған шатырлық өздігінен бұрап кіретін бұрандалар қолданылуы тиіс.
Қажетті жұмыс көлемі:
Қоқыс контейнерлеріне арналған бастырманың қаңқасына мырышталған болат табақтарды орнату – 20 м².




Барлық туындаған мәселелер Тапсырыс берушімен қатаң келісіледі 87051809918 – зам. директор по АХЧ.
Барлық ілеспе жұмыстар: сынақтар, қосындылар, материал және т.б. Жеткізушінің есебінен
