ТАУАРЛАРДЫҢ, ЖҰМЫСТАРДЫҢ, КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ҚОСЫМША СИПАТТАМАСЫ (ҚАЗАҚША)
Атауы: Тапсырыс берушінің жеке өлшемдері бойынша «Күн-Түн Блэкаут» (Зебра) типті рулонды перделерді (ролл-штораларды) дайындау және орнату жөніндегі жұмыстар/қызметтер.
1. Жұмыс көлемі және терезелердің өлшемдері:
Дайындалатын және орнатылатын бұйымдардың жалпы көлемі — 38 шаршы метр (кв. м).
Терезелердің саны мен өлшемдері (ені * биіктігі):
· 1,40 м * 1,80 м — 4 терезе;
· 1,90 м * 1,80 м — 8 терезе.
· Ескерту: Шартқа қол қойылғаннан кейін Өнім берушінің маман-өлшеушісі нысанға келіп, әрбір терезе жақтауының нақты өлшемдерін (миллиметрге дейін) өздігінен қайта өлшеуге міндетті. Түпкілікті есеп айырысу нақты орнатылған шаршы метрлер бойынша жүргізіледі.
2. Техникалық сипаттамалары:
· Бұйымның құрылымы: Екі қабаттан тұратын мата полотносы, мөлдір (торлы) және тығыз мөлдір емес «Блэкаут» (Blackout) мата жолақтарының кезектесіп орналасуы («Күн-Түн» жүйесі).
· Матаның сипаттамасы: Түрі — Блэкаут (Blackout). Тығыз жолақтардың күн сәулесінен және жасанды жарықтан қорғау деңгейі — 100% (толық қараңғылау). Мата материалы — 100% полиэстер, тығыздығы кемінде 260 г/м². Мата күнге оңбайтын, антистатикалық және шаң жұқпайтын сіңірмемен өңделген. Матаның түсі мен фактурасы Тапсырыс берушімен (өлшеу кезінде каталог бойынша) келісіледі.
· Конструкциясы және фурнитурасы: Карнизі (білігі) — күшейтілген алюминий профиль, түсі ақ. Басқару механизмі — бүйірлік тізбекті, матаның бірқалыпты және дыбыссыз жылжуын қамтамасыз етеді. Терезе жақтауына тығыз орналасуы және желдету кезінде матаның салбырап кетпеуі үшін төменгі бағыттаушы лескасы (немесе магниттік бекіткіштері) болуы міндетті.
· [bookmark: _GoBack]Қауіпсіздік: Материалдар адам денсаулығы үшін қауіпсіз, улы иісі жоқ.
3. Орындау шарттары:
· Қызмет құнына мыналар міндетті түрде кіреді: шартқа қол қойылған сәттен бастап 3 жұмыс күні ішінде маманның өлшеуге келуі, бұйымдарды дайындау, нысанға жеткізу, қабатқа көтеру және түпкілікті монтаждау (орнату).
· Кепілдік мерзімі: Дайындалған бұйымдарға және монтаждау жұмыстарына кепілдік — қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай.

📑 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ОПИСАНИЕ) ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ (НА РУССКОМ)
Наименование: Работы/услуги по изготовлению и установке рулонных штор (ролл-штор) типа «День-Ночь Блэкаут» (Зебра) по индивидуальным размерам Заказчика.
1. Объем работ и размеры окон:
Общая площадь изготавливаемых и устанавливаемых изделий составляет 38 квадратных метров (кв. м).
Количество и размеры окон (ширина * высота):
· 1,40 м * 1,80 м — 4 окна;
· 1,90 м * 1,80 м — 8 окон.
· Примечание: После подписания договора специалист-замерщик Поставщика обязан прибыть на объект и самостоятельно произвести повторный точный замер каждого оконного проема (до миллиметра). Окончательный расчет производится по фактически установленной площади.
2. Технические характеристики:
· Конструкция изделия: Двухслойное тканевое полотно с чередованием прозрачных (сетчатых) и плотных непрозрачных полос ткани «Блэкаут» (система «День-Ночь»).
· Характеристики ткани: Тип — Блэкаут (Blackout). Уровень защиты от дневного и искусственного света плотных полос — 100% (полное затемнение). Материал — 100% полиэстер, плотность ткани не менее 260 г/м². Ткань должна быть устойчива к выгоранию и обработана антистатической и пылеотталкивающей пропиткой. Цвет и фактура ткани согласуются с Заказчиком (по каталогу во время замера).
· Конструкция и фурнитура: Карниз (вал) — усиленный алюминиевый профиль, цвет белый. Механизм управления — боковой цепочный, обеспечивающий плавный и бесшумный ход полотна. Обязательно наличие нижней фиксации (направляющая леска или магниты) для предотвращения провисания ткани при открытии окна на проветривание.
· Безопасность: Материалы должны быть безопасны для здоровья и не иметь токсичного запаха.
3. Условия выполнения:
· В стоимость услуги в обязательном порядке включены: выезд мастера на замеры в течение 3 рабочих дней с момента подписания договора, изготовление изделий, доставка на объект, подъем на этаж и окончательный монтаж (установка).
· Гарантийный срок: На изготовленные изделия и монтажные работы — не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи.
Этот текст полностью готов для загрузки на портал. Подсказать ли вам, как правильно рассчитать и указать цену за 1 кв. м для обоснования бюджета, или вам требуется помощь в выборе КТРУ в самой системе?

