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 (Тапсырыс беруші толтырады)
	Қызмет атауы*

	Тасымалдау кезінде қауіпті жүктерді (прекурсорларды) алып жүру және күзету қызметі


	Жүк түрі:
	Прекурсор (сірке қышқылы) 336 кг


	Тасымалдау бағыты

	Астана қаласы, Желтоқсан көшесі 25 – Ақмола облысы, Шортанды ауданы, Научный поселкесі, Бараев көшесі, 15


	Қызмет көрсету мерзімі*

	өтінім берілген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде

	Тауарларды жеткізу орны*
	Ақмола облысы, Шортанды ауданы, Научный поселкесі, Бараев көшесі, 15

	Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы
	Заңнамалық сәйкестік пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін Қызмет көрсетуші келесі құжаттарды ұсынуы және көрсетілген талаптарға сай болуы тиіс:
Қызмет көрсетушінің рұқсаттары: Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қауіпсіздік қызметтерін көрсетуге (жүкті тасымалдау кезінде қорғауды қоса алғанда) жарамды лицензия. Белгілі бір қауіпті жүктерді тасымалдайтын көлік құралдарын сүйемелдеуге рұқсат беретін куәлік (жарамды техникалық тексеру куәлігі мен тиісті рұқсаттарды қоса алғанда). Көрсетілген қызметтер туралы куәлік (үш данада).
Персонал: Сүйемелдеу міндеттеріне тағайындалған персонал қажетті жедел жабдықтармен, жеке қорғаныс құралдарымен (ЖҚҚ) және алғашқы төтенше жағдайларға жауап беру құралдарымен жабдықталуы тиіс.
Ілеспе құжаттардың талап етілетін жиынтығы.
Қызмет көрсетуші тасымалдауды сүйемелдеу кезінде құжаттардың толық жиынтығының болуына кепілдік береді. Оларға мыналар кіреді: заттардың (прекурсорлардың) нақты атауы, қауіптілік класы, көлемі, саны және қаптама түрі (мысалы, өндіруші ұсынған канистрлер және т.б.) көрсетілген жүкқұжат; қауіпті жүктерге арналған төтенше жағдайлар кезіндегі іс-қимыл картасы (онда төтенше жағдайдың салдарын жою және алғашқы көмек көрсету жөніндегі нұсқаулықтар қамтылады); сондай-ақ тасымалдауды сүйемелдеуге арналған бекітілген бағыт.
Қауіпті жүктерді тасымалдауға арналған бекітілген бағыт (қажет болған жағдайда, белгіленген тәртіпке сәйкес уәкілетті органмен/жол полициясымен келісілген). Тапсырыс берушінің прекурсорлармен жұмыс істеуге арналған лицензиясының көшірмесі. Тасымалданатын нақты химиялық заттарға (прекурсорларға) арналған материалдың қауіпсіздік паспорты (MSDS).
Жүкті тапсыру және қабылдау тәртібі
Тиеу (Астана): Жүк жөнелтуші өкілдері мен ілесіп жүретін персоналдың қатысуымен жүзеге асырылады. Өндірушінің түпнұсқалық қаптамасының бүтіндігі, контейнер таңбаламасы және жүк мөлшерінің дәлдігі тексерілуі тиіс. Транзит: Астанадан Научный елді мекеніне дейін бекітілген бағыт бойынша тікелей сапар; елді мекендерде бағыттан ауытқуға немесе жоспардан тыс аялдауға жол берілмейді.
Жүкті түсіру (Научный п.): Алушының прекурсорларды сақтау қоймасында жүзеге асырылады. Қабылдап алу рәсімі «Қабылдау-тапсыру актісімен» ресімделеді.
Жауапкершілік: Қызмет көрсетуші жүк Астана қаласында қабылданған сәттен бастап, Научный п. тапсырылғанға дейінгі аралықта жүктің сақталуына, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау және өрт қауіпсіздігі ережелерінің сақталуына толық құқықтық және қаржылық жауапкершілік жүктейді.
Жол-көлік оқиғасы орын алған немесе заттар төгілген жағдайда, Қызмет көрсетуші «Төтенше жағдайлар кезіндегі іс-қимыл жоспарына» (ТЖИЖ) қатаң сәйкес әрекет етуге, сонымен қатар бұл туралы Төтенше жағдайлар департаментіне, құқық қорғау органдарына және Тапсырыс берушіге дереу хабарлауға міндетті.
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Техническая спецификация
закупаемых услуг

	Наименование услуги*
	 Услуга по сопровождению и обеспечению безопасности при транспортировке опасного груза  (прекурсора) 

	Вид груза
	Прекурсор (уксусная кислота) 336 кг

	Маршрут транспортировки
	Город Астана улица Желтоксан 25 – Акмолинская область Шортандинский район поселок Научный улица Бараева 15

	Срок оказания услуги*

	в течение 15 календарных дней с момента подачи заявки

	Место оказания услуги
	Акмолинская область, Шортандинский район, п. Научный, ул. Бараева 15; 

	Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных:
	Для соблюдения законности и безопасности Исполнитель должен предоставить следующую документацию и соблюсти условия:
​Разрешительные документы Исполнителя:​Действующая лицензия на осуществление охранной деятельности (включая охрану грузов при транспортировке) в соответствии с законодательством РК.  ​Свидетельство о допуске на сопровождение автотранспортного средства к перевозке определенных опасных грузов (с действующим сроком техосмотра и разрешением). Акт оказанных услуг (в трех экземплярах).
Персонал: Сопровождающие сотрудники должны быть обеспечены служебным инвентарем и средствами индивидуальной защиты (СИЗ), а также средствами первичных аварийных ситуаций.
Обязательный комплект сопроводительных документов.
​Исполнитель гарантирует полный комплект документов на момент сопровождения по транспортировке: ​Товарно-транспортная накладная (ТТН) с обязательным указанием ​точного наименования веществ (прекурсора), класса опасности, объем, количество и тип упаковки (заводские канистры …), аварийная карточка опасного груза (содержащая инструкции по ликвидации аварий и первой помощи), утвержденный маршрут сопровождения движения. ​Утвержденный маршрут перевозки опасного груза (согласованный в установленном порядке с уполномоченным органом/дорожной полицией при необходимости). ​Копия Лицензии на оборот прекурсоров (Заказчика). ​Паспорт безопасности (MSDS) на данный вид сопровождения перевозимых химических веществ (прекурсоров).
 Порядок приема и сдачи груза
​Погрузка (г. Астана): Выполняется в присутствии представителей Отправителя и Сопровождающего. Проверяется целостность заводской упаковки, тарная маркировка, соответствие объемов. Сопровождение: прямой рейс по утвержденному маршруту «г. Астана — п. Научный» без отклонений и незапланированных остановок в населенных пунктах.
​Разгрузка (п. Научный): Осуществляется на складе прекурсоров Получателя. Приемка производится по Акту приема-передачи.
 Ответственность ​Исполнитель несет полную юридическую и материальную ответственность за сохранность груза, а также за соблюдение экологической и противопожарной безопасности с момента приемки груза в Астане до момента передачи в п. Научный.
​В случае возникновения ДТП или пролива веществ Исполнитель обязан действовать строго по Плану ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС), незамедлительно уведомив ДЧС, органы внутренних дел и Заказчика.



       





