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Техническая спецификация 

по работы «санитарная обрезка, кронирование, снос деревьев на территории  корпусов детского сада  их компенсационная посадка

1. Адреса:
1. Территории детского сада –  Туркестанская область, г.Туркестан Казбек би, 60;

2. Сроки оказания работ: 
После заключения договора в течении 15 рабочих дней.

3. Объем и виды оказываемой работ:
При проведении работ по санитарной обрезке, кронированию, сносу и компенсационной посадке деревьев необходимо согласовыватся с Заказчиком.
Основываясь на имеющиеся материалы инвентаризации и лесопатологического обследования зеленых насаждений проведенных на территориях детского сада, необходимо провести следующие виды работ: 
1) Снос деревьев - 2 шт. 
2) Санитарная обрезка деревьев - 15 шт;
3) Кронировка деревьев - 20 шт;
4) Компенсационные посадки деревьев - 10 шт 
5) Спил деревьев в труднодоступных местах без специального инструмента       Работа с альпинистским снаряжением 2 шт.                                                
5.1) Не повреждайте окна, стены, пластиковые двери при распиле дерева и не обрывайте электрические провода, соблюдайте правила безопасности                                                                                    5.2)  Убирая ветки из детского сада не разбивать пластиковые окна и напольную плитку,
Санитарная обрезка деревьев направлена на удаление больных, усыхающих и поврежденных веток деревьев. Срезы должны быть гладкими, крупным срезам рекомендуется придавать слегка выпуклую форму. Сухие сучья отрезают от здоровой древесины и закрашивают краской. Санитарную обрезку необходимо проводить с подчисткой штамба деревьев и удаления порослей.
Кронирование деревьев направлена на формирования новой кроны дерева. Свежие срезы рекомендуется закрашивать или обрабатывать садовым варом для защиты от гнили и садовых вредителей.
 После проведения работ по санитарной обрезке и кронированию деревьев на вышеуказанных территориях необходимо провести следующие работы:
·  погрузить ветки и мусор на технику и вывести на специальную свалку;
·  санитарная очистка места проведения работ и вывоз древесных остатков в день проведения работ;
·  валка аварийных, засохших и полу засохших, потерявших декоративную ценность деревья должны быть своевременно убраны и вывезены с территории Заказчика.
При сносе аварийных деревьев необходимо оказывать нижеследующие работы:
· засохшие, полузасохшие и потерявшие декоративную ценность деревья должны быть своевременно убраны;
· деревья должны убираться с одновременной корчевкой пня;
· откопать пень, подрубить корни, выкорчевать и переместить на расстояние до 5 м;
· засыпать яму землей и разровнять ее;
· погрузить и вывести остатки пня;
После проведения работ по сносу, вместо снесенных деревьев на территории университета необходимо провести компенсационные посадки деревьев. 
Требования к посадочному материалу (саженцы лиственных пород):
-  высота саженцев не менее 1,5 м.;
- корневая система: здоровая, нормально развитая с хорошо выраженной скелетной частью, с плотным земляным комом размером 0,8х0,6 м;
- саженцы лиственных пород должны соответствовать стандарту на посадочный материал (ГОСТ 24909-81);
- саженцы лиственных пород должны иметь соответствующий сертификат, подтверждающий качество посадочного материала;
- саженцы лиственных пород должны иметь декоративный вид (прямой штамб, симметричная крона, очищенная от сухих и поврежденных ветвей, количество скелетных ветвей не менее 7 штук);
- посадочный материал должен иметь здоровую кору, без механических повреждений;
- посадочный материал должен быть без внешних признаков повреждения болезнями и вредителями.
Требования по уходу за саженцами деревьев:
- уход за саженцами следует производить согласно «Инструкции по созданию зеленых насаждений, осуществлению технического надзора и ведению мониторинга»;
- потенциальный поставщик должен гарантировать качество посадочного материала и его приживаемость в течение 2-х лет с момента приема Заказчиком выполненных работ надлежащим образом (после заключения договора предоставить гарантийное письмо);
- работы по уходу за саженцами проводятся в течение календарного года, с последующей передачей посадок саженцев деревьев и кустарников на баланс Заказчика согласно акту приема-передачи по истечении гарантийного срока;
- уход за саженцами деревьев и кустарников обязательно должен быть регулярным и интенсивным;
- проводить обязательный регулярный полив, согласно утвержденному графику; (предоставить график полива в течение 6-и месяцев после посадки)
- проводить подкормку и внесение минеральных удобрений, согласно утвержденному графику; (предоставить график подкормки в течение 6-и месяцев после посадки)
- регулярно проводить мульчирование почвы приствольных лунок;
- проводить прополку и рыхление приствольных лунок;
- проводить борьбу с вредителями и болезнями саженцев лиственных пород;
- проводить дождевание и омыв листвы у саженцев, не менее 4-х раз за вегетационный сезон;
- обеспечить восстановление саженцев в случае отпада или других форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от Поставщика или от Заказчика, в течение ближайшего вегетационного периода с момента выявления, при форс-мажорных обстоятельствах после устранения форс-мажора.
В случае отпада или других обстоятельств, после чего производятся восстановительные работы, гарантийный срок на приживаемость и уход за зелеными насаждениями продлевается с момента посадки на 2 года с предоставлением дополнительного гарантийного обязательства, где указывается адрес, дата посадки и фотоматериалы. Также данный факт сопровождается актом приема-передачи между Поставщиком и Заказчиком.



















Техникалық ерекшелігі

«Балабақша корпустары мен аумағында санитарлық кесу, кронирлеу, ағаштарды кесу және өтемдік отырғызу" қызметі бойынша

1. Мекен-жайлары:
1.Балабақша аумағы – Түркістан облысы, Түркістан қаласы, Қазыбек би 60;
.
2. Қызмет көрсету мерзімдері:
Келісім шарт түзілген күнен бастап 15 жұмыс күн ішінде.
3. Көрсетілетін қызметтің көлемі мен түрлері:
Балабақша аумағында жүргізілген жасыл желектерді түгендеу және орман патологиялық зерттеу материалдарын негізге ала отырып, келесі жұмыс түрлерін жүргізу қажет:
1) ағаштарды кесу-2 дана;
[bookmark: _GoBack]2) ағаштарды санитарлық кесу - 15 дана;
3) ағаштарды кесу-20 дана;
4) өтемдік ағаш отырғызу - 10 дана 
5) Қиын жерлердегі ағаштарды арнайы құралсыз кесу Альпинизм жабдықтарымен жұмыс істеу 2 дана                                               
 5.1) Ағаш кескен кезде мектеп терезелерін,қабырғаларын, пластик есіктерді бүлдірмеу және электр сымдарын үзіп кетпей, техника қауіпсіздігін сақтау)   
5.2) Бұтақтарды балабақша ішінен шығарған кезде пластик терезелерді,едендегі кафельдерді сындырмау.                           
Ағаштарды санитарлық кесу ауру, құрғаған және зақымдалған ағаш бұтақтарын алып тастауға бағытталған. Кесектер тегіс болуы керек, үлкен кесектерге сәл дөңес пішін беру ұсынылады. Құрғақ бұтақтар сау ағаштан кесіліп, бояумен боялған. Санитарлық кесу ағаштардың сабағын тазалап, бұтақтарды алып тастау керек.
Ағаштарды кесу ағаштың жаңа тәжін қалыптастыруға бағытталған. Шірік пен бақша зиянкестерінен қорғау үшін жаңа кесектерді бау-бақша сорттарымен бояу немесе өңдеу ұсынылады.
Жоғарыда көрсетілген аумақтарда ағаштарды санитарлық кесу және кесу жұмыстарын жүргізгеннен кейін келесі жұмыстарды жүргізу қажет:
- бұтақтар мен қоқыстарды техникаға батырып, арнайы полигонға апарыңыз;
- жұмыстар жүргізілетін орындарды санитарлық тазалау және жұмыс жүргізілетін күні ағаш қалдықтарын шығару;
- авариялық, кептірілген және жартылай кептірілген, сәндік құндылығын жоғалтқан ағаштарды құлату Тапсырыс берушінің аумағынан уақтылы алынып, әкетілуі тиіс.
Апатты ағаштарды кесу кезінде төмендегі қызметтерді көрсету қажет:
- кептірілген, жартылай кептірілген және сәндік құндылығын жоғалтқан ағаштарды уақтылы алып тастау керек;
- ағаштарды бір уақытта тамырымен тазарту керек;
- ол діңгекті қазып, тамырларын кесіп, тамырын жояды және 5 м қашықтыққа жылжытады;
- шұңқырды жермен жауып  оны тегістеңіз;
- тиеу және шығару қалдықтары пня;
Бұзылған ағаштардың орнына университет аумағында ағаштарды кесу жұмыстарын жүргізгеннен кейін өтемдік ағаш отырғызу қажет.
Отырғызу материалына қойылатын талаптар (жапырақты ағаш көшеттері):
- тұқымы: ұсақ жапырақты жөке, кәдімгі үйеңкі (күзгі, кейінірек-қысқы);
- көшеттердің биіктігі кемінде 2,5 м.;
- тамыр жүйесі: дені сау, жақсы дамыған қаңқа бөлігі,өлшемі 0,8х0, 6 м тығыз жер кесектері бар;
- жапырақты тұқымдардың көшеттері отырғызу материалының стандартына сәйкес келуі тиіс (МЕМСТ 24909-81);
- жапырақты ағаш көшеттерінің отырғызу материалының сапасын растайтын тиісті сертификаты болуы тиіс;
- жапырақты ағаш көшеттерінің сәндік келбеті болуы керек (тік сабағы, симметриялы тәжі, құрғақ және зақымдалған бұтақтардан тазартылған, қаңқа бұтақтарының саны кемінде 7 дана);
- отырғызу материалының механикалық зақымдалмай сау қабығы болуы керек;
- отырғызу материалы аурулар мен зиянкестердің зақымдануының сыртқы белгілерінсіз болуы керек.
Ағаш көшеттерін күту бойынша талаптар:
- көшеттерді күту "жасыл желектерді құру, техникалық қадағалауды жүзеге асыру және мониторинг жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа" сәйкес жүргізілуі тиіс»;
- әлеуетті өнім беруші Тапсырыс беруші орындалған жұмыстарды тиісті түрде қабылдаған сәттен бастап 2 жыл ішінде отырғызу материалының сапасына және оның жерсінуіне кепілдік беруі тиіс (шарт жасасқаннан кейін кепілдік хат ұсыну);
- көшеттерді күту бойынша жұмыстар күнтізбелік жыл ішінде жүргізіледі, кейіннен ағаштар мен бұталардың көшеттерін отырғызу кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін қабылдау-тапсыру актісіне сәйкес Тапсырыс берушінің балансына беріледі;
- ағаштар мен бұталардың көшеттерін күту үнемі және қарқынды болуы керек;
- бекітілген кестеге сәйкес міндетті түрде тұрақты суару жүргізу; (отырғызғаннан кейін 6 ай ішінде суару кестесін ұсыну)
- бекітілген кестеге сәйкес минералды тыңайтқыштарды азықтандыру және енгізу; (отырғызудан кейін 6 ай ішінде азықтандыру кестесін ұсыну)
- магистральды тесіктердің топырағын үнемі мульчирование;
- магистральды тесіктерді егу және қопсыту;
- жапырақты ағаш көшеттерінің зиянкестері мен ауруларына қарсы күрес жүргізу;
- вегетациялық маусымда кемінде 4 рет көшет алдында жапырақтарды шашу мен жууды жүргізу;
-Жеткізушіге немесе Тапсырыс берушіге байланысты емес басқа да форс-мажорлық жағдайлар жоғалған жағдайда, форс-мажор жойылғаннан кейін форс-мажорлық жағдайлар анықталған сәттен бастап жақын арадағы вегетациялық кезең ішінде көшеттерді қалпына келтіруді қамтамасыз ету.
Одан кейін қалпына келтіру жұмыстары жүргізілетін немесе басқа да мән-жайлар жойылған жағдайда, жасыл екпелердің жерсінуі мен күтілуіне кепілдік мерзімі мекен-жайы, отырғызу күні және фотоматериалдар көрсетілетін қосымша кепілдік міндеттеме беріле отырып, отырғызу сәтінен бастап 2 жылға ұзартылады. Сондай-ақ, бұл факт жеткізуші мен Тапсырыс беруші арасындағы қабылдау-тапсыру актісімен бірге жүреді.
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