Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на изготовление брендированного складного стенда, возведение подиума и обустройство интерьерной медиа-зоны Кызылординского областного суда
[bookmark: _GoBack]1. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ
1.1. Общая ширина зоны расположения: строго 4,0 метра (соответствует габаритам стены и мобильного заднего стенда). Общая высота конструкции составляет строго 3,0 метра (конструкция изготавливается модульно и должна бесшовно упираться в потолок помещения). Предусмотреть верхний демпферный плинтус-компенсатор (до 3–5 см) для нивелирования перепадов высоты пола/потолка и защиты финишной отделки помещения.
1.2. Конструкция подиума (сценической платформы):
Высота подиума: строго 20 см от уровня основного пола помещения.
Длина (глубина) подиума: строго 2,8 метра.
Ширина подиума: строго 4,0 метра (от стены до стены).
1.3. Назначение и прочность: подиум является несущим основанием для размещения полного комплекта мягкой мебели, ковролана и элементов подсветки. Усиленный металлокаркас с виброгасящимипроставками должен полностью исключать прогибы и выдерживать статическую и динамическую нагрузку не менее 600 кг. Фактическая видимая высота задника стенда над подиумом составляет 2,8 метра.
2. ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ И СТИЛИСТИКА СТЕНДА
2.1. Концепция: создание интерьера высококлассной современной телестудии премиум-уровня для записи подкастов и проведения интервью с гармоничной интеграцией экологических элементов и национального культурного кода в стиле нео-модерн.
2.2. Материалы задника и эко-код: рейковый фон выполняется с использованием элементов из натурального обработанного или прессованного бамбука глубоких древесных тонов. Для усиления эко-концепции между бамбуковыми рейками интегрируются вертикальные вставки из стабилизированного мха (не требующего полива и сохраняющего визуальные свойства на протяжении длительного времени).
2.3. Современные орнаменты: на боковых складных секциях и центральной панели интегрируются стилизованные, вырезанные методом высокоточной лазерной резки современные казахские национальные орнаменты (геометрические и растительные узоры, адаптированные под стиль нео-модерн).
2.4. Умная регулируемая подсветка: по внутреннему контуру орнаментов, за бамбуковыми рейками и по нижнему периметру подиума (на высоте 20 см) монтируется скрытая цветная светодиодная LED/неоновая подсветка (RGB). Обязательно использование светорассеивающего молочного акрила (опал) перед диодами для создания мягкого сплошного неонового свечения. Вся система должна быть Flicker-free (полное отсутствие пульсации на видео) с возможностью плавной регулировки яркости, цвета и температуры свечения через внешний контроллер/пульт.
3. КОМПЛЕКТАЦИЯ СТУДИЙНОЙ ЗОНЫ И БРЕНДИНГ
3.1. Официальный двуязычный брендинг:
На центральной панели размещается объемный 3D-логотип судебной системы (Изображение весов правосудия в портале с надписью «ЖОҒАРҒЫ СОТ») с мягкойконтрастнойконтражурнойподсветкой.
Ниже логотипа монтируются объемные буквы из монолитного золотого акрила с названиями ведомства на двух языках (с идеальной центровкой):
На государственном языке: ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСТЫҚ СОТЫ
На русском языке: КЫЗЫЛОРДИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
3.2. Конструкция стенда и акустика: трехсекционная панель. Боковые крылья оснащены скрытыми усиленными петлями, обеспечивающими жесткую фиксацию и сгибание под углом 45 градусов вперед для создания глубокого панорамного кадра. С обратной стороны внутренние полости стенда заполняются акустическим поролоном или звукопоглощающим материалом для максимального подавления эха при записи звука.
3.3. Напольное покрытие подиума: премиальный звукопоглощающий коммерческий ковролан темного матового оттенка (графит, темно-серый или антрацит) для исключения световых бликов в объективе камеры и финишного звукоподавления. Покрытие укладывается единым полотном на всю площадь подиума (4,0 х 2,8 м), включая торцы высотой 20 см. В покрытии предусматриваются скрытые технологические ревизионные люки для быстрого доступа к розеткам и блокам питания.
3.4. Мебельный ансамбль и кабель-менеджмент: все элементы мебели размещаются строго на площади подиума. Предусмотреть скрытые кабель-каналы внутри подиума для вывода розеток зарядки непосредственно к креслам и дивану. Составкомплекта:
1 диван — трехместный, строгой деловой геометрической формы, презентабельного вида.
2 кресла — выполнены в едином стиле, материале и цвете с диваном, для размещения спикеров по обе стороны.
Обивка мягкой мебели — износостойкая матовая экокожа или плотная интерьерная ткань премиум-класса высокой прочности.
1 журнальный столик — минималистичный дизайн, располагается по центру композиции.
2 высоких книжных шкафа (стеллажа) — устанавливаются по краям 4-метровой зоны для расстановки юридической литературы. Стеллажиоснащаютсяасимметричнойинтерьерной подсветкой полок.
3.5. Освещение студии: профессиональное заполняющее студийное освещение в стиле «Подкаст» (трековые светильники или регулируемые споты мягкого рассеивания на штангах), полностью исключающее появление жестких теней на лицах спикеров и бликов на мебели.
4. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ, ЗАМЕРОВ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
4.1. Контроль параметров: Исполнитель обязан в обязательном порядке выполнить точные натурные обмеры помещения, включая исследование типа потолка и скрытых коммуникаций, до начала производства.
4.2. Обязательное согласование: Исполнитель до начала производственных работ предоставляет Заказчику детальный дизайн-проект (полную 3D-визуализацию медиа-зоны в высоком разрешении), точную схему раскладки орнаментов, чертежи узлов примыкания к потолку, а также физические образцы материалов (бамбук, акрил, ковролан, экокожа, мох) и получает 100% письменное утверждение от Заказчика.
4.3. Гарантийные обязательства и сервис:
Официальный гарантийный срок на несущий конструктив подиума, металлический каркас стенда, механизмы трансформации (петли 45 градусов) и мебель составляет 24 месяца (2 года) со дня подписания акта приема-передачи.
Гарантийный срок на элементы системы освещения, блоки питания и цветную LED-подсветку составляет 12 месяцев (1 год).
Сроки устранения: Иполнитель обязуется устранять любые выявленные дефекты, неисправности или осуществлять замену компонентов электроники за собственный счет в течение 3 рабочих дней с момента получения официального уведомления от Заказчика.
5. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ И РАЗМЕРОВ МЕДИА-ЗОНЫ
	Параметр / Элементконструкции
	Точные размеры и технические характеристики
	Требования к эстетике, материалам и «умным» системам

	Общие габариты зоны
	Ширина: 4,0 м
Общая высота: 3,0 м (строго от пола до потолка).
	Модульная конструкция. Наличие компенсатора кривизны потолка (демпферная лента). Видимые стыки исключены.

	Параметры подиума
	Высота: 20 см
Длина: 2,8 м
Ширина: 4,0 м.
Нагрузка>= 600 кг.
	Усиленный металлокаркас, виброгасящие проставки. Встроенные скрытые лючки для кабель-менеджмента.

	Конструкция стенда
	Высота от подиума до потолка: 2,8 м.
3 секции с фиксацией крыльев под 45°.
	Бесшовное соединение сегментов. Обратная сторона заполнена звукоизоляционным материалом для гашения эха.

	Материалы и декорзадника
	Комбинация реек, вставок и узоров.
	Натуральный или прессованный бамбук глубоких тонов + вставки из стабилизированного мха + казахские орнаменты (лазерная резка).

	Система освещения и LED
	Проф. свет «Подкаст» (треки/споты).
СкрытаяRGB-подсветка контуров и низа.
	Flicker-free (без пульсации на видео). Светорассеиватели (молочный акрил). Управление цветом, яркостью и температурой.

	Официальный брендинг
	Объемный 3D-логотип ВС РК.
Буквы: монолитныйзолотойакрил.
	Двуязычный текст обязательно:
каз. («ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСТЫҚ СОТЫ»)
рус. («КЫЗЫЛОРДИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД»). Контражурная подсветка.

	Комплект мебели и стеллажи
	1 диван, 2 кресла, 1 журнальный столик, 2 шкафа.
Размещениестрогонаподиуме.
	Строгий деловой стиль, высокая износостойкость (экокожа/премиум-ткань). Стеллажи совстроенной интерьерной подсветкой полок.

	Порядок согласования
	100% обязательное предварительное условие перед производством.
	Утверждение детального 3D-дизайна в высоком разрешении, чертежей стыков и физических образцов всех материалов Заказчиком.

	Сроки гарантии и сервис
	24 месяца — конструкции и мебель.
12 месяцев — электрика и LED.
	Полное устранение любых дефектов и неисправностей (включая блоки питания) силами и за счет Исполнителя в течение 3 рабочих дней.



























Қосымша №2
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Қызылорда облыстық сотының брендтелген жиналмалы стендін дайындауға, подиум тұрғызуға және интерьер медиа-аймағын жайластыруға

1. ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕР ЖӘНЕ БӨЛМЕГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
1.1. Орналасу аймағының жалпы ені: қатаң 4,0 метр (қабырға мен жылжымалы артқы стендтің өлшемдеріне сәйкес келеді). Құрылымның жалпы биіктігі қатаң 3,0 метрді құрайды (құрылым модульдік түрде жасалады және бөлменің төбесіне біркелкі тірелуі керек). Еденнің/төбенің биіктігінің төмендеуін тегістеу және бөлменің әрлеуін қорғау үшін жоғарғы амортизатор тақтасын-компенсаторды (3-5 см-ге дейін) қамтамасыз етіңіз.
1.2. Ұшу-қону жолағының құрылысы (сахналық платформа):
* Подиумның биіктігі: бөлменің негізгі еденінің деңгейінен қатаң 20 см.
* Ұшу-қону жолағының ұзындығы (тереңдігі): қатаң 2,8 метр.
* Ұшу-қону жолағының ені: қатаң 4,0 метр (қабырғадан қабырғаға дейін).
1.3. Мақсаты мен беріктігі: подиум жұмсақ жиһаздың, кілемнің және жарықтандыру элементтерінің толық жиынтығын орналастыруға арналған тірек негізі болып табылады. Дірілді сөндіретін аралықтары бар күшейтілген металл жақтау иілуді толығымен болдырмауы және статикалық және динамикалық жүктемені кемінде 600 кг көтеруі тиіс.

2. СТЕНДТІҢ СӘНДІК ДИЗАЙНЫ МЕН СТИЛІ
2.1. Тұжырымдама: подкасттарды жазу және экологиялық элементтер мен нео-модерн стиліндегі ұлттық мәдени кодтың үйлесімді интеграциясымен сұхбат жүргізу үшін жоғары деңгейлі заманауи премиум-телестудияның интерьерін құру.
2.2. Артқы материалдар және эко-код: рельсті фон табиғи өңделген немесе сығылған бамбуктан жасалған терең ағаш тондарының элементтерін қолдану арқылы орындалады. Эко-тұжырымдаманы күшейту үшін тұрақтандырылған мүктің тік кірістірулері бамбук рельстері арасында біріктіріледі (суаруды қажет етпейді және ұзақ уақыт бойы визуалды қасиеттерін сақтайды).
2.3. Заманауи ою-өрнектер: бүйірлік жиналмалы секциялар мен Орталық панельде жоғары дәлдіктегі лазерлік кесу әдісімен ойылған стильдендірілген заманауи Қазақ ұлттық ою-өрнектері (нео-заманауи стильге бейімделген геометриялық және өсімдік өрнектері) біріктіріледі.
2.4. Ақылды реттелетін жарықтандыру: ою-өрнектердің ішкі контурында, бамбук рельстерінің артында және подиумның төменгі периметрі бойынша (20 см биіктікте) жасырын түсті жарықдиодты жарықдиодты/неонды жарықтандыру (RGB) орнатылады. Жұмсақ, үздіксіз неон жарқылын жасау үшін диодтардың алдында жарық тарататын сүт акрилін (опал) қолдануды ұмытпаңыз. Бүкіл жүйе сыртқы контроллер/қашықтан басқару пульті арқылы жарықтығын, түсін және жарқыл температурасын біркелкі реттеу мүмкіндігі бар Flicker-free (бейнеде пульсацияның толық болмауы) болуы керек.
3. СТУДИЯ АЙМАҒЫН ЖИНАҚТАУ ЖӘНЕ БРЕНДИНГ
3.1. Ресми екі тілді брендинг:
* Орталық панельде сот жүйесінің көлемді 3D-логотипі (порталда "ЖОҒАРҒЫ СОТ" деген жазуы бар Сот төрелігі таразысының бейнесі) жұмсақ контрастты контражурлық жарықтандырумен орналастырылады.
* Логотиптің астына монолитті алтын акрилден жасалған көлемді әріптер ведомствоның атауларымен екі тілде (тамаша тураланған)орнатылады:
* Мемлекеттік тілде: ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСТЫҚ СОТЫ
* Орыс тілінде: КЫЗЫЛОРДИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
3.2. Стенд дизайны және акустика: үш секциялы панель. Бүйірлік қанаттар терең панорамалық кадр жасау үшін 45 градус бұрышта қатты бекітуді және иілуді қамтамасыз ететін жасырын күшейтілген ілмектермен жабдықталған. Артқы жағында стендтің ішкі қуыстары дыбысты жазу кезінде жаңғырықты барынша басу үшін акустикалық көбікпен немесе дыбыс сіңіретін материалмен толтырылады.
3.3. Ұшу-қону жолағының едені: камера объективіндегі Жарық жарқылын және әрлеу дыбысын жоюды болдырмау үшін күңгірт күңгірт реңктегі (графит, қою сұр немесе антрацит) премиум дыбыс сіңіретін коммерциялық кілем. Жабын биіктігі 20 см ұштарын қоса алғанда, подиумның бүкіл алаңына (4,0 х 2,8 м) бірыңғай кенеппен төселеді.жабында розеткалар мен қоректендіру блоктарына жылдам қол жеткізу үшін жасырын Технологиялық Тексеру люктері көзделеді.
3.4. Жиһаз ансамблі және кабельді басқару: жиһаздың барлық элементтері подиум алаңына қатаң орналастырылған. Зарядтау розеткаларын креслолар мен диванға тікелей шығару үшін подиум ішіндегі жасырын кабельдік арналарды қамтамасыз етіңіз. Жиынтықты құрастыру:
* 1 диван-үш орындық, қатаң іскерлік геометриялық пішін, көрнекті көрініс.
* 2 орындық — спикерлерді екі жаққа орналастыру үшін диванмен бір стильде, материалда және түсте жасалған.
* Жұмсақ жиһаздың қаптамасы-тозуға төзімді күңгірт эко былғары немесе жоғары беріктігі бар тығыз интерьер матасы.
* 1 кофе үстелі — композицияның ортасында орналасқан минималистік дизайн.
* 2 биік кітап шкафы (стеллаж) — заң әдебиетін орналастыру үшін 4 метрлік аймақтың шетіне орнатылады. Сөрелерасимметриялық интерьер сөрелерін жарықтандырумен жабдықталған.
3.5. Студияны жарықтандыру: кәсіби "Подкаст" стиліндегі толтырғыш студиялық жарықтандыру (трек шамдары немесе реттелетін штангалық жұмсақ шашырау нүктелері), спикерлердің бетіндегі қатты көлеңкелер мен жиһаздың жарқырауын толығымен жояды.

4. БЕКІТУ, ӨЛШЕУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ
4.1. Параметрлерді бақылау: Орындаушы өндіріс басталғанға дейін төбенің түрін және жасырын коммуникацияларды зерттеуді қоса алғанда, бөлменің нақты заттай өлшемдерін міндетті түрде орындауға міндетті.
4.2. Міндетті келісу: Орындаушы өндірістік жұмыстар басталғанға дейін Тапсырыс берушіге егжей-тегжейлі дизайн жобасын (жоғары ажыратымдылықтағы медиа аймақтың толық 3D визуализациясы), ою-өрнектердің нақты орналасу схемасын, төбеге іргелес түйіндердің сызбаларын, сондай-ақ материалдардың физикалық үлгілерін (бамбук, акрил, кілем, эко-былғары, мүк) ұсынады және 100% жазбаша мақұлдау алады тапсырыс берушіден.
4.3. Кепілдік міндеттемелері және сервис:
* Подиумның тірек конструкциясына, стендтің металл қаңқасына, трансформация механизмдеріне (45 градус ілмектер) және жиһазға арналған ресми кепілдік мерзімі қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 24 айды (2 жыл) құрайды.
* Жарықтандыру жүйесінің элементтеріне, қуат көздеріне және түрлі-түсті жарықдиодты жарықтандыруға кепілдік мерзімі-12 ай (1 жыл).
* Жою мерзімдері: Жәнетолтырғыш кез келген анықталған ақауларды, ақауларды жоюға немесе Тапсырыс берушіден ресми хабарлама алған сәттен бастап 3 жұмыс күні ішінде электроника компоненттерін өз есебінен ауыстыруды жүзеге асыруға міндеттенеді.
5. МЕДИА АЙМАҚТЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІ МЕН ӨЛШЕМДЕРІНІҢ ЖИЫНТЫҚ КЕСТЕСІ
	Параметр / дизайн элементі
	Нақты өлшемдер мен техникалық сипаттамалар
	Эстетикаға, материалдарға және "ақылды" жүйелерге қойылатын талаптар

	Аймақтың жалпы өлшемдері
	Ені: 4,0 м
Жалпы биіктігі: 3,0 м (еденнен төбеге дейін).
	Модульдік дизайн. Төбенің қисықтық компенсаторының болуы (демпферлік таспа). Көрінетін буындар алынып тасталады.

	Подиум параметрлері
	Биіктігі: 20 см
Ұзындығы: 2,8 м
Ені: 4,0 м.
Жүктеме> = 600 кг.
	Күшейтілген металл жақтау, дірілді басатын аралықтар. Кабельді басқаруға арналған кіріктірілген жасырын люктер.

	Стенд дизайны
	Подиумнан төбеге дейінгі биіктік: 2,8 м.
45°астында қанаттарын бекітетін 3 бөлім.
	Сегменттердің жіксіз қосылуы. Артқы жағы жаңғырықты сөндіруге арналған дыбыс өткізбейтін материалмен толтырылған.

	Артқы материалдар мен декор
	Рельстердің, кірістірулердің және өрнектердің тіркесімі.
	Табиғи немесе престелген терең тонды бамбук + тұрақтандырылған мүк кірістірулері + қазақ ою-өрнектері (лазерлік кесу).

	Жарықтандыру жүйесі және LED
	Проф.Жарық "Подкаст" (тректер/дақтар).
Жасырын RGB контурлары мен түбін бөлектеу.
	Flicker-free(бейнеде пульсация жоқ). Жарық диффузорлары (сүт акрил). Түсті, жарықтықты және температураны басқару.

	Ресми брендинг
	ҚР ҚК көлемді 3D-логотипі.
Әріптер: монолитті алтын акрил.
	Екі тілді мәтін міндетті болып табылады: каз. («ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСТЫҚ СОТЫ»)
рус. («КЫЗЫЛОРДИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД»). Артқы жарық.


	Жиһаз жиынтығы және сөрелер
	1 диван, 2 орындық, 1 кофе үстелі, 2 шкаф.
Ұшу-қону жолағына қатаң орналастыру.
	Қатаң бизнес стилі, жоғары тозуға төзімділік (эко былғары/премиум мата). Сөрелерді ішкі жарықтандырумен сөрелер.

	Келісу тәртібі
	Өндіріске дейінгі 100% міндетті алғышарт.
	Тапсырыс берушінің жоғары ажыратымдылықтағы егжей-тегжейлі 3D дизайнын, буындардың сызбаларын және барлық материалдардың физикалық үлгілерін бекітуі.

	Кепілдік мерзімі және қызмет көрсету
	24 ай — құрылымдар мен жиһаздар.
12 ай — электрик және LED.
	Кез келген ақаулар мен ақауларды (қуат көздерін қоса алғанда) күшпен және Орындаушының есебінен 3 жұмыс күні ішінде толық жою.



