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Сроки оказания услуг  -30 календарных дней со дня вступления договора в силу, 2026 год
Место оказания услуг – Область Жетысу, 
село Рудничный города Текели
Наименование и виды работ  

	Номер
по
порядку
	Обоснование
	Наименование
работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	 
	 

	1
	8601-0602-0501
	Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом
	секция
	16

	 
	 
	Состав работ:
Описание:
" Фундамент монолитный бетонный; окрашенная секция ограждения: рама из профильной металлической трубы квадратного сечения 25х25 мм, заполнение секции- профильная металлическая труба квадратного сечения 10 х 10 мм (в секции учтена- 1 опорная стойка из профильной металлической трубы квадратного сечения 40 х40 мм). Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота -0,75 м; масса -  16 кг"
Состав:
""1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием.2. Погрузка лишнего грунта   на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 8. Заливка бетонного фундамента – столба. 9. Монтаж панели через 72 часа после заливки фундамента.""
	 
	 

	2
	1114-0301-0206
 Kкл=1,08
	Устройство калитки решетчатой при установленных столбах, высота до 1,2 м
Объём =  0,75 * 1,5
	м2 калиток
	1,125

	 
	 
	Состав работ:
"1. Изготовление элементов калиток с постановкой поковок и навеской их."
	 
	 

	3
	214-205-0101
	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм
	т
	0,035

	4
	1133-0303-0404
 Kкл=1,08
	Окраска стальных решетчатых опор масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой
	т
	0,035

	 
	 
	Состав работ:
"1. Очистка опоры от ржавчины и загрязнения. 2. Окраска опоры в 2 слоя."
	 
	 

	5
	1109-0401-0101
 Kкл=1,08
	Электродуговая сварка при монтаже каркасов в целом
	т
	0,12745

	 
	 
	Состав работ:
Примечание:
 Норма предусматривает среднеотраслевые условия производства работ по электродуговой ручной сварке электродами типа Э-46.
Состав:
1. Сварка стальных конструкций.
	 
	 




ВНИМАНИЕ!
Потенциальный поставщик принимает на себя все обязанности и все расходы по доставке К МЕСТУ РАБОТ, в т.ч. при необходимости все затраты, связанные с таможенными платежами, с приобретением всех необходимых материалов, а также по проведению всех необходимых работ в соответствии всем техническим характеристикам.
Поставщик обеспечивает вывоз строительного мусора в ходе проводимых работ, в соответствии с нормами.
Потенциальный поставщик обязуется обеспечить соответствие проведенных работ всем вышеуказанным техническим спецификациям и  техническим нормам  и нормам безопасности утвержденным законодательством Республики Казахстан.

Поставщик обязан начать выполнение работ с момента вступления договора в силу.














2 Қосымша
(Толық оқу)
Қызмет көрсету мерзімі шарт күшіне енгеннен кейін 30 күн ішінде, 2026 жыл
Қызмет көрсету орны-Жетісу облысы,
Текелі қаласының Рудничный ауылы

Жұмыстың атауы мен түрлері

	Реті бойынша нөмір
	Негіздеме
	Жұмыс атауы және шығындар
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	БАРЛЫҒЫ СМЕТА БОЙЫНША
	 
	 

	1
	8601-0602-0501
	Түрлері (түрлер) бойынша бөлімшесі бар дайын түрде жеткізілетін көгал қоршауының конструкциялары: 1 бағаналы "Элегант" көгал қоршауы
	секция
	16

	 
	 
	Жұмыс құрамы:
Сипаттама:
"Іргетасы монолитті бетон; қоршаудың боялған секциясы: 25х25 мм шаршы қималы бейінді металл құбырдан жасалған рамка, секцияны толтыру - 10х10 мм шаршы қималы бейінді металл құбыр (секцияда 40х40 мм шаршы қималы бейінді металл құбырдан жасалған 1 тірек тірегі ескерілді). Секцияның жалпы өлшемдері: ұзындығы-2,0 м; биіктігі -0,75 м; салмағы - 16 кг"
Құрамы:
""1. Шұңқырды қайта толтыру және тегістеу арқылы қазу. 2. Артық топырақты самосвал машиналарына тиеу.  3. Артық топырақты 1 км қашықтыққа тасымалдау. 4. Үйіндідегі жұмыс.  5. Құрылымды алаңға жеткізу (арақашықтық ескерілді - 30 км).  6. Битуммен сіңдірілген іргетас үшін қиыршық тас дайындау құрылғысы.  7. Іргетасқа арналған ойықтарға тірек тірегін орнату. 8. Бетон іргетасын құю-тірек.  9. Іргетас құйылғаннан кейін 72 сағаттан кейін панельді орнату.""
	 
	 

	2
	1114-0301-0206
 Kкл=1,08
	Орнатылған тіректер кезінде торлы қақпаның құрылғысы, биіктігі 1,2 м дейін
Көлемі = 0,75 * 1,5
	қақпаның м2
	1,125

	 
	 
	Жұмыс құрамы:
"1. Соғу және ілу арқылы қақпа элементтерін жасау."
	 
	 

	3
	214-205-0101
	Көміртекті темірден жасалған төртбұрышты темір құбыр ГОСТ 13663-86 сыртқы өлшемдері 25 х 25 мм дейін
	т
	0,035

	4
	1133-0303-0404
 Kкл=1,08
	Темір торлы тіректерді бетін сым щеткамен тазалайтын майлы бояумен бояу
	т
	0,035

	 
	 
	Жұмыс құрамы:
"1. Тіректі тот пен ластанудан тазарту.  2. Тіректі 2 қабатқа бояу."
	 
	 

	5
	1109-0401-0101
 Kкл=1,08
	Жалпы рамаларды орнату кезінде электр доғалық дәнекерлеу
	т
	0,12745

	 
	 
	Жұмыс құрамы:
Ескерту:
 Ереже Э-46 үлгісіндегі электродтармен электр доғалық қолмен дәнекерлеу бойынша жұмыстарды жүргізудің орта салалық жағдайларын көздейді.
Құрамы:
1. Темір конструкцияларын дәнекерлеу.
	 
	 


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Әлеуетті өнім беруші жұмыс орнына жеткізу жөніндегі барлық міндеттерді және барлық шығындарды, оның ішінде қажет болған жағдайда барлық қажетті материалдарды сатып ала отырып, кедендік төлемдерге байланысты барлық шығындарды, сондай-ақ барлық техникалық сипаттамаларға сәйкес барлық қажетті жұмыстарды жүргізу бойынша өзіне қабылдайды.
Әлеуетті өнім беруші жүргізілген жұмыстардың жоғарыда көрсетілген барлық техникалық ерекшеліктерге және Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген техникалық нормалар мен қауіпсіздік нормаларына сәйкестігін қамтамасыз етуге міндеттенеді.
Өнім беруші жұмыстарды орындауды шарт күшіне енген сәттен бастап бастауға міндетті.
