Приложение 2

Техническая спецификация
Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Айыртауский центр социального обслуживания" акимата Северо-Казахстанской области управления координации занятости и социальных программ акимата Северо-Казахстанской области" (далее - учреждение).
Место нахождение заказчика:  СКО, Айыртауский район, с.Саумалколь, ул. Красногорская, д.1.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых услуг:

Услуги по аренде автокрана с водителем грузоподъемностью не менее 16 тонн, спецтехника должна быть укомплектована аптечками, огнетушителями, аварийными знаками.

Перечень оказываемых услуг на территории учреждения: 

Демонтаж дымовой трубы высотой 20 метров, диаметром 520 мм. – 1 штука;

Демонтаж дымовой трубы высотой 10 метров, диаметром 520 мм – 1 штука;

Демонтаж ёмкости объёмом 27 м3 – 1 штука.

Демонтаж расширительного бака с крыши здания котельной – 1 штука. 

Демонтаж циклона – 1 штука;

Демонтаж дымосаса – 1 штука.   
Поставщик обязуется своевременно предоставить автокран с водителем в технически исправном состоянии, а также предоставить технику в чистом состоянии и заправленную горюче-смазочными материалами.
В случае непредставления техники или её выхода из строя во время оказания услуг, а также несоответствия требованиям заказчика, Поставщик должен заменить на технику того же класса или выше в срок не позднее 3 часов.
Срок оказания услуг: 20 календарных дней со дня вступления договора в законную силу.
2 қосымша

Техникалық сипаттама


Тапсырыс беруші: Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар департаментіне қарасты «Айыртау әлеуметтік қызмет көрсету орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі «Мекеме» деп аталады).

Тапсырыс берушінің орналасқан жері: Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданы, Саумалкөл ауылы, Красногорская көшесі, 1.

Сатып алынатын қызметтердің сипаттамасы және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары:


Операторы және кемінде 16 тонна көтергіштігі бар жүк көлігіне орнатылған кранды жалға алу қызметтері, мамандандырылған көлік алғашқы медициналық көмек жинақтарымен, өрт сөндіргіштермен және апаттық ескерту үшбұрыштарымен жабдықталуы тиіс.


Мекеме аумағында орындалатын қызметтердің тізімі:


Мұржаны бөлшектеу (биіктігі: 20 м, диаметрі: 520 мм) – 1 бірлік;


Мұржаны бөлшектеу (биіктігі: 10 м, диаметрі: 520 мм) – 1 бірлік;


Бакты бөлшектеу (көлемі: 27 м³) – 1 бірлік;


Қазандық шатырынан кеңейту багын бөлшектеу – 1 бірлік;


Циклон сепараторын бөлшектеу – 1 бірлік;


Түтін шығарғышты бөлшектеу – 1 бірлік.


Жеткізуші жүк көлігіне орнатылған кранды оператормен уақтылы жұмыс жағдайында қамтамасыз етуге міндеттенеді; көлік таза және жанармаймен/майлаумен қамтамасыз етілуі тиіс.


Көлік берілмеген жағдайда, қызмет көрсету кезінде көлік істен шыққан жағдайда немесе Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, Жеткізуші 3 сағат ішінде сол немесе одан жоғары класты ауыстыратын көлікті ұсынуы тиіс.

Қызмет көрсету мерзімі: шарт заңды күшіне енген күннен бастап 20 күнтізбелік күн.
