Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі 
1.Жалпы талаптар
Қызметтін атауы : Тракторист-машинисттің нөмірленген куәліктерін дайындау бойынша қызметтер. 
1.1.Нөмірленген тракторист-машинист куәліктері ұсынылған сипаттамалары техникалық ерекшелікке сәйкес болуы керек.
1.2.Тракторист-машинист куәліктері дайындалып, Тапсырыс берушінің ғимаратына кіргізіліп, түсіруі қажет.
1.3.АКМ нөмірінен басталып, 250 дана тракторист-машинисттің нөмірленген куәліктерін дайындауы.
2.Техникалық талаптар


1.Тракторист-машинист куәліктерінің бланкілері (әрі қарай- «куәлік») Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2015 жылдың 30 наурыздағы № 4-3/270 бұйрығымен бекітілген «Тракторларды және олардың базасында жасалған өздiгiнен жүретiн шассилер мен механизмдердi, өздiгiнен жүретiн ауылшаруашылық, мелиорациялық және жол-құрылыс машиналарын, сондай-ақ жүрiп өту мүмкiндiгi жоғары арнайы машиналарды басқару құқығына емтихандар қабылдау және куәлiктер беру» қағидаларында белгіленген үлгілерге сай болуы тиіс.



2.Куәлік сыртқы қабы тығыз қағаздан дайындалган, сыртқы беті көк түсті, өлшемі  125 х 85 мм форматты кітапша болу керек.

Бірінші бетте, яғни беті көк фонда, ортасында Қазақстан Республикасы Елтаңбасының алтын бедерлі суреті аралығы 1/3 биіктікпен екі жақты беттің елтаңбаың ортасына дейін  құжаттың атауы мемлекеттік тілде «Тракторист-машинист куәлігі» және орыс тілінде «Удостоверение тракториста-машиниста» аралығы 2/3 биіктігі екі жақты беттің «Тракторист-машинист куәлігі» үстінгі жолда орналасқан мәтін болуы керек. 

Екінші бетінде «Тракторист-машинист куәлігі», Иесі туралы мәлімет теги, аты, әкесінің аты, 3,5x4,5 фотосуретті жапмыру орны, Куәліктін сериясы мен нөмірі, кім берді және қашан берілді.

Үшінші бетінде «Тракторлардың және өздігінен жүретін ауыл шаруашылық машиналардың санаты», Ерекше белгілер үшін орын.

Барлық бөлімдерде және тармақтарда ақпараттар мемлекеттік және орыс тілдерінде болуы тиіс.

Төртінші (артқы) беті де көк түсті болады және (0,5мм кем емес) қалың қағаздан жасалады.

3.Тракторист-машинист куәлігінің қолдан көшірме жасауына жол бермеу үшін реттік нөмірі, тор сызық болуы тиіс.
4.Тракторист-машинист куәлігі «KZKZ» сәулелі (водяной знак) белгілерімен қорғалған, тығыздығы 80 г/м2, ішінде қызыл және сары түсті көрінетін мақта талшықтары бар арнайы (құжатқа арналған) қағазда басылып шығарылады. ҚР Мемлекеттік Елтаңбасын орналастыру ҚР 989-2008 СТ болуы тиіс.
5.Қағидалардың талабына сәйкес тракторист-машинист куәлігін тасымалдау, сақтау талаптары сақталған жағдайда кепіл мерзімі 10 жылдан кем болмауы тиіс.
6.Тракторист-машинист куәліктерін буып-түю, таңбалау Қазақстан Республикасы Үкіметітің 2008 жылғы 21 наурыздағы 277 қаулысымен бекітілген «Буып-түюге, таңбалауға, затбеогі жапсыруға және оларды дұрыс түсіруге қойылатын талаптар» техникалық регламентіне сәйкес орындалуы тиіс.
7.Буып-түйілетін ыдыстағы таңбалар мемлекеттік және орыс тілдерінде жазылып, мынадай мәліметтер берілуі тиіс :
- кәсіпорын-даярлаушының атауы және оның тауар белгісі;
-өнімнің атауы,
-ыдыстағы тракторист-машинист куәліктерінің саны.

8.Буып-түйлетін ыдыста орауыш парақ салынып, онда мемлекеттік және орыс тілдерінде мынадай мәліметтер берілуі тиіс ;
- кәсіпорын-даярлаушының атауы және оның тауар белгісі және орналасқан жері;
-өнімнің атауы,
-сериясының көрсетілуі,
-тракторист-машинист куәліктерінің бірінші және соңғы нөмірінің көрсетілуі,
-шығарылған күні,
-пайдаланудың кепілдік мерзімі,
-буып-түюушінің қолы,
-сапалық бақылаудан өткені туралы бергі.

9.Тракторист-машинист куәлігін тапсыру көрсетілген нөмірлерге сәйкес қалыптастырылған партиялармен жүзеге асырылуы керек және макет нөмірлер реті бойынша жүргізіледі.

10.Буып-түйілген тракторист-машинистер куәліктері қауіпсіз сақталған жағдайда тасымалдау ережелеріне сәйкес барлық көлік құралдарымен сәйкес тасымалдауға болады.

11.Жасалған тракторист-машинист куәлігін Тапсырыс берушіге жеткізу Әлеуетті Жеткізуші өнім берушінің есебінен жүргізіледі.

12.125 дана көлемінде тракторист-машинист куәлігін дайындау.

13.Қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасау алдында Тапсырыс берушімен тракторист-машинист куәлігінің үлгісін келісу қажет.

14.Тракторист-машинист куәлігі жасалып, қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күнде  Щучье қаласы, Абылайхан көшесі 34, 114 кабинеті мекенжайы бойынша жеткізілуі тиіс. Тракторист-машинист куәлігінің үлгісі қоса беріледі.
 ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКУПАЕМЫХ УСЛУГ
1.Общие требования
Наименование услуги : Услуги по изготовлению пронумерованных удостоверений тракториста-машиниста. 
1.1. Все предложенные характеристики пронумерованных удостоверений тракториста-машиниста должны соответствовать технической спецификации.
1.2. Пронумерованные удостоверения тракториста-машиниста должны быть изготовлены и доставлены в помещение Заказчика, включая разгрузочные работы.
1.3. Изготовление пронумерованных удостоверений тракториста-машиниста в количестве - 250 шт, начиная с номера АКМ 
                                              2.Технические требования

1. Пронумерованные удостоверения тракториста-машиниста (далее-удостоверение) должны соответствовать образцам, установленным и указанным в «Правилах приема экзаменов и выдачи удостоверений на право управления тракторами и изготовленными на их базе самоходными шасси и механизмами, самоходными сельскохозяйственными, мелиоративными и дорожно-строительными машинами, а также специальными машинами повышенной проходимости», утвержденных приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 4-3/270.

2. Удостоверение должно представлять собой книжку форматом 125 х 85 мм, обложка которой изготавливается на плотной бумаге и с внешней стороны имеет темно-синий цвет.

Первая страница, т.е. лицевая сторона на синем фоне, должна иметь золотистое тисненое изображение Герба Республики Казахстан по центру на расстоянии 1/3 высоты от верхней кромки страницы до центра герба и наименование документа на государственном «Тракторист-машинист куәлігі» и русском «Удостоверение тракториста-машиниста» языках по центру на расстоянии 2/3 высоты от верхней кромки страницы до верхней линии расположения текста «Тракторист-машинист куәлігі».

Вторая страница содержит  «Удостоверение тракториста-машиниста».
Сведения о владельце фамилия, имя и отчество, место для крепления фотографии 3,5 х 4,5. Серия и номер удостоверений, когда и кем выдан.

Третья страница содержит «Категория тракторов и сельскохозяйственных  самоходных  машин». Место для особых  отметок.

Содержание всех разделов и пунктов должно содержать информацию на государственном и русском языках.

Четвертая (оборотная) сторона также имеет синий фон и изготавливается на плотной бумаге (0,5 мм). 

3.Для защиты от подделок удостоверение должно иметь порядковый номер, тангирную сетку.

4.Удостоверение тракториста-машиниста печатается на специальной (документной) защищенной бумаге с водяными знаками «KZKZ», с повышенным содержанием хлопковых волокон красного и желтого цветов плотностью 80г/м2. Тиснение Государственного Герба Республики Казахстан в соответствии с СТ РК 989-2008.
5.Гарантия удостоверения тракториста-машиниста на соответствие требованиям Правил при условии соблюдения условий транспортировки, хранения должна составлять не менее 10 лет.
6.Требования к упаковке удостоворений тракториста-машиниста  должны выполняться в соответствии с техническим регламентом «Требования к упаковке, маркировке, этикетированию и правильному их нанесению», утвержденным Постановлением Правительства  РК от 21 марта 2008 года № 277.
7.На упаковочной таре должна быть нанесена маркировка на государственном и русском языках, содержащая сведения : 
- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
- наименование продукции;
- количество удостоверений тракториста-машиниста в таре;
8.В упаковочную тару должен вкладываться упаковочный лист, на котором на государственном и русском языках указываются :
-наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и местонахождение;
-наименование продукции;
-обозначение серии;
-номера первого и последнего удостоверения тракториста-машиниста;
-дата выпуска;
-гарантийный срок эксплуатации;
-роспись упаковщика;
-отметка о прохождении контроля качества.
9.Поставка удостоверения тракториста-машиниста должна осуществляться партиями, сформированными в соответствии с указанными номерами и раскладка ведется по порядку номеров.
10.Удостоверения трактористов-машинистов в упакованном виде могут перевозиться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок при условии обеспечения их сохранности.
11.Доставка изготовленных удостоверений тракториста-машиниста Заказчику производится за счет потенциального Поставщика.
12.Изготовление удостоверений тракториста-машиниста в количестве 150 штук.
13.Необходимо согласовать образец удостоверения тракториста-машиниста с  Заказчиком до заключения Договора о государственных закупках услуг.
14.Удостоверения тракториста-машиниста должны быть изготовлены и доставлены в течение 15 календарных дней с момента подписания Договора о государственных закупках в город Щучинск, улица Абылайхана 34, кабинет 114. Образец удостоверения тракториста-машиниста прилагается. Все обговаривать по тел. 87759483703
