Техническая спецификация на изготовление, установку и замену системы отопления.
Все расходные материалы для работы предоставляются поставщиком и входят в сумму договора.
ремонт отопительную печь на Кафе «Алтын -Емель»
	1
	Изготовление и установка печи длительного горения на 400 м2  толщина металла не менее 4мм. Вес 365 кг. Габариты 87-83-155. Обдув принудительный.
	
	
	1ш
	

	2
	Заменить дымоходную трубу  диаметром 200мм из нержавеющей стали длиной 6м. 


	
	
	1шт
	

	3
	Демонтаж старых радиаторов и труб, установка новых батарей, промывка  гидропневматическая, гидроимпульсная гидроудар.   Труба ф32. - 48м.
                   Батарей 10 секц. - 8 штук
	
	
	48 м

8шт
	

	4
	Изготовление расширительного бака 50литров. Демонтаж старого оборудования или труб.  Подключение циркуляционного насоса. Опресовка и заполнение системы водой.  Толщиной металла не менее 3мм
	
	
	   1шт
	

	5
	Заливка стяжки  под  печь   цементно- песчанным раствором толщиной 5-7 см на 24 квадрат метров


	
	
	        24 кв.м
	


    ремонт отопительную печь на Кардон «Қызыл-ауыз»

	1
	1. Изготовление и установка печи длительного горения на 180 м2, толщина металла внутренные 4мм. наружный 3мм. Вес 260кг.  Габариты 67-63-135. Обдув принудительный.
	
	
	1ш
	

	2
	Заменить дымоходную трубу  диаметром 150мм из нержавеющей стали длиной 6м. 


	
	
	1шт
	

	3
	Очистка и промывка отопительных труб и батарей. Батарея 14 штук.
              Труба ф32 75 метр.
	
	
	14шт

75 м
	

	4
	Изготовление раширительного бачка 40литров, демонтаж старого оборудования или труб.  Опресовка и заполнение водой, толщина  не менее 3мм
	
	
	1шт
	

	5
	Заливка стяжки цементно- песчанным раствором толщиной 5-7 см на 32квадрат метров


	
	
	         32 к.в м
	


 Жылыту жүйесін дайындауға, орнатуға және ауыстыруға арналған техникалық сипаттама. Жұмысқа арналған барлық шығын материалдарын өнім беруші ұсынады және шарт сомасына кіреді. 
1. "Алтын-Емь"кафесінде жылыту пешін жөндеу 1 Дайындау және орнату пештің ұзақ жану 400 м2 металл қалыңдығы кемінде 4 мм Салмағы 365 кг Габариттері 87-83-155. Үрлеу мәжбүрлі. 1ш 2 диаметрі 200 мм тот баспайтын болаттан жасалған 6 мм түтін құбырын ауыстырыңыз. 1 дана 3 ескі Радиаторлар мен құбырларды бөлшектеу, жаңа батареяларды орнату, Гидропневматикалық жуу, гидроимпульс су балғасы. Құбыр ф32. - 48м. 10 секундтық батареялар. - 8 дана 48 м 8 дана 4 кеңейту цистернасын жасау 50 литр. Ескі жабдықты немесе құбырларды бөлшектеу. Айналым сорғысын қосу. Жүйені сумен Тұндыру және толтыру. Металл қалыңдығы кемінде 3 мм 1 дана 5 қалыңдығы 5-7 см 24 шаршы метрге цемент - құм ерітіндісімен пештің астына стяжка құю 24 ш. м 2."Қызыл-ауыз"кардонына жылу пешін жөндеу 1 1. Дайындау және орнату, пешті ұзақ жану 180 м2, қалыңдығы металл внутренные 4мм сыртқы 3мм. Салмағы 260кг. Габариттері 67-63-135. Үрлеу мәжбүрлі. 1ш 2 диаметрі 150 мм тот баспайтын болаттан жасалған 6 мм түтін құбырын ауыстырыңыз. 1 дана 3 жылыту құбырлары мен батареяларды тазалау және жуу. Батарея 14 дана. Құбыр ф32 75 метр. 14 дана 75 м 4 40 литрлік кеңейту цистернасын жасау, ескі жабдықты немесе құбырларды бөлшектеу. Тығыздау және сумен толтыру, қалыңдығы кемінде 3 мм 1 дана 5 стяжканы қалыңдығы 5-7 см 32 шаршы метрге цемент - құм ерітіндісімен құю 32 к. ш. м
