



Техникалық сипаттама
      Темір есік, ағаш есік және алюмини-пластикалық есіктер мен терезелердің тұтқалары мен есіктердің құлыптарын ауыстыру жұмыстары, 
       Жеткізуші жұмыстарды орындау кезінде, тапсырыс берушінің өкілімен келісе отырып: Барлық келіп түсетін материалдардың сапасын бақылауға, пайдалану туралы сәйкестік сапа сертификаттарының болуын, материалдардың түпнұсқа және сапалы болуына жауап береді. Жұмыстарды жүргізу кезінде Жеткізуші өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтауға, ҚР ҚНжЕ сәйкес қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтауға тиіс 1.03-05-2001; санитарлық нормалар мен ережелерді басшылыққа алу. Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шараларды сақтауға міндетті, Жеткізуші Тапсырыс берушінің жабдығына және өзге де мүлкіне мүліктік зиян келтіруге жол бергені үшін толық материалдық жауаптылықта болуын ескереді.


	№
	Атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны
	Техникалық ерекшеліктері

	1
	Кіреберіс және қоймалардың темір есіктері





	дана
	18
	Құлып:
Құлып. ГОСТ 5089-2011. Цилиндрлік механизмі бар есік құлпы. Механизм түрі — цилиндрлік. Есік жағы — әмбебап. Қолданылуы — темір есіктерге арналған. Жиынтықтылығы — жиналған түрде. Осьаралық қашықтық — кемінде 75 мм. Корпус материалы — тот баспайтын болат. Кілттер саны — кемінде 5 дана. Тұтқасы жиынтықта — бар. Ені — кемінде 85 мм. Беткі планканың биіктігі — кемінде 160 мм. Тереңдігі — кемінде 85 мм. Жиынтықта: құлып корпусы — ригельдері мен ілмегі бар негізгі бөлік; цилиндрлік механизм (личинка) — кілтке арналған құпия бөлік; кілттер — кемінде 5 дана; бекіту бұрандасы — личинканы корпусқа бекітуге арналған ұзын бұранда; жауап планкасы — есік қорабына арналған болат пластина; тұтқалары және планкасы бар жиналған құлып. Тауарды кепілдік міндеттемелер бойынша қайтарған жағдайда тасымалдауға байланысты барлық шығындарды Жеткізуші өтейді. Тауарларды Тапсырыс берушінің мекен жайына дейін жеткізуге және түсіруге байланысты барлық шығындар шарт сомасына енгізіледі. Жеткізуші жеткізілетін тауарлардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттарда немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға тиіс. Жұмыстарды орындау мерзімі — шартқа қол қойылған күннен бастап               16 күнтізбелік күн.





	2
	Кабинет аралық ағаш есіктер
	Дана





	32
	Құлып:
Құлып. ГОСТ 5089-2011. Цилиндрлік механизмі бар есік құлпы. Механизм түрі — цилиндрлік. Есік жағы — әмбебап. Қолданылуы — ағаш есіктерге арналған. Жиынтықтылығы — жиналған түрде. Осьаралық қашықтық — кемінде 60 мм. Корпус материалы — тот баспайтын болат. Кілттер саны — кемінде 3 дана. Тұтқасы жиынтықта — бар. Ені — кемінде 58 мм. Беткі планканың биіктігі — кемінде 165 мм. Корпус биіктігі — кемінде 120 мм. Тереңдігі — кемінде 75 мм. Жиынтықта: құлып корпусы — ригельдері мен ілмегі бар негізгі бөлік; цилиндрлік механизм (личинка) — кілтке арналған құпия бөлік; кілттер — кемінде 3 дана; бекіту бұрандасы — личинканы корпусқа бекітуге арналған ұзын бұранда; жауап планкасы — есік қорабына арналған болат пластина; тұтқалары және планкасы бар жиналған құлып. Тауарды кепілдік міндеттемелер бойынша қайтарған жағдайда тасымалдауға байланысты барлық шығындарды Жеткізуші өтейді. Тауарларды Тапсырыс берушінің қоймасына дейін жеткізуге және түсіруге байланысты барлық шығындар шарт сомасына енгізіледі. Жеткізуші жеткізілетін тауарлардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттарда немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға тиіс. Жұмыстарды орындау мерзімі — шартқа қол қойылған күннен бастап               16 күнтізбелік күн.


Орындалатын жұмыстарға қажетті құрал-саймандар жеткізушінің есебінен, Барлық жұмыстар ТО. Түркістан қ. Байбұрт көш №14 мекен жайы бойынша жүргізілуі тиіс. Жұмыс уақыты, жұмыс күндері 09:00-18:00 аралығы



Технические характеристики

      Работы по замене ручек и замков дверей железных, деревянных и алюминиево-пластиковых дверей и окон, 
       Поставщик при выполнении работ по согласованию с представителем заказчика отвечает за: контроль качества всех поступающих материалов, наличие сертификатов качества соответствия об использовании, оригинальность и качество материалов. При проведении работ Поставщик должен соблюдать правила пожарной безопасности, соблюдать правила техники безопасности в соответствии со СНиП РК 1.03-05-2001; руководствоваться санитарными нормами и правилами. Поставщик, обязанный соблюдать мероприятия по охране окружающей среды, учитывает полную материальную ответственность за допущение причинения имущественного вреда оборудованию и иному имуществу заказчика.

	№
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во
	Технические характеристики

	1
	Железные двери входов и складов
	шт
	18
	Замок:
Замок. ГОСТ 5089-2011. дверной замок с цилиндрическим механизмом. Тип механизма-цилиндрический. Сторона двери-универсальная. Применение-для железных дверей. Комплектность-в собранном виде. Межосевое расстояние - не менее 75 мм. Материал корпуса-Нержавеющая сталь. Количество ключей - не менее 5 шт. Ручка в комплекте-есть. Ширина-не менее 85 мм. Высота лицевой планки-не менее 160 мм. Глубина-не менее 85 мм. В комплекте: корпус замка-основная часть с ригелями и петлей; цилиндрический механизм (личинка) - секретная часть для ключа; ключи-не менее 5 шт; крепежный винт-длинный винт для крепления личинки к корпусу; ответная планка — стальная пластина для дверной коробки; собранный замок с ручками и планкой. В случае возврата товара по гарантийным обязательствам все расходы, связанные с перевозкой, возмещаются поставщиком. Все затраты, связанные с доставкой и выгрузкой товаров до адреса заказчика, включаются в сумму договора. Поставщик должен представить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, стандартами или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Срок выполнения работ-16 календарных дней со дня подписания договора.

	2
	Межкомнатные деревянные двери
	шт
	32
	Замок:
Замок. ГОСТ 5089-2011. дверной замок с цилиндрическим механизмом. Тип механизма-цилиндрический. Сторона двери-универсальная. Применение-для деревянных дверей. Комплектность-в собранном виде. Межосевое расстояние - не менее 60 мм. Материал корпуса-Нержавеющая сталь. Количество ключей - не менее 3 шт. Ручка в комплекте-есть. Ширина-не менее 58 мм. Высота лицевой планки-не менее 165 мм. Высота корпуса-не менее 120 мм. Глубина-не менее 75 мм. В комплекте: корпус замка-основная часть с ригелями и петлей; цилиндрический механизм (личинка) - секретная часть для ключа; ключи-не менее 3 шт; крепежный винт-длинный винт для крепления личинки к корпусу; ответная планка — стальная пластина для дверной коробки; собранный замок с ручками и планкой. В случае возврата товара по гарантийным обязательствам все расходы, связанные с перевозкой, возмещаются поставщиком. Все затраты, связанные с доставкой и выгрузкой товаров до склада заказчика, включаются в сумму договора. Поставщик должен представить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, стандартами или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Срок выполнения работ-16 календарных дней со дня подписания договора.


[bookmark: _GoBack]Инструменты, необходимые для выполняемых работ, за счет поставщика, Все работы ТО. По адресу: г. Туркестан, ул. Байбурта №14.  Часы работы, рабочие дни с 09:00 до 18:00
