АҚАУЛАР АКТІСІ
санитарлық-тұрмыстық үй-жайлардағы техникалық жағдайды анықтау және жөндеу-әрлеу жұмыстарын орындау қажеттілігі туралы
Нысан: 		 Мекенжайы: 		 Тапсырыс беруші: 	 Жасалған күні: «______» ______________ 2026 жыл

Тапсырыс беруші мен Мердігер ұйымның өкілдерінен тұратын комиссия үй-жайлардың функционалдық мақсатын және санитарлық-гигиеналық пайдалану талаптарын ескере отырып, ішкі қоршау конструкцияларының нақты жай-күйін және әрлеу жұмыстарын орындау қажеттілігін анықтау мақсатында нысанның санитарлық-тұрмыстық үй-жайларына көзбен шолу-аспаптық тексеру жүргізді.
1. Тексеру нәтижелері
Тексеру барысында санитарлық торап қабырғаларының беттері қазіргі уақытта керамогранит плиталармен қапталмағаны анықталды. Үй-жайлардың функционалдық мақсатын, ылғалдың әсерін, тұрақты ылғалды жинау мен санитарлық өңдеу қажеттілігін ескере отырып, әрлеу беттерінің қазіргі жай-күйі қорғаныш-сәндік қаптама орнатуды талап етеді.
Жаңа қаптаманы орнату мыналарды қамтамасыз етуі тиіс:
· әрлеу қабатының ылғалдың мерзімді әсеріне төзімділігін;
· тұрақты ылғалды жинау мен санитарлық өңдеу жүргізу мүмкіндігін;
· беттің механикалық тозуға төзімділігін;
· жуу және дезинфекциялау құралдарының әсеріне төзімділікті;
· беттің су сіңіргіштігі мен былғанғыштығының төмендеуін;
· әрлеу жабынының беріктігі мен жөндеуге жарамдылығын.
2. Техникалық шешім
Санитарлық торап қабырғаларын керамогранит плиткамен қорғаныш-сәндік жаңа қаптау жұмыстарын орындау қажет. Жұмыстарды дайындалған негізге технологиялық реттілікті және қолданылатын материалдар өндірушілерінің талаптарын сақтай отырып орындау керек.
Жұмыстар құрамына мыналар кіреді:
1. қабырғалардың бұрыннан бар негіздерін берік емес, қабыршақтанған және былғанған учаскелерден тазарта отырып дайындау;
2. негіздің тегіс еместігі мен ақауларын жоя отырып, беттерді жергілікті тегістеу;
3. негізді үйлесімді грунттау құрамымен грунттау;
4. қабырғаларды керамогранит плиткамен тиісті желім құрамына қаптауды орнату;
5. плитканы сантехникалық жабдыққа, есік блоктарына, бұрыштарға және конструктивтік элементтерге жанасатын жерлерде кесу және қиюластыру;

6. плитка аралық тігістерді қалыптастыру және оларды арнайы тігіс толтырғыш құраммен толтыру;
7. түйіспелер мен ылғалдың тікелей әсеріне ұшырайтын учаскелерді тиісті ылғалға төзімді материалдармен герметикалау.
3. Қажетті жұмыстар көлемі

	№
	Жұмыстар атауы
	Өлш. бірл.
	Көлемі

	
1
	Қабырғалар негізін плитка қаптамасын орнатуға дайындау
	
м²
	
134,20

	2
	Дайындалған беттерді грунттау
	м²
	134,20

	
3
	Санитарлық торап қабырғаларын
керамогранит плиталармен қаптау
	
м²
	
134,20

	
4
	Плитка аралық тігістерді арнайы тігіс толтырғыш құраммен толтыру
	
ж. м
	
134,20

	5
	Керамогранит плинтусты орнату
	ж. м
	85


4. Техникалық негіздеме
Қабырғаларды керамогранитпен қаптауды орнату — тек сәндік жақсарту ғана емес, үй-жайлардың пайдалану сенімділігі мен санитарлық-гигиеналық сипаттамаларын арттыруға бағытталған кешенді іс-шара. Керамогранит беті тозуға, ылғалға және тұрақты санитарлық өңдеуге жоғары төзімділікті қамтамасыз етеді және жүйелі ылғалды жинауға жарамды.
Жұмыстар тиісті пайдалану сипаттамалары бар, сондай-ақ олардың сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттары бар материалдарды қолдана отырып, Қазақстан Республикасының қолданыстағы құрылыс, санитарлық-гигиеналық, техникалық және пайдалану нормативтерінің талаптарын сақтай отырып орындалуы тиіс.
5. Жұмыс орындаушыға қойылатын талаптар
Жеткізуші (жұмыс орындаушы) аталған жұмыстарды орындауға арналған тендердің жеңімпазы деп танылған жағдайда, ол жұмыстарды бастағанға дейін Тапсырыс берушіге келісуге мыналарды ұсынуға міндетті:
· жұмыстар түрлері мен көлемдерін орындау мерзімдері бойынша бөле отырып, жұмыс өндіру кестесі (ЖӨК);
· барлық материалдарды Тапсырыс берушімен келісу қажет;
· жұмыстарды орындау технологиясын, қолданылатын материалдар тізбесін, жұмыс орындарын ұйымдастыруды, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша іс-шараларды қамтитын жұмыс өндіру жобасы (ЖӨЖ).
· [bookmark: _GoBack]Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 20 кунтузбелик кун ишинде
Жұмыстарды бастауға Тапсырыс беруші ЖӨК мен ЖӨЖ-ді келіскеннен кейін ғана рұқсат етіледі.



6. Комиссия қорытындысы
 Тексеру нәтижелері бойынша комиссия жалпы ауданы 134,20 
Бұған қоса, көрсетілген қабырғаларда бұрын керамогранит қаптама болмағаны анықталды. Осыған байланысты жұмыстар бұрын орындалған қаптаманы бұзу немесе қалпына келтіру емес, қаптау жабынын жаңадан орнату жұмыстары болып табылады.
Жұмыстар Тапсырыс берушімен қабылданған техникалық шешім, қолданылатын материалдар, нақты көлемдер және жұмыстарды орындау технологиясы келісілгеннен кейін орындалуға жатады.
Комиссия төрағасы: 	/	/
Комиссия мүшелері: 	/	/

ЖЕРГІЛІКТІ СМЕТА
санитарлық торап қабырғаларын керамогранит плиткамен қаптауды орнатуға
Нысан: 	
Мекенжайы: 	
Тапсырыс беруші: 	
Қаптаудың есептік ауданы: 122,00 м² Керамограниттің технологиялық қоры: 10% Сатып алуға арналған керамогранит мөлшері: 134,20 м²
	
№
	Жұмыстар мен материалдар атауы
	
Өлш. бірл.
	
Саны
	
Бағасы, ₸
	
Құны, ₸

	1
	МАТЕРИАЛДАР
	
	
	
	

	1.1
	Керамогранит
плиткасы
өлшемі 120х60х10 мм (Тапсырыс берушімен келісу)
	м²
	134,20
	7 500
	1 006 500

	
1.2
	Керамогранитке арналған желім қоспасы, қаптамасы 25 кг
(Тапсырыс берушімен келісу)
	
қап
	
33
	
3 500
	
115 500

	
1.3
	Негізді дайындауға арналған грунтовка, қаптамасы 10 кг
(Тапсырыс берушімен келісу)
	
дана
	
3
	
5 800
	
17 400

	

1.4
	Плитканы тегістеу жүйесі (қысқыштар/ПТЖ), шығыс материалдары
	

жиынт.
	

1
	

25 000
	

25 000

	
	Материалдар бойынша жиыны
	
	
	
	1 164 400

	2
	ЖҰМЫСТАР
	
	
	
	

	
2.1
	Қабырғалар бетін қаптауға дайындау
	
м²
	
122,00
	
—
	
—

	2.2
	Қабырғалар бетін грунттау
	м²
	122,00
	1 500
	183 000

	
2.3
	Қабырғаларды керамогранитпен қаптауды орнату
	
м²
	
122,00
	
7 000
	
854 000




	
2.4
	Плитка аралық тігістерді тігіс толтырғыш құраммен толтыру
	
ж. м
	
122,00
	
1 000
	
122 000

	2.5
	Керамогранит плинтусты орнату
	ж. м
	85,00
	1500
	127 500

	
	Жұмыстар бойынша жиыны
	
	
	
	1 286 500

	
	БАРЛЫҒЫ
	
	
	
	2 450 900


Тапсырыс беруші: 	/	/

