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На проведение замеров выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных средств
1. Общие положения
Наименование услуг: Проведение инструментальных замеров выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных средств.
Цель услуг: Определение соответствия параметров выбросов отработавших газов требованиям действующих экологических и технических нормативов.
  Общее количество техники составляет не менее 59 единиц. При этом услуги будут оказываться по заявкам Заказчика, оплата будет производиться по фактически оказанному объему услуг. В связи с этим окончательная сумма договора подлежит корректировке исходя из фактически оказанных услуг и фактического объема выполненных работ.

В связи с этим окончательная сумма договора подлежит корректировке исходя из фактически оказанных услуг и фактического объема выполненных работ.
 
2. Объект измерений
Замерам подлежат:
-легковые автомобили   количество-23
-Спец автомобили  -33
-автобусы 3
3. Нормативные документы
Исполнитель должен руководствоваться:
-действующими экологическими нормами  «СТ РК 1433-2023Транспорт дорожный Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами транспортных средств в атмосферный воздух» проведения услуг; 
     4. Объем услуг
Исполнитель обязан:
1. Провести визуальный осмотр транспортного средства. 
2. Определить тип двигателя (бензиновый, дизельный, газовый). 
3. Выполнить инструментальные измерения состава отработавших газов. 
4. Зафиксировать результаты измерений. 
5. Подготовить протоколы испытаний. 
6. Измеряемые показатели
-температура атмосферного воздуха. 
         Для бензиновых двигателей
-содержание оксида углерода  CO; 
-содержание диоксид углероды CO₂ ; 
-содержание углеводород HC; 
-содержание кислород O₂ (%); 
         Для дизельных двигателей
-коэффициент дымности (м⁻¹ или %); 
-содержание O₂ (%), при необходимости; 

6. Требования к оборудованию
Измерения должны выполняться средствами измерений:
-прошедшими государственную поверку; 
-имеющими действующие свидетельства о поверке или сертификаты первичной калибровки; 
Рекомендуемое оборудование:
-Многокомпонентный газоанализатор
- Измеритель дымности
7. Методика проведения измерений
-должен быть прогрет до рабочей температуры. 
-Измерения выполняются на холостом ходу и повышенных оборотах согласно нормативной методике. 
-Для дизельных двигателей выполняется серия измерений при свободном ускорении. 
-Результатом считается среднее значение серии измерений. 
8. Требования к результатам
Исполнитель предоставляет:
-протоколы измерений по каждому транспортному средству; 
-сведения об использованном оборудовании; 
9. Срок оказания услуг.  
Срок выполнения работ: 45 календарных дней с момента подписания договора.
10. Форма отчетности
Итоговый отчет должен содержать:
 -перечень проверенных транспортных средств; 
-результаты замеров (Акт отбора и протоколы измеренийКонец формы) с подписями и печатями; 
-фотографии процесса измерений (при необходимости); 

Техникалық сипаттамалар
Автокөліктерден шығатын ластаушы заттар шығарындыларын өлшеуге арналған
1. Жалпы ережелер
Қызмет атауы: Автокөліктерден шығатын ластаушы заттар шығарындыларын аспаптық өлшеу.
Қызмет мақсаты: Шығарынды газдар шығарындыларының параметрлерінің қолданыстағы экологиялық және техникалық ережелерге сәйкестігін анықтау.
Жабдықтардың жалпы саны кемінде 59 бірлікті құрайды. Қызметтер Тапсырыс берушінің өтініші бойынша көрсетіледі, ал төлем көрсетілген қызметтердің нақты көлеміне негізделеді. Сондықтан, келісімшарттың соңғы сомасы көрсетілген қызметтердің нақты көлеміне және орындалған жұмыстардың нақты көлеміне негізделіп түзетілуі мүмкін.

Сондықтан, келісімшарттың соңғы сомасы көрсетілген қызметтердің нақты көлеміне және орындалған жұмыстардың нақты көлеміне негізделіп түзетілуі мүмкін.

2. Өлшеу нысаны
Өлшеуге жататын келесі заттар:
- жеңіл автомобильдер - 23
- арнайы көліктер - 33
- автобустар - 3
3. Нормативтік құжаттар
Мердігер қызмет көрсету кезінде мыналарды басшылыққа алуы керек:
- қызмет көрсету кезінде "СТ РК 1433-2023 Автокөлік көлігі. Көлік шығарынды газдарымен атмосфералық ауаға ластаушы заттар шығарындылары" қолданыстағы экологиялық стандарттары;

4. Қызметтер көлемі
Мердігер міндетті:
1. Көлікті визуалды тексеруден өткізу.

2. Қозғалтқыш түрін (бензин, дизель, газ) анықтау.

3. Шығарылған газдың құрамын аспаптық өлшеу.

4. Өлшеу нәтижелерін жазу.

5. Сынақ есептерін дайындау.

6. Өлшенген параметрлер
- қоршаған ауа температурасы.

Бензин қозғалтқыштары үшін
- көміртегі тотығының мөлшері;
- көмірқышқыл газының мөлшері;
- гидрохлорид көмірсутектерінің мөлшері;
- O₂ оттегінің мөлшері (%);

Дизель қозғалтқыштары үшін
- Түтін коэффициенті (m⁻¹ немесе %);

- O₂ мөлшері (%), қажет болған жағдайда;

6. Жабдыққа қойылатын талаптар
Өлшеулер келесі өлшеу құралдарын пайдаланып жүргізілуі керек:
- мемлекеттік тексеруден өткен;
-жарамды тексеру сертификаттары немесе бастапқы калибрлеу сертификаттары бар;

Ұсынылатын жабдық:
-Көп компонентті газ анализаторы
-Түтін өлшегіш
7. Өлшеу әдістемесі
-жұмыс температурасына дейін қыздырылуы керек.
-Өлшеулер стандартты әдістемеге сәйкес бос жүрісте және жоғары жылдамдықта орындалады.
-Дизельді қозғалтқыштар үшін бірқатар өлшеулер еркін үдеу кезінде орындалады.
-Нәтиже - өлшеулер сериясының орташа мәні.

8. Нәтижелерге қойылатын талаптар
Мердігер мыналарды ұсынуы тиіс:
-әрбір көлік құралы үшін өлшеу хаттамалары;
-пайдаланылған жабдық туралы ақпарат;

9. Қызмет көрсету мерзімі.
Жұмысты аяқтау уақыты: келісімшартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күн.

10. Есеп беру форматы
Қорытынды есепте мыналар болуы керек:
- тексерілген көлік құралдарының тізімі;
-қолтаңбалары мен мөрлері бар өлшеу нәтижелері (Іріктеу есебі және өлшеу хаттамалары);
-өлшеу процесінің фотосуреттері (қажет болған жағдайда);
