Техническая спецификация закупаемых товаров
№ пункта по Плану закупок: 4923683
Предмет закупок по Плану: Работа
Наименование заказчика: Государственное учреждение "Аппарат акима Талаптинского сельского округа" акимата Отырарского района
	Единица измерения
	работа

	Количество (объем)
	6

	Срок поставки товара
	По заявке заказчика в течение 20 календарных дней

	Место поставки товара
	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Отрарский район, с.Кокмардан, Т.Бейсенби 23

	Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на предлагаемый товар. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предлагаемого товара (указываются точные характеристики). (ГОСТ)
	 
Забивка колонки 50 м с материалами обсадная и услугами установки

	Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики).
	Техническая спецификация на устройство абиссинского колодца (забивной колонки) глубиной 50 метров включает закупку стальных труб, фильтра-иглы, обсадных элементов и проведение монтажных работ «под ключ».
1. Предмет закупки
Наименование работ: Бурение, забивка и обустройство водозаборной колонки (абиссинского колодца).
Глубина скважины: До 50 метров (уточняется по факту залегания первого водоносного горизонта).
Формат поставки: Работы выполняются полностью из материалов Исполнителя («под ключ»).
2. Требования к материалам (Обсадная и рабочая колонка)
Все материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении и соответствовать ГОСТам.
	Элемент
	Технические характеристики
	Назначение / Требование

	Фильтр-игла (наконечник)
	Диаметр 1 дюйм (25 мм) или 1 ¼ дюйма (32 мм). Длина фильтровой части — 1–1.5 м. Материал — нержавеющая сталь или оцинкованная труба с конусообразным стальным наконечником. Сетка галунного плетения (П-52/П-56) из нержавеющей стали.
	Первичная очистка воды от песка и фракций. Защита от заиливания.

	Обсадные / скважинные трубы
	Стальные водогазопроводные трубы диаметром 1" или 1 ¼". Толщина стенки — не менее 3.2–4.0 мм (для выдерживания ударных нагрузок при забивке).
	Формирование ствола скважины.

	Соединительные муфты
	Стальные усиленные муфты с трубной резьбой.
	Герметичное соединение звеньев трубы. Использование сантехнического льна и специальной пасты/герметика обязательно.


3. Перечень и объем услуг (Этапы установки)
1. Подготовительный этап: Доставка оборудования и материалов на объект, определение оптимального места забивки.
2. Проходка ствола: Разведочное бурение или прямое забивание (абиссинский метод) колонки до достижения водоносного слоя (ориентировочно 50 метров).
3. Герметизация стыков: Контроль плотности муфтовых соединений в процессе углубления во избежание попадания верховодки.
4. Промывка и прокачка: Первичная промывка фильтра, откачка мутной воды до появления визуально чистого и прозрачного потока.
5. Подключение насоса: Установка и запуск поверхностного насоса или ручной помпы (модель согласовывается отдельно) для проверки дебита скважины.


	Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)
	 -
 

	Контакты
	87716130404


Примечание:
1. Каждые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия к исполнителю указываются отдельной строкой.
2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
4. При признании потенциального поставщика победителем конкурса или запроса ценовых предложений и заключения с ним договора, техническая спецификация такого договора формируется на основе технической спецификации победителя конкурса.
                                                                                              Руководитель: _________________
















Сатып алынатын тауарлардың техникалық сипаттамасы

Сатып алу жоспарына сәйкес №: 4923683
Жоспарға сәйкес сатып алу нысанасы: Жұмыс
Тапсырыс берушінің атауы: Отырар ауданы әкімдігінің "Талапты ауыл округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі

	Өлшеу бірлігі
	жұмыс

	Саны (көлемі)
	6

	Тауарды жеткізу мерзімі
	Тұтынушының өтініші бойынша 20 күнтізбелік күн ішінде

	Тауарды жеткізу орны
	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Отырар ауданы, Көкмардан а., Т.Бейсенбі 23

	Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда ұсынылатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған, ұсынылатын тауардың функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі (нақты сипаттамалары көрсетіледі) (ГОСТ)
	 
құдық құбырлары және орнату қызметтерімен тереңдігі 50 метр колонкадан су шығару

	Ұсынылатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы (нақты сипаттамалары көрсетіледі)
	Тереңдігі 50 метрлік абиссиндік ұңғыманы орнатудың техникалық сипаттамалары (қозғалмалы колонна) болат құбырларды, инелі сүзгіні, қаптама элементтерін сатып алуды және кілтті тапсыру жұмыстарын қамтиды.
1. Сатып алынатын зат
Жұмыс сипаттамасы: Бұрғылау, айдау және су алу колоннасын орнату (Абиссин ұңғымасы).
Ұңғыманың тереңдігі: 50 метрге дейін (бірінші сулы горизонттың орналасуына байланысты анықталады).
Жеткізу пішімі: Жұмыс толығымен Мердігердің материалдарын қолдану арқылы орындалады (кілт тапсыру).
Сүзгі инесі (ұшы) Диаметрі: 1 дюйм (25 мм) немесе 1 1/4 дюйм (32 мм). Сүзгі бөлігінің ұзындығы: 1–1,5 м. Материал: конустық болат ұшы бар тот баспайтын болат немесе мырышталған құбыр. Тот баспайтын болаттан өрілген тор (P-52/P-56). Суды құмнан және бөлшектерден бастапқы тазарту. Лайланудан қорғау.
Корпус/ұңғыма құбырлары: Диаметрі 1" немесе 1 1/4" болат су және газ құбырлары. Қабырғасының қалыңдығы: кем дегенде 3,2–4,0 мм (көлік жүргізу кезінде соққы жүктемелеріне төтеп беру үшін). Ұңғыманың қалыптасуы.
Муфталар. Құбыр жіптері бар арматураланған болат муфталар. Құбыр бөліктері арасында су өткізбейтін қосылымды қамтамасыз етіңіз. Сантехникалық зығыр мен арнайы паста/нығыздағышты пайдалану міндетті болып табылады.
3. Қызметтер тізімі мен көлемі (орнату кезеңдері)
1. Дайындық кезеңі: Жабдықтар мен материалдарды учаскеге жеткізу, жүргізудің оңтайлы орнын анықтау.
2. Біліктің шөгуі: барлау бұрғылау немесе ұңғыма сағасын сулы горизонтқа жеткенше (шамамен 50 метр) тікелей айдау (Абиссин әдісі).
3. Тығыздағыш қосылыстар: Беткі судың түсуін болдырмау үшін тереңдету кезінде муфта қосылымдарының тығыздығын тексеріңіз.
4. Шаю және сору: Бастапқыда сүзгіні шайыңыз, көзге анық және мөлдір ағын пайда болғанша бұлдыр суды сорыңыз.
5. Сорғыны қосу: Ұңғыманың дебитін тексеру үшін жер үсті сорғысын немесе қол сорғысын (үлгі бөлек келісіледі) орнатыңыз және іске қосыңыз.


	Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)*
	 
 -

	Байланыс мәліметтері
	87716130404


Ескертпе:
1. Әрбір сипаттамалар, параметрлер, бастапқы деректер және орындаушыға қосымша шарттар жеке жолмен көрсетіледі.
2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
4. Әлеуетті өнім беруші конкурстың жеңімпазы деп танылған және онымен шарт жасалған жағдайда, мұндай шарттың техникалық ерекшелігі конкурс жеңімпазының техникалық ерекшелігінің негізінде қалыптастырылады.
                                                                                                          Басшы: _________________















