             2 қосымша 

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

Жеткізушінің материалын пайдалана отырып, «Райымбек ауданы әкімінің аппараты» ММ бейнебақылау жүйесін монтаждау жөніндегі жұмыстар.
Жұмыс тізімі:
1.	Тіректер мен қабырғалар бойынша кабель төсеу - 2340 м
2.	Тарату қораптарын орнату-30 дана.
3.	Камераларды орнату және қосу – 45 дана.
4.	Тіркеушілерге HDD орнату-6 дана.
5.	Тіркеушілерді орнату және конфигурациялау – 4 дана.
6.	Антенналарды орнату және орнату – 8 дана.            

Материалдар мен жабдықтардың тізімі:
1. PoЕ-ден 8 камераға дейінгі видеорегистратор (порттар мен интерфейстер: 2 × RCA, 1 × VGA, 1 × HDMI, 1 × USB 2.0, 1 × RJ-45 (10M / 100M/ 1000M Ethernet), 8 × RJ‑45 (PoE). Сымды байланыс стандарттары: 802. 3at (PoE), 802.3 at (Poe+). 15 Вт-қа дейін қуат тұтыну (қатты дискілер мен PoE жоқ). Видеокодек: H.264, H.265, H.265+, Н.264+. Қолдау көрсетілетін бейнекамералар саны-8. HDD слоттарының саны-1. PoE бар кіріс желілік бейне арналарының саны PoE  - 8. . Макс. жад көлемі кемінде 8 Тб. Желілік хаттамалар: TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS) – 3 дана.
2. 16 камералы PoЕ видеорегистратор (порттар мен интерфейстер: 2 × RCA, 1 × VGA, 1 × HDMI, 1 × USB 2.0, 1 × RJ-45 (10M / 100M/ 1000M Ethernet) , 16 × RJ‑45 (PoE). Сымды байланыс стандарттары: 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+). Қуат тұтыну 15 дейін Вт (Қатты дискілер мен PoE жоқ). Видеокодек: H.264, H.265, H.265+, Н.264+. Қолдау көрсетілетін бейнекамералар саны-16. Слоттар саны HDD - 2. Poe бар кіріс желілік бейне арналарының саны PoE-16. Макс. жад көлемі кемінде 12 Тб. Желілік хаттамалар: TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS) – 1 дана.
3. 16 камералы PoЕ видеорегистратор (порттар мен интерфейстер: 2 × RCA, 1 × VGA, 1 × HDMI, 1 × USB 2.0, 1 × RJ-45 (10M / 100M/ 1000M Ethernet) , 16 × RJ‑45 (PoE). Сымды байланыс стандарттары: 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+). Қуат тұтыну 15 дейін 15 Вт (Қатты дискілер мен PoE жоқ). Видеокодек: H.264, H.265, H.265+, Н.264+. Қолдау көрсетілетін бейнекамералар саны-16 Слоттар саны HDD - 2 Poe бар кіріс желілік бейне арналарының саны PoE-16. Макс. жад көлемі кемінде 12 Тб. Желілік хаттамалар:: TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS) – 1 дана.
4.  Камера (жабдық түрі: IP видеокамера. Орындау: көше. Цилиндрлік. Порттар мен интерфейстер: 1× RJ45 (10M /100M Ethernet). 7 Ваттқа дейін қуат тұтыну. Видеокодек: H.264, H.265, H.265+, Н.264+. PoЕ қолдауы: иә. Мегапиксель саны: 4 MP. Стандарт PoE: 802.3af. Объектив: 2,8 мм. көлденең көру бұрышы: 102°. Артқы Жарық: Аралас Smart ИК және 30 метрге дейінгі ақ жарық.Технология ColorVu. Корпусты қорғау: Стандарт IP67 (шаң мен судан қорғау), Жұмыс температурасы -40°C-тан +60°C-қа дейін.)  – 35 дана.
5. HDD қатты дискісі, 6 ТБ (Интерфейс SATA III. Интерфейсті беру жылдамдығы 6 Гбит / с.Буфер 256 Мб. Шпиндельдің айналу жылдамдығы 7200 айн./ мин.)  – 5 дана.
6. HDD қатты дискісі, 8 ТБ (Интерфейс SATA III. Интерфейсті беру жылдамдығы 6 Гбит / с.Буфер 256 Мб. Шпиндельдің айналу жылдамдығы 7200 айн./ мин.)  – 1 дана.
7. Кабелі бар FTP cat 5e кабелі, 4*2*0.5, сыртқы тығыздағыш үшін-1115 М.
8. FTP Cat 5e кабелі, 4*2*0.5, сыртқы тығыздағыш үшін-615 М.
9. UTP cat 5e кабелі, 4*2*0.5, мыс, ішкі-610 м.
10. RJ-45 коннекторы-120 дана
11. Радиомост (беру жылдамдығы 450 Мб / с кем емес, әрекет ету қашықтығы 30 км кем емес. Порттар мен интерфейстер: 10/100/1000 Ethernet Port. Жиілік диапазоны: 5 ГГц (стандарт 802.11ac / airMAX ac). Тарату қуаты (макс): кем дегенде 25 dBm. Антеннаны күшейту: кем дегенде 23 dBi. Операциялық жүйе: AirOS 8-ден төмен емес. Сымсыз желі режимдері: Access Point, Bridge, Station. Жұмыс температурасы: -40...+ 70 °C. қуат: Passive Poe 24В (гигабиттік PoЕ инжекторы 24V / 0.3 a жеткізілім пакетіне кіреді). Максималды қуат тұтыну-7 Вт дейін.)- 8 дана.
12. Коммутациялық қорап өлшемі 80*80*50 мм – 30 дана.
13. Тарату қалқаны (шкаф Түрі: тарату қалқаны. Орнату әдісі: топсалы. Материал: металл. Биіктігі, мм: 400. Ені, мм: 300. Тереңдігі, мм: 200. Қорғау дәрежесі: IP54. Кілті бар құлып: иә) – 2 дана.
14. Желілік сүзгі (6 Розетка, 5 метр) - 5 дана
15. Poe-RJ-45 желілік қосқышы 6 порт (басқарылмайтын, 4 PoE-порта 10/100 Mbps Base-TX, 2 Uplink порта 10/100 Mbps Base-TX. Стандартты қуат 15,4 Вт / порт, максималды қуат: 30 Вт/порт. Жіберу режимі Store-And-Forward; Функция PoE Watchdog (жауап болмаған жағдайда, коммутатор құрылғыға қуат беруді уақытша өшіреді, бұл "қатып қалған" жабдықты автоматты түрде қайта жүктеуге әкеледі.). Порттардың extend Poe режимі (қашықтықты 300 метрге дейін арттыруға мүмкіндік береді), функция VLAN (downlink порттары арасындағы байланысты бұғаттау үшін қолданылады, осылайша желі қауіпсіздігі мен деректер тиімділігі жақсарады). PoЕ Бюджеті 60 Вт. Жұмыс температурасы: -20-дан +55°C.) – 7 дана.
16. 16.	PoЕ-желілік қосқыш RJ-45 10 порт (басқарылмайтын, 8 PoE-портов 10/100 Mbps Base-TX, 2 Uplink порта 10/100/1000 Mbps Base-TX. Стандартная мощность 15,4 Вт/порт, максималды қуат 30 Вт / порт. Жіберу режимі Store-And-Forward; Poe Watchdog функциясы (жауап болмаған жағдайда, коммутатор құрылғыға қуат беруді уақытша өшіреді, бұл "қатып қалған" жабдықты автоматты түрде қайта жүктеуге әкеледі).Режим Extend PoE порттар (қашықтықты 300 метрге дейін арттыруға мүмкіндік береді). VLAN функциясы (downlink порттары арасындағы байланысты бұғаттау үшін қолданылады, осылайша желі қауіпсіздігі мен деректер тиімділігі жақсарады). Poe Бюджеті 120 Вт. Жұмыс температурасы: -20-дан +55°C.) – 7 дана.
17. Желілік қосқыш (басқарылмайтын. 10/100/1000 Мбит/с порттары: 8 дана желілік стандарт: 802.3, 802.3 u, 802.3 x, 802.3 ab. Желі мүмкіндіктері: MAC мекенжайларын автоматты түрде анықтау және есте сақтау функциясын және ескі MAC мекенжайларын автоматты түрде жою функциясын қолдау, толық дуплексті режим үшін IEEE 802.3 x ағынын басқару және жартылай дуплексті режим үшін кері ағынды басқару. Қуат: сыртқы қуат көзі 100-240В (перем. ток), 50/60Гц. Жұмыс температурасы: 0-ден 40 °C-қа дейін.)- 6 дана.
18. Қос құлыппен кабельдік арна, 40 * 25 мм-80 м.
19. ИБП (ИБП түрі: сызықтық интерактивті. Шығу қуаты, сейсенбі: 390. Шығу формасы: қадамдық синусоид. AVR қолдауы: бар. Кіріс кернеуі: 145 - 295 в. Шығу кернеуі: 220 В ± 10%. Кәдімгі резервтік розеткалардың саны: 3. Жалпы розеткалар: 6. Розетка түрлері: Schuko CEE7. Батареялардың саны мен параметрлері: 1 дана, 12 В / 7 Ач. Режимдерді ауыстыру уақыты, мс: 3. Мүмкіндіктер: үнсіз режим, автоматты қосу функциясы. Индикация: желіден жұмыс индикаторы, батареялардан жұмыс индикаторы, шамадан тыс жүктеме индикаторы. Дыбыстық сигналдар: батареядан жұмыс істегенде, батарея таусылғанда, шамадан тыс жүктелгенде. Қорғау және сүзу: батареяның толық разрядынан қорғау, қысқа тұйықталу және шамадан тыс жүктемеден қорғау. Өлшемдері (Ш Х В Х Г): 18 х 27.5 х 9.5 см. өнімнің салмағы: 4.6 кг) - 6 дана.
20. HDMI интерфейс кабелі, 5 м-1 дана.
21. USB Type-A - USB Type-A кабелі, қара, 5 м – 1 дана.

Жұмыс берушіге қойылатын талаптар:
· Жұмыстарды орындау үшін: жабдықты орнату-шарт жасалған сәттен бастап 21 күнтізбелік күн ішінде, қызмет көрсету - Қызмет пайдалануға берілген сәттен бастап және 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін.
· Нысандағы жұмыстардың қауіпсіз жүргізілуіне толық жауап береді;
· Жабдықтаушының материалын пайдалана отырып, бейнебақылау жүйесін орнату (монтаждау) бойынша жұмыстарды орындау. Материалдар заманауи, сапалы, жаңа, пайдаланылмаған, зауыттық қаптамада болуы керек, материалда және орындауда қандай да бір ақауларсыз болуы керек;
·  Осы Шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін қажетті техника мен жабдықтың болуы;
·  Жұмыстарды орындау кезінде пайда болған қалдықтарды өнім беруші дербес кәдеге жаратады; 
·  Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат беру;
·  Материалдар мен жабдықтар толық көлемде пайдаланылмаған жағдайда, қалған материалдар мен жабдықтар Тапсырыс берушіде қалады;
· орындалатын жұмыстардың Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын нормативтік-техникалық құжаттамада белгіленген талаптарға сәйкестігін қамтамасыз ету;
·  Тапсырыс берушіге Шарт талаптарының тиісінше орындалмауынан және/немесе өзге де заңсыз әрекеттерден туындаған залалдарды толық көлемде өтеуге құқылы;
·  жұмыс аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушіге: орындалған жұмыстарға сапа кепілдігін, қолданылатын материалдардың тауардың шығу тегі туралы сертификаттарды және жұмыстың көрсетілген түрін орындау нәтижесін растайтын қолданыстағы заңнаманың нормаларына сәйкес өзге де құжаттарды ұсыну;
·  Тапсырыс берушінің жазбаша хабарламасын алған сәттен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде уақтылы, объектіде жұмыстарды жүргізу және қабылдау кезінде анықталған кемшіліктер мен ақауларды өз есебінен, объектіні пайдаланудың бүкіл кепілдік мерзімі ішінде өтеусіз негізде жою;
·  1 жыл мерзімге орындалатын жұмыстар мен жабдықтарға кепілдік беру;
·  шарт актісі оған қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді және ол бойынша міндеттемелер толық орындалғанға дейін қолданылады;
·  баға осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындауға байланысты барлық шығыстарды, соның ішінде материалдар мен жабдықтарды қамтиды.
                                                                                                    



 Приложение 2 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Работ по монтажу системы видеонаблюдения на объектах ГУ «Аппарат акима Райымбекского района», используя материал Поставщика.
Перечень  работ:
1. Прокладка кабеля по опорам и стенам – 2340 м
2. Установка распределительных коробок – 30 шт.
3. Установка и подключение камер –45 шт.
4. Установка HDD в регистраторы – 6 шт.
5. Установка и настройка регистраторов – 4 шт.
6. Установка и настройка антенн – 8 шт. 
Перечень материала и оборудования:
1. Видеорегистратор с PoE на 8 камер (порты и интерфейсы: 2 × RCA, 1 × VGA, 1 × HDMI, 1 × USB 2.0, 1 × RJ-45 (10M / 100M/ 1000M Ethernet), 8 × RJ‑45 (PoE). Стандарты проводной связи: 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+). Потребляемая мощность до 15 Вт (Без жестких дисков и PoE). Видеокодек: H.264, H.265, H.265+, Н.264+. Кол-во поддерживаемых видеокамер - 8. Кол-во слотов HDD - 1. Кол-во входящих сетевых видео каналов с PoE  - 8. Макс. объем памяти не менее 8 Тб. Сетевые протоколы: TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS) – 3 шт.
2. Видеорегистратор с PoE на 16 камер (Порты и интерфейсы: 2 × RCA, 1 × VGA, 1 × HDMI, 1 × USB 2.0, 1 × RJ-45 (10M / 100M/ 1000M Ethernet) , 16 × RJ‑45 (PoE). Стандарты проводной связи: 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+). Потребляемая мощность до 15 Вт (Без жестких дисков и PoE). Видеокодек: H.264, H.265, H.265+, Н.264+. Кол-во поддерживаемых видеокамер - 16. Кол-во слотов HDD - 2. Кол-во входящих сетевых видео каналов с PoE  - 16. Макс. объем памяти не менее 12 Тб. Сетевые протоколы: TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS) – 1 шт.

3. Видеорегистратор с PoE на 16 камер (Порты и интерфейсы: 2 × RCA, 1 × VGA, 1 × HDMI, 1 × USB 2.0, 1 × RJ-45 (10M / 100M/ 1000M Ethernet) , 16 × RJ‑45 (PoE). Стандарты проводной связи: 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+). Потребляемая мощность до 15 Вт (Без жестких дисков и PoE). Видеокодек: H.264, H.265, H.265+, Н.264+. Кол-во поддерживаемых видеокамер - 16. Кол-во слотов HDD - 2. Кол-во входящих сетевых видео каналов с PoE  - 16. Макс. объем памяти не менее 12 Тб. Сетевые протоколы: TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS) – 1 шт.
4. Камера (Тип оборудования: IP видеокамера. Исполнение: уличное. Цилиндрическая. Порты и интерфейсы: 1 × RJ45 (10M /100M Ethernet). Потребляемая мощность до 7 Вт. Видеокодек: H.264, H.265, H.265+, Н.264+. Поддержка PoE: да. Кол-во мегапикселей: 4 MP. Стандарты PoE: 802.3af. Объектив:	2,8 мм. Угол обзора по горизонтали: 102°. Подсветка: Комбинированная Smart ИК и белая подсветка дальностью до 30 метров. Технология ColorVu. Защита корпуса: Стандарт IP67 (защита от пыли и воды), рабочая температура от -40°C до +60°C.)  – 35 шт.
5. Жесткий диск HDD, 6Тб (Интерфейс SATA III. Скорость передачи интерфейса 6 Гбит/с. Буфер 256 Мб. Скорость вращения шпинделя 7200 об./мин.)  – 5 шт.
6. Жесткий диск HDD, 8Тб (Интерфейс SATA III. Скорость передачи интерфейса 6 Гбит/с. Буфер 256 Мб. Скорость вращения шпинделя 7200 об./мин.)  – 1 шт.
7. Кабель FTP cat 5e с тросом, 4*2*0.5, для внешней прокладки – 1115 м.
8. Кабель FTP cat 5e, 4*2*0.5, для внешней прокладки – 615 м.
9. Кабель UTP cat 5e, 4*2*0.5, медный, внутренний – 610 м.
10. Коннектор RJ-45 – 120 шт.
11. Радиомост (Скорость передачи не менее 450 Мб/с, дальность действия не менее 30 км. Порты и интерфейсы: 10/100/1000 Ethernet Port. Частотный диапазон: 5 ГГц (стандарт 802.11ac / airMAX ac). Мощность передачи (макс): не менее 25 dBm. Усиление антенны: не менее 23 dBi. Операционная система: не ниже AirOS 8. Режимы беспроводной сети: Access Point, Bridge, Station. Рабочая температура: -40...+70 °C. Питание: Passive PoE 24В (гигабитный PoE-инжектор 24В / 0.3А входит в комплект поставки). Максимальное энергопотребление — до 7 Вт.) – 8 шт.
12. Коммутационная коробка размером 80*80*50 мм – 30 шт.
13. Щит распределительный (Тип шкафа: щит распределительный. Способ монтажа: навесной. Материал: металл. Высота, мм: 400. Ширина, мм: 300. Глубина, мм: 200. Степень защиты: IP54. Замок с ключом: да) – 2 шт.
14. Сетевой фильтр (6 розеток, 5 метров) – 5 шт.
15. PoE-коммутатор сетевой RJ-45 6 портов (неуправляемый, 4 PoE-порта 10/100 Mbps Base-TX, 2 Uplink порта 10/100 Mbps Base-TX. Стандартная мощность 15,4 Вт/порт, максимальная мощность: 30 Вт/порт. Режим пересылки Store-And-Forward; Функция PoE Watchdog (в случае отсутствия ответа коммутатор временно отключает подачу питания на устройство, что приводит к автоматической перезагрузке "зависшего" оборудования.). Режим Extend PoE портов (позволяет увеличить расстояние до 300 метров), функция VLAN (используется, чтобы блокировать связь между downlink-портами, тем самым повышается безопасность сети и эффективность передачи данных). Бюджет PoE 60 Вт. Рабочая температура: от -20 до +55°C.) – 7 шт.
16. PoE-коммутатор сетевой RJ-45 10 портов (неуправляемый, 8 PoE-портов 10/100 Mbps Base-TX, 2 Uplink порта 10/100/1000 Mbps Base-TX. Стандартная мощность 15,4 Вт/порт, максимальная мощность 30 Вт/порт. Режим пересылки Store-And-Forward; Функция PoE Watchdog (в случае отсутствия ответа коммутатор временно отключает подачу питания на устройство, что приводит к автоматической перезагрузке "зависшего" оборудования). Режим Extend PoE портов (позволяет увеличить расстояние до 300 метров). Функция VLAN (используется, чтобы блокировать связь между downlink-портами, тем самым повышается безопасность сети и эффективность передачи данных). Бюджет PoE 120 Вт. Рабочая температура: от -20 до +55°C.) – 7 шт.
17. Коммутатор сетевой (неуправляемый. Порты 10/100/1000 Мбит/с: 8 шт. Сетевой стандарт: 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab. Сетевые функции: Поддержка функции автоматического определения и запоминания MAC-адресов и функции автоматического удаления старых MAC-адресов, Контроль потока IEEE 802.3x для полнодуплексного режима и контроль обратного потока для полудуплексного режима. Питание: Внешний блок питания 100-240В (перем. ток), 50/60Гц. Рабочая температура: от 0 до 40 °C. Металлический корпус.) – 6 шт.
18. Канал кабельный с двойным замком, 40*25 мм – 80 м.
19. ИБП (Тип ИБП: Линейно-интерактивный. Мощность на выходе, Вт: 390. Форма выходного сигнала: Ступенчатая синусоида. Поддержка AVR: Есть. Напряжение на входе: 145 - 295 В. Напряжение на выходе: 220 В ± 10%. Количество обычных розеток с резервным питанием: 3. Всего розеток: 6. Типы розеток: Schuko CEE7. Количество и параметры аккумуляторов: 1 шт, 12 В/7 Ач. Время переключения режимов, мс: 3. Особенности: Бесшумный режим, Функция автоматического включения. Индикация: Индикатор работы от сети, Индикатор работы от батарей, Индикатор перегрузки. Звуковые сигналы: При работе от аккумулятора, При разрядке аккумулятора, При перегрузке. Защита и фильтрация: Защита от полного разряда батареи, Защита от короткого замыкания и перегрузок. Размеры (Ш х В х Г): 18 х 27.5 х 9.5 см. Вес изделия: 4.6 кг) – 6 шт.
20. Интерфейсный кабель HDMI, 5 м – 1 шт.
21. Кабель USB Type-A - USB Type-A, черный, 5 м – 1 шт.
Требования к Поставщику:
· Выполнить работы: установка оборудования - в течение   21 календарного дня с момента заключения договора, обслуживание - с момента ввода услуги в эксплуатацию и по 31 декабря 2026 года.
· полностью отвечать за безопасное производство работ на Объекте;
· выполнить работы на объектах ГУ «Аппарат акима Райымбекского района» производить  выполнение работ по устройству (монтажу) системы видеонаблюдения, используя материал Поставщика. Материалы должны быть современные, качественные, новые, неиспользованные, в заводской упаковке, свободные от каких-либо дефектов в материале и исполнении;
· иметь в наличии технику и оборудование, необходимую для выполнения работ по настоящему Договору;
· образовавшиеся отходы при выполнении работ утилизируются Поставщиком самостоятельно; 
· по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения         обязательств по Договору;
· в случае неиспользования материалов и оборудования в полном объёме, оставшиеся материалы и оборудования остаются у Заказчика; 
· обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, установленным нормативно-технической документацией, действующей на территории Республики Казахстан;
· возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением условий Договора и/или иными неправомерными действиями;
· по окончанию работ предоставить Заказчику: гарантию качества на выполненные работы, сертификаты о происхождении товара применяемых материалов, и иные документы, в соответствии с нормами действующего законодательства, подтверждающие результат выполнения указанного вида работ;
· своевременно, в течение 10 календарных дней, с момента получения письменного уведомления Заказчика, устранять недостатки и дефекты, выявленные при производстве и приемке работ на объекте, на безвозмездной основе за свой счет, в течение всего гарантийного срока эксплуатации объекта;
· предоставить срок гарантии на выполняемые работы и оборудование сроком на 1 год;
· договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств по нему;
· в цену включены все расходы, связанные с выполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе материалы и оборудование.


