
Техническая спецификация закупаемых услуг

	№
п/п
	Наименование услуг
	Техническая спецификация, характеристика услуг

	1
	2
	3

	1
	Услуги по пошиву  ламбрекенов и тюли, по изготовлению и установке ламбрекенов, ролл-штор и жалюзи.


	Пошив,изготовление и установка жалюзи, ролл штор, тюли  и ламбрекенов 
Жалюзи. Ткань полиэстер должна быть пропитана пылеотталкивающим и антистатическим составом. Материал и цвет жалюзи согласовывать с Заказчиком.  Светонепроницаемость -непрозрачные. Плотность -250-300г/м2 , Максимально блокирует солнечный свет. Цветостойкая ткань, не выгорающая на солнце.Фактура-гладкая.
Конструкция вертикальных жалюзи
Вертикальные жалюзи состоят: из верхнего карниза, ламелей (полос шириной 127мм) с грузиками и нижней цепи. Плавная регулировка светового потока осуществляется с помощью цепи управления, которая обеспечивает поворот вертикальных полотен (ламелей) вокруг своей оси на 180 градусов. С помощью шнура управления можно сдвинуть полотно жалюзи влево, вправо или от центра к краям.
Описание механизмов управления вертикальных жалюзи:
Механизм управления жалюзи состоит из цепочки, с помощью которой осуществляется разворот ламелей на 180 градусов, и шнура управления, при помощи которого сдвигаются и раздвигаются ламели, механизм предусматривает более десятка положений.
Техническая характеристика механизмов вертикальных жалюзи:
1) Направляющая алюминиевая - стандарт, размер сечения выдержан по всей длине, высокая жесткость, вне зависимости от длины, обеспечивающая беспрепятственное и плавное движение бегунков внутри планки, окраска качественная, равномерная.
2) Бегунки устойчивые к воздействию на излом и изгиб, защелка надежная, проста в обращении (ламели можно легко закрепить и при необходимости снять).
3) Механизм управления - надежный работает плавно, без рывков, по размеру соответствует направляющей, закреплен надежно, обеспечивая бесперебойную работу жалюзи.
4) Шнур управления - белого цвета, капроновый, устойчив к износу.
5) Цепь управления - звенья равномерны по размеру и соответствуют ширине ламели, что обеспечивает плавный разворот и движение ламелей (жалюзи работают без сбоев в течение длительного времени).
6) Нижняя цепочка - белого цвета, прочная, звенья равномерны по размеру, снабжена надежной защелкой для крепления к отвесу ламели, что обеспечивает эстетический вид жалюзи вне зависимости от срока эксплуатации.

Ролл-шторы 
Характеристика:Ткань полиэстер, должна быть пропитана пылеотталкивающим и антистатическим составом. Фактура – гладкая, плотность- 250-300 г/м2, 100% блокировать дневной свет,  невыгорающая ткань, цветостойкая ткань. Механизм европейский (минимальная гарантия 1 год). Регулировочная цепь должна доходить до подоконника не менее 30 см. Фурнитура должна быть качественная
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Назначение -универсальное.Тип-рулонные. Крепление -саморезы. Количество полотен 1, Материал и цвет ролл штор согласовывать с Заказчиком.  Светонепроницаемость -непрозрачные.Комплектация рулонные.
Тюль 
Ткань полиэстер, капрон качественный. Материал, рисунок и цвет тюли согласовать с Заказчиком (предложить варианты). Тюль готовая к эксплуатации в комплекте с крючками.  

Ламбрекен — элемент орнамента в виде фигурного фестона, выступа с закруглением в нижней части.  Согласовать с Заказчиком цвет, орнамент, материал, размеры, крепление ламбрекена. Ламбрекен должен быть готовым к эксплуатации в комплекте с крючками.
Ламбрекен горизонтальная шторная драпировка, расположенная в верхней части проёма окна. Выполнить из плотной ткани, посаженной на бандо, и дополнить элементами в виде кистей, воланов, ритмически расположенных вырезов в виде зубцов. Ламбрекен разместить поверх штор. Крепление ламбрекена согласовать с Заказчиком (к шторам или к карнизу).
Механизм управления ролл-штор и жалюзи.
Управление осуществляется цепочным механизмом, который на карнизе можно расположить или справа или слева от полотна ткани. Материал наматывается на трубу диаметром 28 мм.
	№
	Наименование
	Замеры,  м2
	Количество окон,шт

	1
	Ролл-шторы
	263,56 (замеры оконных проемов)
	60

	2
	Жалюзи  
	116,86 (замеры оконных проемов)
	32

	3
	Тюль  
	140 
	-

	4
	Ламбрекен (длина 20 м с учетом ширины простенков и шириной 0,5 м)
	10
	1



Указанные, в технической спецификации размеры жалюзи, ролл- штор, тюли, ламбрекенов — ориентировочные, и перед началом поставки Поставщик обязан провести замеры по месту поставки и монтажа, с целью обеспечения правильного монтажа на перекрытие оконного проёма. 
Цвет, размер и ткань предварительно необходимо согласовать с Заказчиком. Обязательное предоставление образца тканей. Все расходные материалы (крепления, материалы, механизмы, анкера) и установка за счет Поставщика. Изготовление и установка за счет поставщика



                                                                                                                                                                                   




























Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшеліктері

	№ р/с
	Қызметтердің атауы
	Қызметтердің техникалық ерекшеліктері, сипаттамасы

	
	2
	3

	
	Ламбрекендерді жане тюль тігу, роликті перделер мен жалюзи жасау жане орнату бойынша қызметтер
	Тігу, жасау және орнату жалюзи, роликті перделер орамы, тюль,ламбрикендер 
Жалюзи. Жалюзи. Полиэфир матасы шаңға қарсы және антистатикалық құраммен қаныққан болуы керек. Перделердің материалы мен түсі Тапсырыс берушімен келісіледі. Жарық өткізбейтін-мөлдір емес.Тығыздығы-250-300г/м2 , күн сәулесін мүмкіндігінше блоктайды. Күнге күйіп кетпейтін түске төзімді мата.Құрылымы тегіс. 
Тік жалюзи дизайны Тік жалюзи мыналардан тұрады: жоғарғы карнизден, ламелалардан (ені 127 мм жолақтар), салмақтары және төменгі тізбегі бар. Жарық ағынын тегіс реттеу басқару тізбегі арқылы жүзеге асырылады, ол тік кенептердің (ламелалардың) өз осінің айналасында 180 градусқа айналуын қамтамасыз етеді. Басқару сымының көмегімен жалюзи парағын солға, оңға немесе ортасынан шетіне қарай жылжытуға болады. Тік перделерді басқару механизмдерінің сипаттамасы: Перделерді басқару механизмі ламелаларды 180 градусқа бұру жүзеге асырылатын тізбектен және ламелаларды жылжытатын және жылжытатын басқару сымынан тұрады, механизм оннан астам позицияны қарастырады. Тік жалюзи механизмдерінің техникалық сипаттамасы: 1) бағыттаушы алюминий - стандарт, қима өлшемі бүкіл ұзындығы бойынша ұсталған, ұзындығына қарамастан жоғары қаттылық, жолақ ішіндегі жүгіргіштердің кедергісіз және тегіс қозғалысын қамтамасыз етеді, бояуы сапалы, біркелкі. 2) жүгіргіштер сынуға және иілуге төзімді, Ысырма сенімді, өңдеуге оңай (ламелаларды оңай бекітуге және қажет болған жағдайда алып тастауға болады). 3) басқару механизмі - сенімді тегіс жұмыс істейді, серпіліссіз, өлшемі бойынша бағыттағышқа сәйкес келеді, перделердің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ете отырып, сенімді бекітіледі. 4) басқару сымы-ақ түсті, Нейлон, тозуға төзімді. 5) басқару тізбегі-буындардың мөлшері біркелкі және Ламеланың еніне сәйкес келеді, бұл ламелалардың тегіс бұрылуын және қозғалысын қамтамасыз етеді (перделер ұзақ уақыт бойы үздіксіз жұмыс істейді). 6) төменгі тізбек - ақ түсті, берік, буындары мөлшері бойынша біркелкі, пайдалану мерзіміне қарамастан жалюзидің эстетикалық көрінісін қамтамасыз ететін ламелла сызығына бекітуге арналған сенімді ысырмамен жабдықталған.
Роликті перделер Сипаттамасы: полиэфир матасы шаңға қарсы және антистатикалық құраммен сіңдірілуі керек. Текстурасы-тегіс, тығыздығы - 250-300 г/м2, күндізгі жарықты 100% блоктау, жанбайтын мата, түске төзімді мата. Механизм еуропалық (минималды Кепілдік 1 жыл). Реттеу тізбегі терезе төсенішіне кемінде 30 см жетуі керек. Мақсаты-әмбебап.Түрі-орама. Бекіту-бұрандалар. Кенептердің саны 1, перделердің материалы мен түсі Тапсырыс берушімен келісіледі. Жарық өткізбейтін-мөлдір емес.Орамды жинақтау
Тюль Мата полиэфир, капрон сапалы. Тюльдің материалы, өрнегі мен түсі Тапсырыс берушімен келісіледі (опцияларды ұсыну). Ілмектермен бірге пайдалануға дайын Тюль.
Ламбрекин-фигуралық фестон түріндегі ою-өрнектің элементі, төменгі бөлігінде дөңгелектелген проекция. Тапсырыс берушімен түсі, ою-өрнегі, материалы, биіктігі, ламбрекинді бекіту туралы келісу. Ламбрекин ілмектермен бірге пайдалануға дайын болуы керек. Ламбрекин терезенің ашылуының жоғарғы жағында орналасқан көлденең перде. Бандоға отырғызылған тығыз матадан жасаңыз және щеткалар, шаттлдар, тістер түріндеическиақты орналасқан кесінділер түріндегі элементтермен толықтырыңыз. Ламбрекинді перделердің үстіне қойыңыз. Ламбрекинді бекіту Тапсырыс берушімен келісіледі (перделерге немесе карнизге).
 Роликті перделер мен перделерді басқару механизмі. Басқару тізбекті механизммен жүзеге асырылады, оны карнизде матаның оң немесе сол жағында орналастыруға болады. Материал диаметрі 28 мм құбырға оралған.
	№
	Атауы
	Өлшем атауы, м2
	Саны, дана

	1
	Роликті перделер 
	263,56 (терезе саңылауларын өлшеу)
	60

	2
	Жалюзи 
	116,86 (терезе саңылауларын өлшеу)
	32

	3
	Тюль
	140
	-

	4
	Ламбрекин (қабырға ені мен ені 0,5 м ескере отырып, ұзындығы 19,5 м)
	10
	1



Техникалық спецификацияда көрсетілген жалюзи, роликті перделер, тюльдер, ламбрекиндердің өлшемдері индикативті болып табылады және жеткізілім басталар алдында жеткізуші терезе саңылауының жабылуына дұрыс орнатуды қамтамасыз ету үшін жеткізу және монтаждау орны бойынша өлшеулер жүргізуге міндетті.
Түс, өлшем және мата алдымен Тапсырыс берушімен келісілуі керек. Тіндердің үлгісін міндетті түрде қамтамасыз ету. Барлық шығын материалдары және жеткізушінің есебінен орнату. Жеткізушінің есебінен дайындау және орнату3










