Техническая спецификация
Работы по Техническому обследованию с дефектным актом и проектно-изыскательскими работами для капитального ремонта   здания  
1. Наименование Заказчика: ГККП Ясли сад Балауса села Зеренда 
2. Адрес заказчика: Казахстан, Акмолинская область , Зерендинский район село Зеренда, улица Ленина 28, почтовый индекс 021200
3. Наименование объекта: Техническое обследование с дефектным актом и проектно-изыскательскими работами для капитального ремонта  здания  
4. Адрес объекта: Зерендинский район село Зеренда, улица Ленина 28
5. Требования к работам:
1. Состав и содержание работ
1.1. Подготовительные работы
Исполнитель выполняет:
* анализ исходной документации, предоставленной Заказчиком;
* изучение ранее выполненных технических обследований и заключений, при наличии;
* определение объема и программы обследования;
* согласование с Заказчиком доступа к обследуемым помещениям и конструкциям.
1.2. Визуальное техническое обследование
Провести обследование здания с визуальной оценкой состояния:
* несущих стен;
* колонн;
* балок и ригелей;
* плит перекрытия;
* лестничных конструкций;
* перегородок;
* полов;
* потолков;
* оконных и дверных заполнений;
* мест примыкания конструкций;
* участков с трещинами, деформациями, увлажнением и разрушениями;
Все выявленные дефекты подлежат фотофиксации с привязкой к помещениям и конструкциям.
1.3. Инструментальное обследование
При необходимости выполнить инструментальное обследование строительных конструкций, включая:
* контроль геометрических размеров;
* определение фактических сечений конструкций;
* проверку вертикальности и деформаций;
* определение прочностных характеристик материалов неразрушающими методами;
* обследование металлических конструкций на наличие коррозии;
* иные измерения и испытания, необходимые для определения технического состояния.
Конкретный объем инструментального обследования определяется по результатам визуального обследования и с учетом конструктивных особенностей здания.
1.4. Обследование инженерных систем
В пределах обследуемого этажа выполнить визуальную оценку состояния существующих инженерных систем:
* электроснабжения и электрооборудования;
* освещения;
* отопления;
* внутреннего водоснабжения;
* канализации;
* вентиляции;
* пожарной автоматики и сигнализации — при наличии;
* других инженерных систем,  
Объем изыскательских работ уточняется после анализа исходных данных и существующей документации.
1.5. Дефектный акт
По результатам обследования разработать дефектный акт, содержащий:
* наименование помещений и конструкций;
* описание выявленных дефектов;
* характер и степень повреждения;
* объем поврежденных элементов;
* единицы измерения;
* рекомендуемый вид ремонтных мероприятий;
* необходимость восстановления, замены или усиления конструкций.
Дефектный акт должен быть сформирован с учетом фактического состояния объекта и результатов проведенного обследования.
1.6. Ведомость объемов работ
Разработать ведомость предполагаемых ремонтных работ с указанием:
* наименования работ;
* места выполнения;
* единицы измерения;
* ориентировочного объема;
* примечаний и технических требований.
Ведомость должна использоваться в дальнейшем для определения стоимости капитального ремонта и разработки сметной документации.
1.7. Техническое заключение
По результатам обследования подготовить техническое заключение, включающее:
1. Общие сведения об объекте.
2. Основание для проведения обследования.
3. Исходные данные.
4. Описание конструктивных решений.
5. Описание обследованных помещений.
6. Результаты визуального обследования.
7. Результаты инструментального обследования.
8. Фотофиксацию выявленных дефектов.
9. Оценку технического состояния конструкций.
10. Выводы о возможности дальнейшей эксплуатации.
11. Рекомендации по капитальному ремонту.
12. Рекомендации по усилению конструкций — при необходимости.
13. Перечень необходимых ремонтных мероприятий.
14. Приложения с чертежами, фотографиями и результатами измерений.
1.8. Результаты работ
По окончании работ Заказчику предоставляются:
* технический отчет/заключение по результатам обследования;
* обмерные чертежи  
* фотофиксация выявленных дефектов;
* ведомость дефектов;
* дефектный акт;
* ведомость объемов ремонтных работ с ценами и суммой ;
* результаты инструментальных обследований и испытаний — при выполнении;
* результаты инженерных изысканий — в предусмотренном объеме;
* рекомендации для дальнейшей разработки проектно-сметной документации.
1.9. Требования к выполнению работ 
Работы должны выполняться квалифицированными специалистами с соблюдением действующих нормативных требований Республики Казахстан в области технического обследования зданий и сооружений, инженерных изысканий, проектирования и капитального ремонта.
При выявлении аварийных, предаварийных или потенциально опасных участков Исполнитель обязан отразить их в техническом заключении и предоставить соответствующие рекомендации.
1.10. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком
Заказчик предоставляет, при наличии:
* правоустанавливающие документы на объект;
* имеющуюся проектную документацию;
* исполнительную документацию;
* технический паспорт;
* предыдущие заключения технического обследования;
* результаты инженерных изысканий;
* сведения о ранее выполненных ремонтах и реконструкциях;
* поэтажные планы;
* информацию о существующих инженерных сетях;
* техническое задание на капитальный ремонт;
* доступ к обследуемым помещениям и конструкциям.
- производит вскрытие участков при необходимости 
1.11. Срок выполнения
Срок выполнения работ определяется договором и устанавливается с учетом фактической площади  , конструктивной сложности здания, объема инструментальных обследований и необходимости проведения инженерных изысканий.
1.12. Приемка работ
Работы считаются выполненными после передачи Заказчику полного комплекта результатов, предусмотренного настоящей технической спецификацией, и устранения замечаний Заказчика в пределах согласованного объема работ.
6. Срок оказания услуг: с даты подписания договора до 20 рабочих дней.  

Техникалық сипаттама Ғимаратты күрделі жөндеуге арналған ақаулы актімен және жобалау-іздестіру жұмыстарымен техникалық тексеру жөніндегі жұмыстар 1. Тапсырыс берушінің атауы: Зеренді ауылының Балаус бөбекжайы МКҚК 2. Тапсырыс берушінің мекенжайы: Қазақстан, Ақмола облысы , Зеренді ауданы Зеренді ауылы, Ленин көшесі 28, пошта индексі 021200 3. Объектінің атауы: ақаулы актімен және ғимаратты күрделі жөндеуге арналған жобалау-іздестіру жұмыстарымен техникалық тексеру 4. Объектінің мекенжайы: Зеренді ауданы Зеренді ауылы, Ленин көшесі 28 5. Жұмысқа қойылатын талаптар: 1. Жұмыстардың құрамы мен мазмұны 1.1. Дайындық жұмыстары Орындаушы орындайды: * Тапсырыс беруші ұсынған бастапқы Құжаттаманы талдау; * бұрын орындалған техникалық тексерулер мен қорытындыларды зерделеу; * зерттеу көлемі мен бағдарламасын анықтау; * Тапсырыс берушімен тексерілетін Үй-жайлар мен конструкцияларға қол жеткізуді келісу. 1.2. Көрнекі техникалық тексеру Жағдайды визуалды бағалаумен ғимаратқа зерттеу жүргізу: * жүк көтергіш қабырғалар; * бағандар; * арқалықтар мен ригельдер; * еден плиталары; * баспалдақ құрылымдары; * бөлімдер; * еден; * төбелер; * терезе және есік толтыру; * құрылымдардың іргелес жерлері; * жарықтар, деформациялар, ылғалдандыру және бұзылу аймақтары; Барлық анықталған ақаулар Үй-жайлар мен құрылымдарға байланған фотофиксацияға жатады. 1.3. Аспаптық тексеру Қажет болған жағдайда құрылыс конструкцияларын аспаптық тексеруді, соның ішінде: * геометриялық өлшемдерді бақылау; * құрылымдардың нақты қималарын анықтау; * вертикалдылық пен деформацияны тексеру; * бұзбайтын әдістермен материалдардың беріктік сипаттамаларын анықтау; * металл конструкцияларын коррозияға тексеру; * техникалық жағдайды анықтау үшін қажетті басқа өлшемдер мен сынақтар. Аспаптық тексерудің нақты көлемі визуалды тексеру нәтижелері бойынша және ғимараттың құрылымдық ерекшеліктерін ескере отырып анықталады. 1.4. Инженерлік жүйелерді зерттеу Зерттелетін қабат шегінде қолданыстағы инженерлік жүйелердің жай-күйін визуалды бағалауды орындау: * электрмен жабдықтау және электр жабдықтары; * жарықтандыру; * жылыту; * ішкі сумен жабдықтау; * кәріз; * желдету; * өрт автоматикасы және дабыл беру-болған жағдайда; * басқа инженерлік жүйелер, Іздестіру жұмыстарының көлемі бастапқы деректер мен қолданыстағы құжаттаманы талдағаннан кейін нақтыланады. 1.5. Ақаулы акт Тексеру нәтижелері бойынша мыналарды қамтитын ақаулы актіні әзірлеу: * Үй-жайлар мен конструкциялардың атауы; * анықталған ақаулардың сипаттамасы; * зақымдану сипаты мен дәрежесі; * зақымдалған элементтердің көлемі; * өлшем бірліктері; * жөндеу іс-шараларының ұсынылатын түрі; * құрылымдарды қалпына келтіру, ауыстыру немесе нығайту қажеттілігі. Ақаулы акт Объектінің нақты жай-күйін және жүргізілген зерттеу нәтижелерін ескере отырып қалыптастырылуға тиіс. 1.6. Жұмыс көлемінің ведомосы Көрсетілген болжамды жөндеу жұмыстарының ведомосін әзірлеу: * жұмыс атаулары; * орындау орындары; * өлшем бірліктері; * болжалды көлем; * ескертпелер мен техникалық талаптар. Ведомость бұдан әрі күрделі жөндеу құнын анықтау және сметалық құжаттаманы әзірлеу үшін пайдаланылуы тиіс. 1.7. Техникалық қорытынды Зерттеу нәтижелері бойынша мыналарды қамтитын техникалық қорытынды дайындау: 1. Объект туралы жалпы мәліметтер. 2. Тексеру жүргізу үшін негіз. 3. Бастапқы деректер. 4. Сындарлы шешімдердің сипаттамасы. 5. Зерттелген үй-жайлардың сипаттамасы. 6. Визуалды тексеру нәтижелері. 7. Аспаптық тексеру нәтижелері. 8. Анықталған ақауларды фотофиксациялау. 9. Конструкциялардың техникалық жай-күйін бағалау. 10. Одан әрі пайдалану мүмкіндігі туралы қорытындылар. 11. Күрделі жөндеу бойынша ұсыныстар. 12. Құрылымдарды күшейту бойынша ұсыныстар-қажет болған жағдайда. 13. Қажетті жөндеу шараларының тізімі. 14. Сызбалары, фотосуреттері және өлшеу нәтижелері бар қолданбалар. 1.8. Жұмыс нәтижелері Жұмыс аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушіге: * зерттеу нәтижелері бойынша техникалық есеп/қорытынды; * өлшеу сызбалары * анықталған ақауларды фотофиксациялау; * ақаулар тізімі; * ақаулы акт; * бағалары мен сомасы бар жөндеу жұмыстары көлемінің ведомосы ; * аспаптық тексерулер мен сынақтардың нәтижелері-орындау кезінде; * инженерлік іздестіру нәтижелері-көзделген көлемде; * жобалау-сметалық құжаттаманы одан әрі әзірлеуге арналған ұсынымдар. 1.9. Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар Жұмыстарды білікті мамандар Қазақстан Республикасының ғимараттар мен құрылыстарды техникалық тексеру, инженерлік ізденістер, жобалау және күрделі жөндеу саласындағы қолданыстағы нормативтік талаптарын сақтай отырып орындауы тиіс. Авариялық, аварияға дейінгі немесе ықтимал қауіпті учаскелер анықталған кезде Орындаушы оларды техникалық қорытындыда көрсетуге және тиісті ұсынымдар беруге міндетті. 1.10. Тапсырыс беруші ұсынатын бастапқы деректер Тапсырыс беруші бар болған жағдайда ұсынады: * объектіге құқық белгілейтін құжаттар; * қолда бар жобалық құжаттама; * атқарушылық құжаттама; * техникалық паспорт; * техникалық тексерудің алдыңғы қорытындылары; * инженерлік ізденістердің нәтижелері; * бұрын орындалған жөндеулер мен реконструкциялар туралы мәліметтер; * еден жоспарлары; * қолданыстағы инженерлік желілер туралы ақпарат; * күрделі жөндеуге арналған техникалық тапсырма; * тексерілетін Үй-жайлар мен конструкцияларға қол жеткізу. - қажет болған жағдайда учаскелерді ашады 1.11. Орындау мерзімі Жұмыстарды орындау мерзімі шартпен айқындалады және ғимараттың нақты алаңын , конструктивтік күрделілігін, аспаптық зерттеп-қарау көлемін және инженерлік іздестіру жүргізу қажеттілігін ескере отырып белгіленеді. 1.12. Жұмыстарды қабылдау Жұмыстар Тапсырыс берушіге осы техникалық ерекшелікте көзделген нәтижелердің толық жиынтығын бергеннен және келісілген жұмыс көлемі шегінде Тапсырыс берушінің ескертулері жойылғаннан кейін орындалды деп есептеледі. 6. Қызмет көрсету мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 20 жұмыс күніне дейін.
