
Приложения №2

Техническая спецификация 

Работа по изготовлению и установке усиленных откатных ворот в количестве 1 комплекта с металлическим каркасом, откатным механизмом, электроприводом и системой безопасности для контрольного пропускного пункта 

     Работа включает в себя: Полный комплекс работ по демонтажу существующей конструкции откатных ворот контрольного пропускного пункта с полным удалением всех элементов старой откатной системы. В состав работ включить:
1. Демонтаж старого полотна ворот и несущего металлического каркаса;
2. Демонтаж направляющей полосы (рельса), по которой перемещаются роликовые опоры ворот;
3. Демонтаж роликовых тележек, опорных элементов, кронштейнов и крепёжных деталей;
4. Демонтаж старого приводного механизма, электродвигателя, зубчатой рейки и элементов автоматики при их наличии;
5. Удаление старых креплений, металлических остатков и иных конструктивных элементов, препятствующих монтажу новых ворот;

     	Демонтаж выполнить в полном объёме, до освобождения рабочей зоны от старой конструкции и подготовки основания для монтажа новых усиленных откатных ворот. После демонтажа произвести осмотр и оценку состояния основания, опорных площадок и мест крепления. 
Монтаж: Произвести полный комплекс работ по изготовлению, доставке, монтажу и установке новых усиленных откатных ворот на контрольно пропускном пункте.
Предусмотреть выполнение следующих работ:
1. Подготовка основания и мест установки ворот после полного демонтажа старой конструкции;
2. Монтаж новой направляющей системы для перемещения ворот, включая усиленный рельс, роликовые тележки и опорные элементы;
3. Установка усиленного металлического каркаса ворот с обеспечением жёсткости, прочности и устойчивости к деформациям;
4. Монтаж воротного полотна с антикоррозионной обработкой металлических элементов и защитным покрытием, устойчивым к атмосферным воздействиям;
5. Установка мощного электромеханического привода откатного типа, рассчитанного на массу и габариты ворот, с запасом мощности для надёжной работы в условиях интенсивной эксплуатации;
6. Установка зубчатой рейки для передачи движения от электропривода к полотну откатных ворот материал рейки из высокопрочного пластика (нейлон), концевых выключателей, систем ограничения хода и других необходимых элементов автоматики;
7. предусмотреть установку кнопки управления открытием и закрытием ворот непосредственно внутри помещения дежурного контрольного пропускного пункта, обеспечивающей возможность дистанционного управления воротами без выхода дежурного на улицу;
8. предусмотреть возможность ручного открытия ворот при отключении электропитания или неисправности привода;
9. выполнить регулировку ворот, проверить плавность хода, отсутствие перекосов, заеданий и посторонних шумов;
10. провести пробный запуск и испытание ворот во всех режимах работы, проверить надёжность креплений и работоспособность автоматики.

Все комплектующие, материалы, крепёжные элементы, монтажные и пусконаладочные работы включены в общую стоимость работ. Установленная конструкция должна обеспечивать надёжную, безопасную и бесперебойную эксплуатацию в условиях наружной установки, при отрицательных температурах, снегопаде, пыли и резких перепадах температур.

1. Основные технические характеристики по изготовлению установке усиленных откатных ворот:
Наименование параметра требуемые характеристики
1. Тип ворот: Откатные ворота на профиле (сэндвич панели) шириной не менее 90 мм, толщиной профиля (сэндвич панели) не менее 4 см
2. Покрытие металлических конструкций- порошковое коричневого цвета
3. Размеры откатных ворот: длина не менее 5 м, высота 2,3 -2,4м (допустимые отклонения по размерам готовой конструкции +\-  10 см): 
4. Конструкция ворот должна быть сборная, хорошо сохранят точность геометрий на протяжении всего срока эксплуатации; - лёгкий вес алюминиевой конструкции ворот снижает физический износ подвижных частей ворот и уменьшает нагрузку на несущие столбы; - совмещение направляющей шины с рамой в единый элемент увеличивает жесткость конструкции, а также исключает перекосы и винтообразность направляющей шины, увеличивая срок службы ворот; 
5. Конструкция ворот – алюминиевая;
6. Электропривод промышленный, рассчитанный на массу готовых ворот с запасом мощности
7. Механизм – откатной, консольная балка – усиленная.
8. Опоры роликовые усиленные промышленного исполнения, рассчитанные на фактическую массу ворот и интенсивную эксплуатацию – не менее 6 роликов на опоре.
9. Защита от защемления и доступных движущихся частей.
10. Защитный кожух электродвигателя и зубчатой рейки.
11. Кабельная защита, заземление и электрическая защита оборудования.

Металлический каркас
Усиленная сварная рама (вертикальные и горизонтальные рёбра жёсткости) из стального профильного металла размером 100*100 мм с внутренней стороны ворот, на уровне высоты ворот
Отсутствие деформаций, перекосов и провисания полотна при эксплуатации.

Электропривод
Промышленный электропривод для откатных ворот с запасом тягового усилия мощность и допустимая масса ворот — по расчёту изготовителя с учётом ветровой нагрузки и зимних условий.

Система откатных ворот должна обеспечивать:

1. Установку стационарной кнопки управления автоматическими откатными воротами внутри помещения дежурного по контрольно пропускному пункту, обеспечивающей дистанционное открытие и закрытие ворот без необходимости выхода дежурного на улицу.
2. Возможность остановки движения ворот при необходимости;
3. Сохранение работоспособности системы безопасности при использовании кнопочного управления;
4. Прокладку защищённой кабельной линии от электропривода до рабочего места дежурного;
5. Проведение монтажных, пусконаладочных работ и проверку работоспособности системы.

Поставщик по окончанию установки откатных ворот, производит их пуско-наладочные работ




№2 Қосымша
                                            
Техникалық ерекшелік

      Бақылау-өткізу пунктіне металл қаңқасынаң, жылжымалы механизмді, электр жетегі және қауіпсіздік жүйесі бар 1 жиынтық күшейтілген жылжымалы қақпаны дайындау және орнату жұмыстары.

     Жұмыстардың құрамына мыналар кіреді: бақылау-өткізу пунктіндегі қолданыстағы жылжымалы қақпаның конструкциясын бөлшектеу және ескі жылжымалы жүйенің ауыстырылуға жататын барлық элементтерін толықтай алып тастау жөніндегі жұмыстар кешені. Жұмыстардың құрамына мыналар енгізіледі:

1. Қақпаның ескі полотносын және металл қаңқасын бөлшектеу;
2. Қақпаның роликті тіректері қозғалатын бағыттаушы жолақты (рельсті) бөлшектеу;
3. Роликті арбаларды, тірек элементтерін, кронштейндерді және бекіту бөлшектерін бөлшектеу;
4. Ескі жетек механизмін, электр қозғалтқышын, тісті рейканы және бар болған жағдайда автоматика элементтерін бөлшектеу;
5. Жаңа қақпаны монтаждауға кедергі келтіретін ескі бекітпелерді, металл қалдықтарын және басқа да конструкциялық элементтерді алып тастау.

Ескі конструкциядан демонтаж жұмыстарын жұмыстарын жүргізу жұмыс аймағын толық босату және жаңа күшейтілген жылжымалы қақпаны орнатуға арналған  толық көлемдегі жұмыстарды орындау. Демонтаж жұмыстары аяқталғаннан кейін негіздің, тірек алаңдарының және бекіту орындарының жай-күйіне тексеру жүргізіп, бағалау қажет. Қажет болған жағдайда жаңа қақпа конструкциясын сенімді орнатуды, тұрақтылығын және ұзақ мерзімді пайдаланылуын қамтамасыз ету мақсатында негізді дайындау және күшейту жұмыстарын қарастыру.

Монтаж жұмыстары:Бақылау-өткізу пунктінде ескі қақпа конструкциясын толық бөлшектегеннен кейін жаңа күшейтілген жылжымалы қақпаларды дайындау, жеткізу, монтаждау және орнату бойынша жұмыстардың толық кешенін орындау.

Төмендегі жұмыстардың орындалуын қарастыру қажет:
1. Ескі конструкция толық бөлшектелгеннен кейін қақпаларды орнату орындары мен негізін дайындау;
2. Қақпалардың қозғалуына арналған жаңа бағыттаушы жүйені, оның ішінде күшейтілген рельсті, роликті арбаларды және тірек элементтерін монтаждау;
3. Қақпа конструкциясының қаттылығын, беріктігін және деформацияға төзімділігін қамтамасыз ете отырып, күшейтілген металл қаңқаны орнату;
4. Металл элементтеріне коррозияға қарсы өңдеу жүргізе отырып және атмосфералық әсерлерге төзімді қорғаныш жабын қолдана отырып, қақпа полотносын монтаждау;
5. Қақпалардың массасы мен габариттік өлшемдеріне сәйкес келетін, қарқынды пайдалану жағдайында сенімді жұмыс істеуі үшін қуат қоры бар қуатты электромеханикалық жылжымалы жетекті орнату;
6. Электр жетегінен қақпа полотнасына қозғалысты беру үшін жоғары берік пластиктен (нейлоннан) жасалған тісті рейканы, шеткі ажыратқыштарды, жүріс шектеу жүйелерін және автоматикаға қажетті басқа да элементтерді орнату;
7. Кезекшінің көшеге шықпай-ақ қақпаларды қашықтан басқара алуын қамтамасыз ету үшін бақылау-өткізу пункті кезекшісінің үй-жайының ішіне қақпаларды ашу және жабуға арналған басқару батырмасын орнату;
8. Электр қуаты өшкен немесе электр жетегі істен шыққан жағдайда қақпаларды қолмен ашу мүмкіндігін қарастыру;
9. Қақпаларды реттеу, олардың бірқалыпты қозғалуын, қисаймауын, кептелмеуін және бөгде шудың болмауын тексеру;
10. Қақпаларды жұмыстың барлық режимдерінде сынақтан өткізу, бекітпелердің сенімділігін және автоматика жүйесінің жұмысқа қабілеттілігін тексеру.

Барлық жинақтаушы бөлшектер, материалдар, бекіту элементтері, монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарының құны жұмыстардың жалпы құнына енгізілуі тиіс. Орнатылған конструкция сыртқы орта жағдайларында, оның ішінде теріс температурада, қар жауған кезде, шаңды ортада және температураның күрт өзгеруі жағдайында сенімді, қауіпсіз әрі үздіксіз пайдалануды қамтамасыз етуі тиіс.

1. Күшейтілген жылжымалы қақпаларды дайындау және орнатудың негізгі техникалық сипаттамалары:
1. Қақпа түрі: ені кемінде 90 мм профильге (сэндвич-панельдерге) арналған жылжымалы қақпалар. Профильдің (сэндвич-панельдің) қалыңдығы кемінде 4 см болуы тиіс.
2. Металл конструкциялардың жабыны қоңыр түсті ұнтақты бояу жабыны.
3. Жылжымалы қақпалардың өлшемдері: Ұзындығы – кемінде 5 м; Биіктігі – 2,3–2,4 м; (дайын конструкцияның өлшемдері бойынша рұқсат етілетін ауытқу ±10 см.)
1. 4.Қақпа конструкциясы құрастырмалы болуы және бүкіл пайдалану мерзімі ішінде геометриялық өлшемдерінің дәлдігін сақтауы тиіс.Қақпаның алюминий конструкциясының жеңіл салмағы жылжымалы бөліктердің физикалық тозуын азайтып, көтергіш бағандарға түсетін жүктемені төмендетуі тиіс. Бағыттаушы шинаны жақтаумен біртұтас элементке біріктіру конструкцияның қаттылығын арттырып, бағыттаушы шинаның қисаюы мен бұралуын болдырмауға және қақпаның қызмет ету мерзімін ұзартуға тиіс.
4. Қақпа конструкциясы-алюминийден жасалған.
5. Электр жетегі дайын қақпаның массасына есептелген, қуат қоры бар өнеркәсіптік электр жетегі.
6. Механизмі - күшейтілген консольдік арқалығы бар жылжымалы механизм.
7. Роликті тіректер нақты қақпа массасына және қарқынды пайдалануға есептелген, өнеркәсіптік үлгідегі күшейтілген роликті тіректер. Әрбір тіректе кемінде 6 ролик болуы тиіс.
2. 9.Қысылып қалудан және қолжетімді қозғалмалы бөліктерден қорғау;
3. 10.Электр қозғалтқышы мен тісті рейкаға арналған қорғаныш қаптамасы;
4. 11.Кабельдерді механикалық зақымданудан қорғау жабдықты жерге қосу және электрлік қорғаныс жүйесі.

     Металл қаңқа
     Қақпаның ішкі жағында, қақпаның биіктігі деңгейінде өлшемі 100 × 100 мм болат профильді металдан жасалған тік және көлденең қаттылық қабырғалары бар күшейтілген дәнекерленген жақтау орнатылуы тиіс.
Пайдалану барысында қақпа полотносында деформацияның, қисаюдың және салбыраудың болмауы қамтамасыз етілуі қажет.

     Электр жетегі
     Жылжымалы қақпаларға арналған, тарту күші бойынша қуат қоры бар өнеркәсіптік электр жетегі орнатылуы тиіс.
Электр жетегінің қуаты мен көтере алатын қақпа массасы дайындаушының есебі бойынша, жел жүктемесі мен қысқы пайдалану жағдайларын ескере отырып анықталуы тиіс.
    
     Жылжымалы қақпаларды басқару жүйесіне қойылатын талаптар:
     
1. Бақылау-өткізу пункті кезекшісінің үй-жайының ішінде қақпаларды далаға шықпай-ақ іштен ашуға және жабуға мүмкіндік беретін стационарлық басқару батырмасын орнату;
2. Қажет болған жағдайда қақпалардың қозғалысын тоқтату мүмкіндігі;
3. Батырма арқылы басқару кезінде қауіпсіздік жүйесінің жұмыс қабілеттілігін сақтау;
4. Электр жетегінен кезекшінің жұмыс орнына дейін қорғалған кабель желісін жүргізу;
5. Монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізу, сондай-ақ жүйенің жұмысқа қабілеттілігін тексеру.

Жеткізуші жылжымалы қақпаларды орнату жұмыстары аяқталғаннан кейін оларды іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізуге міндетті.
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