


Техническая спецификация
на предоставление услуг 

Проведение испытание пожарных кранов и перемотка пожарных рукавов в количестве 8 штук (согласно заявке Заказчика), включает в себя:

- испытание проводяться с помощью исправного гидротестера с установленным на нём исправным манометром для замера давления;
- осмотр пожарного крана, с целью выявления наличия механических повреждений (царапин, сколов и так далее), 
- фиксирования целостности лакокрасочного покрытия; 
- проверку комплектности; 
- контроля качества соединения пожарного рукава к крану и стволу и легкость их разъединения;
 - обследование состояние резиновых прокладок, которые находятся на пожарном стволе и соединительных головках на кране, рукаве и стояке сухотруба; 
- выполнение гидравлических испытаний крана на водоотдачу и (или) подача воды в сухотрубе; 
- перемотку пожарного рукава.

 Испытания противопожарного водоснабжения должны проводиться при температуре не ниже плюс 5° С. Результаты испытания должны оформляться актом и протоколами испытаний согласно Приложений 11, 12, 13 Правил пожарной безопасности, утвержденные приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.
Потенциальный поставщик при оказании услуги должен обеспечить сохранность и конфиденциальность информации, касающейся  деятельности Заказчика.
В стоимость услуги входят все затраты Поставщика, связанные с оказанием заявленной услуги до места назначения Заказчика.
В случае нанесения материального ущерба при выполнении работы/оказании услуги Поставщиком, затраты, связанные с восстановлением, за счет на Поставщика.
 




Деректер парағы
қызметтерді көрсету үшін
[bookmark: _GoBack]Өрт гидранттарын сынақтан өткізу және 8 дана көлемінде өрт түтіктерін қайта орау (тапсырыс берушінің сұранысы бойынша) мыналарды қамтиды:
- сынау қысымды өлшеу үшін оған орнатылған қызмет көрсетілетін манометрі бар қызмет көрсетілетін гидротестер көмегімен жүргізіледі;
- механикалық зақымдануды (сызаттар, чиптер және т.б.) анықтау үшін өрт гидранттарын тексеру;
бояу жабынының тұтастығын бекіту; 
- толықтығын тексеру; 
- өрт сөндіру шлангінің кран мен шүмекке қосылу сапасын және оларды ажыратудың жеңілдігін бақылау;
 - өрт шүмегінде орналасқан резеңке тығыздағыштардың және крандағы, шлангтың және құрғақ құбыр көтергішіндегі жалғастырғыш бастардың жағдайын тексеру;
құрғақ құбырдағы суды ағызу және (немесе) су беру үшін кранның гидравликалық сынақтарын жүргізу; 
- өрт сөндіру шлангісін кері орау.
Өртке қарсы сумен жабдықтау сынақтары кемінде плюс 5°С температурада жүргізілуі тиіс. Сынақ нәтижелері Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 21, 220 ақпандағы № 225 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 11, 12, 13-қосымшаларына сәйкес хаттамамен және сынақ хаттамаларымен ресімделуі тиіс.

Әлеуетті өнім беруші қызмет көрсету кезінде Тапсырыс берушінің қызметіне қатысты ақпараттың сақталуын және құпиялылығын қамтамасыз етуге міндетті.
Қызмет құнына Тұтынушының тағайындалған жеріне мәлімделген қызметті көрсетуге байланысты Жеткізушінің барлық шығындары кіреді. 
Жеткізуші жұмыстарды орындау/қызмет көрсету кезінде материалдық залал келтірген жағдайда, қалпына келтіруге байланысты шығындарды Жеткізуші көтереді.

