Техническая спецификация
на работы по ремонту пластиковых окон (замене стеклопакетов и комплектующих)

	наименование
	размеры
	остекление
	толщина стеклопакета
	количество

	Стеклопакет
	
	
	
	

	
	53х108см
	тройное
	32
	2

	
	73,5х117,5см
	тройное
	32
	4

	
	37х53,5
	тройное
	32
	2

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	Итого
	 
	 
	8



После подписания договора Поставщик должен произвести уточненные детальные замеры оконных проемов. Работы по изготовлению и замене стеклопакетов включают следующее: демонтаж разбитых/треснутых стеклопакетов в здании школы; изготовление и монтаж новых тройных стеклопакетов, 
Работы должны производиться в соответствии с ТКСН РК 8.07-06-2017. При выполнении работ необходимо использовать материалы и инструменты согласно техническому регламенту, утвержденному постановлением Правительства РК от 17 ноября 2010 года №1202 «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий». 
Поставщик обязан выполнять работы квалифицированной рабочей силой, собственными механизмами, инвентарем, инструментами. Все расходы, связанные с выполнением работы, а также приобретение расходных и сопутствующих материалов полностью возлагаются на Поставщика. Все поставляемые материалы должны быть новыми, их необходимо согласовать с Заказчиком. Цвет используемого материала согласовывается с Заказчиком. Работы должны быть выполнены в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП, действующими в Республике Казахстан и не иметь дефектов, недоработок, недоделок (в том числе скрытых), снижающих качество. Потенциальный Поставщик предоставляет гарантию на материалы и выполненные работы сроком не менее 1 года. 
Поставщик несет ответственность за охрану труда и технику безопасности при производстве работ, а также за пожарную безопасность. 
Гарантийные сроки: Поставщик гарантирует качество выполненных Работ в течение 12 месяцев с даты приемки Заказчиком. 
После выполнения работы Поставщик обязан в местах установки стеклопакета нанести герметик, силикон, произвести проверку (испытание) на проникновение воды путем проливания вручную, в присутствии представителя Заказчика. По окончании работы произвести уборку рабочего места. Старые стеклопакеты и строительный мусор Поставщик должен вывезти на полигон захоронения ТБО за свой счет.
Техникалық сипаттама
пластикалық терезелерді жөндеу жұмыстарына (екі қабатты терезелер мен компоненттерді ауыстыру)

	атауы
	өлшемдері
	шыны
	терезенің қалыңдығыа
	саны

	Екі қабатты терезе
	
	
	
	

	
	53х108см
	үштік
	32
	2

	
	73,5х117,5см
	үштік
	32
	4

	
	37х53,5
	үштік
	32
	2

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	Итого
	 
	 
	8


Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізуші терезе саңылауларын егжей-тегжейлі өлшеуді жүргізуі керек. Екі қабатты терезелерді жасау және ауыстыру жұмыстары мыналарды қамтиды: мектеп ғимаратында сынған/жарылған екі қабатты терезелерді бөлшектеу; жаңа үш қабатты екі қабатты терезелерді жасау және монтаждау,
Жұмыстар ҚР ТКСН сәйкес жүргізілуі тиіс 8.07-06-2017. Жұмыстарды орындау кезінде ҚР Үкіметінің 2010 жылғы 17 қарашадағы №1202 "ғимараттар мен құрылыстардың, құрылыс материалдары мен бұйымдарының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар"қаулысымен бекітілген техникалық регламентке сәйкес материалдар мен құралдарды пайдалану қажет.
Өнім беруші жұмысты білікті жұмыс күшімен, өзінің тетіктерімен, мүкәммалымен, құралдарымен орындауға міндетті. Жұмыстың орындалуына байланысты барлық шығындар, сондай-ақ шығыстар мен ілеспе материалдарды сатып алу толығымен Жеткізушіге жүктеледі. Жеткізілетін барлық материалдар Жаңа болуы керек, оларды Тапсырыс берушімен келісу керек. Пайдаланылатын материалдың түсі Тапсырыс берушімен келісіледі. Жұмыстар Қазақстан Республикасында қолданылатын ҚНжЕ құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес орындалуы және сапаны төмендететін ақаулары, кемшіліктері, кемшіліктері (оның ішінде жасырын) болмауы тиіс. Әлеуетті өнім беруші материалдарға және орындалған жұмыстарға кемінде 1 жыл мерзімге кепілдік береді.
Өнім беруші жұмыстарды жүргізу кезінде еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы, сондай-ақ өрт қауіпсіздігі үшін жауапты болады.
Кепілдік мерзімі: өнім беруші Тапсырыс беруші қабылдаған күннен бастап 12 ай ішінде орындалған жұмыстардың сапасына кепілдік береді.
Жұмысты орындағаннан кейін Өнім беруші екі қабатты терезені орнату орындарында герметик, силикон жағуға, Тапсырыс беруші өкілінің қатысуымен қолмен төгу жолымен судың енуіне тексеру (сынау) жүргізуге міндетті. Жұмыс аяқталғаннан кейін жұмыс орнын тазалаңыз. Ескі екі қабатты терезелер мен құрылыс қоқыстарын жеткізуші ҚТҚ көму полигонына өз есебінен шығаруы тиіс.
