Техникалық сипаттама
 Нысанның техникалық қорытындысы (зерттеп – қарау) - Объектінің техникалық қорытындысы (зерттелуі) –Қарағанды облысы,Нұра ауданы, с.Баршино, ул. Аблахатова ,зд. 10 кейіннен техникалық қорытынды бере отырып. Мектеп ғимараты қабырға материалы - кірпіш. Құрылыс алаңы-472,9 м2 жалпы ауданы 2697,6 м2 

Сатып алынатын қызметтердің атауы: объектінің техникалық қорытындысы (зерттеп – қарау) - Қарағанды облысы білім басқармасының Нұра ауданы білім бөлімінің «Баршын тірек мектебі (РО)» КММ   ғимараты, Қарағанды облысы, Нұра ауданы, Баршино ауылы ,Аблахатов көшесі, зд 10 мекенжайы бойынша орналасқан. кейіннен техникалық қорытынды бере отырып. Мектеп ғимараты-2 қабатты. Қабырғалардың материалы-кірпіш. Құрылыс алаңы-755,4 м2. Жалпы ауданы-1323, 4м2. Салынған жылы-1979ж.
Анықталған ақауларды жою және қажет болған жағдайда күшейту бойынша ұсынымдар әзірлей отырып, жүргізілген жұмыстарды талдау қорытындылары бойынша қорытынды жасау. 
Техникалық қорытынды Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 19 қарашадағы № 702 бұйрығымен бекітілген Ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігі мен тұрақтылығын техникалық тексеруді жүзеге асыру қағидаларына сәйкес жасалуы тиіс.
 	 Әлеуетті өнім беруші сараптама жүргізуге ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігі мен орнықтылығын техникалық тексеруді жүзеге асыру құқығына тиісті аттестаты бар сарапшыларды (бұдан әрі – сарапшы), өз құрамында аттестатталған сарапшылары бар аккредиттелген ұйымды осы Қағидаларды, Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы басқа да нормативтік құқықтық актілерін және Мемлекеттік нормативтерін,сарапшыны конструктор.
 Техникалық қорытындыда инженерлік-геологиялық ізденістер бойынша қорытынды, атқарушылық-техникалық құжаттама көрсетілуі тиіс
Сарапшылар керек
- ақауларды фотофиксациялаумен визуалды тексеру жүргізу;
- Тапсырыс берушіге объектіні техникалық тексеруді орындауға дайындау бойынша барлық қажетті әрекеттерді ұйымдастыру және орындау үшін тірек конструкцияларын қажетті ашу орындарымен іс-қимыл бағдарламасын ұсыну;
- берілген бастапқы деректерді алдын ала зерделеу және талдау жүргізу;
- негізгі тірек және қоршау конструкцияларына, оның ішінде негіздер мен іргетастарға егжей-тегжейлі аспаптық тексеру жүргізу;
- егжей-тегжейлі аспаптық тексеру жүргізу кезінде аккредиттелген мамандандырылған зертхананы тарту;
-нормативтік талаптардан ауытқуларды анықтау үшін барлық зерттелетін объектінің және оның құрылымдық элементтерінің инженерлік-геодезиялық түсірілімін жүргізу;
- объектілерде қолданылатын Құрылыс материалдарының, конструкциялар мен бұйымдардың сапасын жүргізу, Қазақстан Республикасында қолданылатын стандарттарға және басқа да нормативтік-техникалық құжаттарға сәйкес олардың зертханалық сынақтарын ұйымдастыру және сапасын куәландыратын құжаттардың (техникалық паспорттар, сертификаттар, зертханалық сынақтардың нәтижелері және басқалар)болуы;
- алынған зерттеу нәтижелерін зерттеу;
- алынған зерттеу нәтижелері мен зертханалық деректерді ескере отырып, ұсынылған бағдарламалық кешендерде (Лира, SCAD, BACE) ғимаратты (құрылысты) тексеру есебін жүргізу;
- барлық алынған деректерге инженерлік талдау жүргізеді (құрылымдардың жұмыс қабілеттілігі санатын анықтай отырып, бастапқы деректерді, зерттеу нәтижелерін және тексеру есептеулерін талдау);
-Объектінің нақты деректері бойынша қажетті қосымшалармен (жоспарлар, ғимараттың қималары, Өлшем сызбалары, қабырғалар мен қалқалардың қалыңдығы, тірек конструкцияларының атқарушы түсірілімдері, Фото қосымшасы, кіру топтарының фотосуреттері,шатырды ауыстыру, барлық элементтерді бөлшектеу,еденнің ақаулы жоспарлары, қабырғаларды әрлеу жабыны, сумен жабдықтау жүйесі) жүргізілген техникалық зерттеп-қараудың инженерлік талдау нәтижелері бойынша сараптамалық қорытынды жасау,су құбыры және кәріз желілерін, құбырлардың, материалдардың диаметрлерін, өрт дабылының жай-күйін,шамдардың, розеткалардың жай-күйін бөлу жоспары, сондай-ақ эом бөлігіне жататын басқа да электр жабдықтарын орналастыру, өлшемдері бар вентканалдар мен вентшахталарды орналастыру, графикалық материалдар, жұмыс сызбалары, материалдарды растайтын зертханалық хаттамалар) объектінің сенімділігі мен орнықтылығына жүргізілген техникалық тексеру нәтижелері туралы қорытындылармен;
 - жасалған қорытындылар негізінде қажетті конструкцияларды күшейту (қалпына келтіру) бойынша ұсынымдар әзірлеу;
- Тапсырыс берушіге қажетті конструкцияларды күшейту (қалпына келтіру) бойынша қорытындылары мен ұсынымдары бар объектіні техникалық тексеру бойынша сараптамалық қорытынды беруге.
- жұмыс істеп тұрған кәсіпорын жағдайында ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігі мен тұрақтылығына техникалық тексеру жүргізу кезінде тексеруді орындайтын сарапшыларға осы объектіде қолданылатын арнайы қауіпсіздік ережелері туралы нұсқау берілуі тиіс.
- ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігі мен тұрақтылығына техникалық зерттеу жүргізетін сарапшы Заңның 34-4-бабының 11-тармағына сәйкес жүргізілетін зерттеулердің сапасы, шығарылатын шешімдердің дұрыстығы және әзірленген ұсынымдардың толықтығы үшін жауапты болады.
Ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігі мен тұрақтылығын техникалық тексеру жөніндегі сараптамалық қорытындыға қойылатын талаптар
 Ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігі мен тұрақтылығын техникалық тексеру жөніндегі сараптамалық қорытындыда:
1) титул парағы (орындаушы ұйымның атауы, Объектінің атауы, кім бекітеді, тіркеу нөмірі);
2) қорытындының мазмұны;
3) техникалық зерттеп-қарау үшін негіздеме (шарттың нөмірі мен күні, ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігі мен орнықтылығын техникалық зерттеп-қарауға арналған техникалық тапсырма);
4) тексеруге Тапсырыс беруші ұсынған бастапқы деректердің тізбесі;
5)зерттелетін объектінің орналасу алаңының жалпы сипаттамасы (алаңның орналасуының, климаттық жағдайларының, алаңның инженерлік-геологиялық жағдайларының сипаттамасы);
6) көлемдік-жоспарлау және конструктивтік шешімдер (қабылданған көлемдік-жоспарлау және конструктивтік шешімдердің сипаттамасы);
7)тексеру нәтижелері (жүргізілген тексерулердің сипаттамасы, анықталған ақаулар мен бұзушылықтар);
8) салыстырып есептеу нәтижелері (пайдаланылатын есеп айырысу бағдарламасын көрсету, есеп айырысу схемасының сипаттамасы, жүктемелерді жинау кестесі, объектінің есеп айырысу модельдері, есептеу ХАТТАМАСЫ, жүк көтергіш элементтердегі күштер схемасы, есеп айырысу бөлігі бойынша қорытындылар) ;
9.  сараптама объектісінің орналасқан аймағының құрылыс слимотологиясы;
10) барлық алынған деректерді инженерлік талдау;
11) қорытынды;
12) ұсынымдар;
13) қосымшалар (фотоматериалдар, инженерлік-геологиялық сынақтар бойынша қорытынды, графикалық материалдар, атқарушылық түсірілім, сынақтардың зертханалық хаттамалары, атқарушылық-техникалық құжаттама).
14) сарапшыларды тағайындау туралы бұйрықтардың көшірмелері, сарапшылар аттестаттарының көшірмелері;
Барлық құрылыс материалдары мен конструкцияларында ГОСТ және оның кодтары көрсетілуі керек.
Пайдаланылатын әдебиеттер тізімі, нормативтік құжаттар өзекті болуы тиіс (ҚР БК, ҚР МЕМСТ және т. б.)
      Ұйым беретін ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігі мен тұрақтылығын техникалық тексеру жөніндегі сараптамалық қорытындыға техникалық зерттеп-қарауды жүргізген барлық аттестатталған сарапшылар қол қояды, сарапшылардың дербес мөртаңбасын қояды және ұйымның бірінші басшысы бекітеді.
      Сарапшы орындайтын ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігі мен тұрақтылығын техникалық тексеру жөніндегі сараптамалық қорытындыға ол қол қояды және әрбір параққа дербес мөртабан қойылады.
Өнім беруші зерттеу нәтижелері бойынша техникалық қорытынды мен техникалық жобаны қағаз нұсқада 2 данада және электрондық жеткізгіште (AUTOCAD және PDF) 1 данада ұсынады. 
Мектеп ғимаратына күрделі жөндеу жүргізу қажет болмаған жағдайда толық














Техническая спецификация
Наименование закупаемых услуг: Техническое заключение (обследование) объекта – Здание КГУ  «Баршинская ОШ (рц)» отдела образования Нуринского района управления образования  Карагандинской области расположенное по адресу: Карагандинская область, Нуринский район, с.Баршино, ул. Аблахатова ,зд. 10 с последующем предоставлением технического заключения. Здание школы - 2этажа. Материал стен - кирпич. Площадь застройки - 755,4 м2. Общая площадь - 1323,4м2. Год постройки – 1979 г.
Составление заключения по итогам анализа произведенных работ с разработкой рекомендаций по устранению выявленных дефектов и усилению, при необходимости. 
Техническое заключение должно быть составлено согласно Правил осуществления технического обследования надежности и устойчивости зданий и сооружений утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2015 года № 702.
 	 Потенциальный поставщик должен привлекать к проведению экспертизы экспертов, имеющего соответствующий аттестат на право осуществления технического обследования надежности и устойчивости зданий и сооружений (далее – эксперт), аккредитованной организации, имеющей в своем составе аттестованных экспертов руководствуется настоящими Правилами, другими нормативными правовыми актами и государственными нормативами Республики Казахстан в области архитектуры, градостроительства и строительства,эксперта конструктора.
 В техническом заключении должны быть указаны заключение по инженерно-геологическим изысканиям, исполнительно-техническую документацию
Эксперты должны
-провести визуальный осмотр с фотофиксацией дефектов;
-предоставить Заказчику программу действий с местами необходимых вскрытий несущих конструкций, для организации и выполнения поставщику всех необходимых действий по подготовке объекта к выполнению технического обследования;
-провести предварительное изучение и анализ предоставленных исходных данных;
-провести детальное инструментальное обследование основных несущих и ограждающих конструкций, в том числе оснований и фундаментов;
-при проведении детального инструментального обследования привлечь  аккредитованную специализированную лабораторию;
- провести инженерно-геодезическую съемку всего обследуемого объекта и его конструктивных элементов на выявление отклонений от нормативных требований;
-провести качество применяемых на объектах строительных материалов, конструкций и изделий, организация их лабораторных испытаний в соответствии со стандартами и другими нормативно-техническими документами, действующими в Республике Казахстан, и наличие документов удостоверяющих качество (технические паспорта, сертификаты, результаты лабораторных испытаний и другие);
-провести изучение полученных результатов обследования;
-выполнить поверочный расчет здания (сооружения) в рекомендованных программных комплексах (Лира, SCAD, BACE) с учетом полученных результатов обследования и лабораторных данных;
-проводит инженерный анализ всех полученных данных (анализ исходных данных, результатов обследования и поверочных расчетов, с определением категории работоспособности конструкций);
[bookmark: z18]-составить экспертное заключение по результатам инженерного анализа проведенного технического обследования с необходимыми приложениями по фактическим данным объекта (планы, разрезы здания, обмерные чертежи, толщина стен и перегородок, исполнительные съемки несущих конструкций, фотоприложение, фото входных групп,замена кровли, демонтаж всех элемементов,дефектные планы полов, отделочное покрытие стен, система водоснабжения, план разводки водопроводных и канализационных сетей,диаметров труб, материалов, состояние пожарной сигнализации, состояние светильников,розеток, а также другого электрооборудования, относящихся к части ЭОМ, размещение вентканалов и вентшахт с размерами,  графические материалы, рабочие чертежи, лабораторные протокола, подтверждающие материалы) с выводами о результатах проведенного технического обследования надежности и устойчивости объекта;
 -на основании сделанных выводов разработать рекомендации по усилению (восстановлению) необходимых конструкций;
-выдать Заказчику экспертное заключение по техническому обследованию объекта с выводами и рекомендациями по усилению (восстановлению) необходимых конструкций.
[bookmark: z19][bookmark: z21]-при проведении технического обследования надежности и устойчивости зданий и сооружений в условиях действующего предприятия, эксперты, выполняющие обследование, должны быть проинструктированы о специальных правилах техники безопасности, действующих на данном объекте.
[bookmark: _GoBack][bookmark: z23]-эксперт, выполняющий техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений, несет ответственность в соответствии с пунктом 11 статьи 34-4 Закона, за качество проводимых исследований, правильность выносимых решений и полноту разработанных рекомендаций.
Требования к экспертному заключению по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений
 Экспертное заключение по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений должно содержать:
1) титульный лист (наименование организации исполнителя, наименование объекта, кем утверждается, регистрационный номер);
2) содержание заключения;
3) основание для технического обследования (номер и дата договора, техническое задание на техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений);
4) перечень исходных данных, предоставленных Заказчиком обследования;
5) общее описание площадки расположения обследуемого объекта (описание расположения площадки, климатических условий, инженерно-геологических условий площадки);
6) объемно-планировочные и конструктивные решения (описание принятых объемно-планировочных и конструктивных решений);
7) результаты обследования (описание проведенных обследований, выявленных дефектов и нарушений);
8) результаты поверочного расчета (указание используемой расчетной программы, описание расчетной схемы, таблица сбора нагрузок, расчетные модели объекта, протокола расчета, схемы усилий в несущих элементах, выводы по расчетной части);
9.  строительная слимотология региона местонахождения объекта экспертизы;
10) инженерный анализ всех полученных данных;
11) вывод;
12) рекомендации;
13) приложения (фотоматериалы, заключение по инженерно-геологическим испытаниям, графические материалы, исполнительная съемка, лабораторные протокола испытаний, исполнительно-техническая документация).
14) копии приказов о назначении экспертов, копии аттестатов экспертов;
На все строительные материалы  и конструкции должны быть указаны госты и его коды.
[bookmark: z27]Список используемой литературы, нормативные документы должен быть актуальными (СП РК, ГОСТ РК и т.д.)
      Экспертное заключение по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений, выдаваемое организацией, подписывается всеми аттестованными экспертами, проводившими техническое обследование, проставляется персональный штамп экспертов и утверждается первым руководителем организации.
      Экспертное заключение по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений, выполняемое экспертом, подписывается им, и проставляется персональный штамп на каждом листе.
Поставщик предоставляет техническое заключение по результатам обследование и технический проект на бумажном варианте в  2-х  экземплярах и на электронном носителе (AUTOCAD и PDF) 1 экземпляр. 
При неоходимости проведения капитального ремонта здания школы полное сопровождение разработки проектно-сметной документации (ПСД) на капитальный ремонт здания школы, включая сопровождение при прохождении комплексной вневедомственной экспертизы, устранение замечаний экспертной организации, внесение необходимых изменений и дополнений в проектно-сметную документацию по результатам технического обследования здания, а также обеспечение соответствия проектных решений требованиям действующих нормативно-технических документов Республики Казахстан.
