Стадион  ғимаратындағы бейнебақылау жүйесіндегі видеорегистратор жабдықтарды ауыстыру және  техникалық  қызмет  көрсету.

Бейнебақылауға техникалық қызмет көрсету бейнекамераларды, және бейнебақылау жүйесінің басқа да компоненттерін шартта жасалған бүкіл мерзім ішінде 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін жұмысқа жарамды күйде ұстау жөніндегі жұмыстар. Жұмыс желілерін тексеру, бейнетіркегішті және бейнекамераларды және монитордың құрамдас бөліктерін механикалық зақымданулардың жоқтығына, бекіту беріктігіне, ажыратқыштар мен ауыстырып қосқыштардың жұмыс жағдайын бақылауға, Жарық индикациясының ақаусыздығына, бейнетіркегіште пломбалардың, қоректену және бейне конекторларының болуына тексеру, жүйені тестілеу, жүйелік қамтамасыз етудің (бағдарламаның және т.б.) баптауларын тексеру жоғарыда көрсетілген жабдық істен шыққан кезде оны ауыстыру жүргізіледі.
Тапсырыс берушіге техникалық көмек, консультациялар, сондай-ақ қайта баптау көрсетіледі.
Бейнебақылау техникалық қызмет көрсету регламенттік жұмыстардың келесі түрлерін қамтиды:
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша бейне бақылау қызметін көрсету:
- жүйенің құрамдас бөліктері: бейнекамералар, бейне сервер (бейне Тіркеуші), мониторлар мен қуат көздері механикалық зақымданулардың, коррозияның, бекітпе беріктігінің және т.б. болмауына сыртқы тексеру. Бейне серверді (бейне тіркеушіні) жұмысқа қабілеттілікке тестілеу.
- ресурс таусылған немесе жарамсыз болып қалған элементтерді тазалау, жапсыру, ауыстыру немесе қалпына келтіру; линзалар мен бейнекамераларды шаң мен кірден тазарту;қаптамалары мен күмбездерін шаң мен кірден тазарту; бейнебақылау жүйесінің барлық компоненттерінің қоректендіру кернеуінің шамасын өлшеу.
- жүйелік уақытты орнату және ауыстыру, бейне сервердің (бейнетіркегіштің) жүйелік блогының ішкі бетін және пайдаланушылардың жұмыс станцияларын тазалау; резервтік қоректендіруде бейнебақылау жүйесінің жұмыс істеуін тексеру.

· 4 дана Цилиндр. 4 Мп  жабдықтарын ауыстыру.
[bookmark: _GoBack]       Бейнекамера желілік түсті көше. Ажыратымдылық: 4Mpx (2688x1520); Матрица: 1/3" CMOSprogressivescan; Объектив: f=2.8 мм; көру бұрышы: 104°; сезімталдық: 0.08 Люкс; IR сүзгісі: механикалық; жарық диапазоны: 30м дейін; қуат: 12V (DC), PoE (802.3 af); тұтыну: 0,5 A; Қорғаныс стандарты: IP67; үйірдің болуы: бар; өлшемдері: f108×84mm; салмағы: 387g; жұмыс температурасының диапазоны: -30°C ~ + 50°C; Корпус: металл+пластик; мүмкіндіктер: күн/түн (ICR), BLC / AWB / AGC / DWDR/ 3DNR/ Envif, RJ45 (10M/100M) SMART технологиясы: интрузияны анықтау, айқас анықтау
Жарамсыз болып қалған линзалар, бейнекамералар, кең жолақты бейнетіркегіш, тоқ көзімен қуаттандырғыш, кабельдер тапсырыс қабылдаушы яғни қызмет көрсетуші есебінен.

Қызмет көрсетудің талап етілетін шарттары мен мерзімдері: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шарт күшіне енген күннен бастап және 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін.

Барлық кызметтер тапсырыс берушінің мекен жайы бойынша корсетіледі;
Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Қашықбай Пірімов ауылы, Т.Изтлеуова көшесі №50-В



























Замена и техническое обслуживание оборудования видеорегистратора в системе видеонаблюдения в здании стадиона.

Техническое обслуживание видеонаблюдения работы по содержанию видеокамер и других компонентов системы видеонаблюдения в исправном состоянии до 31 декабря 2026 года в течение всего заключенного в договоре срока.
Проверка  рабочих линий, внешний осмотр составных частей установки видеорегистратора и видеокамер и монитора на отсутствии механических повреждений, прочности крепления, контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на видеорегистраторе, конекторов питание и видео, тестирование системы, проверка настроек системного обеспечения(программы и т.д.) при выходе из строя вышеуказанного  оборудования производиться его замена.
Заказчику оказывается техническая помощь, консультации, а также перенастройка.
Техническое обслуживание видеонаблюдения включает следующие виды регламентных работ:
Обслуживание видеонаблюдения по заявке заказчика:
- внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, коррозии, прочность креплений и т.п. составных частей системы: видеокамер, коммутационных центров, видео сервера (видео регистратора), мониторов и источников питания. Тестирование видео сервера (видео регистратора) на работоспособность.
- очистка, подпайка, замена или восстановление элементов, выработавших ресурс или пришедших в негодность; очистка объективов и видеокамер от пыли и грязи; очистка уличных кожухов и куполов от пыли и грязи; замер величины питающего напряжения всех компонентов системы видеонаблюдения.
- установка времени очистка внутренней поверхности системного блока видео сервера (видеорегистратора) и рабочих станций пользователей; проверка функционирования системы видеонаблюдения на резервном питании.

- 4 штук Цилиндр. 4Мп - замена оборудования.

         Видеокамера сетевая цветная уличная. Разрешение: 4Mpx (2688х1520); Матрица: 1/3" CMOSprogressivescan; Объектив: f=2.8мм; Угол обзора: 104°; Чувствительность: 0.08 Люкс; ИК-фильтр: механический; Дальность подсветки: до 30м; Питание: 12V(DC), PoE(802.3af); Потребление: 0,5А; Стандарт защиты: IP67; Наличие РоЕ: есть; Габаритные размеры: ф108×84мм; Вес: 387г; Диапазон рабочих температур: -30°C ~+50°C; Корпус: металл+пластик;  Функции: день/ночь (ICR), BLC/  AWB/ AGC/ DWDR/ 3DNR/ Onvif, RJ45 (10M/100M) SMART технологии: обнаружение вторжений, перекрестное обнаружение
         
Поврежденные видеокамеры, видеорегистратор с большой памятью, линзы, кабели, блок питания производитсч за счет поставщика.

Требуемые условия и сроки оказания услуг: Со дня вступления в силу Договора и по 31 декабря 2026 года, по заявке Заказчика.


Все услуги предоставляются по адресу заказчика;
Кызылординская область, Казалинский район, село Кашакбай Пиримов, ул Т.Изтлеуова участок №  50-В
