ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование закупки
Услуги по монтажу тактильных элементов с приобретением для обеспечения доступности объектов для людей с особыми потребностями.
1. Общие требования
Исполнитель обязан выполнить комплекс работ по ремонту, обустройству и адаптации помещений Заказчика для создания доступной, безопасной и комфортной среды для лиц с инвалидностью, включая лиц с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата.
В состав услуг входят:
* Подготовительные и ремонтные работы на участках установки оборудования.
* Поставка всех необходимых материалов и комплектующих.
* Подготовка поверхностей для установки тактильной плитки.
* Монтаж тактильной плитки и направляющих элементов.
* Установка тактильных пиктограмм и информационных указателей.
* Установка поручней в санитарных узлах и возле раковин.
* Выполнение необходимых крепёжных, монтажных и восстановительных работ.
* Уборка помещений и вывоз строительного мусора.
* Проверка качества выполненных работ и сдача результата Заказчику.

2. Технические характеристики и объём выполняемых работ
2.1. Устройство тактильных предупреждающих и направляющих покрытий из поливинилхлорида
Количество: 1 700 шт.
Технические характеристики:
* Материал: поливинилхлорид (ПВХ).
* Размер плитки: 300 × 300 мм.
* Толщина: 7 мм.
* Цвет: жёлтый.
* Тактильная поверхность: конусообразные выступы и направляющие полосы.
* Количество конусообразных элементов: 200 шт.
* Количество направляющих элементов: 1 500 шт.
В состав работ входят подготовка основания, очистка поверхности, разметка, нанесение клеевого состава, укладка плитки, выравнивание, фиксация и проверка прочности крепления.

2.2. Устройство тактильных покрытий из бетона
Количество: 1 750 шт.
Технические характеристики:
* Материал: бетон.
* Размер: 300 × 300 мм.
* Толщина: 35 мм.
* Цвет: жёлтый.
* Тактильные элементы: конусообразные и направляющие.
* Конусообразные элементы: 150 шт.
* Направляющие элементы: 1 600 шт.
Исполнитель обязан выполнить подготовку основания, при необходимости демонтаж повреждённого покрытия, выравнивание поверхности, укладку тактильных плит, закрепление и восстановление прилегающих участков покрытия.
Уложенная плитка должна образовывать ровную, устойчивую и безопасную поверхность.
2.3. Применение палет для транспортировки материалов
Количество: 9 шт.
Используются для транспортировки, разгрузки и временного складирования материалов.
2.4. Применение контактного клея
Количество: 12 единиц.
Характеристики:
* Тип: однокомпонентный контактный клей.
* Масса упаковки: 13 кг.
* Назначение: крепление тактильной плитки к подготовленной поверхности.
* Обеспечение прочного сцепления материалов с основанием.
Клей должен соответствовать условиям эксплуатации покрытия и рекомендациям производителя.
2.5. Установка жёлтых тактильных кругов
Количество: 20 шт.
Характеристики:
* Материал: аракал (самоклеящаяся плёнка).
* Диаметр: 20 см.
* Цвет: жёлтый.
Выполнить разметку, подготовку поверхности и монтаж элементов в местах, согласованных с Заказчиком.
2.6. Установка тактильных пиктограмм размером 15 × 15 см
Количество: 15 шт.
Характеристики:
* Материал: акрил.
* Размер: 15 × 15 см.
* Цвет: жёлтый.
* Назначение: информационная навигация для лиц с инвалидностью.
Выполнить установку с применением соответствующих крепёжных материалов.
2.7. Установка тактильных пиктограмм размером 15 × 30 см
Количество: 30 шт.
Характеристики:
* Материал: акрил.
* Размер: 15 × 30 см.
* Цвет: жёлтый.
* Назначение: обозначение помещений и направлений движения.
Монтаж выполнить на подготовленных поверхностях с обеспечением надёжного крепления.

2.8. Установка тактильных кнопок вызова размером 20 × 20 см
Количество: 2 шт.
Характеристики:
* Материал информационной панели: акрил.
* Размер: 20 × 20 см.
* Цвет: жёлтый.
* Дальность действия системы вызова: до 100 м.
В состав работ входят монтаж оборудования, подключение, настройка и проверка работоспособности системы вызова.

2.9. Установка тактильных кнопок вызова размером 15 × 15 см
Количество: 12 шт.
Характеристики:
* Материал информационной панели: акрил.
* Размер: 15 × 15 см.
* Цвет: жёлтый.
* Дальность действия: до 100 м.
Исполнитель обязан выполнить монтаж, подключение, настройку и проверку работоспособности.

2.10. Установка тактильных пиктограмм «Крючок для костылей»
Количество: 12 шт.
Характеристики:
* Материал: акрил.
* Размер: 15 × 20 см.
* Цвет: жёлтый.

Выполнить установку в санитарных помещениях и других местах, определённых Заказчиком.

2.11. Устройство контрастной маркировки
Количество: 1 рулон.
Характеристики:
* Материал: ПВХ.
* Цвет: жёлтый.
* Ширина: 5 см.
* Длина: 33 м.
Выполнить разметку и нанесение контрастных полос на участках, согласованных с Заказчиком.

2.12. Установка тактильной мнемосхемы с текстом Брайля
Количество: 1 шт.
Характеристики:
* Материал: акрил.
* Размер: 60 × 90 см.
* Цвет: жёлтый.
* Наличие рельефно-тактильных обозначений и надписей шрифтом Брайля.
В состав работ входят подготовка схемы расположения помещений, согласование содержания с Заказчиком, изготовление, доставка и монтаж мнемосхемы.

2.13. Установка откидных поручней для санитарных узлов
Количество: 12 шт.
Характеристики:
* Тип: откидной.
* Размер: 74 × 83 см.
* Масса изделия: ориентировочно 5,1 кг.
* Материал: окрашенный металл.
* Конструкция должна обеспечивать возможность подъёма и опускания поручня.
Выполнить разметку, сверление отверстий, установку крепёжных элементов, монтаж поручней и проверку надёжности крепления.

2.14. Установка настенных поручней для раковин
Количество: 12 шт.
Характеристики:
* Тип: настенный.
* Размер: 60 × 40 см.
* Масса изделия: ориентировочно 4,8 кг.
* Материал: окрашенный металл.
* Поверхность должна быть гладкой, без острых краёв.
В состав работ входят подготовка мест установки, монтаж креплений, установка поручней и проверка устойчивости конструкции.

2.15. Установка прямых поручней длиной 60 см
Количество: 20 шт.
Характеристики:
* Тип: прямой настенный поручень.
* Длина: 60 см.
* Материал: окрашенный металл.
* Предназначен для дополнительной опоры лиц с ограниченной мобильностью.
Монтаж выполнить с применением надёжных крепёжных элементов с учётом материала стен.

2.16. Установка прямых поручней длиной 50 см
Количество: 18 шт.
Характеристики:
* Тип: прямой настенный поручень.
* Длина: 50 см.
* Материал: окрашенный металл.
* Назначение: обеспечение дополнительной опоры.
Выполнить разметку, сверление, крепление и проверку устойчивости поручней.

3. Требования к ремонтным и монтажным работам
Исполнитель обязан выполнить полный комплекс сопутствующих ремонтных работ, необходимых для качественной установки оборудования.
В перечень входят:
1. Обследование мест проведения работ.
2. Замеры и согласование расположения устанавливаемых элементов с Заказчиком.
3. Подготовка рабочих поверхностей.
4. Демонтаж повреждённых участков покрытия в местах установки, если это необходимо.
5. Локальное выравнивание и ремонт оснований.
6. Очистка и обеспыливание поверхностей.
7. Монтаж тактильной плитки с использованием необходимых материалов.
8. Установка информационных и тактильных указателей.
9. Монтаж поручней с применением крепёжных элементов.
10. Установка и проверка кнопок вызова.
11. Восстановление повреждённых участков стен, полов и отделки после монтажа.
12. Герметизация мест крепления при необходимости.
13. Уборка строительного мусора.
14. Проверка качества и сдача выполненных работ.

Все материалы, расходные элементы, крепления, оборудование, доставка, разгрузка и монтаж должны быть включены в стоимость услуг.

4. Требования к качеству
Исполнитель обязан:
* Использовать новые, ранее не эксплуатировавшиеся материалы и оборудование.
* Обеспечить безопасность устанавливаемых конструкций.
* Выполнить монтаж в соответствии с применимыми строительными нормами Республики Казахстан и требованиями доступности для маломобильных групп населения.
* Обеспечить надёжное крепление поручней к несущему основанию.
* Исключить наличие острых краёв и выступающих крепёжных элементов.
* Обеспечить устойчивость тактильных покрытий к эксплуатационным нагрузкам.
* Соблюдать требования охраны труда, пожарной безопасности и санитарных норм.
* Устранить за свой счёт недостатки, выявленные при приёмке, если они возникли по вине Исполнителя.

5. Требования к организации выполнения услуг
До начала выполнения работ Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком места установки оборудования, расположение тактильных направляющих, пиктограмм, мнемосхемы и поручней.
Работы должны выполняться с учётом функционирования учреждения и безопасности проживающих, посетителей и работников.
Исполнитель обеспечивает доставку материалов и оборудования, необходимые инструменты, крепёжные изделия и расходные материалы собственными силами и за свой счёт.

6. Сроки выполнения
Срок выполнения работ определяется договором о государственных закупках.
Работы выполняются по согласованному с Заказчиком графику.

7. Порядок приёмки

После завершения работ Исполнитель обязан:
* Предоставить результат выполненных работ для осмотра Заказчиком.
* Продемонстрировать работоспособность кнопок вызова.
* Обеспечить проверку устойчивости поручней.
* Обеспечить проверку качества укладки тактильной плитки.
* Устранить выявленные недостатки.
* Передать необходимые документы на установленные материалы и оборудование.
* Оформить документы о выполнении работ в установленном порядке.

Стоимость включает материалы, оборудование, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, расходные материалы, подготовительные и ремонтные работы, установку, монтаж, проверку и уборку территории.

Дополнительная оплата за указанные работы не предусматривается.

Гарантия год.











ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

Сатып алу атауы
Мүгедектігі бар адамдар үшін объектілердің қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін сатып ала отырып, тактильді элементтерді монтаждау жөніндегі қызметтер.
1. Жалпы талаптар
Орындаушы көру қабілеті бұзылған адамдарды және тірек-қимыл аппаратын қоса алғанда, мүгедектігі бар адамдар үшін қолжетімді, қауіпсіз және жайлы орта жасау үшін Тапсырыс берушінің үй-жайларын жөндеу, жайластыру және бейімдеу жөніндегі жұмыстар кешенін орындауға міндетті.
Қызметтердің құрамына мыналар кіреді:
* Жабдықты орнату учаскелерінде дайындық және жөндеу жұмыстары.
* Барлық қажетті материалдар мен компоненттерді жеткізу.
* Тактильді плиткаларды орнату үшін беттерді дайындау.
* Тактильді плиткалар мен бағыттаушы Элементтерді орнату.
* Тактильді пиктограммалар мен ақпараттық көрсеткіштерді орнату.
* Санитарлық тораптарда және раковиналардың жанында тұтқаларды орнату.
* Қажетті бекіту, монтаждау және қалпына келтіру жұмыстарын орындау.
* Үй-жайларды жинау және құрылыс қоқыстарын шығару.
* Орындалған жұмыстардың сапасын тексеру және нәтижені Тапсырыс берушіге тапсыру.

2. Орындалатын жұмыстардың техникалық сипаттамалары мен көлемі
2.1. Поливинилхлоридтен жасалған тактильді ескерту және бағыттаушы жабындардың құрылғысы
Саны: 1 700 дана.
Техникалық сипаттамалары:
* Материал: поливинилхлорид (ПВХ).
* Плитка өлшемі: 300 × 300 мм.
* Қалыңдығы: 7 мм.
* Түсі: сары.
* Тактильді беті: конус тәрізді проекциялар және бағыттаушы жолақтар.
* Конус тәрізді элементтер саны: 200 дана.
* Бағыттаушы элементтер саны: 1 500 дана . 
Жұмыстарға негізді дайындау, бетті тазарту, таңбалау, желім композициясын қолдану, плиткаларды төсеу, тегістеу, бекіту және бекіту беріктігін тексеру кіреді.

2.2. Бетоннан жасалған тактильді жабындардың құрылғысы
Саны: 1 750 дана.
Техникалық сипаттамалары:
* Материал: бетон.
* Өлшемі: 300 × 300 мм.
* Қалыңдығы: 35 мм.
* Түсі: сары.
* Тактильді элементтер: конус тәрізді және бағыттаушы.
* Конус тәрізді элементтер: 150 дана
* Бағыттаушы элементтер: 1 600 дана
Орындаушы негізді дайындауға, қажет болған жағдайда зақымдалған жабынды бөлшектеуге, бетті тегістеуге, тактильді плиталарды төсеуге, іргелес жабын учаскелерін бекітуге және қалпына келтіруге міндетті.
Төселген плиткалар тегіс, тұрақты және қауіпсіз бетті құрауы керек.
2.3. Материалдарды тасымалдау үшін палеталарды қолдану
Саны: 9 дана.
Материалдарды тасымалдау, түсіру және уақытша сақтау үшін қолданылады.
2.4. Байланыс желімін қолдану
Саны: 12 бірлік.
Сипаттамалары:
* Түрі: бір компонентті байланыс желімі.
* Қаптаманың салмағы: 13 кг.
* Мақсаты: тактильді плиткаларды дайындалған бетке бекіту.
* Материалдардың негізге берік жабысуын қамтамасыз ету.
Желім жабынның жұмыс жағдайына және өндірушінің ұсыныстарына сәйкес келуі керек.
2.5. Сары тактильді шеңберлерді орнату
Саны: 20 дана.
Сипаттамалары:
* Материал: аракал (өздігінен жабысатын пленка).
* Диаметрі: 20 см.
* Түсі: сары.
Тапсырыс берушімен келісілген жерлерде бетті белгілеуді, дайындауды және элементтерді орнатуды орындаңыз.
2.6. Өлшемі 15 × 15 см болатын тактильді пиктограммаларды орнату
Саны: 15 дана.
Сипаттамалары:
* Материал: акрил.
* Өлшемі: 15 × 15 см.
* Түсі: сары.
* Мақсаты: мүгедектерге арналған ақпараттық навигация.
Тиісті бекіту материалдарын пайдаланып орнатуды орындаңыз.
2.7. Өлшемі 15 × 30 см болатын тактильді пиктограммаларды орнату
Саны: 30 дана.
Сипаттамалары:
* Материал: акрил.
* Өлшемі: 15 × 30 см.
* Түсі: сары.
* Мақсаты: Үй-жайлар мен қозғалыс бағыттарын белгілеу.
Орнату сенімді бекітуді қамтамасыз ете отырып, дайындалған беттерде орындалады.

2.8. 20 × 20 см тактильді қоңырау түймелерін орнату
Саны: 2 дана.
Сипаттамалары:
* Бақылау тақтасының материалы: акрил.
* Өлшемі: 20 × 20 см.
* Түсі: сары.
* Шақыру жүйесінің ауқымы: 100 м дейін.
Жұмыстарға жабдықты орнату, қосу, конфигурациялау және шақыру жүйесінің жұмысын тексеру кіреді.

2.9. 15 × 15 см тактильді қоңырау түймелерін орнату
Саны: 12 дана.
Сипаттамалары:
* Бақылау тақтасының материалы: акрил.
* Өлшемі: 15 × 15 см.
* Түсі: сары.
* Ауқымы: 100 м дейін.
Орындаушы монтаждауды, қосылуды, конфигурацияны және өнімділікті тексеруді орындауға міндетті.

2.10. "Балдақтарға арналған ілмек" тактильді пиктограммаларын орнату
Саны: 12 дана.
Сипаттамалары:
* Материал: акрил.
* Өлшемі: 15 × 20 см.
* Түсі: сары.

Санитарлық бөлмелерде және Тапсырыс беруші анықтаған басқа жерлерде орнатуды орындаңыз.

2.11. Контрастты таңбалау құрылғысы
Саны: 1 орам.
Сипаттамалары:
* Материал: ПВХ.
* Түсі: сары.
* Ені: 5 см.
* Ұзындығы: 33 м.
Тапсырыс берушімен келісілген учаскелерде контрастты жолақтарды белгілеу және салу.

2.12. Брайль мәтіні бар тактильді мнемотехниканы орнату
Саны: 1 дана.
Сипаттамалары:
* Материал: акрил.
* Өлшемі: 60 × 90 см.
* Түсі: сары.
* Бедерлі-тактильді белгілердің және Брайль шрифтімен жазулардың болуы.
Жұмыстардың құрамына үй-жайлардың орналасу схемасын дайындау, Тапсырыс берушімен мазмұнды келісу, мнемотехниканы дайындау, жеткізу және монтаждау кіреді.

2.13. Санитарлық тораптарға арналған жиналмалы тұтқаларды орнату
Саны: 12 дана.
Сипаттамалары:
* Түрі: жиналмалы.
* Өлшемі: 74 × 83 см.
* Өнімнің салмағы: шамамен 5,1 кг.
* Материал: боялған металл.
* Құрылым тұтқаны көтеру және түсіру мүмкіндігін қамтамасыз етуі керек.
Белгілеуді, тесіктерді бұрғылауды, бекіткіштерді орнатуды, тұтқаларды орнатуды және бекітудің сенімділігін тексеруді орындаңыз.

2.14. Раковиналарға арналған қабырға тұтқаларын орнату
Саны: 12 дана.
Сипаттамалары:
* Түрі: қабырға.
* Өлшемі: 60 × 40 см.
* Өнімнің салмағы: шамамен 4,8 кг.
* Материал: боялған металл.
* Беті тегіс, өткір жиектері жоқ болуы керек.
Жұмыс құрамына орнату орындарын дайындау, бекіткіштерді орнату, тұтқаларды орнату және құрылымның тұрақтылығын тексеру кіреді.

2.15. Ұзындығы 60 см түзу тұтқаларды орнату
Саны: 20 дана.
Сипаттамалары:
* Түрі: тікелей қабырға тұтқасы.
* Ұзындығы: 60 см.
* Материал: боялған металл.
* Ұтқырлығы шектеулі тұлғаларды қосымша қолдауға арналған.
Монтаждау қабырғалардың материалын ескере отырып, сенімді бекіткіштерді қолдану арқылы жүзеге асырылады.

2.16. Ұзындығы 50 см түзу тұтқаларды орнату
Саны: 18 дана.
Сипаттамалары:
* Түрі: тікелей қабырға тұтқасы.
* Ұзындығы: 50 см.
* Материал: боялған металл.
* Мақсаты: қосымша қолдауды қамтамасыз ету.
Тұтқаларды белгілеуді, бұрғылауды, бекітуді және тұрақтылықты тексеруді орындаңыз.

3. Жөндеу және монтаждау жұмыстарына қойылатын талаптар
Орындаушы жабдықты сапалы орнату үшін қажетті ілеспе жөндеу жұмыстарының толық кешенін орындауға міндетті.
Тізімге мыналар кіреді:
1. Жұмыс орындарын тексеру.
2. Орнатылатын элементтердің орналасуын Тапсырыс берушімен өлшеу және келісу.
3. Жұмыс беттерін дайындау.
4. Қажет болса, орнату орындарында зақымдалған жабын учаскелерін бөлшектеу.
5. Негіздерді жергілікті тегістеу және жөндеу.
6. Беттерді тазалау және шаңсыздандыру.
7. Қажетті материалдарды қолдана отырып, тактильді плиткаларды орнату.
8. Ақпараттық және тактильді көрсеткіштерді орнату.
9. Бекіту элементтерін қолдана отырып, тұтқаларды орнату.
10. Қоңырау түймелерін орнату және тексеру.
11. Орнатудан кейін қабырғалардың, едендердің және әрлеудің зақымдалған жерлерін қалпына келтіру.
12. Қажет болған жағдайда бекіту орындарын тығыздау.
13. Құрылыс қоқыстарын жинау.
14. Сапаны тексеру және орындалған жұмыстарды тапсыру.

Барлық материалдар, шығын элементтері, бекітпелер, жабдықтар, жеткізу, түсіру және монтаждау қызметтердің құнына қосылуы керек.

[bookmark: _GoBack]4. Сапаға қойылатын талаптар
Орындаушы міндетті:
* Жаңа, бұрын пайдаланылмаған материалдар мен жабдықтарды пайдалану.
* Орнатылатын конструкциялардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
* Қазақстан Республикасының қолданыстағы құрылыс нормаларына және халықтың аз қозғалатын топтары үшін қолжетімділік талаптарына сәйкес монтаждауды орындау.
* Рельстерді тірек негізіне сенімді бекітуді қамтамасыз етіңіз.
* Өткір жиектер мен шығыңқы бекіткіштердің болуын болдырмаңыз.
* Тактильді жабындардың пайдалану жүктемелеріне тұрақтылығын қамтамасыз ету.
* Еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі және санитарлық нормалардың талаптарын сақтау.
* Қабылдау кезінде анықталған кемшіліктерді, егер олар Орындаушының кінәсінен туындаса, өз есебінен жою.

5. Қызметтерді орындауды ұйымдастыруға қойылатын талаптар
Жұмыстарды орындау басталғанға дейін Орындаушы Тапсырыс берушімен жабдықты орнату орындарын, тактильді бағыттағыштардың, пиктограммалардың, мнемосхем мен тұтқалардың орналасуын келісуге міндетті.
Жұмыстар мекеменің жұмыс істеуін және тұрғындардың, келушілер мен қызметкерлердің қауіпсіздігін ескере отырып орындалуы тиіс.
Орындаушы материалдар мен жабдықтарды, қажетті құралдарды, бекіткіштер мен шығын материалдарын өз күшімен және өз есебінен жеткізуді қамтамасыз етеді.

6. Орындау мерзімі
Жұмыстарды орындау мерзімі Мемлекеттік сатып алу туралы шартта айқындалады.
Жұмыстар Тапсырыс берушімен келісілген кесте бойынша орындалады.

7. Қабылдау тәртібі

Жұмыстар аяқталғаннан кейін Орындаушы:
* Тапсырыс берушінің тексеруі үшін орындалған жұмыстардың нәтижесін ұсыну.
* Қоңырау түймелерінің жұмысын көрсетіңіз.
* Тұтқалардың тұрақтылығын тексеруді қамтамасыз етіңіз.
* Тактильді плиткаларды төсеу сапасын тексеруді қамтамасыз етіңіз.
* Анықталған кемшіліктерді жою.
* Қажетті құжаттарды белгіленген материалдар мен жабдықтарға беру.
* Жұмыстардың орындалуы туралы құжаттарды белгіленген тәртіппен ресімдеу.

Құны материалдарды, жабдықтарды, жеткізуді, тиеу-түсіру жұмыстарын, шығын материалдарын, дайындық және жөндеу жұмыстарын, аумақты орнатуды, монтаждауды, тексеруді және тазалауды қамтиды.

Көрсетілген жұмыстар үшін қосымша ақы көзделмейді.
