Техническая спецификация 

по аренде нежилого помещения для  оборудования 

ДП   г. Астаны
 (в районе улицы Армандостар  в  пос. Интернациональный)
-Помещение должно располагаться не менее 3 этажном и не более 6 этажном  здание по улице Армандостар пос. Интернациональный;
-Площадь помещения должна быть достаточной для эксплуатации и технического обслуживания оборудования персоналом;
-На крыше здания должно быть достаточно места для беспрепятственной установки внешнего оборудования антенно-мачтового сооружения (2 антенны, размер 3550х148х112мм, коммуникационный шкаф,  радиорелейный антенны, 2 антенна, размер 3550х148х112); 

-Помещение должно содержать исправную систему электрического освещения. Для освещения допустимо применять обычные или галогенные лампы накаливания; Необходимо предоставить точку подключения оборудования по электропитанию 220В и заземлению;

-Потенциальный поставщик обязан отвечать за сохранность  оборудования находящегося в техническом помещении и на крыше.
-В настоящий время оборудование установлено по адресу улице  Армандостар д.2/3, в случие предоставление поставщиком другого помещение перенос установленного оборудования (демонтаж, монтаж, настройка и перевозка, ввод в эксплуатацию с сертифицированными сотрудниками) и все сопутствующие  расходы за счет постащика, а также предоставит акт электромагнитную  совместимость  представленного  обьекта. 
-Потенциальный поставщик обязан 24/7 предоставить доступ в здания для организации необходимых работ по установке и настройке оборудования радиосвязи, при необходимости (авария, отключение электроэнергии, перезагрузка оборудование) вне рабочие и праздничные дни. 

-Ежемесячно до 15 числа в портал государственного  закупа должен загружаться акт выполненных работ.  

Шаруашылық қамтамасыз ету мен ұстау бойынша қызметі 

(Интернациональный ауылының Армандостар көшесінің бойында)

Техникалық ғимараттарға қойылатын жалпы талаптар:

-Интернациональный ауылының Армандостар көшесі бойында орналасқан ғимарат 3 қабаттан төмен емес, 6 қабаттан жоғары болмау керек және де ең соңғы қабатында аннтеналық-фидерлі жабдықтың орналасқан жерінен алыс емес (ғимаратты жалдау үшін  ғимараттың орналасу схемасы ұсынылады) орналасуы тиіс;

-Жабдықтың орналасу көлемі жеткілікті  болуы керек;

-Ғимараттың төбесінде үздіксіз сыртқы жабдықты орналастыру үшін (2 антенна өлшемі 3550х148х112мм,  коммуникабельді шкаф, радиорелейка, және 2 антенна, өлшемі 3550х148х112) жеткілікті орын болуы тиісті;

-Ғимарат дұрыс электр жарық жүйесін ұстауы тиіс. Жарық үшін әдеттегі немесе галогенді қыздыру шамдары рұқсат етіледі, ал газ разрядты шамдар жұмыс барысында электромагниттік бөгет жасайтындықтан рұқсат етілмейді;

-Жабдықтың электро қуат көзі 220В және жерге қосуы бойынша қосылу нүктесін ұсыну қажет.

-Потенциалдық жабдықтаушы техникалық бөлмедегі  және шатырдағы (төбедегі)  жабдықтық сақталуына жауап беруге мiндеттi.

-Қазіргі таңда құрылғы құрылғы Интернациональный ауылының Армандостар көшесі 2/3 үйде орналасқан жабдықтаушы басқа мекен жай ұсынған жағдайда барлық көшіруге (орналастыру, өндеу және жұмыс қаблетіне келтіру үшін сертификатталған мамандар болу қажет) байланысты жұмыстарға кеткен шығындарды өз мойнына алады, сонымен қатар жабдықтаушы мәлім еткен мекен жайға электромагнитті жарамдылыққа акттісінің болуы қажет. 
-Потенциалдық жабдықтаушы 24/7 тәулік бойы техникалық бөлмедегі  және шатырда (төбедегі) орналасқан құрылғыларға мереке күндері және де жұмыстан тыс уақытта (авария, электроэнергияның өшуі және құрылғыларды қосу) толық рұқсат беру керек.

-Әр айдын 15 күні порталға көрсетілген қызмет актісі уақытыл  жүктелу қажет.

