
Техникалық ерекшелік/ Техническая спецификация 

	Қабырғаға арналған тіреуіштерді дайындау:
1. Саны – 120 метр;
2. Материал – MDF;
3. Тіреуіш ені – 20 см;
4. MDF қалыңдығы – 10 мм;
5. Тіреуіш жиегі ұзына бойы – сопақша;
6. Бояу түсі – тапсырыс берушімен келісілуі тиіс;
7. Бояғаннан кейін мөлдір лак жағыңыз;
8. Аяқталған қабырғаға арналған тіреуіштерді газдалған бетон дюбельдерді пайдаланып орнатыңыз. Орналасқан жерін тапсырыс беруші көрсетеді.
	Работа по изготовлению стеновых отбойников:
1. Количество – 120 метров;
2. Материал – МДФ;
3. Ширина отбойника – 20см;
4. Толщина МДФ – 10мм;
5. Края отбойника по длине – овал;
6. Цвет покраски – согласовать с Заказчиком;
7. После покраски – нанесение бесцветного лака;
8. Произвести установку готовых стеновых отбойников, с применением дюбеля для газобетона. Место указывает Заказчик.







