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Техническая спецификация

	№
п/п
	Наименование
	Техническая спецификация, характеристика
	Место оказания

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Скамья
	Работа по изготовлению, поставке, установке скамеек 

Лавка без спинки для для детского сада 2 шт( длина 1,5 метр высота 25см ).4 шт(длина 1,5 метр высота 30 см).В сварных соединениях должны отсутствовать непровары, прожоги, трещины швы зачищены. Скамьи не должны содержать деталей, наносящих вред человеческому здоровью во время использования. Конструктивные и ограждающие деревянные элементы изготовлены из сухих пиломатериалов хвойных пород (сосна). Деревянные детали должны быть обработаны на строгальных станках, иметь гладкую поверхность, края должны иметь фаску и быть притуплены, без сучков и трещин. Конструкция должнаиметь чёткие геометрические размеры.Изделие должно быть пригодно для использования во всесезонных атмосферных условиях.Гарантия от внешних атмосферных и солнечных
воздействий 24 месяца. В случае дефекта Поставщик должен произвести замену за свой счет.
Поставщик изготавливает, доставляет и устанавливает.
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