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Техническая спецификация 

Текущий ремонт системы видеонаблюдения в селе Шаменова 
1, Замена уличной камеры 1 штук у входа в село
Харатеристика камеры: IP-Камера 4 МП | Моторизованный объектив 2.8–12 мм, Угол 104°–33° | ИК-подсветка 50 м | Микрофон | MicroSD до 256 ГБ | IP67 | PoE/12 В | WDR 120 дБ, 

2, Восстановление линий 220 В и замена коммутатора замена радиомоста
все расходные материалы и оборудование входит в стоимость работ. 
Полная настройка системы видеонаблюдения под ключ.

Стоимость материалов и оборудования входит в стоимость работ. Наличие на оборудование сертификатов, соответствующих законодательству РК

Техникалық ерекшелігі

Шаменов ауылындағы бейнебақылау жүйесін ағымдағы жөндеу 
1. көше камерасын ауыстыру ауылға кіре берісте 1 дана
Камераның сипаттамасы: IP камерасы 4 МП / моторлы линза 2.8-12 мм, бұрышы 104°-33° / IR жарығы 50 м / Микрофон / MicroSD 256 ГБ | IP67 | Poe/12 в | WDR 120 дБ дейін, 

2, 220 В желілерін қалпына келтіру және коммутаторды ауыстыру радио көпірді ауыстыру
барлық шығын материалдары мен жабдықтар жұмыс құнына кіреді. 
Бейнебақылау жүйесін толық орнату.

Материалдар мен жабдықтардың құны жұмыс құнына кіреді. Жабдыққа ҚР заңнамасына сәйкес сертификаттардың болуы
